[image: brasão]PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais


________________________________________________________
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2021





O Município de Pequi/MG realizará procedimento de licitação nº 089/2021, modalidade Pregão Presencial no Sistema Registro de Preços, tipo menor preço, nos termos da Lei 10.520/2002, e legislação correlata; em especial a Lei federal 8.666/93, e de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão recebidos em sessão pública 09:00 horas do dia 26 de julho de 2021 na sala da Comissão Permanente de Licitação Prédio da Prefeitura Municipal, situado na Praça Santo Antônio, nº. 190, Centro, nesta Cidade, CEP 35.667-000, oportunidade em que serão examinados.

1. OBJETO

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3]1.1. A presente licitação tem por objeto Registro de Preço para Futura e eventual aquisição de Material de Informática e Suprimentos de informática, para atender as necessidades do município de Pequi/MG, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação.

2.2. Não poderão participar do presente certame a empresa:

2.2.1. Concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução; ou em recuperação judicial;

2.2.2. Estrangeira que não funcione no País;

2.2.3. Com o direito suspenso de contratar com a Administração Pública ou por ter sido declarada inidônea;

2.2.4. Que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação junto à Administração Pública;

2.2.5. Que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha vínculo empregatício com a Prefeitura de Pequi/MG.

2.3. A presente licitação destina-se exclusivamente a pessoas jurídicas do ramo, inscritas ou não no Cadastro Municipal, que sejam Micro Empresa, Micro Empreendedor Individual ou Empresa de Pequeno Porte, conforme dispõe o inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

3. ENTREGA DOS ENVELOPES

3.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.

3.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo.

3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

I - Envelope contendo Proposta Comercial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI - MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2021
PREGÃO Nº 054/2021
LICITANTE: ___________________________
ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO)

II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI - MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2021
PREGÃO Nº 054/2021
LICITANTE: ___________________________
ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

3.2. O interessado deverá entregar juntamente com os dois envelopes a Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo V (a referida declaração deverá estar por fora dos envelopes).

3.3. O Pregoeiro não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro designado, no local, data e horário definidos neste edital.

3.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, independentemente de nova comunicação.

4. CREDENCIAMENTO

4.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.

4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:

I - documento oficial de identidade;

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II).

4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem recebe poderes.

4.5. Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, ou outro órgão equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006. 

4.6. Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor Individual, a comprovação desta condição será efetuada mediante certificado da condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI.

4.7. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances.

4.8. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.

4.9. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

4.10. Poderá a licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou por representante não credenciado, ficando a licitante obrigada a apresentá-los até a hora e data estabelecida no preâmbulo, e na forma do item 3.1.1.

4.10.1. A participação na forma do item 4.10 sem a presença de representante no ato da sessão, impede a apresentação de lances por parte da licitante.

4.11. As autenticações efetuadas na Prefeitura só serão feitas mediante apresentação dos documentos originais.

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

5.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis.

5.1.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

5.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo tempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

6. PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1. As propostas comerciais serão datilografadas ou impressas, em uma via e assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital, e constarão:

6.1.1. Nome, número do CNPJ, endereço, telefone, fax e e-mail da empresa proponente;

6.1.2. Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca do produto cotado; 

6.1.3. Termo de compromisso do licitante, declarando que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital.

6.1.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § da Lei Federal nº 8.666/93;

6.2. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro caso contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, este deverá assiná-la se estiver presente na sessão.

6.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

6.4. Os preços serão cotados com 03 (três) casas decimais. 

6.5. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.

6.6. A licitante apresentará, FORA DO ENVELOPE, por ocasião da apresentação da Proposta Comercial, a Declaração de que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame, conforme ANEXO V.

6.7. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação.

6.8. Todas as propostas serão conferidas e analisadas pelo setor requisitante para a devida aprovação, sujeitando a desclassificação os licitantes que não cumprirem as normas do edital.

6.9. Prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) úteis dias a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

6.10 Os licitantes deverão apresentar CD com o arquivo proposta de extensão (.PRO), afim de agilizar o lançamento de propostas. A não apresentação não acarretará desclassificação. O arquivo extensão (.SIC) poderá ser solicitado pelo e-mail: licitacoespequi@gmail.com

7. HABILITAÇÃO

7.1. Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará:

7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;

7.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

7.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.5. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI.

7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará:

7.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ atualizado, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação.

7.2.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação de:
- Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade.

7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014;

7.2.4. Prova de Regularidades com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei;

7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

7.3. Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará:

7.3.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão competente com data de emissão de até 90 (noventa) dias antes da abertura da sessão.

7.4. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes declarações:

7.4.1. Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditivo da habilitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93), conforme ANEXO VI.

7.4.2. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, conforme ANEXO VII;

7.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8. SESSÃO DO PREGÃO

8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes, cadastrando-as no sistema.

8.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO para os lances.

9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

9.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

9.2. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores aquela serão classificados para participarem dos lances verbais.

9.3. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais.

10. LANCES VERBAIS

10.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais. 

10.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

10.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

10.4. Na sucessão de lances, a diferença de valor será determinada pelo pregoeiro na própria sessão.

10.5. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

10.6. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita.

11. JULGAMENTO

11.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o tipo de licitação Menor Preço, critério de julgamento por item, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.

11.2. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.

11.3. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.

11.4. Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou por servidor designado para o pregão.

11.5. As ME, MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

11.5.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente apresentar preço inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.5.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.

11.5.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos.

11.5.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

11.6. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital.

11.7. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.

11.8. O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.

11.9. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

11.10. A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Fornecimento, observadas as cláusulas e condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora. 

11.11. Após a homologação do resultado da licitação, a(s) licitante(s) classificadas(s) em primeiro lugar por Item, terá (ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação pela Administração, para assinar a Ata de Registro de Preços.

11.12. Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente.

11.13. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas neste edital.

11.14. Após a publicação da Ata do Registro de Preços da Administração no Diário Oficial do Município, poderão ser firmados os contratos dentro do prazo de validade do Registro.

11.15. Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes.

11.16. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão.

12. RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos 

12.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do direito de recurso.

12.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias pela Administração.

12.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.

12.7. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o aceite do produto pelo Setor Requisitante.

13. DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, o pregoeiro registrará os preços ofertados pelas licitantes em ordem crescente.

13.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3º da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

14.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

14.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.

14.4. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

14.5. A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.

14.6. A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.

14.7. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

14.8. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove, mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.

14.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.

14.10. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Administração para determinado Item.

14.11. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

14.12. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial.

15. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

15.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. º 8.666/93.

15.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

15.3. Qualquer adesão à ata de registro de preços deverá ser previamente comunicada ao município de Pequi/MG.

16. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

16.1. O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as especificações técnicas, cronogramas, prazos, local e condições apontadas no respectivo Termo de Referência e documentação anexa.

16.2. A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação ou rejeição.

16.3. Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo contratado no prazo de 24:00 (vinte e quatro) horas da comunicação pela Secretaria. Após este prazo, a Secretaria reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à contratada, com frete a pagar.

16.4. De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

16.5. O material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação pelo Setor Requisitante.

16.6. Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios por ventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade. 

16.7. O contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida.

16.8. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou recuse-se a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para retirá-lo.

16.9. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

17. PAGAMENTO

17.1. A Nota Fiscal / Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo – Termo de referência.

17.2. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo – Termo de Referência.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

18.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

18.2.1. Advertência;

18.2.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

18.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente rescisão contratual, quando for o caso;

18.2.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;

d) descumprimento de cláusula contratual.

18.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

18.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Pequi/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.

19.2. Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou recuse-se a entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para fornecimento.

19.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos materiais, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

19.4. Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas

19.5. Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta licitação.

19.6. Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei nº 8.666/93, no artigo 77 e 78.

19.7. A Secretaria poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no § 1º do artigo 65. 

19.8. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para impugnação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

19.9. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.

19.10. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do preço ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

19.11. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

19.12. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

19.13. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

[bookmark: OLE_LINK18]19.14. A dotação orçamentária para cobrir as despesas decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas constantes na requisição, e, por se tratar de Registros de Preços não estão vinculadas.

19.15. O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Órgão Oficial de Imprensa do Município.

19.16. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro na Prefeitura Municipal, no endereço: Praça Santo Antônio, nº. 190, Centro, até 05 (cinco) dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (0*37) 3278-1272, ou pelo e-mail: licitacoespequi@gmail.com.

19.17. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicitados na Sede da Prefeitura, cuja cópia será fornecida gratuitamente, ou pelo site: www.pequi.mg.gov.br ou ainda pelo e-mail: licitacoespequi@gmail.com.


Pequi, 12 de julho de 2021.


Hodarlan Gabriel Araujo Gonçalves
Pregoeiro

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2021

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:
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	DESCRIÇÃO  MINUNCIOSA DO PRODUTO
	MARCA
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Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso):R$ ______ (________________________________)

No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO:
(garantia de no mínimo 03 (três) meses, que começará a correr ao término da garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo inicial a partir da data de entrega do produto;)

DECLARO:

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, bem como declaro que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital.

_____________________, ______ de ___________ de 2021.

___________________________________
Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _______________________________________

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2021


ANEXO II MODELO DE CREDENCIAMENTO


Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr.(a) .............................., portador (a) da Cédula de Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de ............................., na modalidade Pregão Presencial, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa ................, CNPJ nº ..............., bem como formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos.


....................................,......... de .................................. de .............



Assinatura do Outorgante
(reconhecer firma)


QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física.

1.1. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social.

2. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.

3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física.

3.1. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.

4. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2021

ANEXO III TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Registro de Preço para Futura e eventual aquisição de Material de Informática e Suprimentos de informática, para atender as necessidades do município de Pequi/MG.

	ITEM
	UND
	QTDE
	DESCRIÇÃO MINUNCIOSA DO PRODUTO

	1. 0
	UNID
	20
	ADPTADOR USB REDE PARA CABO RJ45 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
- CABO ADAPTADOR DE REDE USB 3.0 PARA RJ-45 10/100/1000MBPS
COMPATÍVEL: COMPUTADOR / NOTEBOOKS / NETBOOKS / MACBOOK AIR TIPO: COM FIO / USO: EXTERNO
TAXA DE TRANSMISSÃO: 10/100/1000 MBPS
CERTIFICAÇÃO: RECH, CE / FCC / ROHS
MARCA: ODM - NÚMERO DO MODELO: XCL20190724001
INTERFACE: USB 3.0 A MACHO X INTERFACE: ETHERNET RJ-45 FÊMEA
COR: PRETO
CHIPSET: REALTEK SEMICONDUCTOR CORP. RTL8153 GIGABIT ETHERNET ADAPTER
FABRICADO NA CHINA
- CONECTA SEU COMPUTADOR, NOTEBOOK OU BOX TV A UM ROTEADOR, MODEM OU SWITCH PARA CONEXÃO DE REDE CABEADA.
- ADICIONA UMA PORTA RJ-45 PADRÃO AO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK, OU MACBOOK AIR PARA TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS, VIDEOCONFERÊNCIA, JOGOS E STREAMING DE VÍDEO EM HD.
- ÓTIMO ACESSÓRIO PARA PROTEGER A PORTA LAN RJ-45 EM SEU COMPUTADOR OU SUBSTITUIR UMA PORTA ETHERNET DANIFICADA.
- DESEMPENHO TOTAL DE 10/100/1000 MBPS GIGABIT ETHERNET SOBRE BARRAMENTO DE 5 GBPS NA USB 3.0, MAIS RÁPIDO E MAIS CONFIÁVEL DO QUE A MAIORIA DAS CONEXÕES SEM FIO. LEDS DE LINK E ATIVIDADE.
- ALIMENTADO PELA PORTA USB, SEM NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA.
- COMPATÍVEL COM VERSÕES ANTERIORES DA USB 2.0 / 1.1.
- COMPATÍVEL COM REDE GIGABIT SOBRE USB 3.0 COM ATÉ 5 GBPS, SUPORTA MODO DE SUSPENSÃO E ATIVAÇÃO REMOTA VIA LINK.
- COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 / 8.1 / 8 / 7 / VISTA / XP, MAC OSX 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12, KERNEL LINUX 3.X / 2.6 E CHROME OS.
- COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U E IEEE 802.3AB. SUPORTA IEEE 802.3AZ (ETHERNET COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA).

	2. 
	UNID
	30
	ADPTADOR WIFI: Características:

- MARCA: IGUAL OU SUPERIOR AO TP-LINK- MODELO: AC1300 ARCHER T3U
ESPECIFICAÇÕES:
- INTERFACE: USB 3.0
- DIMENSÕES (L X C X A): 40.5 × 19.72 × 10.29MM
- TIPO DE ANTENA: OMNI DIRECIONAL
- POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO: <23DBM (EIRP)
- MODOS WIRELESS: MODO AD-HOC / INFRAESTRUTURA
- SEGURANÇA WIRELESS: SUPORTE WEP 64/128 BITS, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
- TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
- CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS
- REQUERIMENTOS DO SISTEMA: WINDOWS10/8.1/8/7/XP, MAC OS X 10.9-10.13
PADRÕES WIRELESS:
- IEEE 802.11AC, IEEE 802.11A,
- IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B
FREQUÊNCIA:
- 5GHZ
- 2.4GHZ
TAXA DE SINAL:
5 GHZ
- 11AC: ATÉ 867MBPS (DINÂMICO)
- 11N: ATÉ 300MBPS (DINÂMICO)
- 11A: ATÉ 54MBPS (DINÂMICO)
2,4 GHZ
- 11N: ATÉ 400MBPS (DINÂMICO)
- 11G: ATÉ 54MBPS (DINÂMICO)
- 11B: ATÉ 11 MBPS (DINÂMICO)
SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO:
5GHZ：
- 11A 6MBPS: -91DBM
- 11A 54MBPS: -76DBM
- 11N HT20：-71DBM
- 11N HT40：-70DBM
- 11AC HT20: -68DBM
- 11AC HT40: -64DBM
- 11AC HT80: -62DBM
2.4GHZ:
- 11B 11MBPS: -86DBM
- 11G 54MBPS: -73DBM
- 11N HT20: -71DBM
- 11N HT40: -70DBM
AMBIENTE:
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉)
- TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉)
- UMIDADE OPERACIONAL: 10% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO
- UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% A 90% SEM CONDENSAÇÃO
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- ADAPTADOR USB MINI WIRELESS MU-MIMO AC1300 ARCHER T3U
- GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA
- CD DE RECURSOS
GARANTIA 1ANO DE GARANTIA 
(9 MESES DE GARANTIA CONTRATUAL JUNTO AO FABRICANTE + 3 MESES REFERENTES À GARANTIA LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)
PESO 95 GRAMAS (BRUTO EMBALAGEM)

	3. 
	UND
	05
	ALICATE DE CRIMPAGEM CABO - CRIMPAGEM DE CONECTORES DO TIPO: RJ45 E RJ11(6X4/6X6)- 2 CAVAS PARA CONECTORES DE 6 E 8 PINOS- 1 LÂMINA DE CORTE DE FIO- 2 LÂMINAS DE DECAPAGEM E POLARIZAÇÃO- PRÁTICO E FÁCIL DE USAR- EMPUNHADURA CONFORTÁVEL - ACOMPANHA DESENCAPADOR- PINO DE MICROAJUSTE QUE REGULA A INTENSIDADE DA FORÇA PARA CORTE DO FIO- DESENCAPA 7 DIFERENTES BITOLAS DE FIOS DE 0,2 A 6,0 MM²CONTEÚDO DA EMBALAGEM:- 1 X ALICATE PARA CRIMPAGEM RJ45 E RJ11- 1 X CORTADOR / DESENCAPADOR - 100 X CONECTORES DE REDE RJ45 CAT5

	4. 
	UNID
	05
	ATUADORES PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS BROTHER LASER

	5. 
	UNID
	05
	ATUADORES PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS HP LASER

	6. 
	UNID
	05
	ATUADORES PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS SAMSUNG LASER

	7. 
	UNID
	10
	BATERIA DE LITHIUM CR2032: BATEIRA DE LITHIUM R2032 3V CARTELA C 5 UNIDADES PARA  PLACA MÃE DE COMPUTADOR

	8. 
	UND
	20
	CABO DE ENERGIA PARA PC E IMPRESSORAS CABO DE ENERGIA ATX PADRÃO NOVO 3 PINOS 120CM KIRIN CB-37A120O CABO DE FORÇA ATX DE 1,2 METROS SEGUE O NOVO PADRÃO DE TOMADAS BRASILEIRAS, COM PLUGUE DE 3 PINOS. POSSUI PROTEÇÃO DE PLÁSTICO NOS PINOS PARA EVITAR CHOQUES ACIDENTAIS POR CONTATO ESPECIFICAÇÕES:- NOVO PADRÃO BRASILEIRO PLUGUE 3 PINOS- PLUGUE IEC FÊMEA- COMPRIMENTO DO CABO: 1,2 METROS- PROTEÇÃO ANTI-CHOQUES ACIDENTAIS NOS PINOS- COR: PRETA

	9. 
	CX
	04
	CABO DE REDE CAT 5: CABO  RESISTENTE - APLICAÇÃO EM REDES E CFTV (SEGURANÇA ELETRÔNICA) - ALTA PERFORMANCE PARA REDES INTERNAS ESTRUTURADAS E INSTALAÇÃO INTERNA HORIZONTAL 10/100/1000 - CAT5 - 4 PARES SIMULTÂNEOS TRANÇADOS PARA TRANSMISSÃO DE DADOS - PARES ISOLADOS EM TERMOPLÁSTICO SÓLIDO - BITOLA: 24 AWG FIO RÍGIDO - IMPEDÂNCIA: 100 +/- 15 OHMS - REVESTIMENTO DE PVC RETARDANTE A CHAMAS - TRANSMISSÃO DE DADOS DE ATÉ 1000MBPS (GIGABIT)- CONDUTOR SÓLIDO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CATEGORIA: CAT.5E CONSTRUÇÃO: U/UTP - 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL COR: AZUL CLAROCAPA EXTERNA: PVC NA OPÇÃO CMXEMBALAGEM: CAIXA FASTBOX EM LANCE PADRÃO DE 305 METROS MARCAÇÃO SEQÜENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 - 0 M), QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DA QUANTIDADE RESTANTE NA CAIXA E NO CÁLCULO DOS LANCES PARA INSTALAÇÃO DIÂMETRO NOMINAL: 4,8MM MASSA LÍQUIDA: 26 KG/KM NVP (VELOCIDADE NOMINAL DE PROPAGAÇÃO): 68% PRODUTO QUE ATENDE POLÍTICAS DE RESPEITO AO MEIO-AMBIENTE OBS: CAIXA COM 300 METROS.

	10. 
	UND
	10
	CABO VGA ESPECIFICAÇÕES:- MODELO: VGA X VGA;- CONEXÕES: VGA HD15 MACHO X VGA HD15 MACHO;- COMPRIMENTO: 3 METROS;- ESPESSURA: 5 MM;- RESOLUÇÃO MÁXIMA SUPORTADA: 1080P- COMPATIVEL: MONITORES , PROJETORES , TVS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS ENTRE OUTROS;- SUPORTA MONITORES VGA, SVGA, XGA, SXGA E UXGA- CONECTOR VGA MACHO X VGA MACHO DE 15 PINOS QUE ELIMINA O PROBLEMA DE IMAGENS FRACAS E DIFUSAS- FILTRO DE FERRITE EM UMA EXTREMIDADE PARA MELHORAR O DESEMPENHO DE SINAL EVITANDO INTERFERÊNCIAS- BLINDAGEM DE ALTA DENSIDADE

	11. 
	UND
	30
	CABOS PARA IMPRESSORA USB DESCRIÇÃO DO PRODUTOCABO USB A MACHO PARA B MACHO 2.0 PRETO PARA MPRESSORACOD. REF.8 3 125TAMANHO: 1,8 METROS MARCA: 1 - CABO USB A MACHO PARA B MACHO 2.0 PRETO PARA IMPRESSORA TAMBÉM TAMANHO 2,5 METROS

	12. 
	UNID
	05
	CAIXA DE CONECTOR DE CABO DE REDE RJ45 CONECTOR FÊMEA DIMENSÃO: 5,5 X 4,9 X 2,1 CM / 2,4 "X 1,9" X 0,8 "(L * W * H); MATERIAL PRINCIPAL: PLÁSTICO COR BEGE; TIPO: PLACA DE PAREDE TIPO DE CONEXÃO: RJ45 8P8C FÊMEA ADESIVO DE PAREDE RJ45 8P8C CONECTOR DE CABO DE REDE ETHERNET FÊMEA. PORTA ÚNICA, CAIXA DE MONTAGEM EM SUPERFÍCIE COM RJ45, CONECTOR FÊMEA DE 8 PINOS E 8 CONDUTORES.8P8C

	13. 
	UNID
	50
	CAIXINHA DE SOM

DESCRIÇÃO
MINI CAIXA CAIXINHA SOM PORTÁTIL 5W USB P2 PC NOTEBOOK
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO : 5V/ USB
- SAÍDA DE ÁUDIO: 3,5MM (P2)
- DIÂMETRO DOS ALTO-FALANTES: 2 POLEGADAS
- POTENCIA DE SAÍDA: 5W (2 X 2.5W)
- PELÍCULA DIAFRAGMA X 2 (BASS)
- SENSIBILIDADE: - 85DB +- 4DB
- IMPEDÂNCIA : 4 OHMS
- POSSUI CONTROLE DE VOLUME
- FREQUÊNCIA DE RESPOSTA : 100HZ ~20KHZ.

	14. 
	UNID
	5
	CASE GAVETA PARA PC DESKTOP
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
-CASE HD SATA 3.5 EXTERNO
- COMPATÍVEL COM DESKTOP, NOTEBOOK OU VÍDEO GAME.
- PERFEITO PARA BACKUPS
- CONEXÃO VIA PORTA USB 3.0
- CAPACIDADE MÁXIMA: 4 TB
- ENTRADA: 100 240 V
- SAÍDA: 5VDC OU 12VDC
- PESO:165G
- COMPATÍVEL: WINDOWS XP/ VISTA / 7 / 8 / 10 / LINUX / OS X
ITENS INCLUSOS
1 CASE HD 3.5 USB 3.0
1 CABO USB
1 FONTE 110/ 220V – BIVOLT

	15. 
	UNID
	05
	CILINDRO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS BROTHER LASER

	16. 
	UND
	05
	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
TEL® CORE™ I5-8265U (1.6GHZ ATÉ 3.9GHZ, CACHE DE 6MB, QUAD-CORE, 8ª
GERAÇÃO)
SISTEMA OPERACIONAL
WINDOWS 10 PRO , DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL)
PLACA DE VÍDEO
PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL® UHD GRAPHICS 620
TELA
TELA HD DE 14&QUOT; (1366 X 768), ANTIRREFLEXO E RETROILUMINAÇÃO POR LED
ARMAZENAMENTO
SSD DE 240 OU HD DE 1TB (5400 RPM)
MEMÓRIA RAM
MEMÓRIA DE 4GB (1X4GB), DDR4, 2400MHZ; EXPANSÍVEL ATÉ 16GB (1 SLOT
SODIMM, SEM SLOT LIVRE)
BATERIA
BATERIA DE 3 CÉLULAS E 42 WH (INTEGRADA)
WIRELESS
PLACA DE REDE 802.11AC (WIFI 1X1) + BLUETOOTH 4.1
PORTAS
1 LEITOR DE CARTÃO SD | 1 PORTA USB 2.0 | 1 SLOT DE SEGURANÇA EM FORMATO DE
CUNHA | 1 PORTA DE ALIMENTAÇÃO | 1 PORTA HDMI 1.4B | 1 PORTA RJ45 | 2 PORTAS
USB 3.1 GEN 1 | 1 ENTRADA DE FONES DE OUVIDO E MICROFONE
DIMENSÕES
ALTURA: 1,9CM X LARGURA: 38CM X PROFUNDIDADE: 25,8CM
PESO INICIAL: 2,03KG
COR
PRETO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
1 ANO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HARDWARE COM

	17. 
	CX
	10
	CONECTOR RJ45 : CONECTOR MACHO RJ45 AT5 BLINDADO CAIXA DO 50 UNIDADES.

	18. 
	UND
	20
	CPU ( TORRE ) PROCESSADOR 
PROCESSADOR IGUAL OU SUPERIOR A INTEL COREL I5- 59400F  PLCA MÃE / MOTHER BOARD PLACA IGUAL OU SUPERIOR ASUS H310M DDR4 
ESPECIFICAÇÕES DA PLACA INTEL® SOCKET 1151 FOR 9TH / 8TH GENERATION CORE™ I7/CORE™ I5/CORE™ I3/PENTIUM®/CELERON® PROCESSORS SUPPORTS INTEL® 14 NM CPUSUPPORTS INTEL® TURBO BOOST TECHNOLOGY 2.0* THE INTEL® TURBO BOOST TECHNOLOGY 2.0 SUPPORT DEPENDS ON THE CPU TYPES* REFER TO WWW.ASUS.COM FOR CPU SUPPORT LISTCHIPSETINTEL® H310 MEMORY 2 X DIMM, MAX. 32GB, DDR4 2666/2400/2133 MHZ NON-ECC, UN-BUFFERED MEMORY DUAL CHANNEL MEMORY ARCHITECTURE SUPPORTS INTEL® EXTREME MEMORY PROFILE (XMP)* REFER TO WWW.ASUS.COM FOR THE MEMORY QVL (QUALIFIED VENDORS LISTS)* THE MAXIMUM MEMORY FREQUENCY SUPPORTED VARIES BY PROCESSOR** DDR4 2666MHZ AND HIGHER MEMORY MODULES WILL RUN AT MAX. 2666MHZ ON INTEL® 8TH GEN. 6-CORE OR HIGHER PROCESSORS.
· GRAPHIC
INTEGRATED GRAPHICS PROCESSOR- INTEL® HD GRAPHICS SUPPORTMULTI-VGA OUTPUT SUPPORT : HDMI/DVI-D/D-SUB PORTS- SUPPORTS HDMI 1.4B WITH MAX. RESOLUTION 4096 X 2160 @ 24 HZ / 25600 X 1600 @ 60 HZ- SUPPORTS DVI-D WITH MAX. RESOLUTION 1920 X 1200 @ 60 HZ - SUPPORTS D-SUB WITH MAX. RESOLUTION 1920 X 1200 @ 60 HZMAXIMUM SHARED MEMORY OF 1024 MB (FOR IGPU EXCLUSIVELY) SUPPORTS INTEL® INTRU™ 3D, QUICK SYNC VIDEO, CLEAR VIDEO HD TECHNOLOGY, INSIDER™EXPANSION SLOTS
1 X PCIE 3.0/2.0 X16 (X16 MODE)
· STORAGE
INTEL® H310 CHIPSET :1 X M.2 SOCKET 3, , WITH M KEY, TYPE 2260/2280 STORAGE DEVICES SUPPORT (BOTH SATA & PCIE MODE)*1
4 X SATA 6GB/S PORT(S), GRAY,
· LAN
REALTEK® RTL8111H, 1 X GIGABIT LAN
· AUDIO
REALTEK® ALC887 8-CHANNEL HIGH DEFINITION AUDIO CODEC
- SUPPORTS : JACK-DETECTION, FRONT PANEL JACK-RETASKING
AUDIO FEATURE :
- AUDIO SHIELDING: ENSURES PRECISION ANALOG/DIGITAL SEPARATION AND GREATLY REDUCED MULTI-LATERAL INTERFERENCE
- DEDICATED AUDIO PCB LAYERS: SEPARATE LAYERS FOR LEFT AND RIGHT CHANNELS TO GUARD THE QUALITY OF THE SENSITIVE AUDIO SIGNALS
- PREMIUM JAPANESE AUDIO CAPACITORS: PROVIDE WARM, NATURAL AND IMMERSIVE SOUND WITH EXCEPTIONAL CLARITY AND FIDELITY
* CHOOSE THE CHASSIS WITH HD AUDIO MODULE IN FRONT PANEL TO SUPPORT 8-CHANNEL AUDIO OUTPUT.
· USB PORTS
INTEL® H310 CHIPSET :
4 X USB 3.1 GEN 1 UP TO 5GBPS PORT(S) (2 AT BACK PANEL, BLUE, TYPE-A, 2 AT MID-BOARD)
INTEL® H310 CHIPSET :
4 X USB 2.0/1.1 PORT(S) (2 AT BACK PANEL, , 2 AT MID-BOARD)
· SPECIAL FEATURES
ASUS 5X PROTECTION III :
- ASUS SAFESLOT CORE: FORTIFIED PCIE SLOT PREVENTS DAMAGE
- ASUS LANGUARD: PROTECTS AGAINST LAN SURGES, LIGHTNING STRIKES AND STATIC-ELECTRICITY DISCHARGES!
- ASUS OVERVOLTAGE PROTECTION: WORLD-CLASS CIRCUIT-PROTECTING POWER DESIGN
- ASUS STAINLESS-STEEL BACK I/O: 3X CORROSION-RESISTANCE FOR GREATER DURABILITY!
- ASUS DIGI+ VRM: 5 PHASE DIGITAL POWER DESIGN
ASUS EPU :
- EPU
ASUS EXCLUSIVE FEATURES :
- AI SUITE 3
- AI CHARGER
- FILE TRANSFER
ASUS QUIET THERMAL SOLUTION :
- STYLISH FANLESS DESIGN HEAT-SINK SOLUTION
- ASUS FAN XPERT 2+
ASUS EZ DIY :
- ASUS CRASHFREE BIOS 3
- ASUS EZ FLASH 3
- ASUS UEFI BIOS EZ MODE
ASUS Q-DESIGN :
- ASUS Q-DIMM
M.2 ONBOARD(THE LATEST TRANSFER TECHNOLOGIES WITH UP TO 20 GB/S DATA TRANSFER SPEEDS)
· BACK I/O PORTS
1 X PS/2 KEYBOARD/MOUSE COMBO PORT(S)
1 X DVI-D
1 X D-SUB
1 X HDMI
1 X LAN (RJ45) PORT(S)
2 X USB 3.1 GEN 1 (BLUE) TYPE-A UP TO 5GBPS
2 X USB 2.0
3 X AUDIO JACK(S)
· INTERNAL I/O PORTS
1 X USB 3.1 GEN 1(UP TO 5GBPS) CONNECTOR(S) SUPPORT(S) ADDITIONAL 2 USB 3.1 GEN 1 PORT(S) (19-PIN)
1 X USB 2.0 CONNECTOR(S) SUPPORT(S) ADDITIONAL 2 USB 2.0 PORT(S)
1 X M.2 SOCKET 3 WITH M KEY, TYPE 2260/2280 STORAGE DEVICES SUPPORT (SATA & PCIE X4 MODE)
1 X COM PORT(S) CONNECTOR(S)
4 X SATA 6GB/S CONNECTOR(S)
1 X CPU FAN CONNECTOR(S) (1 X 4 -PIN)
2 X CHASSIS FAN CONNECTOR(S) (2 X 4 -PIN)
1 X S/PDIF OUT HEADER(S)
1 X 24-PIN EATX POWER CONNECTOR(S)
1 X 4-PIN ATX 12V POWER CONNECTOR(S)
1 X FRONT PANEL AUDIO CONNECTOR(S) (AAFP)
1 X CHASSIS INTRUSION CONNECTOR(S)
1 X CLEAR CMOS JUMPER(S)
1 X 14-1 PIN TPM CONNECTOR
1 X SYSTEM PANEL CONNECTOR
1 X SPEAKER CONNECTOR
1 X M.2 SOCKET 1 WITH E KEY, TYPE 2230 WIFI/BT DEVICES SUPPORT OR PCIE/USB/CNVI MODE
· ACCESSORIES
USER'S MANUAL
I/O SHIELD
2 X SATA 6GB/S CABLE(S)
2 X M.2 SCREW PACKAGE
1 X SUPPORTING DVD
· BIOS
128 MB FLASH ROM, UEFI AMI BIOS, PNP, SM BIOS 3.1, ACPI 6.1, MULTI-LANGUAGE BIOS, ASUS EZ FLASH 3, CRASHFREE BIOS 3, F6 QFAN CONTROL, F3 MY FAVORITES, LAST MODIFIED LOG, F12 PRINTSCREEN, AND ASUS DRAM SPD (SERIAL PRESENCE DETECT) MEMORY INFORMATION
· MANAGEABILITY
WOL BY PME, PXE
· OPERATING SYSTEM
WINDOWS® 10 64-BIT
· FORM FACTOR
MINI ITX FORM FACTOR
6.7 INCH X 6.7 INCH ( 17 CM X 17 CM )
· NOTE
*1 WHEN A DEVICE IN SATA MODE IS INSTALLED ON THE M.2 SOCKET, SATA_2 PORT CANNOT BE USED.
DUE TO THE CHIPSET LIMITATION, WHEN A M.2 DEVICE IS INSTALLED IN PCIE MODE, THE SOCKET IS SET
TO PCIE 2.0.

SISTEMA OPERACIONAL
SUPORTE PARA O WINDOWS 10 64 BITS ORIGINAL MICROSOFT INSTALADO 
PLACA DE VIDEO
IGUAL O SUPERIOR A VGA 1GB DDR3 GFORCE GT210 PCI-E
MEMORIA RAM 

DE IGUAL OU SUPERIRO MEOMORIA RAM HYPERX FURY 16GB 2400 MHZ DDR4

DISCO DE ARMAZENAMENTO

SSD 240 GB SANTA 3 LEITURAS: 500 MBS GRAVAÇÕES 3502 MBS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO REAL

ESPECIFICAÇÕES:
- TIPO: ATX12V / EPS12V
- POTÊNCIA: 500W
- FAN: 01
- PFC: ATIVO
- CONECTOR PRINCIPAL: 24PIN
- BARRAMENTO ÚNICO DE +12 V 
- SUPORTE HASWELL
- ENERGIA: 80 PLUS 
- ENTRADA AC: 100 - 240 VAC, 8-4A, 50 - 60 HZ

CONECTORES:
- 1 X 24 PINOS ATX
- 1 X 4 +4 PIN EPS12V
- 2 X 6 +2 PIN PCI-E
- 6 X SATA
- 3 X MOLEX

GABINETE
GABINETE ATX

ESPECIFICAÇÕES:
- TIPO: MIDTOWER
-  PSU: ATX PADRÃO (NÃO INCLUSO)
- SUPORTA VGA DE 360 MM
- USB 3.0 DE ALTA VELOCIDADE
-  SUPORTE PARA HDD INTER    NO: 2X 3.5"/1X 2.5"
- SUPORTE PARA HDD EXTERNO: 2X 5.25"
- COR: PRETO
- PLACA MÃE SUPORTADA: ATX/MICRO ATX
- SLOTS: 7
-   DIMENSÕES: 196 X 465 X 415 MM

FAN:
-   FRONTAL: 1X 120 MM (LED AZUL)
- TRASEIRA: 1X 120 MM

PORTAS:
- 1X USB 3.0
- 2X USB 2.0
- 1X ÁUDIO HD
- 1X MICROFONE

GARANTIA DE 12 MESES

	19. 
	UNID
	10
	DATA SHOW 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

IGUAL OU SUPERIOR A	VIEWSONIC
MODELO	PX700HD
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
BRILHO DA IMAGEM: 3500 LM
ALTURA: 134.6 MM
PESO: 3.7 KG
DESCRIÇÃO
ESPECIFICAÇÕES DO PROJETOR:BASIC
CONSUMO DE ENERGIA DE OPERAÇÃO:350W 
DIMENSÃO IMAGEM DIAGONAL MÁXIMA:7.62M (300") 
FORMATO DE SAÍDA DE DIGITALIZAÇÃO:1080P 
HDMI:SIM 
MODO DE BRILHO PADRÃO:3500LM 
MODO GRÁFICO:FULL HD 
MÉTODO DE PROJEÇÃO:FORRO 
FRENTE 
NOME DE MARCA: IGUAL OU SUPERIOR AO VIEWSONIC 
NÚMERO DE LÂMPADAS:1 
RELAÇÃO DE ASPECTO NATIVA:16:9 
RESOLUÇÃO MÁXIMA:1920 X 1200 
RESOLUÇÃO NATIVA:1920 X 1080 
SINAL DE VÍDEO PADRÃO:HDTV 
TAXA DE CONTORNO:12,000:1 
TIPO 3D:3D READY 
TIPO DE PRODUTO:PROJETOR DLP 
USB:SIM 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ALTURA:134.6MM 
LARGURA:332.7MM 
PESO (APROXIMADO):3.70KG 
PROFUNDIDADE:261.6MM 
DESCRIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO
CONSUMO DE ENERGIA DE OPERAÇÃO:350W 
DIVERSOS
AMIGO DO AMBIENTE:SIM 
PAÍS DE ORIGEM:CHINA 
IMAGEM
MODO DE BRILHO PADRÃO:3500LM 
MODO GRÁFICO:FULL HD 
RELAÇÃO DE ASPECTO NATIVA:16:9 
RESOLUÇÃO MÁXIMA:1920 X 1200 
RESOLUÇÃO NATIVA:1920 X 1080 
TAXA DE CONTORNO:12,000:1 
INFORMAÇÃO TÉCNICA
MÉTODO DE PROJEÇÃO:FORRO 
TIPO 3D:3D READY

	20. 
	UND
	50
	EMENDA PARA CABO RJ45
EMENDA ROBUSTA, FEITAS COM MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E TODA A QUALIDADE OGUAL OU SUPERIOR AOS PRODUTOS UGREEN.
VEJA MAIS DETALHES DO PRODUTO NAS FOTOS.

NOTA DO FABRICANTE: ESTE CONECTOR RJ45 É COMPATÍVEL COM O CABO ETHERNET CAT 7/6/5E/5. AO CONECTAR AO CABO CAT 7, SUPORTA VELOCIDADE ETHERNET MÁXIMA DE 1000 MBPS.

- DESIGN COMPACTO: 42 MM * 23 MM * 25 MM
- COMPATÍVEL COM CABOS DE REDE CAT 5, 6 E 7
- DIMINUIÇÃO DA PERDA DE SINAL

	21. 
	UNID
	05
	ENGRENAGENS PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS BROTHER LASER

	22. 
	UNID
	05
	ENGRENAGENS PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS HP LASER

	23. 
	UNID
	05
	ENGRENAGENS PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS SAMSUNG LASER

	24. 
	UNID
	10
	ESTABILIZADOR: PROTETOR ELETRÔNICO DE 500VA BIVOLT (127V/220 - 127V) MANAGER EMPLAC OS EMPLAC FORAM DESENVOLVIDOS PARA PROTEGER OS EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA, BEM COMO, PARA AMPLIAR A FAIXA DE TENSÃO DE FUNCIONAMENTO. ESTES PRODUTOS POSSUEM TOMADAS DE ACORDO COM O NOVO PADRÃO NBR14136. A FUNÇÃO DESSE PROTETOR ELETRÔNICO É ATENUAR AS GRANDES VARIAÇÕES DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA QUE PREJUDICAM OS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. ESSE PROTETOR NÃO É UM ESTABILIZADOR DE TENSÃO. SUGESTÃO DE USO: COMPUTADOR TIPO ONBOARD 350 WATTS | MONITOR | IMPRESSORA JATO DE TINTA (NÃO LASER) | SCANNER | NOTEBOOK | HOME THEATER | TV | CARREGADOR | VIDEO GAME | MODEM | CONVERSOR PARA TV | APARELHO DE SOM | APARELHOS ELETRÔNICOS EM GERAL ATÉ 350 WATTS NÃO PODE SER LIGADO EM MOTORES, GELADEIRA, MICRO-ONDAS, LAVA-ROUPAS, AR CONDICIONADO, ETC. MUDANÇA DE CATEGORIA ESTABILIZADOR VOLTAGEM PARA PROTETOR ELETRÔNICO AS FUNÇÕES SÃO AS MESMAS DO ESTABILIZADOR COMUM (SEM MICRO PROCESSAMENTO), MUDOU-SE A CATEGORIA, POREM É POPULARMENTE CONHECIDO COMO ESTABILIZADOR. FABRICANTE: EMPLAC POTÊNCIA MÁXIMA: 500 VA OU 350 WATTS TENSÃO DE ENTRADA: 110~127V OU 220V TENSÃO DE SAÍDA: 110~127V FREQUÊNCIA: 60 HZ TOMADAS: 4 TRASEIRA - PADRÃO NBR14136 PROTEÇÃO: SIM, SOBRECARGA, PICOS DE ENERGIA E RUÍDOS DA REDE ELÉTRICA BOTÃO: DO TIPO LIGA-DESLIGA COM LED DE FUNCIONAMENTO EM VERMELHO FUSÍVEL: SIM, PADRÃO DE 10A COMPRIMENTO CABO: 1 M BASE: PLÁSTICO RESISTENTE COR: PRETO PESO APROX.: 2,1 KG LARGURA: 9,5 CM ALTURA: 16 CM PROFUNDIDADE: 14 CM GARANTIA: 3 MESES DA FÁBRICA + 9 MESES ADICIONAIS, TOTAL 12 MESES. DISPONIBILIDADE: IMEDIATA

	25. 
	UNID
	10
	FILTRO DE LINHA: DESCRIÇÃO DO PRODUTO - FILTRO DE ENERGIA TIPO BRAZIL CON 6 TOMADAS - BOTAO ON/OFF - LUZ INDICADORA E CABO DE 1.5M- ENTRADA: 110V/220V. 15/10ª

	26. 
	UNID
	30
	FONTE DE ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO REAL 
MARCA: IGUAL OU SUPERIOR POWERX - MODELO: PX500
  ESPECIFICAÇÕES:
- VOLTAGEM COM SELEÇÃO MANUAL: 110 / 230V
- FREQUÊNCIA: 50~60HZ
- REFRIGERAÇÃO: VENTOINHA 120 MM
- COMPRIMENTO DOS CABOS: 40 CM
- CORRENTE DE ENTRADA: 8~6A
- CORRENTE DE SAÍDA: 3.3V-15A, 5V-15A, +12V-32A, -12V-0.5A, +5VSB-2.5A
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ATX 12V 2.3
- POTÊNCIA REAL 500 WATTS
- EFICIÊNCIA: +70%
- MTBF DE 100.000 HORAS 25O C
- PROTEÇÃO INTERNA CONTRA CURTO CIRCUITO OVP/ SCP/ OPP/ UVP
- BAIXO RUÍDO ACÚSTICO
- CABOS COM CAPA DE PROTEÇÃO
- SISTEMA DE CONTROLE TÉRMICO DE REFRIGERAÇÃO
- NORMAS TÉCNICAS IEC60950 (SEGURANÇA ELÉTRICA)IEC61000 (SEGURANÇA ELETROMAGNÉTICA)
- CHAVE LIGA / DESLIGA
- TENSÃO DE ENTRADA: 115 OU 230V MANUAL
- DIMENSÕES: 150 X 140 X 85 MM
 
 CONECTORES:
- 01 CONECTOR ATX 20+4 PINOS
- 01 CONECTOR ATX12V
- 03 CONECTORES SATA
- 02 CONECTORES MOLEX: 4 PINOS
- 01 CONECTOR PCI-E 4 PINOS
 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- 01 FONTE
- 01 CABO DE ENERGIA

	27. 
	UND
	30
	FONTE PARA COMPUTADORES SIMPLES
SENDO LEVE E PEQUENA ESTA FONTE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE EM GABINETES COM SUPORTE PARA FONTE ATX E SEM DEIXAR QUE ELE FIQUE PESADO PARA TRANSPORTE. A FONTE DE ALIMENTAÇÃO É O DISPOSITIVO RESPONSÁVEL POR FORNECER ENERGIA ELÉTRICA AOS COMPONENTES DE UM COMPUTADOR. PORTANTO, É UM TIPO DE EQUIPAMENTO QUE DEVE SER ESCOLHIDO E MANIPULADO COM CUIDADO.
FONTE ATX PARA COMPUTADOR
POTÊNCIA: 300W (NOMINAL)ALIMENTAÇÃO ENERGIA: 110V/220V (BIVOLT CHAVEADA)4 CONECTORES SATA4 CONECTORES HDDCONECTOR PRINCIPAL: 24 PINOSCONECTOR 12V: 4 PINOS.DIÂMETRO DO VENTILADOR: 80MM.DIMENSÕES DA FONTE: 15X14X8,5CMGARANTIA 1 ANO DO LOJISTA

	28. 
	CX
	05
	FUSÍVEL:10A 250VFUSÍVEL PEQUENO 10A AMPERES X 250V.FUSÍVEL DE VIDRO PEQUENO 5X20MMAÇÃO RÁPIDA250VUTILIZADO EM ESTABILIZADOR, NO BREAKS, FILTRO DE LINHA, PROTETOR ELETRÔNICO, UNIDADES ISOLADORAS. CAIXA DO 100 UNIDADES.

	29. 
	UNID
	20
	HD EXTERNO 2 TB: 
CARACTERISTICAS:

- MARCA: IGUAL OU SUPERIOR A SEAGATE- MODELO: STEA2000400
ESPECIFICAÇÕES:
- CAPACIDADE: 2TB
- INTERFACE: USB 3.0
- COR: PRETO
- COMPRIMENTO DO CABO: 46 CM (18 POL)
NÍVEL DE CAPACIDADES:
- ATÉ 1.000 HORAS DE VÍDEO DIGITAL
- ATÉ 250 FILMES DE 2 HORAS EM DVD
- ATÉ 320.000 FOTOS DIGITAIS
- ATÉ 16.660 HORAS DE MÚSICA DIGITAL
RECURSOS:
- APROVEITE AO MÁXIMO AS VELOCIDADES DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS RÁPIDAS DA INTERFACE USB 3.0 CONECTANDO O DISCO A UMA PORTA USB 3.0 SUPERSPEED. A INTERFACE USB 3.0 É COMPATÍVEL RETROATIVAMENTE COM USB 2.0, PROPORCIONANDO MAIOR FLEXIBILIDADE. 
- A INSTALAÇÃO É SIMPLES E DIRETA, BASTANDO CONECTAR UM CABO USB E PRONTO. O DISCO É ALIMENTADO PELO CABO USB, DISPENSANDO UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. ALÉM DISSO, ELE É RECONHECIDO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS®, ENTÃO NÃO HÁ SOFTWARE PARA INSTALAR NEM NADA PARA CONFIGURAR. SALVAR ARQUIVOS É FÁCIL É SÓ ARRASTAR E SOLTAR.
- O DISCO PORTÁTIL SEAGATE® EXPANSION É COMPACTO E PERFEITO PARA SER TRANSPORTADO. ADICIONE MAIS ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INSTANTANEAMENTE AO SEU COMPUTADOR E LEVE ARQUIVOS GRANDES NAS SUAS VIAGENS.
REQUISITOS DO SISTEMA:
- SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8, WINDOWS 7
- PORTA USB 3.0 SUPERSPEED (NECESSÁRIA PARA ALCANÇAR AS VELOCIDADES DE TRANSFERÊNCIA DO USB 3.0 OU COMPATIBILIDADE RETROATIVA COM PORTAS USB 2.0 COM VELOCIDADES DE TRANSFERÊNCIA DO USB 2.0)
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- DISCO RÍGIDO PORTÁTIL SEAGATE® EXPANSION
- CABO USB 3.0
- GUIA RÁPIDO DO USUÁRIO

	30. 
	UNID
	50
	HEAD FONE CABO P2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

IGUAL OU SUPERIOR A MARCA SONY
- COR: BRANCO
- DESIGN LEVE E DOBRÁVEL PARA OBTER EXCELENTE MOBILIDADE 
- DRIVERS DE FERRITE DE 30 MM PARA UM EXCELENTE SOM POTENTE E EQUILIBRADO 
- INTERVALO DE FREQUÊNCIA DE 10 HZ A 24.000 KHZ 
- FONES DE OUVIDO COM ACOLCHOADO QUE PROPORCIONAM CONFORTO 
- OPÇÕES DE CORES IDEAIS PARA SEU ESTILO 
- TIPO DE IMÃ: NEODIMIO 
- RESPOSTA FREQUÊNCIA: 10~24.000HZ 
- IMPEDÂNCIA: 24 OHMS 
- POTÊNCIA: 1000MW 
- SENSIBILIDADE: 98DB 
- DIÂMETRO FALANTE: 30MM 
- CONECTOR: P2 BANHADO À OURO 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- 1X HEADPHONE SONY, DOBRÁVEL, BRANCO

	31. 
	UNID
	50
	HEAD FONE CABO RJ11 PARA PABX

MARCA MAXTEL DE FONES DE OUVIDO
MODELOS COMPATÍVEIS
TELEFONE RJ11
FONE HEADSET TELEFONE FIXO FIO MAXTEL RJ11
TELEMARKETING
HEADSET MAXTEL FOI PROJETADO PARA ATENDENTES DE CALL CENTERS E ESCRITÓRIOS. É LEVE COM ALMOFADAS CONFORTÁVEIS, PERMITINDO USO 24 HORAS SEM INCÔMODOS. POSSUI MICROFONE COM ALTA CAPTAÇÃO, EMITINDO SOM COM QUALIDADE E SEM RUÍDOS PARA OUTRA LINHA. A VANTAGEM É QUE PODE SER LIGADO EM TELEFONES COMUNS E DIGITAIS (COM ADAPTADOR INCLUSO),OU SEJA, CASO JÁ POSSUA TELEFONE,PODERÁ COMPRAR APENAS O HEADSET E LIGÁ-LO AO SEU TELEFONE.
ESPECIFICAÇÕES
CONTROLE VOLUME
BOTÃO MUTE
ALMOFADADO
PODE USADO EM QUALQUER TELEFONE R11, INCLUSIVE DIGITAIS
PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) - 160G
DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP - 25X19X6CMITENS INCLUSOS1 HEADSET MAXTEL1 ADAPTADOR PARA TELEFONE DIGITAIS

	32. 
	UND
	05
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL:
LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE REDES CORPORATIVAS, FÁCIL DE CONFIGURAR E UTILIZAR, COM PAINEL TOUCHSCREEN COLORIDO DE 5” FACILITANDO O ACESSO ÀS PRINCIPAIS FUNÇÕES DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO, INCLUSIVE ENVIANDO ARQUIVOS PARA SERVIÇOS DE NUVEM, COMO DROPBOX E GOOGLE DRIVE. COM  ALTA VELOCIDADE E QUALIDADE DE RESOLUÇÃO DA  6702, COM FAX E REDE WIRELESS, PERMITINDO ENVIAR DOCUMENTOS ATRAVÉS DE SMARTPHONES E TABLETS. IMPRESSÃO DUPLEX VELOCIDADE QUE CHEGA A IMPRIMIR ATÉ 46 PÁGINAS POR MINUTO, COM DUPLEX AUTOMÁTICO, E RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1200X1200 DPI, PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS MAIS SIMPLES, E PARA IMPRESSÃO DE EM PAPEL TIMBRADO, QUE EXIGE MAIOR QUALIDADE FINAL. SCANNER COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA ATÉ 70 FOLHAS, DIGITALIZANDO ATÉ 56 IMAGENS POR MINUTO, COM DUPLEX DE ÚNICA PASSAGEM E COMPATIBILIDADE COM PAPEL ATÉ TAMANHO OFÍCIO. COM FUNÇÃO WIRELESS. BAIXO CUSTO DE TINTA POR IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM TONERS DE ALTO RENDIMENTO. A FUNÇÃO FAX 33,6KBPS, COM MEMÓRIA DE ATÉ 500 PÁGINAS, POSSUI FUNÇÕES AVANÇADAS DE SEGURANÇA.

	33. 
	UND
	05
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 

LASER- VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO(PPM) 42PPM(CARTA A4), RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO:1200 X 1200 DPI; MEMÓRIA PADRÃO 256MB, COM IMPRESSÃO DUPLEX(FRENTE E VERSO), CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL 250 FOLHAS, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 19200 X 19200DPI, DIGITALIZA PARA : EMAIL, IMAGEM, USB, ARQUIVO, CIFS, PASTA DE REDE, COM PC FAX MODEM 33,6 KBPS, MEMÓRIA 500PÁG, COM MODO DE ECONOMIA DE TONER, TELA DE LCD "3,7", SISTEMA DE CONECTIVIDADE: WIRELESS/ETHERNET/USB, VOLTAGEM 110V, COM SUPRIMENTO PRETO TN-3442 COM RENDIMENTO PARA 8.000PÁG. COM UM CONJUNTO DE CILINDROS DR- 3402 PARA 50.000 PÁG.  E UM CABO USB GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (SIMILAR  A BROTHER MFC- L 5702DW)

	34. 
	UND
	03
	IMPRESSORA SIMPLES:

A LASER MONOCROMÁTICA, COM QUALIDADE PROFISSIONAL, COM IMPRESSÕES NÍTIDAS, COM TEXTOS E IMAGENS FÁCEIS DE VISUALIZAR, VELOCIDADE 19 PPM, WI-FI EMBUTIDO, COM RECURSO QUE POSSIBILITA A REALIZAÇÃO DE IMPRESSÕES DE QUALQUER LUGAR CONECTADA À REDE LOCAL, COM WIRELESS (CONEXÃO SEM FIO), ACOMPANHA CABO USB, BANDEJA DE ENTRADA COM CAPACIDADE PARA 150 FOLHAS, GARANTIA 12 MESES DO FABRICANTE. (SIMILAR A HP LASER JET PRO P1102W WIRELESS).

	35. 
	UND
	03
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL:

TANQUE DE TINTA - COLORIDA WI-FI USB 2.0 . UMA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COMPACTA QUE PROPORCIONA BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO COM ALTO RENDIMENTO. COM O ÚNICO SISTEMA TANQUE DE TINTA 100% SEM CARTUCHOS¹, IMPRIMA ATÉ 7.500² PÁGINAS COLORIDAS OU 4.500² PÁGINAS EM PRETO COM A MAIOR RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DA CATEGORIA³. COM WI-FI INTEGRADO, IMPRIMA SEM FIOS DIRETAMENTE DE SEU SMARTPHONE, TABLET OU PC.
• BAIXÍSSIMO CUSTO DE IMPRESSÃO E ALTO RENDIMENTO, IMPRIME ATÉ 7.500² PÁGINAS COLORIDAS E 4.500² PÁGINAS EM PRETO. UMA GARRAFA DE TINTA ECOTANK EQUIVALE A 35 CARTUCHOS.
• MELHOR RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DA CATEGORIA ATÉ 5760X1440 DPI PARA UMA QUALIDADE DE IMPRESSÃO INSUPERÁVEL
• MAIOR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO DA CATEGORIA IMPRIMA ATÉ 33 PÁGINAS POR MINUTO NO MODO RASCUNHO E ATÉ 10 PÁGINAS POR MINUTO EM MODO NORMAL (ISO)
• APLICATIVO IPRINT O APLICATIVO IPRINT DA EPSON PERMITE TER O CONTROLE TOTAL DA MULTIFUNCIONAL ATRAVÉS DO TABLET OU SMARTPHONE. IMPRIMA FOTOS, DOCUMENTOS, ACESSE SUAS PASTAS VIRTUAIS E DIGITALIZE PARA SEU APARELHO POR ESTE APLICATIVO FÁCIL DE USAR E COM DIVERSOS RECURSOS. NUNCA FOI TÃO FÁCIL UNIR DOCUMENTOS E MOBILIDADE COMO NA MULTIFUNCIONAL EPSON L395. • E-MAIL PRINT ENVIE UM E-MAIL PARA A L395 E A MULTIFUNCIONAL IMPRIME O E-MAIL COMO TAMBÉM OS ARQUIVOS E FOTOS ANEXAS.

	36. 
	CX
	05
	MARCADOR DE CABO DE REDE:

KIT CONTENDO 1 PACOTE COM 100 UNIDADES DE CADA NUMERO DO 0 AO 9, TOTALIZANDO 1000 MARCADORES
INFORMAÇÕES BÁSICAS
COR AMARELO (YE)
COR DA IMPRESSÃO PRETO (BK)
EMBALAGEMS 100PEÇAS
FAMÍLIA DE PRODUTOS SÉRIE MHG
GLOBAL PART NAME MHG2/5-PVC-YE
GRUPO DE PRODUTOS ANILHAS GRAVADAS

	37. 
	UNID
	15
	MODEM ROTEADOR WIRELESS:
ESPECIFICAÇÕES

- ANTENA: 2 OU 3  ANTENAS FIXA MIMO 2 DBI - FREQUÊNCIA: 2.4GHZ OU SUPERIOR - PROTOCOLOS: PPPOE - CABOS: CAT5 - VELOCIDADE WI-FI: 300MBPS - ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR DE ENERGIA EXTERNO 100 - 240V PORTAS: - 1 ADSL: RJ-11 CONECTOR A CONECTOR PARA LINHA TELEFÔNICA - 4 ETHERNET: CONECTOR RJ-45 10/100 PADRÃO: - IEEE 802.11N - IEEE 802.11G - IEEE 802.11B- IEEE 802.3- IEEE 802.3U RECURSOS DE SEGURANÇA: - WPA/WPA2 SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL: - WINDOWS XP/VISTA/7/8 E 10

	38. 
	UNID
	40
	MOUSE: MOUSE ÓPTICO USB- 
CARACTERÍSTICAS:

- MARCA: IGUAL OU SUPERIOR A C3 PLUS - MODELO: MS-27BK
ESPECIFICAÇÕES:
- BOTÕES: 3
- SENSOR ÓPTICO
- RESOLUÇÕES: 1000 DPI
- DESIGNER ERGONÔMICO
- ESTRUTURA RESISTENTE
- 1 MILHÕES DE CLIQUES
- CABO 1,1 METROS
- DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 10,50CM X LARGURA: 6,50CM X ALTURA:4,00CM
ALIMENTAÇÃO:
- CONEXÃO: USB
- VOLTAGEM: 5V DC
- CORRENTE: 200MA
- CONSUMO: 1 WATTS
- TEMPERATURA DE TRABALHO: 5 A 45 GRAUS
- UMIDADE MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 45% ~ 90% SEM ABRIR A CARCAÇA
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- MOUSE C3PLUS USB

	39. 
	UND
	15
	NO BREAK – POTÊNCIAS:-800VA CARACTERÍSTICAS GERAIS-MICROPROCESSADO. - PLUGUES E TOMADAS NBR 14136.- CONEXÃO COM BATERIA EXTERNA.- PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO.- AUTOTESTE NA ENERGIZAÇÃOSAFEBATTERY. - TRUE RMS.- FILTRO DE LINHA. - 8 NÍVEIS DE PROTEÇÃO.

	40. 
	UNID
	05
	PELICULA DE FUSÃO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS HP LASER

	41. 
	UNID
	30
	PENDRIVE: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 16GB - SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS® 7, WINDOWS VISTA®, WINDOWS XP, WINDOWS 2000 (SP4), MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V.2.6.X+- TAXAS DE TRANSFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A KINGSTON 5MB/S DE LEITURA 1.5MB/S DE GRAVAÇÃO- TAXA DE TRANSFERÊNCIA;  - 10MB/SEG. (LEITURA) E 6MB/SEG. (ESCRITA)- FUNÇÕES: ARMAZENAMENTO, REPRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS- MAIS INFORMAÇÕES: URDRIVE 2000, LINUX: MAC OS 10+ E TODOS WINDOWS

	42. 
	UNID
	20
	PLACA PCI-E MD.9 DE REDE 10/100/1000 7358

PLACA DE REDE PCI EXPRESS 
CARACTERÍSTICAS:
- MARCA: IGUAL OU SUOPERIOR A MD9 -- MODELO: 7358
ESPECIFICAÇÕES:
- PROTOCOLOS: COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB
- CHIPSET: RTL811C/D
- INTERFACE: PCI-EXPRESS
- 1 PORTA RJ45 DE 10/100/1000MBPS
- INDICADOR LED: ATIVIDADE
- CONTROLE DE FLUXO: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX), SUPORTA IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCONDING, SUPORTA IEEE 802.1Q VLAN TAGGING
- REQUERIMENTOS DO SISTEMA: WIN 98/ME/NT/2000/XP/VISTA/7/8/10, LINUX/NOVELL NETWARE.
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- PLACA PCI-E MD.9 DE REDE 10/100/1000
GARANTIA 1 ANO

	43. 
	UND
	10
	REPETIDOR WIFI 

QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO TP LINK MODELO  TL-WA850RE
•	TIPO DE ROTEADOR REPETIDOR DE SINAL,TIPO DE CONEXÃO SEM FIO
•	VELOCIDADE WIRELESS 300 MB/S OU SUPERIOR ,FREQUÊNCIAS 24835 MHZ OU SUPERIOR,TIPO DE FREQÜÊNCIA ETHERNET
•	CONECTIVIDADE ETHERNET
•	INTERFACES ETHERNET,PESO 239 G
•	TECNOLOGIA SEM FIO IEEE 802.11N
•	PADRÕES WIRELESS IEEE 802.11N
•	TIPOS DE ANTENA INTERNA
•	ALTURA 110 MM
•	LARGURA 75.2 MM
PROFUNDIDADE 65.8 MM

	44. 
	UNID
	05
	ROLO DE FUSÃO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS BROTHER LASER

	45. 
	UNID
	05
	ROLO DE FUSÃO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS RICOH LASER

	46. 
	UNID
	05
	ROLO DE FUSÃO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS SAMSUNG LASER

	47. 
	UNID
	05
	ROLO DE PRESSÂO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS BROTHER LASER

	48. 
	UNID
	05
	ROLO DE PRESSÂO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS HP LASER

	49. 
	UNID
	05
	ROLO DE PRESSÂO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS RICOH LASER

	50. 
	UNID
	05
	ROLO DE PRESSÂO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS SAMSUNG LASER

	51. 
	UND
	20
	ROTEADOR 
CARACTERÍSTICAS:

-IGUAL OU SUPERIOR A  TP LINK - MODELO: AC 1350
ESPECIFICAÇÕES:
HARDWARE:
- INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100MBPS 1 PORTA WAN 10/100MBPS
- BOTÕES: BOTÃO WPS/RESET BOTÃO WIRELESS ON/OFF BOTÃO POWER ON/OFF
- ANTENA: 3 ANTENAS DE 2.4GHZ 2 ANTENAS DE 5GHZ
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 12VDC/1A
- VERSÃO: 3.0
WIRELESS:
- PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11AC/N/A 5GHZ; IEEE 802.11B/G/N 2.4GHZ
- VELOCIDADES WIRELESS: 450MBPS(2.4GHZ); 867MBPS(5GHZ)
- FREQUÊNCIA: REDE PARA CONVIDADOS 2.4GHZ REDE PARA CONVIDADOS 5GHZ
- POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO: MÁX DE 13.5DBM (2.4GHZ) MÁX. 17DBM (5GHZ)
- MODOS WIRELESS: ROTEADOR WIRELESS WDS(FOUR ADDRESS) WDS(AP+APC)
- SEGURANÇA WIRELESS: WEP WPA\WPA2 WPA-PSK\WPA2-PSK FILTRAGEM DE MAC WIRELESS
SOFTWARE:
- QOS: WMM, CONTROLE DE LARGURA DE BANDA
- TIPO DE WAN: IP DINÂMICO/IP ESTÁTICO/PPPOE/ BIGPOND/ /L2TP(ACESSO DUPLO) /PPTP(ACESSO DUPLO)
- GERENCIAMENTO: CONTROLE DE ACESSO GERENCIAMENTO LOCAL GERENCIAMENTO REMOTO
- DHCP: SERVIDOR DHCP CLIENTE DHCP CLIENTE DHCP RESERVA DE ENDEREÇO
- CONTROLE DE ACESSO: CONTROLE DOS PAIS CONTROLE DE GERENCIAMENTO LOCAL LISTA DE CLIENTES ACESSO POR AGENDAMENTO REGRA DE GERENCIAMENTO
VPN PASS-THROUGH:
- PPTP
- L2TP
- IPSEC(AH HEAD)
- IPSEC(ESP HEAD)
REDE DE VISITANTES:
- 2.4GHZ GUEST NETWORK
- 5GHZ GUEST NETWORK
AMBIENTE:
- TEMPERATURA OPERACIONAL: 0℃~40 ℃ (32 ℉~104℉)
- TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)
- UMIDADE OPERACIONAL: 10%~90% NÃO CONDENSANTE
- UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5%~90% NÃO CONDENSANTE
SISTEMA OPERACIONAL:
- MICROSOFT WINDOWS XP/VISTA/7/8/8.1/10 MAC OS, NETWARE, UNIX OU LINUX
CONTEÚDO DA EMABALAGEM:
- ROTEADOR WIRELESS TP-LINK
- FONTE DE ENERGIA 
- CABO ETHERNET 
- GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA
GARANTIA: 1ANO GARANTIA
(9 MESES DE GARANTIA CONTRATUAL JUNTO AO FABRICANTE + 3 MESES REFERENTES À GARANTIA LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)
PESO:
910 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)

	52. 
	UNID
	05
	SENSORES PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS BROTHER LASER

	53. 
	UNID
	05
	SENSORES PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS HP LASER

	54. 
	UNID
	05
	SENSORES PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS SAMSUNG LASER

	55. 
	UND
	50
	SSD 
CARACTERÍSTICAS:

- IGUAL OU SUPERIOR A MARCA: SANDISK
- MODELO: SDSSDA-240G-G26
ESPECIFICAÇÕES:
- CAPACIDADE: 240GB
- LEITURAS: 530MB/S 
- GRAVAÇÕES: 440MB/S 
- INTERFACE: SATA REVISÃO 3.0 (6 GB/S)
- TEMPERATURA OPERACIONAL: 32 ºF A 158 ºF (0 ºC A 70 ºC)
- CHOQUE: RESISTENTE A ATÉ 1500 G
- VIBRAÇÃO: 5 GRMS, 10-2000 HZ / 4,9 GRMS, 7-800 HZ
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 
- 01 SSD SANDISK PLUS 
GARANTIA:1ANO GARANTIA

	56. 
	UNID
	10
	SWITCH : 8 PORTAS 10/100:

TECNOLOGIA DE TRANSMISSÃO: GIGABIT ETHERNET - 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS (GIGABIT ETHERNET) - AUTO MDI/MDIX CROSSOVER- COMPATÍVEL COM CERTIFICAÇÃO ROHS - CAPACIDADE DA TABELA PARA 8.000 MAC ADDRESS- FULL DUPLEX- CONTROLE DE FLUXO

	57. 
	UNID
	10
	SWITCH 16 PORTAS 

CARACTERÍSTICAS:
- MARCA: IGUAL OU SUPERIOR A TP-LINK - MODELO: TL-SG1016D
ESPECIFICAÇÕES: 
- CERTIFICAÇÃO: FCC, CE, ROHS
- REQUISTOS DO SISTEMA: MICROSOFT WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS 7 OU WINDOWS 8, MAC OS, NETWARE, UNIX OU LINUX.
- DIMENSÕES APROX.: 294 X 180 X 44 MM
PADRÕES E PROTOCOLOS:
- IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB , IEEE 802.3X
INTERFACE:
- 16 PORTAS RJ45 COM AUTO NEGOCIAÇÃO 10/100/1000 MBPS (AUTO MDI / MDIX) 
MÍDIA DE REDE:
- 10BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 3, 4, 5 (MÁXIMO 100M)
- EIA/TIA-568 100Ù STP (MÁXIMO 100M)
- 100BASE-TX: UTP CABO CATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100M)
- EIA/TIA-568 100Ù STP (MÁXIMO 100M)
- 1000BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 5, 5E CABLE (MAXIMUM 100M) 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO:
- 100-240VAC, 50/60HZ
CONSUMO DE ENERGIA:
- MÁXIMO: 13.3W (220V/50HZ) 
DESEMPENHO:
- CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO: 32 GBPS
- TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 23.8 MPPS
- TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 8K
- JUMBO FRAME: 10KB
- TECNOLOGIA GREEN: TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS EFICIENTES E INOVADORAS ECONOMIZAM ATÉ 15% DE ENERGIA
- MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA: ARMAZENA E ENCAMINHA
AMBIENTE:
- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0ºC ~ 40ºC (32º F ~ 104º F)
- TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40ºC ~ 70ºC (-40ºF ~ 158ºF)
- UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO;
- UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO
RECURSOS:
- TECNOLOGIA INOVADORA DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA ECONOMIZA ATÉ 40% DE ENERGIA
- SUPORTA CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X PARA MODO FULL DUPLEX E BACKPRESSURE PARA O MODO HALF DUPLEX
- ARQUITETURA DE ENCAMINHAMENTO SEM BLOQUEIO QUE ENCAMINHA E FILTRA OS PACOTES EM PLENA VELOCIDADE A CABO COM UMA VAZÃO MÁXIMA
- CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DE 32GBPS
- JUMBO FRAME DE 10K MELHORA O DESEMPENHO DAS GRANDES TRANSFERÊNCIAS DE DADOS
- AUTO-MDI/MDIX ELIMINA A NECESSIDADE DE CABOS CRUZADOS
- SUPORTA AUTO-APRENDIZAGEM DE MAC ADDRESS E SEU AUTO-ENVELHECIMENTO
- ESQUEMA DE ENCAMINHAMENTO QUE ARMAZENA E ENCAMINHA
- PORTAS DE AUTO-NEGOCIAÇÃO PROPORCIONAM UMA INTEGRAÇÃO INTELIGENTE ENTRE OS HARDWARE 10MBPS, 100MBPS E 1000MBPS.
- PLUG AND PLAY SIMPLIFICA A INSTALAÇÃO
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- 01 SWITCH GIGABIT DE 16 PORTAS
- 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO
- 01 GUIA DO USUÁRIO
- 01 KIT DE MONTAGEM EM HACK
- 01 PEZINHO DE BORRACHA 
PESO: 2195 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)

	58. 
	UNID
	10
	SWITCH 24 PORTAS 

CARACTERÍSTICAS:
- MARCA:IGUAL OU SUPERIOR TP-LINK
- MODELO: TL-SG1024D 
ESPECIFICAÇÕES:
- PADRÕES E PROTOCOLO: IEEE 802.3I, IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB , IEEE 802.3X
- INTERFACE: 24 PORTAS RJ45 AUTO-SENSÍVEIS 10/100/1000 MBPS COM AUTO NEGOCIAÇÃO (AUTO MDI / MDIX)
- CAPACITADE DE COMUTAÇÃO: 48GBPS
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 100-240V CA, 50/60HZ
- FAN QUANTITY: FANLESS
- DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO: 294 X 180 X 44MM
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC, 50/60HZ
- TABELA DE MAC ADDRESS: 8K
- TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 35.7MPPS
- QUADRO JUMBO: 10KB
- TECNOLOGIA GREEN: TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS EFICIENTES E INOVADORAS ECONOMIZA ENERGIA ATÉ 40%
- MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA: ARMAZENA E ENCAMINHA
- FUNÇÕES AVANÇADAS: CONTROLE DE FLUXO 802.3X, BACK PRESSURE / AUTO UPLINK EM CADA PORTA 
- CERTIFICAÇÃO: FCC, CE, ROHS 
REDE DE MÍDIA:
- 10BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 3, 4, 5 (MÁXIMO 100M)
- EIA/TIA-568 100U STP (MÁXIMO 100M)
- 100BASE-TX: UTP CABO CATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100M)
- EIA/TIA-568 100U STP (MÁXIMO 100M)
- 1000BASE-T: UTP CABO CATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100M) 
REQUISITOS DO SISTEMA:
- MICROSOFT WINDOWS 98SE
- NT /  2000 /  XP
- VISTA™ OU WINDOWS 7
- MAC OS /  NETWARE /  UNIX OU LINUX
AMBIENTE:
- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉)
- TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉)
- UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO
- UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- SWITCH GIGABIT DE 24 PORTAS
- CABO DE ALIMENTAÇÃO
- GUIA DO USUÁRIO
PESO: 2245 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)

	59. 
	UNID
	40
	TECLADO: 
CARACTERÍSTICAS:

- IGUAL OU SUPERIOR A MARCA: LOGITECH - MODELO: K120
ESPECIFICAÇÕES:
- TECLAS DE PERFIL PLANO E SILENCIOSAS 
- CONEXÃO: USB 
- PADRÃO ABNT2
- VERSÃO EM PORTUGUÊS 
- DESIGN RESISTENTE A DERRAMAMENTOS
- TECLAS DURÁVEIS QUE RESISTEM A ATÉ 10 MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS
- SUPORTES INCLINÁVEIS, FORTES  E AJUSTÁVEIS 
- CARACTERES NÍTIDOS E BRILHANTES
COMPUTADOR BASEADO NO WINDOWS:
- WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10
- PORTA USB
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
- DIGITAÇÃO AGRADÁVEL: SUAS MÃOS DESFRUTARÃO DE TECLAS DE PERFIL BAIXO E SILENCIOSAS, ALÉM DE UM LAYOUT COM TECLAS F EM TAMANHO NORMAL E TECLADO NUMÉRICO.
- O TECLADO DELGADO NÃO É APENAS ELEGANTE, TEM UM DESIGN RESISTENTE A DERRAMAMENTOS,* SUPORTES INCLINÁVEIS ROBUSTOS E TECLAS DURÁVEIS.
- BASTA CONECTÁ-LO A UMA PORTA USB NO COMPUTADOR DE MESA, NO LAPTOP OU NOTEBOOK E COMEÇAR A USAR.

	60. 
	UNID
	05
	TESTADOR DE CABO DE REDE:

ANTI INFERFERÊNCIA- DISPLAY DE INTENSIDADE DE SINAL- RASTREAMENTO DE FIO TELEFÔNICO E CABO LAN- IDENTIFICA FIOS EM SISTEMASELÉTRICOS- VERIFIQUE CONDIÇÃO DE CABO LAN- TESTE DE CONTINUIDADE- SONDA DE TENSÃO DC- FLASH LEDINFORMAÇÕES TÉCNICAS:ALIMENTAÇÃO: 9V 6F22FORMATO DE SINAL: IMPULSO MULTI FREQUENCIAL DISTÂNCIA MÁXIMA: 100MCORRENTE MÁXIMA: EMISSOR 9MA, RECEPTOR 28MAPRINCIPAIS FUNÇÕESRASTREAMENTO DE FIO TELEFÔNICO E CABO LAN DE REDEIDENTIFICA ESTADO DA LINHA TELEFONICA ZUMBADOR EM 2 TONS SELECIONAVEISTESTADOR DE CABO DE REDE IDENTIFICADOR DE FIOS EM SISTEMASELÉTRICOS
VERIFIQUE CONDIÇÃO DE CABO LAN REALIZA TESTE DE CONTINUIDADESONDA DE TENSÃO DC FLASH LED IDENTIFICA FIOS EM SISTEMAS ELÉTRICOS ( A REDE NÃO PODE ESTAR COM ENERGIA ) PRODUTO COMPLETO ORIGINAL NA CAIXA FECHADO ITENS INCLUSOS: 01 EMISSOR 01 RECEPTOR 02 BATERIAS 9V 01 FONE DE OUVIDO 01 CABO DE REDE 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES

	61. 
	UNID
	05
	TESTE DE CABO DE REDE 

MATERIAL: PLÁSTICO
- ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA ALCALINA 9V (NÃO INCLUSA)
- 11 LEDS INDICADORES DE CONEXÃO 
- BOTÃO DE POSIÇÃO: LIGA/DESLIGA/STAND-BY
- POSSUI ENTRADA PARA TESTAR/CERTIFICAR CABOS RJ45 E RJ11
- TESTE DE CONTINUIDADE: 1,2,3,4,5,6,7,8 E G (TERRA)
- ACOMPANHA BOLSA PARA ARMAZENAMENTO 
- DIMENSÕES: 16 X 5,9 X 3 CM 
- PESO: 102 G

	62. 
	UNID
	05
	UNIDADE DE FUSÃO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS BROTHER LASER

	63. 
	UNID
	05
	UNIDADE DE FUSÃO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS HP LASER

	64. 
	UNID
	05
	UNIDADE DE FUSÃO PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS SAMSUNG LASER

	65. 
	UNID
	05
	UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS BROTHER LASER

	66. 
	UNID
	20
	WEB CAM :
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
IGUAL OU SUPERIOR A DESIGN TRUE 1080P FULL HD WEBCAM
A WEBCAM OFERECE VÍDEO FULL HD 1080P MAIS RÁPIDO, SUAVE E FUNCIONA EM MAIS COMPUTADORES.
1. TIPO DE DISPOSITIVO: CÂMERA WEB
2. SUPORTE DE ÁUDIO: SIM, MICROFONE ESTÉREO EMBUTIDO
3. TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE: COM FIOS
4. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE VÍDEO DIGITAL: 1920 X 1080
5. CARACTERÍSTICAS: COMPATIBILIDADE USB 2.0, ÓTICA CARL ZEISS, VÍDEO FULL HD 1080P NO SKYPE, 1080P FULL HD FILME 6. GRAVAÇÃO,
COMPATÍVEL COM SKYPE
7. AJUSTE DE FOCO: MANUAL
8. INTERFACE DO COMPUTADOR: USB 2.0
9.INTERFACES: 1 X USB 2.0
10. ACESSÓRIOS: BASE PRONTA PARA TRIPÉ, 1 CABO USB - 5 PÉS, MANUAL DO USUÁRIO
CARACTERÍSTICAS:
FAÇA CHAMADAS DE VÍDEO HD REALISTAS ENQUANTO EVITA QUE SEU PC OU THIN CLIENT SEJAM TRIBUTADOS COM LARGURA DE BANDA HD.
EXPERIÊNCIA VÍVIDA DE ALTA DEFINIÇÃO (1080P, 30 QUADROS POR SEGUNDO) CHAMADAS COM SUPORTE DE APLICATIVOS DE SOFTWARE.
O AMPLO CAMPO DE VISÃO DIAGONAL DE 78 GRAUS COBRE TODOS EM CHAMADAS DE GRUPO SEM TER QUE REPOSICIONAR A CÂMERA.
APROVEITE IMAGENS NÍTIDAS, MESMO AQUELAS QUE ESTÃO PRÓXIMAS DA ÓTICA CARL ZEISS COM FOCO MANUAL.
OS MELHORES MICROFONES SÃO PROJETADOS PARA CAPTURAR SOM E ÁUDIO CRISTALINOS.
COMPATÍVEL COM UVC E FUNCIONA PLUG-AND-PLAY COM A MAIORIA DAS APLICAÇÕES DE VIDEOCONFERÊNCIA E UC.
PODE SER MONTADO EM UMA TELA LCD, NOTEBOOK, MESA OU PAREDE USANDO CLIPE OU TRIPÉ ANEXADO USANDO FIO EMBUTIDO.

	67. 
	UND
	50
	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO:

PLACA MÃE:
IGUAL OU SUPERIOR A PRIME ASUS B450M-GAMING/BR AMD AM4
CARACTERÍSTICAS:
ESPECIFICAÇÕES:
PROCESSADORES:
- AMD SOCKET AM4 AMD RYZEN 2A GERAÇÃO/ RYZEN COM RADEON VEGA GRAPHICS/RYZEN 1A GERAÇÃO / ATHLON RADEON VEGA GRAPHICS
- TDP: 105W

CHIPSET:
- AMD B450

MEMÓRIA:
- MEMÓRIA 4 X DIMM, MÁXIMO DE 64GB, DDR4 3466(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHZ UN-BUFFERED
- PROCESSADORES AMD RYZEN 2A GERAÇÃO/ RYZEN COM RADEON VEGA GRAPHICS/ ATHLONTM COM RADEONTM VEGA GRAPHICS/ RYZENTM 1A GERAÇÃO
- ARQUITETURA DE MEMÓRIA: DUAL CHANNEL
- SUPORTE A ECC MEMORY (MODO ECC) VARIA DE ACORDO COM A CPU.

GRÁFICO:
- PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO
- MÚLTIPLAS SAÍDAS DE VÍDEO: PORTAS HDMI/DVI-D/D-SUB (VGA)
- SUPORTA DVI-D COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 X 1200 @ 60 HZ
- SUPORTA HDMI 2.0B COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096 X 2160 @ 60 HZ
- SUPORTA D-SUB COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 X 1200 @ 60 HZ

SISTEMA OPERACIONAL:
- WINDOWS 10 DE 64 BITS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- PLACA-MÃE ASUS PARA AMD
- MANUAL DO USUÁRIO
- CABO SATA 6GB/S
- DRIVE DO USÁRIO
- I/O SHIELD

PROCESSADOR :
 IGUAL OU SUPERIOOR AO AMD RYZEN 3 3200G, CACHE 4MB, 4.0GHZ (4GHZ MAX TURBO), AM4 - YD3200C5FHBOX
CARACTERÍSTICAS:

ESPECIFICAÇÕES:
- NO DE NÚCLEOS DE CPU: 4
- THREADS: 4
- NO DE NÚCLEOS DE GPU: 8
- CLOCK BÁSICO: 3,6 GHZ
- CLOCK DE MAX BOOST: 4 GHZ
- TOTAL DE CACHE L1: 384KB
- CACHE TOTAL L2: 2MB
- CACHÊ L3 TOTAL: 4MB
- DESBLOQUEADO
- CMOS: FINFET DE 12NM
- SOCKET: AM4
- VERSÃO PCI EXPRESS: PCIE 3.0 X8
- SOLUÇÃO TÉRMICA: WRAITH STEALTH
- TDP / TDP PADRÃO: 65W
- CTDP: 45-65W
- TEMPO MÁXIMO: 95 OC

MEMÓRIA:
- VELOCIDADE MÁXIMA DA MEMÓRIA: 2933 MHZ
- TIPO DE MEMÓRIA: DDR4
- CANAIS DE MEMÓRIA: 2

PLACA DE VÍDEO:
- FREQUÊNCIA GRÁFICA: 1250 MHZ
- MODELO GRÁFICO: GRÁFICOS RADEON VEGA 8
- CONTAGEM DE NÚCLEOS GRÁFICOS: 8

RECURSOS:
- HDMI
- DISPLAYPORT

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- PROCESSADOR AMD RYZEN 3 3200G
- COOLER

PESO
660 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM DO KIT:
- 1 X PLACA MÃE PRIME ASUS B450M-GAMING/BR
- 1 X PROCESSADOR AMD RYZEN 3 3200G

GARANTIA
1 ANO DE GARANTIA

MEMÓRIA RAM 8 GB 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS:
- IGUAL OU SUPERIOR A MARCA: HYPERX
- MODELO: HX426C16FB3/8

ESPECIFICAÇÕES:
- FORMATO: UDIMM
- PINOS: 288
- XMP-READY
- PLUG & PLAY
- VELOCIDADES: 2666MHZ
- LATÊNCIAS CAS: 16
- VOLTAGEM: 1.2V
- CAPACIDADES DE MÓDULO: 8GB
- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0O C ATÉ +70O C
- TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40O C ATÉ +85O C
- COR DO PCB: PRETO
- COR DO DISSIPADOR DE CALOR: PRETO
- DIMENSÕES DO MÓDULO: 133.35MM X 34.10MM X 7MM
 
DESTAQUES:
- DESIGN DO DISSIPADOR DE CALOR DE PERFIL BAIXO ATUALIZADO 
- UPGRADE DE ALTO DESEMPENHO A UM PREÇO ACESSÍVEL.
- PERFIS INTEL XMP-READY OTIMIZADOS PARA OS CHIPSETS MAIS RECENTES DA INTEL.
- FUNCIONALIDADE PLUG & PLAY NOS MÓDULOS ATÉ 2666MHZ.
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
- DESIGN DO DISSIPADOR DE CALOR DE PERFIL BAIXO ATUALIZADO.
- O NOVO DISSIPADOR DE CALOR COM DESENHO ELEGANTE TRAZ UPGRADE SIGNIFICATIVO PARA O ESTILO DA SUA FURY.
- UPGRADE DE ALTO DESEMPENHO A UM PREÇO ACESSÍVEL.
- A HYPERX FURY DDR4 É A ESCOLHA PERFEITA PARA QUEM MONTA COMPUTADORES OU PARA QUEM BUSCA UMA ATUALIZAÇÃO E QUER DAR UMA ACELERADA EM SEU SISTEMA LENTO.
- INTEL XMP-READY.
- NOSSOS ENGENHEIROS PRÉ-DEFINIRAM PERFIS INTEL EXTREME MEMORY PARA MAXIMIZAR A PERFORMANCE DOS NOSSOS MÓDULOS DE MEMÓRIA.
- PLUG & PLAY COM OVERCLOCKING AUTOMATICO NOS MÓDULOS ATÉ 2666MHZ
- SIMPLES E FÁCIL UPGRADE PLUG & PLAY, A HYPERX FURY DDR4 IRÁ FAZER O OVERCLOCKING AUTOMATICAMENTE ATÉ A VELOCIDADE MAIS ALTA PERMITIDA PELO MÓDULO (ATÉ 2666MHZ).

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- MEMÓRIA HYPERX FURY

GARANTIA
10 ANOS DE GARANTIA
(117 MESES DE GARANTIA CONTRATUAL JUNTO AO FABRICANTE + 3 MESES REFERENTES À GARANTIA LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)

PESO
50 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)

SSD 240 GB
CARACTERÍSTICAS:

- IGUAL OU SUPERIOR A MARCA: SANDISK
- MODELO: SDSSDA-240G-G26
 
ESPECIFICAÇÕES:
- CAPACIDADE: 240GB
- LEITURAS: 530MB/S 
- GRAVAÇÕES: 440MB/S 
- INTERFACE: SATA REVISÃO 3.0 (6 GB/S)
- TEMPERATURA OPERACIONAL: 32 ºF A 158 ºF (0 ºC A 70 ºC)
- CHOQUE: RESISTENTE A ATÉ 1500 G
- VIBRAÇÃO: 5 GRMS, 10-2000 HZ / 4,9 GRMS, 7-800 HZ

CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 
- 01 SSD SANDISK PLUS 

GARANTIA 1 ANO GARANTIA

(9 MESES DE GARANTIA CONTRATUAL JUNTO AO FABRICANTE + 3 MESES REFERENTES À GARANTIA LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)

PESO 60 GRAMAS ( BRUTO COM EMBALAGEM)

MONITOR 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

IGUAL OU SUPERIOR AO MONITOR PCTOP 22" 60HZ HD 1680 X 1050 3.5MS LED WIDESCREEN VGA HDMI FURAÇÃO VESA BIVOLT - MLP220HDMI

ESPECIFICAÇÕES:
 
- TAMANHO DA TELA: 22” 
- LED (16:10) 55.8 CM 
- RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1680 X 1050 (1.7 MEGAPIXEL) 
- COR: PRETO 
- PITCH: 0.248 X 0.248 MM 
- ÁREA DE EXPOSIÇÃO: 473.76 X 296.1MM 
- BRILHO: 250 CD/M 
- RELAÇÃO DE CONTRATE: 1000:1 
- TEMPO DE RESPOSTA: 1.5/3.5 (TYP.) (TR/TD) 
- ÂNGULO DE VISÃO: 85/85/80/80 (TYP.) (CR &GT; 10) 
- FREQUÊNCIA DE VARREDURA: 60HZ 
- EXIBIÇÃO DE CORES: 16.7M (6-BIT + HI-FRC) 
- SINAL DE ENTRADA: VGA X1, HDMI X1 
- MONTAGEM VESA: 100 X 100 MM 
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100 – 240V, 50/60 HZ 
- CONSUMO DE ENERGIA: &LT;25W MÁX
 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
 
- MONITOR PCTOP 22" 
- MLP220HDMI 
- CABO DE ENERGIA 
- CABO VGA 
- MANUAL DE INSTRUÇÕES

PESO: 4700 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)

TECLADO 
CARACTERÍSTICAS:
IGUAL OU SUPERO A - MARCA: LOGITECH 
- MODELO: K120

ESPECIFICAÇÕES:
- TECLAS DE PERFIL PLANO E SILENCIOSAS 
- CONEXÃO: USB 
- PADRÃO ABNT2
- VERSÃO EM PORTUGUÊS 
- DESIGN RESISTENTE A DERRAMAMENTOS
- TECLAS DURÁVEIS QUE RESISTEM A ATÉ 10 MILHÕES DE PRESSIONAMENTOS
- SUPORTES INCLINÁVEIS, FORTES  E AJUSTÁVEIS 
- CARACTERES NÍTIDOS E BRILHANTES

COMPUTADOR BASEADO NO WINDOWS:
- WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10
- PORTA USB

MOUSE 
CARACTERÍSTICAS:

-IGUAL OU SUPERIOR A MARCA: LOGITECH
- MODELO: 910-004053
 
ESPECIFICAÇÕES: 
- COR: PRETO
- INTERFACE: USB
- PLUG AND PLAY 
- ROLAGEM FÁCIL 
- DPI: 1000 
 
REQUISITOS DO SISTEMA:
- WINDOWS ® XP, WINDOWS VISTA ® OU WINDOWS ® 7, WINDOWS ® 8
- MAC OS ® X 10.4 OU POSTERIOR
- KERNEL LINUX ® 2.6 OU POSTERIOR
- PORTA USB

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- 01 MOUSE
- MANUAL DO USUÁRIO 
 
ADPTADOR WIFI  FREQÜÊNCIA 2.4 GHZ E 5 GHZ
CARACTERÍSTICAS:

- MARCA: IGUAL OU SUPERIOR A D-LINK - MODELO: DWA-182
 
ESPECIFICAÇÕES:
 
INTERFACES DO DISPOSITIVO:
- CONECTOR USB 3.0
- LED STATUS
- BOTÃO WPS
 
PADRÕES WI-FI:
- 802.11AC
- 802.11N
- 802.11G
- 802.11B
- 802.11A
 
FREQUÊNCIAS WI-FI:
- 2,4 GHZ (ATÉ 400 MBPS*)
- 5 GHZ (ATÉ 867 MBPS*)
* TAXA DE TRANSFERÊNCIA MÁXIMA DERIVADA DAS ESPECIFICAÇÕES IEEE 802.11AC E 802.11N. A TAXA REAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS PODE VARIAR. CONDIÇÕES DE REDE E FATORES AMBIENTAIS, INCLUINDO VOLUME DE TRÁFEGO DE REDE, CONSTRUÇÃO DOS MATERIAIS AO REDOR E SOBRECARGA DA REDE PODEM DIMINUIR A TAXA REAL DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS.
 
ANTENA:
- ANTENA INTERNA
 
SISTEMAS OPERACIONAIS SUPORTADOS:
- WINDOWS VISTA, XP, 7, 8.1, 10
- MAC OS 10.11, 10.15
- LINUX KERNEL 24 ~ 5.3
- ANDROID 1.6 ~ 2.3, 4.0 ~ 10.X

SEGURANÇA:
- WPA
- WPA2
- WPS
 
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:
- TENSÃO OPERACIONAL: 5V DC ±10%
- CONSUMO DE ENERGIA: 150 MW
 
TEMPERATURA:
- OPERAÇÃO: 0 A 45 °C
- ARMAZENAMENTO: -20 A 75 °C
 
FÍSICO:
- DIMENSÕES: 97 X 19 X 12 MM
 
UMIDADE:
- OPERAÇÃO: 10% A 90% SEM CONDENSAÇÃO
- ARMAZENAMENTO: 5% A 95% SEM CONDENSAÇÃO
 
CERTIFICAÇÕES:
- ANATEL
 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
- ADAPTADOR DWA-182
- INSTRUÇÕES DE USO IMPRESSAS NA EMBALAGEM

PESO 20 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)





Observação:

1 – O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário.

2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues nos respectivos setores requisitantes. Após a solicitação, o licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetivar a entrega.

Prazo de Pagamento: Até 30 dias após a entrega da mercadoria, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária para cobrir as despesas decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas constantes na requisição, e, por se tratar de Registros de Preços não estão vinculadas.

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2021


ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2021.
PREGÃO Nº 054/2021.
PROCESSO Nº 089/2021.


VALIDADE: 12 meses.


Aos ___(  ) dias do mês de  ______ de 2021, na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua __________________, nº. ____, centro, nesta cidade, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. __________________________, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/2002, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2021 por deliberação do pregoeiro oficial e equipe de apoio, e por ele homologada conforme processo nº 089/2021 RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos constantes nos anexos desta ata, beneficiário ____________________________________, localizado na rua ___________________, n°____ no bairro ________________, na cidade de __________________, estado de _________________, cujo CNPJ é _________________________, neste ato representado por ___________________________________, conforme quadro abaixo:

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO ITEM
	QUANTIDADE/ VALOR

	
	
	Órgão gerenciador
	Total a ser registrada e limite por adesão
	Limite decorrente de adesões

	
	
	Qtde. Estimada
	Valor
Unitário
	Valor
Total
	Qtde. Estimada
	Valor
Total
	Qtde. Estimada
	Valor
Total

	01
	
	
	
	
	
	
	
	



01 ‑ DO OBJETO:

I ‑ Os objetos do fornecimento são os produtos constantes dos anexos desta ata, em que são discriminados, a apresentação de cada produto, o consumo estimado e o prazo para entrega.

02 ‑ DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 meses a partir da homologação do processo.

II ‑ Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata.

III ‑ Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

03 ‑ DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

04 ‑ DO PREÇO

I ‑ Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 054/2021.

II ‑ Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 054/2021, que integra o presente instrumento de compromisso.

III ‑ Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão nº 054/2021 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

05 ‑ DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

I ‑ Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o constante dos anexos desta, e será contado a partir da Ordem de Fornecimento.

II ‑ O local da entrega, em cada fornecimento, será o constante da Ordem de Fornecimento.

06 ‑ DO PAGAMENTO

I ‑ Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 (trinta) dias após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal.

II ‑ Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:

I= (TX/100) 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso

07 ‑ DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

I ‑ As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

II ‑ Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de cinco dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

III ‑ Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

IV ‑ Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, conforme o caso.

V ‑ A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

VI ‑ A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

VII ‑ As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.

08 ‑ DAS PENALIDADES

I – Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

II – Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

d.1) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;

d.2) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;

d.3) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;

d.4) descumprimento de cláusula contratual.

III – A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

V – O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Pequi/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

09 ‑ DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

I ‑ Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período, contado a partir da data limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 054/2021, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços.

II ‑ Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

10 ‑ DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes.

II ‑ A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.

11 ‑ DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

Pela Administração, quando:

A ‑ a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

B ‑ a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;

C ‑ a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;

D ‑ em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

E ‑ os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

F ‑ por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

G ‑ a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;
*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

A ‑ a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.

12 ‑ DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

I ‑ As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Secretario requisitante.

13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 054/2021 e as propostas das empresas classificadas no certame supranumerado.

14.2. Fica eleito o foro desta Comarca de Pára de Minas/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

14.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.



PEQUI, ____de ______________ de ______.


Município de Pequi/MG  


__________________________
Licitante


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2021

ANEXO V 


MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002


DECLARAÇÃO


_________________________, CNPJ ______________________, sediada _________________________________, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 054/2021, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste Edital.



_______________________, ______ de ___________ de 2021.


______________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Licitante



Nome: _______________________________________

Nº Cédula de Identidade: _________________________





OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO.



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2021


ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO


DECLARAÇÃO




A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.


Data e local



_____________________________________________
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal




PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2021


ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO




Ref.: (identificação da licitação)



................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).

............................................
(data)

............................................................
(representante legal)


(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)


____________________________________________________________________________________
Praça Santo Antônio, nº 190, Centro, Pequi/MG–Cep: 35.667-000
Tel: (37) 3278-1247- Fax: (37) 3278-1272
Email: licitações@pequi.mg.gov.br
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