[image: brasão]PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais


________________________________________________________
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020





O MUNICÍPIO DE PEQUI/MG, realizará procedimento de licitação nº 049/2020, modalidade, Pregão Presencial nº. 021/2020, no Sistema Registro de Preços, tipo menor preço nos termos da Lei 10.520/2002, e legislação correlata; em especial a Lei federal 8.666/93, e de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão recebidos em sessão pública às 09:00 horas do dia 30 de julho de 2020 na sala da Comissão Permanente de Licitação no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado na Praça Santo Antônio, nº. 190, Centro, Pequi/MG, CEP 35.667-000, oportunidade em que serão examinados. O pregão será realizado pelo Pregoeiro oficial, ou substituto. 

1. OBJETO

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK10]1.1. A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para contratação de empresa para eventual fornecimento de material odontológico para atender às necessidades do Município de Pequi/MG, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação.

2.2. Não poderão participar do presente certame a empresa:

2.2.1. Concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução; ou em recuperação judicial;

2.2.2. Estrangeira que não funcione no País;

2.2.3. Com o direito suspenso de contratar com a Administração Pública ou por ter sido declarada inidônea;

2.2.4. Que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação junto à Administração Pública;

2.2.5. Que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha vínculo empregatício com a Prefeitura de Pequi/MG.

2.3. A presente licitação destina-se exclusivamente a pessoas jurídicas do ramo, inscritas ou não no Cadastro Municipal, que sejam Micro Empresa, Micro Empreendedor Individual ou Empresa de Pequeno Porte, conforme dispõe o inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

3. ENTREGA DOS ENVELOPES

3.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.

3.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo.

3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

I - Envelope contendo Proposta Comercial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI - MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2020
PREGÃO Nº 021/2020
LICITANTE: ___________________________
ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO)

II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI - MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2020
PREGÃO Nº 021/2020
LICITANTE: ___________________________
ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

3.2. O interessado deverá entregar juntamente com os dois envelopes a Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo V (a referida declaração deverá estar por fora dos envelopes).

3.3. O Pregoeiro não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro designado, no local, data e horário definidos neste edital.

3.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

4. CREDENCIAMENTO

4.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.

4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:

I - documento oficial de identidade;

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II).

4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem recebe poderes.

4.5. Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, ou outro órgão equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006. (AS REFERIDAS DECLARAÇÕES DEVERÃO ESTAR FORA DOS ENVELOPES).

4.6. Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor Individual, a comprovação desta condição será efetuada mediante certificado da condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI. (AS REFERIDAS DECLARAÇÕES DEVERÃO ESTAR FORA DOS ENVELOPES)

4.7. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances.

4.8. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.

4.9. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

4.10. As autenticações efetuadas na Prefeitura só serão feitas mediante apresentação dos documentos originais.  

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

5.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis.

5.1.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

5.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo tempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

6. PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1. As propostas comerciais serão impressas, em uma via, com suas páginas rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital, e constarão:

6.1.1. Nome, número do CNPJ, endereço, telefone, fax e e-mail da empresa proponente;

6.1.2. Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca do produto cotado;

6.1.3. Termo de compromisso do licitante, declarando que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital.

6.1.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § da Lei Federal nº 8.666/93;

6.1.5. Registro do produto no Ministério da Saúde. 

[bookmark: OLE_LINK8]6.2. Além da via impressa, deverá ser entregue via digital da proposta através do arquivo com fornecido pela Administração como parte integrante deste Edital. A via digital poderá ser entregue em qualquer em qualquer mídia removível (CD, DVD, Pendrive e outros), ressaltando que tal mídia comporá o processo licitatório não sendo restituída ao licitante. 

6.2.1. Havendo divergência entre a via impressa e a via digital da proposta, prevalecerá a primeira.

6.2.3. A via digital da proposta tem a finalidade de agilizar os procedimentos durante a sessão. A não entrega da via digital da proposta não implica em sua desclassificação.

[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]6.2.4. A extensão deverá baixada no endereço: http://download.betha.com.br/versoesdisp.jsp?s=33&rdn=170720135841.

6.3. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, este deverá assiná-la se estiver presente na sessão.

6.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

6.5. Os preços serão cotados com 03 (três) casas decimais. 

6.6. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.

6.7. A licitante apresentará, FORA DO ENVELOPE, por ocasião da apresentação da Proposta Comercial, a Declaração de que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame, conforme ANEXO V.

6.8. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação.

6.9. Todos os itens serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para a devida aprovação, sujeitando a desclassificação os licitantes que não cumprirem as normas do edital.

6.10. Prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7. HABILITAÇÃO

7.1. Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará:

7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;

7.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

7.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.1.5. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI.

7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará:

7.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ

7.2.2. Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014;

7.2.4. Prova de Regularidades com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei.

7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

7.3. Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará:

7.3.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão competente com data de emissão de até 90 (noventa) dias antes da abertura da sessão.

7.4. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes declarações:

7.4.1. Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditivo da habilitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93), conforme ANEXO VI.

7.4.2. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, conforme ANEXO VII;

7.5. Alvará de Funcionamento expedido pelo órgão da Vigilância Sanitária Municipal da sede do licitante.

7.6. Registro/inscrição na entidade profissional competente.

7.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8. SESSÃO DO PREGÃO

8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes, cadastrando-as no sistema.

8.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO para os lances.

9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

9.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

9.2. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela serão classificados para participarem dos lances verbais.

9.3. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais.

10. LANCES VERBAIS

10.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais. 

10.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

10.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

10.4. Na sucessão de lances, a diferença de valor será definida pelo pregoeiro na própria sessão.

10.5. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

10.6. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita.

11. JULGAMENTO

11.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o tipo de licitação Menor Preço, critério de julgamento por item, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.

11.2. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.

11.3. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.

11.4. Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou por servidor designado para o pregão.

11.5. As ME, MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

11.5.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente apresentar preço inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.5.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.

11.5.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos.

11.5.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

11.6. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital.

11.7. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.

11.8. O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.

11.9. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

11.10. A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Fornecimento, observadas as cláusulas e condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora. 

11.11. Após a homologação do resultado da licitação, a(s) licitante(s) classificadas(s) em primeiro lugar por Item, terá (ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação pela Administração, para assinar a Ata de Registro de Preços.

11.12. Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente.

11.13. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas neste edital.

11.14. Após a publicação da Ata do Registro de Preços da Administração no Diário Oficial do Município, poderão ser firmados os contratos dentro do prazo de validade do Registro.

11.15. Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes.

11.16. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão.

12. RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos 

12.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do direito de recurso.

12.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias pela Administração.

12.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.

12.7. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o aceite do produto pelo Setor Requisitante.

13. DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, o pregoeiro registrará os preços ofertados pelas licitantes em ordem crescente.

13.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3º da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

14.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

14.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.

14.4. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

14.5. A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.

14.6. A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.

14.7. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

14.8. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.

14.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.

14.10. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Administração para determinado Item.

14.11. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

14.12. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial.

15. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

15.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. º 8.666/93.

15.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

15.3. Qualquer adesão à ata de registro de preços deverá ser previamente comunicada ao município de Pequi/MG.

16. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

16.1. O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as especificações técnicas, cronogramas, prazos, local e condições apontadas no respectivo Termo de Referência e documentação anexa.

16.2. A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação ou rejeição.

16.3. Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo contratado no prazo de 24:00 (vinte e quatro) horas da comunicação pela Secretaria. Após este prazo, a Secretaria reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à contratada, com frete a pagar.

16.4. De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

16.5. O material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação pelo Setor Requisitante.

16.6. Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios por ventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade. 

16.7. O contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida.

16.8. Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou recuse-se a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para retirá-lo.

16.9. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

17. PAGAMENTO

17.1. A Nota Fiscal / Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo – Termo de referência.

17.2. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo – Termo de Referência.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

18.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

18.2.1. Advertência;

18.2.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

18.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;

18.2.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;

d) descumprimento de cláusula contratual.

18.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

18.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Pequi/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.

19.2. Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou recuse-se a entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para fornecimento.

19.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos materiais, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

19.4. Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas

19.5. Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta licitação.

19.6. Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei nº 8.666/93, no artigo 77 e 78.

19.7. A Secretaria poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no § 1º do artigo 65.

19.8. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para impugnação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

19.9. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.

19.10. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do preço ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

19.11. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

19.12. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

19.13. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

19.14. A dotação orçamentária específica para acobertar a despesa deste Pregão é a constante do Anexo III – Termo de Referência não estando a mesma vinculada a despesa, antes da assinatura do contrato ou ordem de fornecimento, por se tratar de registro de preços.

19.15. O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Órgão Oficial de Imprensa do Município.

19.16. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro na Prefeitura Municipal, no endereço: Praça Santo Antônio, nº. 190, Centro, 05 (cinco) dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (0*37) 3278-1247, ou pelo e-mail: licitacao@pequi.mg.gov.br.

19.17. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicitados na Sede da Prefeitura, cuja cópia será fornecida gratuitamente, ou pelo site: www.pequi.mg.gov.br ou ainda pelo e-mail: licitacaope@gmail.com.

Pequi, 14 de julho de 2020. 


André Corrêa Duarte
Pregoeiro


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK14] ITEM
	UND
	QTDE
	DESCRIÇÃO MINUNCIOSA DO PRODUTO
	MARCA
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	001
	UNIDADE
	04
	ABRIDOR DE BOCA, ADULTO, AUXILIA NA ABERTURA DA BOCA DO PACIENTE, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E FACILITANDO O DESEMPENHO DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PELO PROFISSIONAL. O INSTRUMENTO PERFEITAMENTE ENCAIXADO ENTRE A ARCADA SUPERIOR E INFERIOR DO PACIENTE PROMOVE MAIOR CONFORTO POR MANTER A BOCA ABERTA POR MAIS TEMPO, FACILITANDO O DESEMPENHO DO TRABALHO DO PROFISSIONAL. ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE Á 134°C; COR; DESENVOLVIDO COM 100% DE SILICONE. DIMENSÕES: ADULTO: 40 X 30 X 20 MM.
	
	
	

	002
	UNIDADE
	04
	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL, AUXILIA  NA ABERTURA DA BOCA DO PACIENTE, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E FACILITANDO O DESEMPENHO DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PELO PROFISSIONAL. O INSTRUMENTO PERFEITAMENTE ENCAIXADO ENTRE A ARCADA SUPERIOR E INFERIOR DO PACIENTE PROMOVE MAIOR CONFORTO POR MANTER A BOCA ABERTA POR MAIS TEMPO, FACILITANDO O DESEMPENHO DO TRABALHO DO PROFISSIONAL. ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE Á 134°C; DESENVOLVIDO COM 100% DE SILICONE. DIMENSÕES: INFANTIL: 30 X 25 X 18 MM.
	
	
	

	003
	FRASCO
	20
	ÁCIDO GEL. CONDICIONADOR DENTAL LÍQUIDO À BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%. APLICADO PARA ATAQUE ÁCIDO EM ESMALTE E/OU DENTINA A FIM DE PROMOVER A EXPOSIÇÃO DA TRAMA DE COLÁGENO PRESENTE NA DENTINA, ASSIM COMO PARA UMA MAIOR RETENÇÃO MICRO-MECÂNICA EM RESTAURAÇÕES DIRETAS COM MATERIAIS RESINOSOS. TAMBÉM INDICADO EM TRATAMENTOS PREVENTIVOS DE SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS. 1 FRASCO C/ 10ML.
	
	
	

	004
	UNIDADE
	50
	ÁCIDO GEL A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%.  APLICADO PARA ATAQUE ÁCIDO EM ESMALTE E/OU DENTINA A FIM DE PROMOVER A EXPOSIÇÃO DA TRAMA DE COLÁGENO PRESENTE NA DENTINA, ASSIM COMO PARA UMA MAIOR RETENÇÃO MICRO-MECÂNICA EM RESTAURAÇÕES DIRETAS COM MATERIAIS RESINOSOS. TAMBÉM INDICADO EM TRATAMENTOS PREVENTIVOS DE SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS. SERINGA DE 2,5ML.
	
	
	

	005
	FRASCO
	20
	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL QUE PROMOVE A UNIÃO DE RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS À ESTRUTURA DENTAL. REPARO EM PORCELANA E RESINA; DESSENSIBILIZAÇÃO DE RAÍZES EXPOSTAS; CIMENTO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS;  PRATICIDADE: PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL: NÃO EVAPORA COMO A ACETONA. ALTO RENDIMENTO: O FRASCO DE 6G RENDE ATÉ 280 GOTAS = 280 RESTAURAÇÕES. FRASCO COM TAMPA "FLIP TOP": EVITA DESPERDÍCIO E PODE SER MANUSEADO APENAS COM UMA DAS MÃOS. EXCELENTE ADESÃO À DENTINA E AO ESMALTE. MENOR ESPESSURA DE PELÍCULA, EM TORNO DE 7 µM, RESULTA EM UMA SISTEMA ADESIVO COM NANOTECNOLOGIA, CONTÉM CARGAS QUE PROPORCIONAM UMA EXCELENTE ADESÃO À DENTINA E AO ESMALTE; ADESIVO COM 10% EM PESO DE CARGA (NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA COM TAMANHO DE 5 NANÔMETROS); EM VIRTUDE DO PEQUENO TAMANHO DA CARGA, NÃO É NECESSÁRIO AGITAR O FRASCO ANTES DO USO.
	
	
	

	006
	FRASCO
	10
	ADESIVO ADPER SINGLE BOND 2, FRASCO COM 6G.  PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL: NÃO EVAPORA COMO A ACETONA, O QUE FAZ COM QUE O ADESIVO APRESENTE A MESMA PERFORMANCE DA PRIMEIRA ATÉ A ÚLTIMA GOTA DO FRASCO. CONTÉM PARTÍCULA DE CARGA DE 5NM QUE PROPORCIONA UMA EXCELENTE ADESÃO À DENTINA E AO ESMALTE. EXCLUSIVA TAMPA FLIP TOP: EVITA DESPERDÍCIO E PODE SER MANUSEADA APENAS COM UMA MÃO. RENDIMENTO: ATÉ 280 RESTAURAÇÕES. ADESIVO COM 10% EM PESO DE CARGA (NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA COM TAMANHO DE 5 NANÔMETROS.
	
	
	

	007
	UNIDADE
	05
	AFASTADOR LABIAL EXPANDEX  INFANTIL. EM CRISTAL TRANSPARENTE.  INDICADO NOS  MAIS VARIADOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS TAIS COMO PROFILAXIA, CLAREAMENTO, RESTAURAÇÕES, APLICAÇÃO DO FLÚOR, COLAGEM DE BRÁQUETES E RESTAURAÇÕES ADESIVAS. É TAMBÉM IDEAL PARA A OBTENÇÃO DE MAIOR ÁREA DE RECORTE E AMPLITUDE NA CAPTAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS INTRAORAIS. FABRICADOS COM MATÉRIAS-PRIMAS BASTANTE FLEXÍVEIS (POLIACETAL), QUE POSSIBILITAM UM ENCAIXE PERFEITO NA BOCA DO PACIENTE, COLOCANDO EM EVIDÊNCIA OS DENTES, AFASTANDOLÁBIOS E BOCHECHAS. MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°. VALIDADE INDETERMINADA.
	
	
	

	008
	UNIDADE
	05
	AFASTADOR LABIAL EXPANDEX ADULTO. EM CRISTAL TRANSPARENTE. INDICADO NOS  MAIS VARIADOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS TAIS COMO PROFILAXIA, CLAREAMENTO, RESTAURAÇÕES, APLICAÇÃO DO FLÚOR, COLAGEM DE BRÁQUETES E RESTAURAÇÕES ADESIVAS. É TAMBÉM IDEAL PARA A OBTENÇÃO DE MAIOR ÁREA DE RECORTE E AMPLITUDE NA CAPTAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS INTRAORAIS. FABRICADOS COM MATÉRIAS-PRIMAS BASTANTE FLEXÍVEIS (POLIACETAL), QUE POSSIBILITAM UM ENCAIXE PERFEITO NA BOCA DO PACIENTE, COLOCANDO EM EVIDÊNCIA OS DENTES, AFASTANDO LÁBIOS E BOCHECHAS. MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°. VALIDADE INDETERMINADA.
	
	
	

	009
	UNIDADE
	06
	AFASTADOR LABIAL MINNESOTA. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA AFASTAR O LÁBIO E BOCHECHA DURANTE OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.
	
	
	

	010
	FRASCO
	08
	AGENTE HEMOSTÁTICO AUXILIA NA HEMOSTASIA E RETRAÇÃO GENGIVAL, DEVIDO À PRESENÇA DO CLORETO DE ALUMÍNIO QUE PROVOCA UMA CONTRAÇÃO DA CAMADA SUPERFICIAL DA GENGIVA LIVRE PELA PRECIPITAÇÃO DE PROTEÍNAS TISSULARES E SÉRICAS. UTILIZADO NOS PREPAROS CAVITÁRIOS PARA RESTAURAÇÕES E PARA PRÓTESE DENTAL.  NÃO CONTÉM EPINEFRINA. FRASCO COM 10 ML. 
	
	
	

	011
	CAIXA
	10
	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL 30 G EXTRA CURTA 12 MM, ESTÉRIL. FABRICADA EM AÇO INOX 304 E POLIPROPILENO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. CÂNULAS SILICONIZADAS COM INDICADOR DE BISEL. PRODUTO ATÓXICO. APIROGÊNICO. 
	
	
	

	012
	CAIXA
	30
	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL 30 G CURTA 25 MM, ESTÉRIL. FABRICADA EM AÇO INOX 304 E POLIPROPILENO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. CÂNULAS SILICONIZADAS COM INDICADOR DE BISEL. PRODUTO ATÓXICO. APIROGÊNICO. 
	
	
	

	013
	CAIXA
	05
	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL 27 G LONGA 30 MM, ESTÉRIL. FABRICADA EM AÇO INOX 304 E POLIPROPILENO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. CÂNULAS SILICONIZADAS COM INDICADOR DE BISEL. PRODUTO ATÓXICO. APIROGÊNICO. 
	
	
	

	014
	UNIDADE
	02
	ALAVANCA APICAL RETA  301 ADULTO. UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS. AUTOCLAVÁVEL. POSSUE LÂMINA LONGA, AFIADA, FINA E CÔNCAVA PROJETADA PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI- 420.TAMANHO: 15 CM. REGISTRO NA ANVISA.
	
	
	

	015
	UNIDADE
	05
	ALAVANCA APICAL RETA 304 ADULTO POSSUE LÂMINA LONGA, AFIADA, FINA E CÔNCAVA PROJETADA PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.TAMANHO: 15 CM. UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS. CABO PARA ESPELHO. UTILIZADO PARA FACILITAR A UTILIZAÇÃO DO ESPELHO, PROLONGANDO SUA HASTE DE MANIPULAÇÃO PARA MAIOR ALCANCE
	
	
	

	016
	UNIDADE
	02
	ALAVANCA HEIDBRINK Nº 1 QUINELATO (INOX). CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO OCO ESCOVADO. PARA EXODONTIA. REGISTRO NA ANVISA.
	
	
	

	017
	UNIDADE
	02
	ALAVANCA SELDIN ADULTO N°1 L QUINELATO.  INDICADA PARA SOLTAR O DENTE DO LIGAMENTO PERIODONTAL E FACILITAR A EXTRAÇÃO.  CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE CHAPA. ALAVANCA ESQUERDA INDICADA PARA REMOÇÃO DE RAIZ FRATURADA DENTRO ALVÉOLO NA EXODONTIA. REGISTRO NA ANVISA.
	
	
	

	018
	UNIDADE
	02
	ALAVANCA SELDIN ADULTO Nº 1R QUINELATO.  AÇO INOX;  AUTOCLAVÁVEL. INDICADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA. REGISTRO NA ANVISA.
	
	
	

	019
	UNIDADE
	02
	ALAVANCA SELDIN INFANTIL 1L. QUINELATO. AÇO INOX;  AUTOCLAVÁVEL.  INDICADA PARA SOLTAR O DENTE DO LIGAMENTO PERIODONTAL E FACILITAR A EXTRAÇÃO.REGISTRO NA ANVISA.
	
	
	

	020
	UNIDADE
	02
	ALAVANCA SELDIN INFANTIL 1R. QUINELATO. AÇO INOX;  AUTOCLAVÁVEL.  INDICADA PARA SOLTAR O DENTE DO LIGAMENTO PERIODONTAL E FACILITAR A EXTRAÇÃO.REGISTRO NA ANVISA.
	
	
	

	021
	UNIDADE
	02
	ALAVANCA RETA SELDIN  N°2. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. ALAVANCA ESQUERDA INDICADA PARA REMOÇÃO DE RAIZ FRATURADA DENTRO ALVÉOLO NA EXODONTIA. REGISTRO NA ANVISA.
	
	
	

	022
	ROLO
	05
	ALGODÃO 100% HIDRÓFILO, MACIO E EXTRA ABSORVENTE. ROLO COM 500 GR. PRODUZIDO A PARTIR DE RIGOROSA SELEÇÃO DE FIBRAS NATURAIS, QUE ASSEGURAM QUALIDADE, HIGIENE, MACIEZ E ALTO PODER DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS AQUOSOS E GORDUROSOS. 
	
	
	

	023
	UNIDADE
	02
	ALICATE PERFURADOR AINSWORTH  INDICADO PARA PERFURAR LENÇOL DE BORRACHA (DIQUE DE BORRACHA) PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.   REGISTRO ANVISA.
	
	
	

	024
	UNIDADE
	02
	ALICATE UNIMATRIX É UM INSTRUMENTO DESENVOLVIDO PARA MANUSEAR COM PRECISÃO E SEGURANÇA O GRAMPO DO SISTEMA UNIMATRIX E AS CUNHAS ELÁSTICAS. UNIMATRIX É UM SISTEMA DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS INDICADO PARA RESTAURAÇÕES CLASSE II EM RESINAS COMPOSTAS, CONSTITUÍDO DE MATRIZES METÁLICAS E GRAMPOS PARA A SUA FIXAÇÃO. AS CUNHAS ELÁSTICAS TDV SÃO INDICADAS PARA USO GERAL, EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES USANDO MATRIZES, COM A FUNÇÃO MECÂNICA DE ADAPTAR A MATRIZ E/OU AFASTAR DENTES ADJACENTES.
	
	
	

	025
	POTE
	05
	AMÁLGAMA EM CÁPSULA 1 PORÇÃO  ALTA RESISTÊNCIA, SEM FASE GAMA 2 . COMPOSIÇÃO: AG 40% SN 31,3% E GU 28,7%. TEMPO DE CRISTALIZAÇÃO REGULAR OU LENTO. POTE COM 50 UNIDADES.
	
	
	

	026
	POTE
	10
	AMÁLGAMA EM CÁPSULA 2 PORÇÕES ALTA RESISTÊNCIA, SEM FASE GAMA 2 . COMPOSIÇÃO: AG 40% SN 31,3% E GU 28,7%. TEMPO DE CRISTALIZAÇÃO REGULAR OU LENTO. POTE COM 50 UNIDADES.
	
	
	

	027
	POTE
	05
	AMÁLGAMA EM CÁPSULA 3 PORÇÕES ALTA RESISTÊNCIA, SEM FASE GAMA 2 . COMPOSIÇÃO: AG 40% SN 31,3% E GU 28,7%. TEMPO DE CRISTALIZAÇÃO REGULAR OU LENTO. POTE COM 50 UNIDADES.
	
	
	

	028
	CAIXA
	40
	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL (CLORIDRATOS DE LIDOCAÍNA E  FENILEFRINA), POSSUI, EM SUA COMPOSIÇÃO, UM SAL ANESTÉSICO MUITO RÁPIDO E POTENTE - O CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA , ALÉM DE UM VASOCONSTRITOR EFICAZ E SEGURO O CLORIDRATO DE FENILEFRINA.  INDICADO PARA ANESTESIA LOCAL, POR INFILTRAÇÃO TERMINAL OU BLOQUEIO REGIONAL, EM DENTISTICA E CIRURGIA, PROPORCIONA EFEITO RÁPIDO E EXCELENTE SILÊNCIO OPERATÓRIO. CX C/ 50 TUBETES DE 1,8 ML
	
	
	

	029
	CAIXA
	40
	ANESTÉSICO LOCAL. CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 3% COM BITARTARATO DE NOREPINEFRINA 1:50.000 CURTO TEMPO DE INDUÇÃO E PROLONGADA AÇÃO ANESTÉSICA TECIDUAL POR MAIS DE 3 HORAS. É INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE CURTA E MÉDIA DURAÇÃO, NÃO APRESENTANDO EFEITOS COLATERAIS SIGNIFICATIVOS. A LIDOCAÍNA É O SAL ANESTÉSICO MAIS UTILIZADO EM ODONTOLOGIA. PRODUZIDO NA MAIS MODERNA FÁBRICA DE ANESTÉSICOS DENTAIS DA AMÉRICA LATINA: QUALIDADE TOTAL GARANTIDA PELA ANVISA –ÚNICO FABRICANTE APROVADO NOS PADRÕES GMP ATÉ JULHO/2004. ALTÍSSIMOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE DENTSPLY. CARPULE INQUEBRÁVEL: NÃO QUEBRA AO CAIR NO CHÃO, NEM SE SOFRER FLEXÃO DENTRO DA SERINGA DURANTE A APLICAÇÃO (SE O ARPÃO NÃO TOCAR EXATAMENTE NO CENTRO DO ÊMBOLO). TOTAL EFICÁCIA, DENTRO DOS PADRÕES PARA LIDOCAÍNA. CERTEZA DE MÁXIMA QUALIDADE, SEGURANÇA E EFICÁCIA DOS PRODUTOS. MAIOR SEGURANÇA E MENOR RISCO DE ACIDENTES.
	
	
	

	030
	CAIXA
	20
	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL A BASE DE MEPIVACAÍNA 3%, ISENTO DE METILPARABENO É EMBALADO EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES, MINIMIZANDO A CONTAMINAÇÃO EXTERNA. ACONDICIONADOS EM TUBETES DE CRISTAL, QUE PERMITEM A MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO, PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO, MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO INALTERADA DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO CRISTAL. INDICADO PARA A ANESTESIA LOCAL POR BLOQUEIO DE  NERVO OU POR INFILTRAÇÃO, EM PACIENTES NOS QUAIS O USO DE VASOCONSTRITOR  NÃO É INDICADO E TAMBÉM PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS  QUE NÃO REQUEREM ANESTESIA PULPAR DE LONGA DURAÇÃO OU COM GRANDE  PROFUNDIDADE.CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS.
	
	
	

	031
	FRASCO
	15
	ANESTÉSICO TÓPICO COM 20% DE BENZOCAÍNA, POTE SABOR PINA-COLADA, MENTA OU TUTTI-FRUTTI.  POSSUI RÁPIDO INÍCIO DE AÇÃO; TEM SABOR AGRADÁVEL; NÃO DEIXA GOSTO AMARGO NA BOCA; NÃO PROVOCA ABSORÇÃO SISTÊMICA. POTE COM 12 G.
	
	
	

	032
	FRASCO
	20
	ANTISSÉPTICO BUCAL COM FLÚOR,  PROPORCIONA FRESCOR AGRADÁVEL POR MUITO MAIS TEMPO, AGINDO SEM CAUSAR AQUELA SENSAÇÃO DE QUEIMAÇÃO NA BOCA. ELIMINA ATÉ 99,9%  DAS BACTÉRIAS QUE CAUSAM PLACA, GENGIVITE E MAU HÁLITO. GARANTE ATÉ 12 HORAS DE PROTEÇÃO, TODOS OS DIAS, ALÉM DE SER MAIS SUAVE E LIMPAR  ONDE A ESCOVA E O FIO NÃO CHEGAM. SUA FORMULA NÃO CONTÉM ÁLCOOL E SEU SABOR É INTENSO. FRASCO 500 ML.
	
	
	

	033
	UNIDADE
	01
	APARELHO AMALGAMADOR - APARELHO BATEDOR DE LIMALHA E MERCÚRIO ENCAPSULADOS PARA O SISTEMA DE CÁPSULA  PADRÃO; MODULO DE ALIMENTAÇÃO COM MOTOR BIFÁSICO; 2 CORREIAS TRANSMITEM APROXIMADAMENTE 4.200 OSCILAÇÕES POR MINUTO AS GARRAS DE FIXAÇÃO DA CÁPSULA; PAINEL DE CONTROLE COMPOSTO POR TECLAS COM INSCRIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E UM DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTO; TEMPO DE TRITURAÇÃO PROGRAMÁVEL APROXIMADAMENTE ENTRE 0 A 35 SEGUNDOS COM DIVISÃO DE 1 EM 1 SEGUNDO;  TAMPA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO; SISTEMA DE GARRAS DE FIXAÇÃO DA CÁPSULA EM AÇO INOXIDÁVEL, TEMPERADAS E POLIDAS, CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; TENSÃO DE ENTRADA 110/220 V.  CONSTAR MODELO E MARCA.
	
	
	

	034
	UNIDADE
	01
	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR. APARELHO COM DIODO EMISSOR DE LUZ ÚNICO PARA FOTOATIVAÇÃO DE AGENTES CLAREADORES E FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS; CONSTITUÍDO DE MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO, PEÇA DE MÃO E PONTEIRA; DISPOSITIVO MULTI-TENSÃO ENTRE 100 A 240 VCA; SAÍDA CONTÍNUA DE 12 VCD; PEÇA DE MÃO INTERLIGADA AO MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO; PROGRAMAÇÃO DO TEMPO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO PRÉ-SELECIONADO DE 10 EM 10 SEGUNDOS, ATÉ 100 SEGUNDOS, EMITINDO UM BIP SONORO A CADA 10 SEGUNDOS; POTÊNCIA LUMINOSA PROGRAMÁVEL GRADUALMENTE EM TRÊS NÍVEIS, COM MÍNIMA DE 500 MW/CM2; CONCENTRAÇÃO DA LUZ EMITIDA NO INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA DE 450 A 480 NM; LUZ FRIA; PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO EM ACRÍLICO, COM DIÂMETRO DE 10MM E COMPRIMENTO DE 99,4 MM; CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. COLOCAR NA PROPOSTA, MODELO E APRESENTA PROSPECTO DO APARELHO.
	
	
	

	035
	UNIDADE
	01
	APARELHO RX  X DENT ODONTOLÓGICO. COMANDO DISPARADOR COM TIMER ELETRÔNICO DIGITAL MICRO PROCESSADO , DISPLAY EM LCD AZUL POSSIBILIDADE DE SELEÇÃO:TIPO DE PELÍCULATIPO DE PACIENTE ADULTO OU CRIANÇA. “GIRO LIVRE 360° NAS ARTICULAÇÕES E NO SENTIDO HORIZONTAL DO CABEÇOTE, EVITANDO ASSIM A POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO DE CHICOTES ELÉTRICOS QUE OCORREM EM EQUIPAMENTOS COM LIMITAÇÃO DE GIRO.” “COMANDO DISPARADOR COM TIMER ELETRÔNICO DIGITAL MICRO PROCESSADO. COM TEMPO DE DISPARO QUE VARIA DE 0,09 (PARA USO COM SENSOR DIGITAL) A 3,20 SEGUNDOS COM VISUALIZAÇÃO MILESIMAL NO DISPLAY EM LCD AZUL, POSSIBILIDADE DE SELEÇÃO DE TIPO DE PELÍCULA, TIPO DE PACIENTE ADULTO OU CRIANÇA, TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS E CONTROLE REMOTO EQUIPADO COM CABO ESPIRAL DE ATÉ 5 METROS E SINAL SONORO E LED INDICATIVO DO DISPARO DOS RAIOS X. POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DA INTENSIDADE DA REDE ELÉTRICA. COM COMPENSAÇÃO DA VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DO TEMPO DO DISPARO E PROTEÇÃO DE SUB E SOBRE TENSÃO, ALÉM DE PROTEÇÃO DE PAUSA ENTRE DISPAROS, PARA RESFRIAMENTO DO TUBO DE RX E AUMENTO DA VIDA ÚTIL DO MESMO. COMPATÍVEL COM SENSORES PARA RADIOGRAFIA DIGITAL (TEMPO MILESIMAL).”O RAIOS X XDENT X70, FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR RADIOGRAFIAS COM EXCELENTE PADRÃO, ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGEM E MENOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACIENTE AOS RAIOS X, TUDO DENTRO DA MAIOR SEGURANÇA PARA O OPERADOR E O PACIENTE.PARA ISSO, O X70 É FABRICADO SEGUINDO RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS NBR IEC 601-1, IEC 601-2-7. IEC 601-1-3, IEC 601-2-28 E IEC 601-2-32. CONSTRUÍDO EM UMA ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR, O X70 POSSUI MOVIMENTOS SUAVES COM GIRO HORIZONTAL LIVRE DE 360° NAS CONEXÕES DO BRAÇO COM A COLUNA, NA JUNÇÃO DOS BRAÇOS E NO MOVIMENTO DO CABEÇOTE, ELIMINANDO A POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO DA FIAÇÃO ELETRICA.CABEÇOTE DE RAIOS XCOM CAPACIDADE DE 70 KVP E 8 MA, INTEGRA TODOS OS RECURSOS PARA PROPORCIONAR QUALIDADE E SEGURANÇA. O TUBO DE RAIO  X , DE ALTA QUALIDADE, PERMITE RADIOGRAFIAS MAIS NÍTIDAS, COM ÓTIMO CONTRASTE E MENOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO. É REVESTIDO INTERNAMENTE COM CHUMBO, POSSUI CÂMARA DE EXPANSÃO E BOBINAS DE ALTA TENSÃO  REVESTIDA COM RESINA EPOXY ISOLANTE QUE AUMENTA A VIDA ÚTIL DO APARELHO. O CABEÇOTE É FECHADO A  VÁCUO EM ÓLEO COM TRATAMENTO ESPECIAL PARA ELEVAÇÃO DO COEFICIENTE DIELÉTRICO. POSSUI LOCALIZADOR CILÍNDRICO LONGO, FILTRO DE ALUMÍNIO E COLIMADOR DE CHUMBO PARA LIMITAÇÃO DOS RAIOS X.COMANDO DISPARADOR DESENVOLVIDO DENTRO DA MAIS MODERNA TECNOLOGIA, O TIMER ELETRÔNICO DIGITAL É MICROPROCESSADO E SEU DISPLAY É EM LCD, O QUE PERMITE MAIOR INTERAÇÃO NAS INFORMAÇÕES AO USUÁRIO, ELIMINANDO A APRESENTAÇÃO DE CÓDIGOS PARA SEU USO. O TEMPO DO DISPARO É CENTESIMAL E VARIA DE 0,32 A 3,20 SEGUNDOS DE TEMPO REAL DE EXPOSIÇÃO, COM POSSIBILIDADE DE USO DE TEMPOS PRÉ DEFINIDOS  ATRAVÉS DE SIMPLES SELEÇÃO DE UTILIZAÇÃO COM SENSOR PARA RADIOGRAFIA DIGITAL OU PELÍCULA CONVENCIONAL, TIPOS DE PELÍCULA, TIPOS DE PACIENTE E TIPOS DE DENTE A SEREM RADIOGRAFADOS. O CONTROLE REMOTO É EQUIPADO COM CABO ESPIRAL DE 5 METROS. POSSUI SINAL SONORO E LED INDICATIVO DO DISPARO DO RAIO X. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: APARELHO DE RAIOS X XDENT MODELO X70MODELOS : COLUNA MÓVEL, CAPACIDADE DE 70 KVP E 8 MA FILTRO TOTAL: 3,61MM AL/EQUIVALENTEPONTO FOCAL: 0,8 X 0,8 MMCOMANDO DISPARADOR DIGITAL MICROPROCESSADO.COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE RADIOGRAFIA DIGITAL    ESCALA DE TEMPOS CENTESIMAL DE 0,32 S À 3,20 SVOLTAGEM : 127 OU 220 V PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA: EPOXY (À PÓ) E POLIURETANO ALIFÁTICO (LÍQUIDA)  ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR – MODERNIDADE E MELHOR ASSEPSIA MOVIMENTOS SUAVES E PRECISOS COM GIRO HORIZONTAL LIVRE DE 360° RODÍZIOS COM TRAVAS (MODELO COLUNA)BLINDAGEM INTERNA DO CABEÇOTE EM CHUMBOCILINDRO LOCALIZADOR LONGO COM COLIMADOR EM CHUMBO.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
REDE ...........................127 OU 220 V 
FREQÜÊNCIA DA REDE...............50/60 HZ
CORRENTE NOMINAL.................12 A (127 V) - 6 A ( 220 V)
CORRENTE DO TUBO.................8 MA (VARIÁVEL)
VOLTAGEM DO TUBO.................70 KVP
VARIAÇÃO DE VOLTAGEM PERMITIDA...5 KV
FILTRAÇÃO TOTAL..................3,61 MM AL /EQUIVALENTE
PONTO FOCAL......................0,8 X 0,8 MM (IEC 336/1982)
TEMPO DE EXPOSIÇÃO...............0,32A 3,20 SEGUNDOS
DIMENSÃO DO BRAÇO................1,25 MM.
	
	
	

	036
	UNIDADE
	15
	APLICADOR DE DYCAL ANGULADO OITAVADO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 12 CM.
	
	
	

	037
	UNIDADE
	04
	ARCO DE YOUNG EM METAL.  EM AÇO INOXIDÁVEL. INDICADO PARA ISOLAMENTO, JUNTO AO DIQUE DE BORRACHA.
	
	
	

	038
	UNIDADE
	05
	ARCO YOUNG DE NYLON AUTOCLAVÁVEL ADULTO. PERMITE A FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO, PARA EXECUÇÃO DO TRATAMENTO DE CANAL E RESTAURAÇÕES.   COM O FORMATO EM U MAIS INDICADO PARA DENTÍSTICA.
	
	
	

	039
	UNIDADE
	05
	ARCO YOUNG DE NYLON AUTOCLAVÁVEL INFANTIL. PERMITE A FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO, PARA EXECUÇÃO DO TRATAMENTO DE CANAL E RESTAURAÇÕES  COM O FORMATO EM U MAIS INDICADO PARA DENTÍSTICA.
	
	
	

	040
	UNIDADE
	01
	AUTOCLAVE HORIZONTAL, PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO DE ÁGUA SOB PRESSÃO; GABINETE EM AÇO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO ISOLADA COM MANTA DE LÃ DE VIDRO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM APROX. 229 MM DE DIÂMETRO E 524 MM DE PROFUNDIDADE, CORRESPONDENDO A 21 LITROS, SUPORTE COM DUAS BANDEJAS; PORTA DA CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL INTERNO; TRAVAMENTO DA PORTA COM ALAVANCA LOCALIZADA NO CORPO DA PORTA; ABASTECIMENTO MANUAL DA CÂMARA COM ÁGUA DESTILADA; PAINEL DE COMANDO INDICA SE A PORTA ESTÁ ABERTA OU FECHADA, SE A RESISTÊNCIA ESTÁ LIGADA OU DESLIGADA; CHAVE LIGA/DESLIGA; TERMOMANÔMETRO INDICA A PRESSÃO/TEMPERATURA DENTRO DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO COM CICLO DE 10 MINUTOS, VAPOR SATURADO DE ÁGUA A 134ºC DE TEMPERATURA E PRESSÃO DE TRABALHO 2,5 KGF/CM2; AO FINAL DO CICLO OCORRE A EXAUSTÃO AUTOMÁTICA, SECAGEM COM UM CICLO DE ATÉ 30 MINUTOS; ACOMPANHAM GALÃO DE DESCARTE COM MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA E COPO DOSADOR DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO; VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110/127V. (COLOCAR NA PROPOSTA MODELO E PROSPECTOS DO EQUIPAMENTO OFERTADO)
	
	
	

	041
	UNIDADE
	01
	AVENTAL DE CHUMBO PLUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE ODONTOLÓGICO TAMANHO 0,60 X 0,90 .  SÃO UTILIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA E ODONTOLOGIA COM A FINALIDADE DE PROMOVER A RADIO-PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DURANTE A EMISSÃO DO RAIO-X.  SÃO PROJETADOS PARA PROTEGER CONTRA RADIAÇÕES SECUNDÁRIAS E NÃO CONTRA O FEIXE PRIMÁRIO DA RADIAÇÃO.  FABRICADOS EM BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO BAGUN LAVÁVEL, PARA FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA. ACABAMENTO EM VIÉS E FECHAMENTO COM CINTO OU VELKRON PARA FÁCIL REGULAGEM.  REGISTRO ANVISA
	
	
	

	042
	UNIDADE
	01
	AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTETOR DE TIREÓIDE,  INFANTIL . TAMANHO 60 X 50 CM, 0,25 MM  DE CHUMBO (PB). ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL ). REGISTRO ANVISA 
	
	
	

	043
	ROLO
	35
	BANDA MATRIZ 0,05 X 5 MM 50 CM. CONFECCIONADA DE AÇO INOXIDÁVEL. INDICADA PARA RECONSTRUÇÃO DENTAL, POSSUI UMA SUPERFÍCIE UNIFORME. SUAS BORDAS NÃO MACHUCAM O PACIENTE, É DE FÁCIL APLICAÇÃO E REMOÇÃO SEM DANIFICAR A RESTAURAÇÃO. INDICADO PARA RECONSTRUÇÃO DE DENTES POSTERIORES. PROMOVE O CONTORNO PROXIMAL, SENDO RÍGIDA O SUFICIENTE PARA NÃO SE DESCOLAR DURANTE A CONDENSAÇÃO DO AMÁLGAMA.
	
	
	

	044
	ROLO
	20
	BANDA MATRIZ 0,05 X 7 MM 50 CM. CONFECCIONADA DE AÇO INOXIDÁVEL. INDICADA PARA RECONSTRUÇÃO DENTAL, POSSUI UMA SUPERFÍCIE UNIFORME. SUAS BORDAS NÃO MACHUCAM O PACIENTE, É DE FÁCIL APLICAÇÃO E REMOÇÃO SEM DANIFICAR A RESTAURAÇÃO. INDICADO PARA RECONSTRUÇÃO DE DENTES POSTERIORES. PROMOVE O CONTORNO PROXIMAL, SENDO RÍGIDA O SUFICIENTE PARA NÃO SE DESCOLAR DURANTE A CONDENSAÇÃO DO AMÁLGAMA.
	
	
	

	045
	UNIDADE
	10
	BANDEJA DE AÇO INOX 22 X17 X 1,5 CM. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. PARA ACONDICIONAR 12 INSTRUMENTAIS.
	
	
	

	046
	CAIXA
	10
	BICARBONATO DE SÓDIO, PÓ BRANCO CRISTALINO  EXTRA-FINO PARA USO ODONTOLÓGICO. É UM PRODUTO OFICINAL E TOTALMENTE DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM QUALQUER APARELHO DE JATEAMENTO PARA PROFILAXIA.  SUA GRANULOMETRIA E ALTO GRAU DE PUREZA PERMITEM UMA EXCELENTE QUALIDADE PARA O USO EVITANDO – SE A LESÃO DO ESMALTE E GENGIVA. CAIXA C/ 15 SACHET 40G.
	
	
	

	047
	UNIDADE
	10
	BROCA LENTULHO – AR 25 MM – Nº 30 TAPER AZUL. PARA PREENCHER OS CANAIS RADICULARES COM PASTAS, CIMENTOS OU CIMENTOS OBTURADORES. HASTE METÁLICA, - A ESPIRAL CÔNICA APROVEITA DE MANEIRA IDEAL O VOLUME DO CANAL PREPARADO. - A ESTRUTURA CÔNICA DA ESPIRAL IMPEDE A FORMAÇÃO DE BOLHAS. - A ESPIRAL DE SEGURANÇA NO INÍCIO DA HASTE REDUZ O RISCO DE FRATURA. 
	
	
	

	048
	UNIDADE
	10
	BROCA LARGO PEESO 32 MM Nº 1 – CA. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, DE BAIXA ROTAÇÃO. COM PONTA INATIVA. INDICADAS COMO AUXILIARES DO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES E TAMBÉM NA CONFECÇÃO DE ESPAÇOS PARA RETENTORES INTRA - RADICULARES.
	
	
	

	049
	UNIDADE
	10
	BROCA LARGO PEESO 32 MM Nº 2 – CA. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, DE BAIXA ROTAÇÃO. COM PONTA INATIVA. INDICADAS COMO AUXILIARES DO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES E TAMBÉM NA CONFECÇÃO DE ESPAÇOS PARA RETENTORES INTRA - RADICULARES.
	
	
	

	050
	UNIDADE
	10
	BROCA LARGO PEESO 32 MM Nº 3 – CA. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, DE BAIXA ROTAÇÃO. COM PONTA INATIVA. INDICADAS COMO AUXILIARES DO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES E TAMBÉM NA CONFECÇÃO DE ESPAÇOS PARA RETENTORES INTRA - RADICULARES.
	
	
	

	051
	UNIDADE
	10
	BROCA LARGO PEESO 32 MM Nº 4 – CA. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, DE BAIXA ROTAÇÃO. COM PONTA INATIVA. INDICADAS COMO AUXILIARES DO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES E TAMBÉM NA CONFECÇÃO DE ESPAÇOS PARA RETENTORES INTRA - RADICULARES.
	
	
	

	052
	UNIDADE
	10
	BROCA LARGO PEESO 32 MM Nº 5 – CA. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, DE BAIXA ROTAÇÃO. COM PONTA INATIVA. INDICADAS COMO AUXILIARES DO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES E TAMBÉM NA CONFECÇÃO DE ESPAÇOS PARA RETENTORES INTRA - RADICULARES.
	
	
	

	053
	UNIDADE
	10
	BROCA GATES GLIDDEN AR MAILLEFER Nº 2. ESTAS BROCAS SÃO INDICADAS COMO AUXILIARES DO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, DEVENDO SER EMPREGADAS APENAS NOS TERÇOS CERVICAL E MÉDIO.
	
	
	

	054
	UNIDADE
	10
	BROCA GATES GLIDDEN AR MAILLEFER Nº 3. ESTAS BROCAS SÃO INDICADAS COMO AUXILIARES DO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, DEVENDO SER EMPREGADAS APENAS NOS TERÇOS CERVICAL E MÉDIO.
	
	
	

	055
	UNIDADE
	10
	BROCA GATES GLIDDEN AR MAILLEFER Nº 4. ESTAS BROCAS SÃO INDICADAS COMO AUXILIARES DO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, DEVENDO SER EMPREGADAS APENAS NOS TERÇOS CERVICAL E MÉDIO.
	
	
	

	056
	UNIDADE
	15
	BROCA ENDO Z 152, 23 MM PARA ALTA ROTAÇÃO, TENDO SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. PONTA SEGURA, SEM RISCO DE ACIDENTES; LÂMINAS DE CORTE ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA DIMINUIR O TEMPO OPERATÓRIO. CARBIDE CÔNICA DE PONTA SEGURA. INDICADA PARA A ABERTURA DA CÂMARA PULPAR, FACILITANDO O ACESSO AOS CANAIS RADICULARES
	
	
	

	057
	UNIDADE
	15
	BROCA ZEKRYA 28 MM – FG. ALTA ROTAÇÃO, NA COR PRATA, FORMATO TRONCO-CÔNICO, ALTAMENTE CORTANTE, SUA PONTA ATIVA PRODUZ SUPERFÍCIE DE CORTE MAIS LISA E REGULAR. PRODUZIDA EM AÇO CARBIDE. COM PONTA ATIVA (0,8MM DE DIÂMETRO). INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS (SISO INCLUSO, REMOÇÃO DE OSSO, ETC).
	
	
	

	058
	UNIDADE
	15
	BROCA MAXICUT NV82. PRODUZIDA EM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO. IDEAL PARA DESGASTE DE TODO TIPO DE MATERIAL COMO GESSO, METAIS E CERÂMICA. CORTE FINO. PESO 0.1 KG; DIMENSÕES 2 X 4 X 2 CM; GARANTIA 10 ANOS.
	
	
	

	059
	UNIDADE
	10
	BROCA 1011 HL DIAMANTADA
	
	
	

	060
	UNIDADE
	10
	BROCA 1011 HC DIAMANTADA
	
	
	

	061
	UNIDADE
	10
	BROCA 1012 HL DIAMANTADA
	
	
	

	062
	UNIDADE
	10
	BROCA 1012 HC DIAMANTADA
	
	
	

	063
	UNIDADE
	10
	BROCA 1013 HL DIAMANTADA
	
	
	

	064
	UNIDADE
	10
	BROCA 1013 HC DIAMANTADA
	
	
	

	065
	UNIDADE
	10
	BROCA 1013 F
	
	
	

	066
	UNIDADE
	10
	BROCA 1014 HL DIAMANTADA
	
	
	

	067
	UNIDADE
	10
	BROCA 1014 HC DIAMANTADA
	
	
	

	068
	UNIDADE
	10
	BROCA 1014 F DIAMANTADA
	
	
	

	069
	UNIDADE
	10
	BROCA 1014 FF DIAMANTADA
	
	
	

	070
	UNIDADE
	10
	BROCA 1015 HL DIAMANTADA
	
	
	

	071
	UNIDADE
	10
	BROCA 1015 HC DIAMANTADA
	
	
	

	072
	UNIDADE
	10
	BROCA 1015 F DIAMANTADA
	
	
	

	073
	UNIDADE
	10
	BROCA 1015 FF  DIAMANTADA
	
	
	

	074
	UNIDADE
	20
	BROCA 1016 HL DIAMANTADA
	
	
	

	075
	UNIDADE
	10
	BROCA 1016 F DIAMANTADA
	
	
	

	076
	UNIDADE
	10
	BROCA 1016 FF  DIAMANTADA
	
	
	

	077
	UNIDADE
	20
	BROCA 1016 HC DIAMANTADA
	
	
	

	078
	UNIDADE
	10
	BROCA 1033 DIAMANTADA
	
	
	

	079
	UNIDADE
	10
	BROCA 1034 DIAMANTADA
	
	
	

	080
	UNIDADE
	10
	BROCA 1035  DIAMANTADA
	
	
	

	081
	UNIDADE
	10
	BROCA 1036 DIAMANTADA
	
	
	

	082
	UNIDADE
	10
	BROCA 1066 DIAMANTADA
	
	
	

	083
	UNIDADE
	10
	BROCA 1092 DIAMANTADA
	
	
	

	084
	UNIDADE
	10
	BROCA 1111 DIAMANTADA
	
	
	

	085
	UNIDADE
	10
	BROCA 1190 F DIAMANTADA
	
	
	

	086
	UNIDADE
	10
	BROCA 1557 HL DIAMANTADA
	
	
	

	087
	UNIDADE
	10
	BROCA 1557 HC DIAMANTADA
	
	
	

	088
	UNIDADE
	10
	BROCA 1558 HL DIAMANTADA
	
	
	

	089
	UNIDADE
	10
	BROCA  2121 DIAMANTADA
	
	
	

	090
	UNIDADE
	10
	BROCA 2135 DIAMANTADA
	
	
	

	091
	UNIDADE
	10
	BROCA 2135 F DIAMANTADA
	
	
	

	092
	UNIDADE
	10
	BROCA 2135 FF DIAMANTADA
	
	
	

	093
	UNIDADE
	10
	BROCA 2191 DIAMANTADA
	
	
	

	094
	UNIDADE
	10
	BROCA 2200 DIAMANTADA
	
	
	

	095
	UNIDADE
	10
	BROCA 2200 FF DIAMANTADA
	
	
	

	096
	UNIDADE
	10
	BROCA 3018 HL DIAMANTADA
	
	
	

	097
	UNIDADE
	10
	BROCA 3018 HC DIAMANTADA
	
	
	

	098
	UNIDADE
	10
	BROCA 3099 DIAMANTADA
	
	
	

	099
	UNIDADE
	10
	BROCA 3100 DIAMANTADA
	
	
	

	100
	UNIDADE
	10
	BROCA 3117 HL DIAMANTADA
	
	
	

	101
	UNIDADE
	10
	BROCA 3117 HC DIAMANTADA
	
	
	

	102
	UNIDADE
	10
	BROCA 3118 DIAMANTADA
	
	
	

	103
	UNIDADE
	10
	BROCA 3118 HL DIAMANTADA
	
	
	

	104
	UNIDADE
	10
	BROCA 3118 HC DIAMANTADA
	
	
	

	105
	UNIDADE
	10
	BROCA 3118 F DIAMANTADA
	
	
	

	106
	UNIDADE
	10
	BROCA 3131 DIAMANTADA
	
	
	

	107
	UNIDADE
	10
	BROCA 3139 DIAMANTADA
	
	
	

	108
	UNIDADE
	10
	BROCA 3168 DIAMANTADA
	
	
	

	109
	UNIDADE
	10
	BROCA 3168 F DIAMANTADA
	
	
	

	110
	UNIDADE
	10
	BROCA 3168 FF DIAMANTADA
	
	
	

	111
	UNIDADE
	10
	BROCA 3195 DIAMANTADA
	
	
	

	112
	UNIDADE
	10
	BROCA 3195 F DIAMANTADA
	
	
	

	113
	UNIDADE
	10
	BROCA 3195 FF DIAMANTADA
	
	
	

	114
	UNIDADE
	10
	BROCA 4103 DIAMANTADA
	
	
	

	115
	UNIDADE
	10
	BROCA 4123 DIAMANTADA
	
	
	

	116
	UNIDADE
	10
	BROCA 4124 DIAMANTADA
	
	
	

	117
	UNIDADE
	10
	BROCA 4130 DIAMANTADA
	
	
	

	118
	UNIDADE
	10
	BROCA 4141 DIAMANTADA
	
	
	

	119
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA FG N° 2. POSSUI 6 LÂMINAS EM ESPIRAL DESENHADAS PARA UMA REMOÇÃO MAIS EFICIENTE DE RESÍDUOS. ESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA TRABALHO NA ESTRUTURA ÓSSEA DEVIDO AO ÂNGULO DE CORTE DE SUAS LÂMINAS. CARBIDE ESFÉRICA, 2, 25MM, ALTA ROTAÇÃO, (FG). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ORAIS.
	
	
	

	120
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA FG N° 3. POSSUI 6 LÂMINAS EM ESPIRAL DESENHADAS PARA UMA REMOÇÃO MAIS EFICIENTE DE RESÍDUOS. ESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA TRABALHO NA ESTRUTURA ÓSSEA DEVIDO AO ÂNGULO DE CORTE DE SUAS LÂMINAS. CARBIDE ESFÉRICA, 3, 25MM, ALTA ROTAÇÃO, (FG). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ORAIS.
	
	
	

	121
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA FG N° 6. POSSUI 6 LÂMINAS EM ESPIRAL DESENHADAS PARA UMA REMOÇÃO MAIS EFICIENTE DE RESÍDUOS. ESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA TRABALHO NA ESTRUTURA ÓSSEA DEVIDO AO ÂNGULO DE CORTE DE SUAS LÂMINAS. CARBIDE ESFÉRICA, 6, 25MM, ALTA ROTAÇÃO, (FG). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ORAIS.
	
	
	

	122
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA FG N° 8. POSSUI 6 LÂMINAS EM ESPIRAL DESENHADAS PARA UMA REMOÇÃO MAIS EFICIENTE DE RESÍDUOS. ESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA TRABALHO NA ESTRUTURA ÓSSEA DEVIDO AO ÂNGULO DE CORTE DE SUAS LÂMINAS. CARBIDE ESFÉRICA, 8, 25MM, ALTA ROTAÇÃO, (FG). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ORAIS.
	
	
	

	123
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CILÍNDRICA CORTE CRUZADO FG N° 557. POSSUI 06 LÂMINAS EM ESPIRAL DESENHADAS PARA UMA REMOÇÃO MAIS EFICIENTE DE RESÍDUOS. ESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA TRABALHO NA ESTRUTURA ÓSSEA DEVIDO AO ÂNGULO DE CORTE DE SUAS LÂMINAS. CARBIDE CILÍNDRICA DE CORTE CRUZADO, 557, 25MM, ALTA ROTAÇÃO (FG). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ORAIS.
	
	
	

	124
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CILÍNDRICA CORTE CRUZADO FG N° 558. POSSUI 06 LÂMINAS EM ESPIRAL DESENHADAS PARA UMA REMOÇÃO MAIS EFICIENTE DE RESÍDUOS. ESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA TRABALHO NA ESTRUTURA ÓSSEA DEVIDO AO ÂNGULO DE CORTE DE SUAS LÂMINAS. CARBIDE CILÍNDRICA DE CORTE CRUZADO, 558, 25MM, ALTA ROTAÇÃO (FG). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ORAIS.
	
	
	

	125
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE N°4 ESFÉRICA (BAIXA ROTAÇÃO). REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; MAIOR DURABILIDADE DA BROCA. BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO) PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS, 1,4 MM DE COMPRIMENTO. INDICADAS PARA USO EM ESTRUTURA DENTINÁRIA, PRINCIPALMENTE NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO.
	
	
	

	126
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE N° 4 ESFÉRICA (ALTA ROTAÇÃO). PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE. ALTA DURABILIDADE. EXCELENTE DESEMPENHO. ALTA PRECISÃO DO CORTE. PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO INTERNACIONAL. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. APROVADAS PELO CE, FDA. ALTA ROTAÇÃO. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO,CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.
	
	
	

	127
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE N°5 ESFÉRICA (BAIXA ROTAÇÃO). REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; MAIOR DURABILIDADE DA BROCA. BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO) PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS, 22,5 MM DE COMPRIMENTO. INDICADAS PARA USO EM ESTRUTURA DENTINÁRIA, PRINCIPALMENTE NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO.
	
	
	

	128
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE N° 5 ESFÉRICA (ALTA ROTAÇÃO). PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE. ALTA DURABILIDADE. EXCELENTE DESEMPENHO. ALTA PRECISÃO DO CORTE. PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO INTERNACIONAL. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. APROVADAS PELO CE, FDA. ALTA ROTAÇÃO. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO,CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.
	
	
	

	129
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE N°6 ESFÉRICA (BAIXA ROTAÇÃO). REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; MAIOR DURABILIDADE DA BROCA. BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO) PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS, 28 MM DE COMPRIMENTO. INDICADAS PARA USO EM ESTRUTURA DENTINÁRIA, PRINCIPALMENTE NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO.
	
	
	

	130
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE N° 6 ESFÉRICA (ALTA ROTAÇÃO). PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE. ALTA DURABILIDADE. EXCELENTE DESEMPENHO. ALTA PRECISÃO DO CORTE. PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO INTERNACIONAL. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. APROVADAS PELO CE, FDA. ALTA ROTAÇÃO. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO,CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.
	
	
	

	131
	UNIDADE
	06
	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA INTERPROXIMAL (30 LÂMINAS) FG N° 9103. ÂNGULOS DE HÉLICE EXCLUSIVOS QUE PERMITEM UM ACABAMENTO SUPERFICIAL MAIS LISO. ESPECIALMENTE DESENHADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DENTÁRIOS. CARBIDE INTERPROXIMAL, MULTILAMINADA, 30 LÂMINAS, 9103, 19 MM, ALTA ROTAÇÃO (FG). INDICADO PARA O ACABAMENTO FINO/POLIMENTO.
	
	
	

	132
	UNIDADE
	06
	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA CÔNICA PONTIAGUDA (30 LÂMINAS) FG N° 9214. ÂNGULOS DE HÉLICE EXCLUSIVOS QUE PERMITEM UM ACABAMENTO SUPERFICIAL MAIS LISO. ESPECIALMENTE DESENHADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DENTÁRIOS. CARBIDE CÔNICA PONTIAGUDA, MULTILAMINADA,19 MM, ALTA ROTAÇÃO. INDICADO PARA O ACABAMENTO FINO/POLIMENTO.
	
	
	

	133
	UNIDADE
	06
	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA AGULHA (30 LÂMINAS) FG N° 9903. ÂNGULOS DE HÉLICE EXCLUSIVOS QUE PERMITEM UM ACABAMENTO SUPERFICIAL MAIS LISO. ESPECIALMENTE DESENHADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DENTÁRIOS. CARBIDE AGULHA, MULTILAMINADA,  19 MM, ALTA ROTAÇÃO.  APLICAÇÃO INDICADO PARA O ACABAMENTO FINO/POLIMENTO.
	
	
	

	134
	UNIDADE
	06
	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA  (30LÂMINAS)  Nº9904FF BALA – FG. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE; ALTA DURABILIDADE; EXCELENTE DESEMPENHO; ALTA PRECISÃO DO CORTE, AS BROCAS CARBIDE SÃO PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO INTERNACIONAL. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. APROVADAS PELO CE, FDA. ALTA ROTAÇÃO. A BROCA MULTILAMINADA DE 30 LÂMINAS É INDICADA PARA O ACABAMENTO INICIAL EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA E AMÁLGAMA, ESMALTE E PREPAROS EM GERAL.
	
	
	

	135
	UNIDADE
	06
	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA  (30LÂMINAS) FG Nº9103FF CÔNICA CÔNCAVA . PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE;
ALTA DURABILIDADE; EXCELENTE DESEMPENHO; ALTA PRECISÃO DO CORTE. AS BROCAS CARBIDE MICRODONT SÃO PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO INTERNACIONAL. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. APROVADAS PELO CE, FDA. ALTA ROTAÇÃO. A BROCA MULTILAMINADA DE 30 LÂMINAS É INDICADA PARA O ACABAMENTO INICIAL EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA E AMÁLGAMA, ESMALTE E PREPAROS EM GERAL.
	
	
	

	136
	UNIDADE
	06
	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA KOMET - MODELO H375R. INDICADA PARA ACABAMENTO EM PREPARO E EM RESINA COMPOSTA/FOTOPOLIMERIZÁVEL. MULTILAMINADA - 12 LÂMINAS.  TRONCO-CÔNICA ARREDONDADA. COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA: 8 MM. ÂNGULAÇÃO: 2°. PONTA ATIVA EM CARBIDE DE TUNGSTÊNIO. HASTE: AÇO INOX.
	
	
	

	137
	UNIDADE
	06
	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA OVAL (12 LÂMINAS) FG N° 7404. ÂNGULOS DE HÉLICE EXCLUSIVOS QUE PERMITEM UM ACABAMENTO SUPERFICIAL MAIS LISO. ESPECIALMENTE DESENHADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DENTÁRIOS. CARBIDE OVAL, MULTILAMINADA,  19 MM, ALTA ROTAÇÃO. INDICADO PARA ACABAMENTO DE COMPÓSITOS, AMÁLGAMA E ESMALTE.
	
	
	

	138
	UNIDADE
	06
	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA (12 LÂMINAS)  Nº 284 CILÍNDRICA. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE ALTA DURABILIDADE EXCELENTE DESEMPENHO ALTA PRECISÃO DO CORTE. AS BROCAS CARBIDE MICRODONT SÃO PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO INTERNACIONAL. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. APROVADAS PELO CE, FDA. ALTA ROTAÇÃO.  É INDICADA PARA O ACABAMENTO INICIAL EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA E AMÁLGAMA, ESMALTE E PREPAROS EM GERAL.
	
	
	

	139
	UNIDADE
	03
	BROQUEIRO COM 82 FUROS EM PLÁSTICO QUÍMICO. 15 X 7,5 X 7 CM
	
	
	

	140
	UNIDADE
	05
	BRUNIDOR DUPLO Nº 1 ADULTO INOX, É OITAVADO E POSSUI UM FORMATO ESPECÍFICO PARA AUXILIAR O SEU USO, OFERECENDO FIRMEZA E PRECISÃO. O EQUIPAMENTO É DESENVOLVIDO A FIM DE PROMOVER O ALISAMENTO E A REMOÇÃO DO EXCESSO NAS RESTAURAÇÕES.  POSSUI 16 CM DE COMPRIMENTO, TORNANDO-O UM PRODUTO COMPACTO E PRÁTICO.VALIDADE INDETERMINADA; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO ANVISA.
	
	
	

	141
	UNIDADE
	05
	BRUNIDOR DUPLO Nº 1 INFANTIL INOX, É OITAVADO E POSSUI UM FORMATO ESPECÍFICO PARA AUXILIAR O SEU USO, OFERECENDO FIRMEZA E PRECISÃO. O EQUIPAMENTO É DESENVOLVIDO A FIM DE PROMOVER O ALISAMENTO E A REMOÇÃO DO EXCESSO NAS RESTAURAÇÕES.  POSSUI 16 CM DE COMPRIMENTO, TORNANDO-O UM PRODUTO COMPACTO E PRÁTICO.VALIDADE INDETERMINADA; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO ANVISA.
	
	
	

	142
	UNIDADE
	05
	BRUNIDOR DUPLO Nº 2 ADULTO  INOX, OITAVADO 16 CM DE COMPRIMENTO E POSSUI UM FORMATO ESPECÍFICO PARA AUXILIAR O SEU USO, OFERECENDO FIRMEZA E PRECISÃO. O EQUIPAMENTO É DESENVOLVIDO A FIM DE PROMOVER O ALISAMENTO E A REMOÇÃO DO EXCESSO NAS RESTAURAÇÕES. VALIDADE INDETERMINADA;  PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO ANVISA.
	
	
	

	143
	UNIDADE
	05
	BRUNIDOR DUPLO Nº 3 ADULTO  INOX, OITAVADO 16 CM DE COMPRIMENTO E POSSUI UM FORMATO ESPECÍFICO PARA AUXILIAR O SEU USO, OFERECENDO FIRMEZA E PRECISÃO. O EQUIPAMENTO É DESENVOLVIDO A FIM DE PROMOVER O ALISAMENTO E A REMOÇÃO DO EXCESSO NAS RESTAURAÇÕES. VALIDADE INDETERMINADA;  PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO ANVISA.
	
	
	

	144
	UNIDADE
	05
	BRUNIDOR Nº 29  PRODUZIDO EM AÇO INOX 420, AUTOCLAVÁVEL. PARA UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA.
	
	
	

	145
	UNIDADE
	05
	BRUNIDOR Nº 33  PRODUZIDO EM AÇO INOX 420, AUTOCLAVÁVEL. PARA UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA.
	
	
	

	146
	UNIDADE
	03
	CABO PARA BISTURI Nº 3  (LAM. 10 A 17)  FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, TEM UM TAMANHO DE 13CM, SUA EMBALAGEM PLÁSTICA CONTÉM SEUS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, O PRODUTO POSSUI UMA GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABTN, CE, BPF E ISO 13485.
	
	
	

	147
	UNIDADE
	03
	CALCADOR HOLLEMBACK Nº 01. 16 CM - PRODUZIDO EM AÇO INOX AISI 304 E AISI 420. É IDEAL PARA ESCULPIR E CONDENSAR RESTAURAÇÕES.
	
	
	

	148
	UNIDADE
	03
	CALCADOR HOLLEMBACK Nº 02. 16 CM - PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 304 E AISI 420. É IDEAL PARA ESCULPIR E CONDENSAR RESTAURAÇÕES.
	
	
	

	149
	UNIDADE
	03
	CALCADOR HOLLEMBACK Nº 06. 16 CM - PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 304 E AISI 420. É IDEAL PARA ESCULPIR E CONDENSAR RESTAURAÇÕES.
	
	
	

	150
	UNIDADE
	03
	CALCADOR WARD Nº 02,  16 CM, É UM EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM DENTÍSTICA, EM RESTAURAÇÃO DE COMPÓSITOS, ALÉM DE SER OITAVADO, O QUE IMPEDE QUE O EQUIPAMENTO ROLE DA BANCADA. O QUE LHE OFERECE MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. POSSUI A PONTA DUPLA, ARREDONDADA COM O ÂNGULO ACENTUADO, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE. CONDENSA O MATERIAL NA OCLUSAL PERMITINDO UM ÓTIMO E FÁCIL ACESSO À CLASSE V NA CONDENSAÇÃO DE COMPÓSITOS; EQUIPAMENTO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI-420.
	
	
	

	151
	UNIDADE
	03
	CALÇADOR WARD Nº 03, 16 CM,  É UM EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM DENTÍSTICA, EM RESTAURAÇÃO DE COMPÓSITOS, ALÉM DE SER OITAVADO, O QUE IMPEDE QUE O EQUIPAMENTO ROLE DA BANCADA. O QUE LHE OFERECE MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. POSSUI A PONTA DUPLA, ARREDONDADA COM O ÂNGULO ACENTUADO, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE. CONDENSA O MATERIAL NA OCLUSAL PERMITINDO UM ÓTIMO E FÁCIL ACESSO À CLASSE V NA CONDENSAÇÃO DE COMPÓSITOS; EQUIPAMENTO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI-420. 
	
	
	

	152
	UNIDADE
	01
	CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA. ÂNGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FÁCIL O ACESSO ÀS CUBAS, EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR;  DESIGN MODERNO COM CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP).O POLIPROPILENO POSSUI CARACTERÍSTICAS ATÓXICAS, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTES; FÁCIL REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA; NÃO EXISTEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO; FÁCIL REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA; BASE REMOVÍVEL, FACILITANDO COLETA DE RESÍDUOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO; POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTÉM LÍQUIDO EVITANDO QUE OS MESMOS FIQUEM SOLTOS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA PARA O OPERADOR; VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COM ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ; BATENTES DE SILICONE NO FUNDO DA BASE, PROPORCIONANDO TOTAL ADERÊNCIA NO LOCAL DE TRABALHO, FACILITANDO O MANUSEIO; PERMITE A VISUALIZAÇÃO NO INTERIOR CONTROLANDO OS MOVIMENTOS DAS MÃOS E POSSIBILITA ACOMPANHAMENTO VISUAL DA REVELAÇÃO; SEM RISCO ALGUM AO USUÁRIO; NÃO UTILIZA ENERGIA ELÉTRICA; PRÁTICA, MODERNA E DE FÁCIL MANUSEIO.
	
	
	

	153
	UNIDADE
	04
	CANETA ALTA ROTAÇÃO: COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, CORPO ENVERNIZADO COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA, ATRAVÉS DO USO DE PRATA COLOIDAL; TURBINA BALANCEADA, ROTAÇÃO APROXIMADAMENTE DE 400.000 RPM ± 15%; MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA PARA A OPERAÇÃO DE RETIRADA OU COLOCAÇÃO DE BROCAS, SEM USO DE SACA-BROCAS; CONSUMO DE AR APROX. DE 42,0 L/MIN ± 2 E PRESSÃO DE TRABALHO APROX. DE 30 PSI ± 2; ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135º C E 2,2 BAR.(COLOCAR O MODELO NA PROPOSTA, APRESENTAR PROSPECTO)
	
	
	

	154
	UNIDADE
	04
	CANETA CAVITADOR PNEUMÁTICO. PEÇA DE MÃO CONFECCIONADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE. POSSUI CORPO CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO CROMADO O QUE GARANTE LEVEZA AO PRODUTO. SEU CORPO POSSUI POUCAS LINHAS E EXCELENTE DESIGN PROPORCIONANDO ERGONOMIA, E FACILIDADE NA ASSEPSIA. INSTRUMENTO AUTOCLAVÁVEL A 135 ºC.O CAVITADOR SÔNICO CAVFLEX 6000 É UM INSTRUMENTO DE MÃO UTILIZADO NO DESBASTE E REMOÇÃO DE TÁRTARO, NA PROFILAXIA DENTAL, NA REMOÇÃO DE PLACAS E CÁLCULOS SUPRA E SUBGENGIVAIS, NA REMOÇÃO E DIMINUIÇÃO DO BIOFILME MINERALIZADO E NÃO MINERALIZADO, ENTRE OUTROS. FOI PROJETADO PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS EM ODONTOLOGIA. É DE CONFORTÁVEL MANUSEIO, POIS ALÉM DE ERGOMÉTRICO, TAMBÉM POSSUI PESO REDUZIDO, ALTA POTÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E APRESENTA AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MOVIMENTO ELÍPTICO DA PONTA, MUITO EFICIENTE NA REMOÇÃO DE TÁRTAROS. O DESENHO ESTILIZADO, SEU CABO ANATÔMICO E SEU BAIXO PESO REDUZEM O CANSAÇO EM TRATAMENTOS LONGOS. O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO PROPORCIONA À SUPERFÍCIE A SER TRATADA UMA TEMPERATURA AMENA E CONSTANTE, SEM CAUSAR DANOS AO INSERTO OU ÁREA TRATADA. FÁCIL INSTALAÇÃO. ACOMPANHA TRÊS INSERTOS (TIPS) DE ALTA QUALIDADE (PÉRIO SP, PÉRIO SB E PÉRIO SE).CARACTERÍSTICAS:O CAVITADOR SÔNICO CAVFLEX 6000 É UM DISPOSITIVO QUE POSSUI PONTA QUE OSCILA (FREQÜÊNCIA DE 3000-8000 HZ) DEVIDO À PASSAGEM DE AR COMPRIMIDO (PRESSÃO DE AR: 2,46KG/CM2 = 35 LBS PSI) EM SEU SISTEMA TRANSDUTOR. SEU ENCAIXE AO EQUIPO SE DÁ ATRAVÉS DOS MODELOS DE CONEXÃO BORDEN OU MIDWEST CUJAS DIMENSÕES ESTÃO DE ACORDO COM A NORMA ISO 9168. O CORPO DO CAVFLEX 6000 POSSUI DIÂMETRO DE 16.5MM E SEU COMPRIMENTO TOTAL (SEM PONTA) É DE APROXIMADAMENTE 116 MM “BORDEN’’ E 122 MM "MIDWEST’’.
	
	
	

	155
	KIT
	10
	CIMENTO CIRÚRGICO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, CUJAS PROPRIEDADES FÍSICAS O TORNAM IDEAL PARA USO COMO PROTETOR SOBRE A ÁREA OPERADA APÓS CIRURGIA. INDICADO PARA USO EM CIRÚRGIAS PERIODONTAIS, ÓSSEAS OU MUCOGENGIVAIS OU EM VESTIBULOPLASTIA. PRODUTO NÃO CANCERÍGENO E DE FÁCIL MANIPULAÇÃO. MELHOR ADERÊNCIA E MAIOR PLASTICIDADE. CIMENTO CIRÚRGICO CONVENCIONAL..  SEM ASBESTO (AMIANTO). NÃO CANCERÍGENO. MELHOR ADERÊNCIA. MAIOR PLASTICIDADE.  ÓTIMA TOLERABILIDADE.  FÁCIL MANIPULAÇÃO.  KIT COM 1 PÓ 12G + 1 LIQUÍDO 10ML. REGISTRO ANVISA.
	
	
	

	156
	KIT
	10
	CIMENTO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO. BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PREFERIDA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. O CIMENTO DE ZINCO POSSUI PARTICULAS UNIFORMES, ULTRAFINAS, QUE ASSEGURAM UMA REDUZIDA ESPESSURA DE PELÍCULA COM NOTÁVEL PROTEÇÃO E FÁCIL MANIPULAÇÃO. É UM CIMENTO MAIS USADO PARA FIXAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES, COROAS E PONTES. FORRAÇÃO DE CAVIDADES E RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS PROVISÓRIAS. FRASCO DE PÓ 28G E FRASCO DE LÍQUIDO 10 ML. COR: AMARELO CLARO. REGISTRO ANVISA.
	
	
	

	157
	KIT
	05
	CIMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL, BREU, ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO E AROMA DE MENTA. TUBO COM PASTA BASE 90G E TUBO COM PASTA ACELERADORA 90G.
	
	
	

	158
	KIT
	05
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO. PÓ  E  LÍQUIDO. FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO E ALUMÍNIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO. IONÔMERO DE VIDRO COM EXCEPCIONAL ADESÃO, COM BAIXA SOLUBILIDADE E BIOCOMPATIBILIDADE COMPROVADA. VIDRION C É INDICADO PARA CIMENTAÇÃO DE COROAS, PONTES, RESTAURAÇÕES FUNDIDAS INTRACORONÁRIAS (INLAY) E RESTAURAÇÕES FUNDIDAS EXTRACORONÁRIAS (ONLAY). REG. ANVISA. KIT COM 15 G DE PÓ E 10 ML DE LÍQUIDO
	
	
	

	159
	KIT
	10
	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HYDRO C. INDICADO PARA O CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE. EMBALAGEM COM 13G DE BASE 11G DE CATALISADOR + 1 BLOCO DE MISTURA.
	
	
	

	160
	KIT
	05
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAÇÃO. PÓ E LIQUÍDO. LÍQUIDO: ÁCIDO TARTÁRICO, ÁGUA DESTILADA. PÓ: FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO ALUMÍNIO, SULFATO DE BÁRIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO, PIGMENTO ÓXIDO FERROSO. É UM IONÔMERO DE VIDRO COM EVIDENTE ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA. BIO COMPATÍVEL, ELE PODE SER APLICADO NA DENTINA SEM NENHUMA PROTEÇÃO E AINDA SER TRATADO COM A TÉCNICA DO ATAQUE ÁCIDO DO MESMO MODO QUE SE TRATA O ESMALTE DENTÁRIO. FUNCIONA COMO ÓTIMO MATERIAL DE BASE PARA COMPÓSITOS E AMÁLGAMAS. COMO REGRA, NÃO É NECESSÁRIO FAZER RETENÇÃO ESPECIAL DEVIDO À ADESÃO QUÍMICA DO VIDRION F AO ESMALTE E A DENTINA LIMPA. TOMA PRESA RAPIDAMENTE E É RADIOPACO. KIT C/ 10G DE PÓ + 13 ML DE LÍQUIDO + 1 MEDIDOR DE PÓ + 1 CONJUNTO DOSADOR DE LÍQUIDO.
	
	
	

	161
	KIT
	10
	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO. PÓ E LÍQUIDO. COR UNIVERSAL A3.  LÍQUIDO: ÁCIDO TARTÁRICO, ÁGUA DESTILADA. PÓ: FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO ALUMÍNIO, SULFATO DE BÁRIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO E PIGMENTOS. OS PIGMENTOS VARIAM DE ACORDO COM A COR DO PRODUTO. É UM MODERNO IONÔMERO DE VIDRO QUE, ALÉM DE POSSUIR COMPROVADA ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA TEM APRECIÁVEIS PROPRIEDADES ANTICARIOGÊNICA. KIT COM 10 G DE PÓ E 8 ML DE LÍQUIDO + MEDIDOR DE PÓ +  1 CONJUNTO DOSADOR DE LIQUÍDO.
	
	
	

	162
	KIT
	05
	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO REFORÇADO PARA NÚCLEO. MISTURA MILAGROSA DO IONÔMERO DE VIDRO COM PARTÍCULAS DE LIGA DE PRATA, PRODUZINDO UMA SUBSTÂNCIA DE ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E AO DESGASTE. INDICADO PARA CONFECÇÃO DE NÚCLEOS, VIDRION N NECESSITA DE MENOR QUANTIDADE DE PINOS DE FIXAÇÃO, POIS APRESENTA GRANDE ADSÃO ÀS ESTRUTURAS DENTÁRIAS. COMO SUBSTITUTO PERFEITO DA DENTINA ELE É IDEAL PARA DENTES COM GRANDE PERDA CORONÁRIA, SERVINDO DE BASE PARA AMÁLGAMAS, COMPÓSITOS E OUTROS MATERIAIS RESTAURADORES.  FRASCO 10ML 1 CONJUNTO DOSADOR. FRASCO 10G 1 MEDIDOR
	
	
	

	163
	SERINGA
	10
	CIMENTO RESINOSO ADESIVO DUAL COM ALTA RESISTÊNCIA DE UNIÃO EM ESMALTE E DENTINA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR NA TÉCNICA: CONDICIONAMENTO TOTAL, CONDICIONAMENTO SELETIVO DE ESMALTE OU AUTOCONDICIONANTE. BAIXA SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA, INDEPENDENTE DA TÉCNICA ADESIVA UTILIZADA. ESTÉTICA PERFEITA COM ALTA ESTABILIDADE DE COR E EXCELENTE SELAMENTO MARGINAL. DOSES PRECISAS E MENOR DESPERDÍCIO NA EMBALAGEM EM CLICKER. CIMENTO RESINOSO ADESIVO DUAL, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA ATENDER UMA DEMANDA DE ALTA ESTÉTICA E PERFORMANCE. TORNE A SUA CIMETAÇÃO ADESIVA MAIS EFICIENTE, REDUZINDO O NÚMERO DE COMPONENTES NECESSÁRIOS, ENQUANTO MAXIMIZA A RESISTÊNCIA DE UNIÃO. RENDE 20 CIMENTAÇÕES
	
	
	

	164
	FRASCO
	10
	CIMENTO OBTURADOR À BASE DE ÓXIDO E ZINCO E EUGENOL (MODIFICADO); TEMPO DE PRESA REDUZIDO – 5 A 8 MINUTOS; O PÓ POSSUI A COR MARFIM; FÁCIL MANIPULAÇÃO E INSERÇÃO NA CAVIDADE DENTAL; POSSUI RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO; APRESENTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO;  APRESENTA PROPRIEDADES ANTISSÉPTICAS E SEDATIVAS DEVIDO AO EUGENOL. INSOLÚVEL NO MEIO BUCAL; BIOCOMPATIBILIDADE COMO PROTETOR PULPAR; PROMOVE SELAMENTO MARGINAL; FÁCIL REMOÇÃO.  FRASCO COM 15ML DE INTERIM LÍQUIDO.
	
	
	

	165
	POTE
	15
	CIMENTO OBTURADOR DE CANAIS RADICULARES À BASE DE PRATA, PARA USO ASSOCIADO A CONES DE GUTA-PERCHA. É RADIOPACO, TEM AÇÃO ANTI-BACTERIANA E EXCELENTES PROPRIEDADES LUBRIFICANTES E ADESIVAS.  A HIDROCORTISONA PRESENTE NA FORMULAÇÃO PERMITE UM MELHOR CONTROLE DA REAÇÃO INFLAMATÓRIA PÓS-OBTURAÇÃO.  É BEM TOLERADO PELOS TECIDOS QUE COMPÕEM A REGIÃO APICAL. É INSOLÚVEL NOS FLUIDOS ORGÂNICOS, ADAPTA-SE FACILMENTE ÀS PAREDES DO CANAL E NÃO SOFRE ALTERAÇÕES VOLUMÉTRICAS APRECIÁVEIS. VALIDADE: 24 MESES. 
· CONSERVAÇÃO: AMBIENTE. EMBALAGEM COM 1 POTE  COM 20G.COLTOSOL
	
	
	

	166
	UNIDADE
	15
	CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO C/ FLÚOR 25G – ROSA. MASSA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; ENDURECIMENTO RÁPIDO; MENOR MICROINFILTRAÇÃO MARGINAL. O OBTURADOR COM FLÚOR É IDEAL PARA ODONTOPEDIATRIA; CIMENTO PROVISÓRIO INDICADO PARA VEDAÇÃO DE CAVIDADES DENTAIS EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS, RESTAURADORES E COMO CURATIVOS DE DEMORA.
	
	
	

	167
	FRASCO
	10
	CONDICIONADOR ÁCIDO POLIACRÍLICO VITRO 11,5% -  INDICADO NA REMOÇÃO DA LAMA DENTINÁRIA DISPERSA, QUE RESULTA DOS DETRITOS LIBERADOS DURANTE O PREPARO DENTINÁRIO. O CONDICIONAMENTO DA DENTINA COM VITRO MELHORA A FORÇA DE ADESÃO DOS CIMENTOS DE IONÔMERO DE VIDRO, ATRAVÉS DA UNIÃO COM OS ÍONS CÁLCIO E FOSFATO PRESENTES NA DENTINA. USADO PARA CONDICIONAR A SUPERFÍCIE DE UNIÃO DO DENTE ANTES DE RECEBER O IONÔMERO DE VIDRO
	
	
	

	168
	FRASCO
	06
	CLORHEXIDINA SOLUÇÃO 2%, ANTISSÉPTICO COM ATIVIDADE ANTIBACTERIANA, INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS, NA ANTISSEPSIA EXTRA-ORAL PRÉVIA EM ÁREAS QUE SOFRERÃO INTERVENÇÃO CIRÚRGICA.
	
	
	

	169
	UNIDADE
	10
	COLGADURA INDIVIDUAL. PRODUTO EM AÇO INOX 420. INDICADO PARA RADIOGRAFIA.
	
	
	

	170
	PACOTE
	10
	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 4 CAMADAS 45X50 CM (PACOTES COM 50)
	
	
	

	171
	UNIDADE
	01
	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO QUE DISPENSA O USO DO ÓLEO COMO LUBRIFICANTE EM SEU FUNCIONAMENTO; CABEÇOTES, CILINDROS E CARCAÇAS ALETADOS EM ALUMÍNIO; EIXO DO PISTÃO APOIADO SOBRE ROLAMENTO DE AGULHA AUTOLUBRIFICANTE; MOTOR DE APROX. 1,5 HP, DOIS CILINDROS PARA CADA MOTOR, VOLUME DE AR ASPIRADO DE APROX.8,1 PCM OU 230 LITROS/MINUTO PRESSÃO MÁXIMA DE 120 LBF/POL2 E DE NÍVEL SONORO DE 74 DB;RESERVATÓRIO VERTICAL COM CAPACIDADE DE APROX. 25 LITROS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; DRENO NO RESERVATÓRIO; DUAS VENTOINHAS LIGADAS AO EIXO DE CADA MOTOR; VÁLVULA DE SEGURANÇA ACIONADA QUANDO A PRESSÃO ATINGE APROX. 132 PSI; PÉS COM CALÇOS EM BORRACHA; VÁLVULA DE ALÍVIOPOR SOLENÓIDE DE ACIONAMENTO ELÉTRICO; PRESSOSTATO AUTOMÁTICO COM CHAVE LIGA DESLIGA; PROTETOR TÉRMICO DO MOTOR DE REARME AUTOMÁTICO; MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DA PRESSÃO DE AR DO TANQUE; MANÔMETRO DE INDICAÇÃO DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR PARA A REDE; REGULADOR QUE MANTEM CONSTANTE A PRESSÃO DE TRABALHO; VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110 OU 220 VAC.CONSTAR MARCA E MODELO.
	
	
	

	172
	UNIDADE
	05
	CONDENSADOR PARA RESINA SUPRAFILL. UTILIZADO PARA ESCULPIR RESTAURAÇÕES , AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.
	
	
	

	173
	GALÃO
	10
	CLORO RIO 2,5% É UM DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS, À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO (25.000 PPM). POSSUI AÇÃO BACTERICIDA, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTÉICAS DE MICROORGANISMOS. PRODUTO INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS EM AMBIENTE HOSPITALAR, BEM COMO INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS PARA INALOTERAPIA E OXIGENOTERAPIA. POSSUI EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA CANDIDA ALBICANS, TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS, MYCOBACTERIUM SMEGMATIS E MYCOBACTERIUM BOVIS. SOLUÇÃO CONTENDO CLORO ATIVO ESTABILIZADO, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTÉICAS DOS MICROORGANISMOS. GALÃO 5 L.
	
	
	

	174
	CAIXA
	10
	CONES CALIBRADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM CONICIDADE 02, COM 28 MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. ÓTIMA ESTABILIDADE DIMENSIONAL E FLEXIBILIDADE; ALTA QUALIDADE NO PRODUTO FINAL; FACILIDADE DE VISUALIZAR A IMAGEM EM RAIO X. EMBALAGEM CO 120 UNIDADES. SORTIDA  N°45 A 80.
	
	
	

	175
	UNIDADE
	02
	CONTRA ÂNGULO COM TRAVA, COM O SISTEMA INTRA E ROTAÇÃO 1:1, POSSUI CABEÇA REDUZIDA QUE PROPICIA MAIOR COODIDADE OPERACIONAL. O CORPO GIRATÓRIO SOBRE O MICROMOTOR GERA UM FÁCIL MANUSEIO. SEU EFICAZ SISTEMA DE PINÇAS RESISTENTES À DESGASTE. AUTOCLAVÁVEL EM UMA TEMPERATURA DE ATÉ 135ºC SEM RISCOS DE DANOS, CONTRIBUINDO COM A BIOSSEGURANÇA DO  CONSULTÓRIO.INFORMAÇÕES TÉCNICASPESO(G):44ROTAÇÃO (RPM): MAX. 20.000
CONSUMO (L/MIN): - PRESSÃO (PSI):.
	
	
	

	176
	CAIXA
	08
	CUNHA DE MADEIRA  MULTICOLORIDA INTERDENTAL ANATÔMICA.  COM EXCELENTE ACABAMENTO E QUE NÃO SOLTAM FARPAS. MENOS AGRESSÃO A GENGIVA, MAIOR FACILIDADE NO PROCEDIMENTO E CONFORTO PARA O PACIENTE. INDICADAS COM A FUNÇÃO MECÂNICA DE ADAPTAR MATRIZES E/OU AFASTAR OS DENTES ADJACENTES. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. PRODUZIDA EM MADEIRA ESPECIAL; POSSUEM FORMATO ANATÔMICO; SEM FARPAS, TINGIDAS COM PIGMENTOS ATÓXICOS; PRONTA PARA USO, DISPONÍVEL EM 5 TAMANHOS CODIFICADOS POR CORES FACILITANDO SUA ESCOLHA; REGISTRO ANVISA.
	
	
	

	177
	UNIDADE
	50
	CUNHAS ELÁSTICAS  SÃO INDICADAS PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, SENDO COMPATÍVEIS COM TODOS OS SISTEMAS DE MATRIZES. POSSUEM A FUNÇÃO MECÂNICA DE ADAPTAR MATRIZES E/OU AFASTAR DENTES ADJACENTES, AGINDO SIMULTANEAMENTE PELAS FACES VESTIBULAR E  LINGUAL. PRODUZIDAS EM 3 DIFERENTES TAMANHOS, CODIFICADOS POR CORES, AS CUNHAS SÃO APLICADAS DE ACORDO COM A ALTURA CERVICO-OCLUSAL DA CAIXA PROXIMAL.  3,2 MM - AZUL -  INDICADA EM CAVIDADES COM CAIXA PROXIMAL DE ALTURA CERVICO-OCLUSAL PEQUENA. 
	
	
	

	178
	UNIDADE
	50
	CUNHAS ELÁSTICAS  SÃO INDICADAS PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, SENDO COMPATÍVEIS COM TODOS OS SISTEMAS DE MATRIZES. POSSUEM A FUNÇÃO MECÂNICA DE ADAPTAR MATRIZES E/OU AFASTAR DENTES ADJACENTES, AGINDO SIMULTANEAMENTE PELAS FACES VESTIBULAR E  LINGUAL. PRODUZIDAS EM 3 DIFERENTES TAMANHOS, CODIFICADOS POR CORES, AS CUNHAS SÃO APLICADAS DE ACORDO COM A ALTURA CERVICO-OCLUSAL DA CAIXA PROXIMAL.  2,6 MM - AMARELA - INDICADA EM CAVIDADES COM CAIXA PROXIMAL DE ALTURA CERVICO-OCLUSAL MÉDIA.
	
	
	

	179
	UNIDADE
	50
	CUNHAS ELÁSTICAS  SÃO INDICADAS PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, SENDO COMPATÍVEIS COM TODOS OS SISTEMAS DE MATRIZES. POSSUEM A FUNÇÃO MECÂNICA DE ADAPTAR MATRIZES E/OU AFASTAR DENTES ADJACENTES, AGINDO SIMULTANEAMENTE PELAS FACES VESTIBULAR E  LINGUAL. PRODUZIDAS EM 3 DIFERENTES TAMANHOS, CODIFICADOS POR CORES, AS CUNHAS SÃO APLICADAS DE ACORDO COM A ALTURA CERVICO-OCLUSAL DA CAIXA PROXIMAL.   2,0 MM - VERDE - INDICADA EM CAVIDADES COM CAIXA PROXIMAL DE ALTURA CERVICO-OCLUSAL GRANDE.
	
	
	

	180
	UNIDADE
	100
	CREME DENTAL COM 1.500 PPM DE FLÚOR ATIVO, MAIS CÁLCIO, SABOR MENTA, BISNAGA PLÁSTICA COM 90 GRAMAS.
	
	
	

	181
	CAIXA
	08
	CUNHAS  REFLEXIVAS TRANSPARENTE P/ ADAPTAÇÃO DE MATRIZ.
	
	
	

	182
	FRASCO
	02
	CURATIVO ALVEOLEX EM PASTA À BASE DE PRÓPOLIS E IODOFÓRMIO, ISENTO DE EUGENOL. FRASCO DE 10G.
	
	
	

	183
	UNIDADE
	05
	CURETA MC CALL N°1/10  PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. SÃO PONTIAGUDAS E A PARTE ATIVA CORTA DOS DOIS LADOS. UTILIZADAS EM RASPAGENS E ALISAMENTO SUPRA E SUBGENGIVAL NA PERIODONTIA
	
	
	

	184
	UNIDADE
	05
	CURETA MC CALL N° 13-14 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. SÃO PONTIAGUDAS E A PARTE ATIVA CORTA DOS DOIS LADOS. UTILIZADAS EM RASPAGENS E ALISAMENTO SUPRA E SUBGENGIVAL NA PERIODONTIA
	
	
	

	185
	UNIDADE
	05
	CURETA MC CALL N° 17-18 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. SÃO PONTIAGUDAS E A PARTE ATIVA CORTA DOS DOIS LADOS. UTILIZADAS EM RASPAGENS E ALISAMENTO SUPRA E SUBGENGIVAL NA PERIODONTIA.
	
	
	

	186
	CAIXA
	04
	DISCOS FLEXÍVEIS UTILIZADOS PARA SUPORTAR PASTAS ABRASIVAS PARA POLIMENTO DE MATERIAIS RESTAURADORES E DO ESMALTE DENTAL , 8/12 MM. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES + 1 MANDRIL.
	
	
	

	187
	CAIXA
	06
	DISCO DE FELTRO DIAMOND –INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE POLIMENTO EM MATERIAIS RESTAURADORES E ESMALTE DENTAL.  OS FELTROS DIAMOND SÃO DISCOS DE FELTRO NATURAL UTILIZADOS PARA SUPORTAR PASTAS E ABRASIVOS PARA POLIMENTO DE SUPERFÍCIES. EMBALAGEM CONTENDO • 24 DISCOS DE FELTRO (8 MM E/OU 12MM) • 1 MANDRIL
	
	
	

	188
	FRASCO
	04
	ENDO-ICE SPRAY. SPRAY-50°C PARA TESTE DE VITALIDADE NOS DENTES COM AROMA MENTOLADO, FRASCO DE 200 ML.
	
	
	

	189
	KIT
	10
	ENDOFILL. CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE PROTÓXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BÁRIO E BORATO DE SÓDIO, CONTENDO NO LÍQUIDO EUGENOL E ÓLEO DE AMÊNDOAS DOCES, FRASCO DE 12G DE PÓ E 10 ML DE LÍQUIDO.
	
	
	

	190
	UNIDADE
	10
	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL , AUTOCLAVÁVEL . INDICADO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL COM A FINALIDADE DE CORTAR TECIDOS E NA RETIRADA DE PARTES MOLES (DENTINA). UTILIZADO NA LIMPEZA DA CÂMARA PULPAR E NA REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA.
	
	
	

	191
	UNIDADE
	15
	ESCOVA DE ROBSON CA PRETA TIPO PINCEL Nº 25 CURTA. INDICADA PARA PRÉ-POLIMENTO DE RESINA, PODENDO SER UTILIZADA COM PASTA DE POLIMENTO E ÓLEO MINERAL. RETA PRETA E BRANCA: COMPRIMENTO TOTAL (L2) 28MM COMPRIMENTO CERDAS (L1) 6MM DIÂMETRO CERDAS 0,50MM. HASTE CA. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. 
	
	
	

	192
	UNIDADE
	900
	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDA  NYLON, MACIAS/MEDIAS, C 4 FILEIRAS DE TUFOS, CONTENDO 34 TUFOS DE CERDAS, E ARREDONDADAS NA MESMA ALTURA, CABO RETO, MEDINDO 17 CM DE , ANATÔMICO, C EMPUNHADURA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE  PROTETOR DE CERDAS, EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO, TIPO FLOW PACK.
	
	
	

	193
	UNIDADE
	2500
	ESCOVA DENTAL INFANTIL, CERDA DE NYLON MACIAS, COM 4 FILEIRAS DE TUFOS, CONTENDO 28 TUFOS DE CERDAS, E ARREDONDADAS NA MESMA ALTURA, CABO RETO, MEDINDO 15 CM DE, ANATÔMICO, C EMPUNHADURA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE  PROTETOR DE CERDAS, EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO, TIPO FLOW PACK.
	
	
	

	194
	UNIDADE
	10
	ESCOVA DENTAL MASSAGEADORA, TIPO DEDEIRA, EM SILICONE, COM CERDAS EXTRA  MACIAS,ATÓXICA ESTERELIZAVEL, PARA MASSAGEAR A GENGIVA E/OU ESCOVAR OS DENTINHOS DO BEBÊ.
	
	
	

	195
	UNIDADE
	06
	ESCOVA PARA LIMPAR BROCAS.  COMPOSIÇÃO: CORPO PLÁSTICO/ESCOVA LATÃO DOURADO,  VALIDADE: INDETERMINADA.
	
	
	

	196
	UNIDADE
	06
	ESCOVA PARA LAVAR MATERIAL. (PEQUENA)
	
	
	

	197
	UNIDADE
	05
	ESCULPIDOR HOLLEMBACK DUPLO Nº 03. UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE DENTÍSTICA PARA ESCULPIR RESTAURAÇÕES. AÇO INOX., AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO ANVISA.
	
	
	

	198
	UNIDADE
	06
	ESCULPIDOR HOLLEMBACK Nº 03S. UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE DENTÍSTICA PARA ESCULPIR RESTAURAÇÕES. AÇO INOX., AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO ANVISA.
	
	
	

	199
	UNIDADE
	04
	ESPÁTULA Nº 01. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. 12 CM. UTILIZADO EM DENTÍSTICA, RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA E NOS PROCEDIMENTOS ONDE É NECESSÁRIO O USO DA LAMPARINA. REGISTRO ANVISA.
	
	
	

	200
	UNIDADE
	04
	ESPÁTULA DUPLA N° 7. DIMENSÕES: C 12.5 CM X L 6.0 CM X A 0.5 CM , AÇO INOXIDÁVEL. REGISTRO ANVISA.
	
	
	

	201
	UNIDADE
	10
	ESPÁTULA DUPLA Nº 60. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.
	
	
	

	202
	UNIDADE
	05
	ESPÁTULA DUPLA Nº 70. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.
	
	
	

	203
	UNIDADE
	04
	ESPÁTULA DUPLA Nº 72. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.
	
	
	

	204
	UNIDADE
	04
	ESPÁTULA DUPLA Nº 74. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.
	
	
	

	205
	UNIDADE
	04
	ESPÁTULA SIMPLES Nº 24. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.
	
	
	

	206
	UNIDADE
	02
	ESPÁTULA DUPLA DE NYLON AUTO CLAVÁVEL.
	
	
	

	207
	KIT
	01
	· ESPÁTULA PARA ESCULTURA DE CERÂMICA E RESINA, MEDIÇÃO DE PROFUNDIDADE, CORTE DE CONECTORES, MAMELOS E INCISAIS , REMOÇÕES DE CERÂMICA E RESINA  NA PALATINA, OCLUSAL E VESTIBULAR.  ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA OU AUTOCLAVE. LÂMINAS ULTRA-FINAS E ULTRA-FLEXÍVEIS. LÂMINA COM MARCADOR DE PROFUNDIDADE.  EXTREMIDADE OPOSTA  EM FORMA DE COLHER. GARANTIA DE BIOSSEGURANÇA. PARA CONTROLE DA ESPESSURA DA CAMADA DA CERÂMICA. PARA REMOÇÃO DE RESINA DA SERINGA PARA APLICAÇÃO COM AS LÂMINAS
 ESPÁTULA PARA CERÂMICA E RESINA - KIT - 1 ESPÁTULA E 12 LÂMINAS (2 UNIDADES DE CADA). 1, 2 E 3 PARA CERÂMICA E 4, 5 E 6 PARA RESINAS.
	
	
	

	208
	UNIDADE
	04
	ESPÁTULA TITÂNIO N° 2 DUPLA COM BOLINHA. COM PONTA ATIVA DE TITÂNIO, CRIA UMA PELÍCULA ANTI-ADERENTE À RESINA, FACILITANDO O MANUSEIO E PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO. 
	
	
	

	209
	UNIDADE
	04
	ESPÁTULA TITÂNIO DUPLA. COM PONTA ATIVA DE TITÂNIO, CRIA UMA PELÍCULA ANTI-ADERENTE À RESINA, FACILITANDO O MANUSEIO E PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO.
	
	
	

	210
	UNIDADE
	04
	ESPÁTULA TITÂNIO SILICATO. COM PONTA ATIVA DE TITÂNIO, CRIA UMA PELÍCULA ANTI-ADERENTE À RESINA, FACILITANDO O MANUSEIO E PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO.
	
	
	

	211
	CAIXA
	03
	ESPELHO  CLINICO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX Nº5 (1º PLANO) DUFLEX  AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 12 UNIDADES.
	
	
	

	212
	FRASCO
	04
	EDTA É GERALMENTE ACEITO COMO O MAIS EFETIVO AGENTE QUELANTE, COM PROEMINENTES PROPRIEDADES LUBRIFICANTES E É LARGAMENTE UTILIZADO NA TERAPIA ENDODÔNTICA. USADO PARA ALARGAR CANAIS RADICULARES, REMOVER O SWEAR LAYER (LAMA DENTÁRIA: MASSA DE COMPONENTES ORGÂNICOS E INORGÂNICOS PRECIPITADA SOBRE A SUPERFÍCIES DENTINÁRIA) E PREPARAR A PAREDE DENTINÁRIA PARA A ADESÃO DE MATERIAIS OBTURADORES. 
	
	
	

	213
	UNIDADE
	10
	ESPELHO  CLINICO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX Nº5 COM AUMENTO. 
	
	
	

	214
	UNIDADE
	10
	ESPELHO CLINICO ODONTOLÓGICO DUPLO. UTILIZADO PARA AUXILIAR E FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.  PARA GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O PERFEITO DESEMPENHO DO ESPELHO BUCAL GOLGRAN, O MESMO DEVE SER ESTERILIZADO SOZINHO EM ESTUFA OU AUTOCLAVE.
	
	
	

	215
	CAIXA
	06
	ESTIRPA NERVOS, INSTRUMENTO FARPADO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DIM 1.4197, PRÉ ESTERELIZADO.  COM 21 MM 20-30. CAIXA C/ 10 EMBALAGENS.
	
	
	

	216
	CAIXA
	06
	ESTIRPA NERVO SORTIDO 20 – 60. INSTRUMENTO EM AÇO, FARPADO, PRÉ-ESTERILIZADO PARA CANAIS MAIS AMPLOS E RETOS; COM 21 MM DE COMPRIMENTO; INDICADO PARA REMOÇÃO DA POLPA OU NERVO. CAIXA C/ 10 EMBALAGENS.
	
	
	

	217
	UNIDADE
	01
	ESTOJO ODONTOLÓGICO LISO - AÇO INOX ENDODONTIA 20X10X5 CM COM 72 FUROS
	
	
	

	218
	UNIDADE
	01
	ESTOJO PARA LIMAS, EM AÇO INOX, DEVERÁ POSSUIR A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE GRAVADA À LASER, BEM COMO IDENTIFICAÇÃO DO ANO  DE FABRICAÇÃO PARA RASTREABILIDADE DO LOTE.
	
	
	

	219
	FRASCO
	05
	EUCALIPTOL  20 ML. SOLVENTE DE GUTTA-PERCHA. EUCALIPTOL É OBTIDO DO ÓLEO ESSENCIAL DE VÁRIAS ESPÉCIES DE EUCALIPTOS, RICAS EM 1,8 - CINEOL. É UM LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR OU AMARELO PÁLIDO, DE ODOR AROMÁTICO, CANFORÁCEO, CARACTERÍSTICO E DE SABOR PICANTE. PRATICAMENTE INSOLÚVEL NA ÁGUA, MISCÍVEL COM O ÁLCOOL, CLOROFÓRMIO, SULFETO DE CARBONO, ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL, ÓLEOS VEGETAIS E ESSÊNCIAS. USO: 1.COLOCAR UMA GOTA DO PRODUTO NA ENTRADA DO CONDUTO RADICULAR E ESPERAR 5 MINUTOS PARA QUE O EUCALIPTOL AMOLEÇA O CONE DE GUTTA-PERCHA; 2.COM O AUXÍLIO DE UMA LIMA ENDODÔNTICA VÁ INSTRUMENTANDO E RETIRANDO O CONE DE GUTTA-PERCHA; 3.COLOCAR NOVAMENTE EUCALIPTOL, QUANDO PERCEBER QUE O CONE DE GUTTA-PERCHA REMANESCENTE ESTIVER SECO OU QUEBRADIÇO; 4.REPETIR A OPERAÇÃO ATÉ QUE SEJA NECESSÁRIO.
	
	
	

	220
	FRASCO
	08
	EUGENOL. NA FORMA LÍQUIDA COM PUREZA MÍNIMA DE 99%, COR AMARELO, FRASCO C/ 20 ML. É OBTIDO ATRAVÉS DO ÓLEO DE CRAVO. É UM LÍQUIDO AMARELO CLARO. ESCURECE E TORNA-SE ESPESSO COM A EXPOSIÇÃO AO AR. TEM CHEIRO DE CRAVO. PRATICAMENTE INSOLÚVEL NA ÁGUA. SOLÚVEL NO ÁLCOOL, CLOROFÓRMIO, ÉTER E EM ÓLEOS. TEM UMA AÇÃO ANÓDINA (CALMANTE) SOBRE A POLPA, POR ISSO É MUITO UTILIZADO COMO CURATIVO DE ESPERA PARA RESTAURAÇÕES. APRESENTA QUALIDADES ANALGÉSICAS, ANTISSÉPTICAS E BALSÂMICAS, ANTINFLAMATÓRIAS E CICATRIZANTES. PROPRIEDADES ANALGÉSICAS, ANTISSÉPTICAS E BALSÂMICAS; BIOCOMPATÍVEL; MATÉRIA PRIMA DE ALTA QUALIDADE GARANTINDO GRANDE TEOR DE PUREZA; REGISTRO NA ANVISA.
	
	
	

	221
	FRASCO
	10
	EVIDENCIADOR DE PLACAS  SOLUÇÃO 10 ML.  É UM PRODUTO UTILIZADO PARA EVIDENCIAR A PRESENÇA DAS PLACAS BACTERIANAS. SUA FÓRMULA CONTENDO FUCSINA BÁSICA AUXILIA NA VISUALIZAÇÃO DA PLACA, PROPICIANDO UMA COR AVERMELHADA IDENTIFICANDO SUA PRESENÇA, MESMO EM DENTES APARENTEMENTE LIMPOS. PERMITE MELHOR PREVENÇÃO DA CÁRIE. FRASCO SOLUÇÃO NÃO ESCORRE MATERIAL.  MAIOR REVELAÇÃO DE BACTÉRIAS INTERPROXIMAIS.
	
	
	

	222
	CAIXA
	10
	FILME RADIOGRÁFICO INTRA - ORAL PERIAPICAL 3X4CM. EMBALAGEM EXTRA MACIA E COM CANTOS ARREDONDADOS (SOFTOPAC). TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 0,08S E 0,16S, DEPENDENDO DO DENTE (70 KV – 10 MA A 20CM).PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. PLÁSTICO EXTRA MACIO, RESISTENTE À SALIVA E DESINFECTÁVEL.ARQUIVAMENTO GARANTIDO POR ATÉ 30 ANOS.ATENDE O PROCESSO DE DIAGNÓSTICO POR COMPLETO, FORNECENDO IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM UMA BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO.  ALTA QUALIDADE DE IMAGEM. CONTRASTE ELEVADO. MENOR NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO. COMPATÍVEL COM TODOS OS APARELHOS DE RAIOS-X DO MERCADO. PODE SER PROCESSADO COM QUALQUER QUÍMICO PADRÃO (REVELADOR E FIXADOR).MAIS DO QUE SEGURO, TAMBÉM É MUITO CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE DEVIDO A SUA EMBALAGEM EXTRA MACIA COM CANTOS ARREDONDADOS.  TAMANHO 22X35 MM- TAMBÉM DENOMINADO NÚMERO 1, É GERALMENTE UTILIZADO PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL E TAMBÉM PARA RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL (BITEWING) EM PACIENTE PEDIÁTRICO. VALIDADE: 2 ANOS APÓS SUA FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES.
	
	
	

	223
	CAIXA
	10
	FILME RADIOGRÁFICO INTRA - ORAL PERIAPICAL 3X4 CM . EMBALAGEM EXTRA MACIA E COM CANTOS ARREDONDADOS (SOFTOPAC). TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 0,08S E 0,16S, DEPENDENDO DO DENTE (70 KV – 10 MA A 20CM).PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. PLÁSTICO EXTRA MACIO, RESISTENTE À SALIVA E DESINFECTÁVEL.ARQUIVAMENTO GARANTIDO POR ATÉ 30 ANOS.ATENDE O PROCESSO DE DIAGNÓSTICO POR COMPLETO, FORNECENDO IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM UMA BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO.  ALTA QUALIDADE DE IMAGEM. CONTRASTE ELEVADO. MENOR NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO. COMPATÍVEL COM TODOS OS APARELHOS DE RAIOS-X DO MERCADO. PODE SER PROCESSADO COM QUALQUER QUÍMICO PADRÃO (REVELADOR E FIXADOR).MAIS DO QUE SEGURO, TAMBÉM É MUITO CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE DEVIDO A SUA EMBALAGEM EXTRA MACIA COM CANTOS ARREDONDADOS. TAMANHO 31X41MM- TAMBÉM DENOMINADO NÚMERO 2, É GERALMENTE UTILIZADO PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL E INTERPROXIMAL (BITEWING) . VALIDADE: 2 ANOS APÓS SUA FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES.
	
	
	

	224
	CAIXA
	10
	FILME RADIOGRÁFICO INTRA - ORAL PERIAPICAL 3X4CM, VELOCIDADE - .EMBALAGEM EXTRA MACIA E COM CANTOS ARREDONDADOS (SOFTOPAC). TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 0,08S E 0,16S, DEPENDENDO DO DENTE (70KV - 10MA A 20CM).PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. PLÁSTICO EXTRA MACIO, RESISTENTE À SALIVA E DESINFECTÁVEL.ARQUIVAMENTO GARANTIDO POR ATÉ 30 ANOS.ATENDE O PROCESSO DE DIAGNÓSTICO POR COMPLETO, FORNECENDO IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM UMA BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO.  ALTA QUALIDADE DE IMAGEM. CONTRASTE ELEVADO. MENOR NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO. COMPATÍVEL COM TODOS OS APARELHOS DE RAIOS-X DO MERCADO.PODE SER PROCESSADO COM QUALQUER QUÍMICO PADRÃO (REVELADOR E FIXADOR).MAIS DO QUE SEGURO, TAMBÉM É MUITO CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE DEVIDO A SUA EMBALAGEM EXTRA MACIA COM CANTOS ARREDONDADOS.  TAMANHO 57X76MM- GERALMENTE É UTILIZADA PARA RADIOGRAFIA OCLUSAL, EM ÁREAS EXTENSAS DA MAXILA E DA MANDÍBULA.  VALIDADE: 2 ANOS APÓS SUA FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES.
	
	
	

	225
	CAIXA
	20
	FIO AGULHADO PARA SUTURA DE SEDA Nº 3.0, ESTERELIZADO POR RAIOS GAMA. INDICADO PARA USO EM APROXIMAÇÃO DE TECIDOS INTERNOS, LIGADURAS E SUTURAS DA PELE. COM AGULHA CT 1/2 – 1,7 CM. CONJUNTO COM AGULHA DE AÇO INOX E FIO DE SEDA, EMBALADO EM ENVELOPE CIRÚRGICO. REGISTRO ANVISA.
	
	
	

	226
	CAIXA
	05
	FIO DE SUTURA AGULHADO ABSORVÍVEL 3,0ETHICON DIVISÃO DE JOHNSON & JOHNSON VICRYL 6-0 COD. 105 G PLÁSTICA REG. ANVISA: 10132590022FIO DE SUTURA 45CM ETHIPLAST E-15 1/2 16 MM VICRYL POLIGLACTINA 910 INCOLOR / TRANÇADA ABSORVIVEL VICRYL SUTURA CIRÚRGICA SINTÉTICA, ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, COMPOSTA DE COPOLÍMERO OBTIDO A PARTIR DE GLICOLIDA E LACTIDA, REVESTIDA COM POLIGLACTINA 370 E ESTEARATO DE CÁLCIO. INCOLOR, CONSTRUÍDA POR TRANÇAMENTO, MANTÉM APROXIMADAMENTE 75% DA SUA FORÇA TÊNSIL APÓS DUAS SEMANAS, 50% APÓS TRÊS SEMANAS E É COMPLETAMENTE ABSORVIDA APÓS 63 DIAS, ATRAVÉS DE HIDRÓLISE. UTILIZA AGULHAS CIRÚGICAS ATRALOC DE CORTE REVERSO, FABRICADAS PELA PRÓPRIA ETHICON, EM AÇO INOXIDÁVEL QUALIDADE PREMIUM TEMPERADO, FORMULADO ESPECIFICAMENTE PARA USO CIRÚRGICO, DE FORMA A RESISTIR AO DOBRAMENTO SEM QUEBRAR. POSSUEM ESTRIAS LONGITUDINAIS QUE AUMENTAM A ESTABILIDADE DA AGULHA  NO  PORTA-AGULHAS.DESENCADEIA REAÇÃO INFLAMATÓRIA MÍNIMA NOS TECIDOS E ENCAPSULAMENTO DO TECIDO CONJUNTIVO FIBROSO.OS FIOS DE SUTURA VICRYL* ETHICON SÃO ESTERILIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO
	
	
	

	227
	UNIDADE
	10
	FIO DENTAL CONFECCIONADO EM POLIAMIDA, CERA E AROMA, EFICAZ NA REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA COM 100 METROS. CONTRIBUI PARA: EVITAR A FORMAÇÃO DA PLACA E PREVENIR O TÁRTARO E AS CÁRIES, QUANDO UTILIZADO DE ACORDO COM O RECOMENDADO PELO DENTISTA.
	
	
	

	228
	FRASCO
	05
	FIXADOR PARA RAIO X:  INDICADO PARA FIXAR IMAGENS EM FILMES PERIAPICAIS; - DESTINADO AO PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES DENTAIS INTRA-ORAIS; COMPATÍVEIS COM TODOS OS FILMES DENTÁRIOS. FRASCO  DE 0.5 L.
	
	
	

	229
	FRASCO
	50
	FLÚOR GEL NEUTRO. REMINERALIZAÇÃO DOS DENTES APÓS CONDICIONAMENTO ÁCIDO, REMINERALIZAÇÃO DOS DENTES APÓS BRANQUEAMENTO. PREVENÇÃO DA DOENÇA CÁRIE. AÇÃO COMPLETA EM 1 MINUTO, RAPIDEZ NO ATENDIMENTO, ALÉM DE SEGURA SUA APLICAÇÃO É MUITO PRÁTICA DEVIDO À SUA TIXOTROPIA, SEU GRAU DE VISCOSIDADE O MANTÉM NA MOLDEIRA SEM ESCORRER, SOB PRESSÃO SUA VISCOSIDADE DIMINUI E O FLÚOR PENETRA NAS ÁREAS INTERPROXIMAIS FRASCO C/ 200 ML.
	
	
	

	230
	FRASCO
	50
	FLÚOR EM GEL ACIDULADO A 1,23% – 200 ML . FLUORSUL GEL ACIDULADO É INDICADO PARA A PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTAL E REMINERALIZAÇÃO DENTÁRIA, DISPONÍVEL NOS SABORES: MENTA, MORANGO, TUTTI-FRUTTI E SEM SABOR. ÓTIMA VISCOSIDADE NA APLICAÇÃO EM MODEIRA. REDUÇÃO DA DESMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE DENTÁRIO.
	
	
	

	231
	SACHET
	70
	FLUORETO DE SÓDIO A 0,2%. PARA BOCHECHO SEMANAL. SACHET 1G
	
	
	

	232
	KIT
	06
	FLUORNIZ FLUORETADO. ESTOJO CONTENDO 1 FRASCO DE VIDRO COM 10 ML DE FLUORNIZ, 1 FRASCO DE PLÁSTICO CONTENDO 10 ML DE SOLVENTE PARA FLUORNIZ E INSTRUÇÃO DE USO. FLUORNIZ, PARA APLICAÇÃO TÓPICA, CONTÉM 5% DE FLURETO DE SÓDIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. O CONTATO PROLONGADO DE FLUORNIZ COM AS SUPERFÍCIES DOS DENTES PERMITE A LIBERAÇÃO DE FLURETOS. FRASCO LÍQUIDO 10 ML E FRASCO DE PÓ 12G. FLUORETAÇÃO DO ESMALTE DENTÁRIO E PROFILAXIA DA CÁRIE DENTAL, TRATAMENTO DESSENSIBILIZANTE DE COLOS DENTINÁRIOS,NA PREVENÇÃO DA REINCIDÊNCIA DE CÁRIE NAS MARGENS DAS CAVIDADES APÓS RESTAURA.
	
	
	

	233
	UNIDADE
	03
	FÓRCEPS Nº 101 UNIVERSAL  PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. AUTOCLAVÁVEL.
	
	
	

	234
	UNIDADE
	05
	FÓRCEPS N° 150 ADULTO  PRODUZIDO EM AÇO INOX  AISI 304 E AISI 420. AUTOCLAVÁVEL.
	
	
	

	235
	UNIDADE
	05
	FÓRCEPS Nº 151  ADULTO . PRODUZIDO EM AÇO INOX  AISI 304 E AISI 420. AUTOCLAVÁVEL.
	
	
	

	236
	UNIDADE
	01
	FÓRCEPS Nº 101 INFANTIL .  PRODUZIDO EM AÇO INOX  AISI 304 E AISI 420. AUTOCLAVÁVEL.
	
	
	

	237
	UNIDADE
	01
	FÓRCEPS Nº 17 PRODUZIDO EM AÇO INOX  AISI 304 E AISI 420. AUTOCLAVÁVEL.
	
	
	

	238
	UNIDADE
	01
	FÓRCEPS Nº 27 PRODUZIDO EM AÇO INOX  AISI 304 E AISI 420. AUTOCLAVÁVEL.
	
	
	

	239
	UNIDADE
	01
	FÓRCEPS Nº 69 PRODUZIDO EM AÇO INOX  AISI 304 E AISI 420. AUTOCLAVÁVEL.
	
	
	

	240
	VIDRO
	05
	FORMOCRESOL 10 ML.  É CONSTITUÍDO POR UMA MISTURA DE CRESÓIS E FORMOL, SENDO UM FIXADOR DE POLPAS VIVAS, MANTENDO-AS INERTES E POSSIBILITANDO A CONSERVAÇÃO DO DENTE DECÍDUO ATÉ SUA QUEDA FISIOLÓGICA (PULPOTOMIA). É UM POTENTE AGENTE ANTIMICROBIANO QUE POSSUI AINDA A CAPACIDADE DE NEUTRALIZAR TOXINAS PRESENTES NO CANAL RADICULAR. O FORMOCRESOL É INDICADO PARA TERAPIA PULPAR DE DENTES DECÍDUOS E EM ALGUNS CASOS ESPECÍFICOS DE DENTES PERMANENTES.
	
	
	

	241
	ROLO
	10
	GAZE TIPO QUEIJO DISPOSTA EM ROLO. COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA CIRCULAR TIPO QUEIJO-09 FIOS. CONFECCIONADA COM FIO 100% ALGODÃO. - COMPOSTA POR TRÊS DOBRAS E OITO CAMADAS NO FORMATO 91CM X 91M. A ATADURA GAZE HIDRÓFILA ENCONTRA LARGA UTILIZAÇÃO EM CURATIVOS OU PROCEDIMENTOS OPERATÓRIOS, INCLUSIVE NO TRATAMENTO DE QUEIMADURAS, NA ABSORÇÃO DE SANGUE E EXSUDATO, NA CONFECÇÃO DE GAZES VASELINADAS OU FURACIONADAS, CHUMAÇOS DE ALGODÃO (REVESTIMENTO).
	
	
	

	242
	BISNAGA
	10
	GEL DENTAL PARA BEBÊ, SEM FLÚOR OU CORANTES, COM XYLITOL E SABOR NATURAL DE TUTTI-FRUTTI, BISNAGA COM 50 GRAMAS.
	
	
	

	243
	FRASCO
	02
	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 0,12%. É INDICADO PARA ELIMINAR OS MICROORGANISMOS QUE CAUSAM A PLACA BACTERIANA, A GENGIVITE E O MAU HÁLITO. INDICADO QUANDO A LIMPEZA MECÂNICA DOS DENTES (ESCOVAÇÃO) NÃO É POSSÍVEL OU INDICADA. COMPOSIÇÃO:  AQUA, SODIUM SACHARIN, GLYCERIN, ALCOHOL, PARFUM, POLYSORBATE 20, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE. O GLUCONATO DE CLOREXIDINA É UM AGENTE QUÍMICO DE EFETIVA E COMPROVADA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA. É EFICIENTE NO CONTROLE DA PLACA BACTERIANA DEVIDO ÀS SUAS PROPRIEDADES DE RETENÇÃO E DE LIBERAÇÃO PROLONGADA DO ATIVO (GLUCONATO DE CLOREXIDINA) NA BOCA.
	
	
	

	244
	UNIDADE
	05
	GRAMPO PARA  RAIO-X USADO PARA AUXILIAR NO MANEJO DE  RAIO-X.Nº 212
	
	
	

	245
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 200. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.
	
	
	

	246
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 201. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.
	
	
	

	247
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 202. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO28 TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.
	
	
	

	248
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 203. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.
	
	
	

	249
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 204. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.
	
	
	

	250
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 205. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.
	
	
	

	251
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 206. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.
	
	
	

	252
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 207. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.
	
	
	

	253
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 208. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.
	
	
	

	254
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 209. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.
	
	
	

	255
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 211. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.
	
	
	

	256
	UNIDADE
	02
	GRAMPO UNIMATRIX R -
	
	
	

	257
	CAIXA
	05
	HEMOSPON ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA, ESTERELIZADA E EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUAL. CAIXA C/ 10 UNIDADES.
	
	
	

	258
	KIT
	05
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CALEN PMCC. É UMA PASTA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA, INDICADA PARA O TRATAMENTO DOS CANAIS RADICULARES. APRESENTA CONSISTÊNCIA UNIFORME E CREMOSA QUE LHE PERMITE ESCOAMENTO ATÉ O ÁPICE E IMPEDE A RÁPIDA REABSORÇÃO DE CÁLCIO. HIDROSSOLÚVEL E PRONTA PARA USO CLÍNICO IMEDIATO, CALEN É INDICADA COMO CURATIVO DE DEMORA ENTRE SEÇÕES CLÍNICAS, COMO CURATIVO EXPECTANTE COMO TAMPÃO APICAL E NA PREVENÇÃO DAS ABSORÇÕES CERVICAIS. CALEN COM PMCC REÚNE AS PROPRIEDADES DA PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (CALEN). O PMC ASSOCIADO À CÂNFORA MELHORA OS RESULTADOS CLÍNICOS EM FUNÇÃO DE SUA MAIOR DIFUSIBILIDADE, ALÉM DE ATENUAR SUA AÇÃO IRRITANTE.  PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PARA USO ENDODÔNTICO. REG. ANVISA.
	
	
	

	259
	CAIXA
	10
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO DE RESTAURAÇÕES. SERINGA C/2G NAS CORES DENTINA E BRANCO. É INDICADO PARA O CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE. NÃO INIBE A POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS AUTO OU FOTOPOLIMERIZÁVEIS E APRESENTA UMA COLORAÇÃO SEMELHANTE À DA DENTINA, O QUE IMPEDE A INFLUÊNCIA NA COLORAÇÃO FINAL DAS RESTAURAÇÕES EM RESINAS COMPOSTAS. CAIXA CONTENDO 1 SERINGA COM 2G + 5 APLICADORES; - DISPONÍVEL NAS CORES: BRANCO E DENTINA.
	
	
	

	260
	VIDRO
	04
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA. HIDRÓXIDO DE CÁLCIO É UM DOS MATERIAIS MAIS ACEITOS ATUALMENTE PARA INDUZIR A FORMAÇÃO DA DENTINA REPARADORA, APRESENTANDO PROPRIEDADES IMPRESCINDÍVEIS PARA MATERIAIS QUE ATUAM EM PROCEDIMENTOS SOBRE A DENTINA. TEM A PROPRIEDADE DE ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE DENTINA ESCLEROSADA E REPARADORA. PROTEGE A POLPA CONTRA OS ESTÍMULOS TERMOELÉTRICOS. PROTEGE A POLPA DA AÇÃO DE AGENTES TÓXICOS DE ALGUNS MATERIAIS RESTAURADORES. OS MICROORGANISMOS NÃO PODEM DESENVOLVER-SE EM CONTATO DIRETO COM O HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. PROVOCA A INIBIÇÃO DA PROLIFERAÇÃO BACTERIANA. PODE PRIVAR OS MICROORGANISMOS RESIDUAIS DO SEU SUPRIMENTO NUTRITIVO PREVENINDO A PENETRAÇÃO DO EXSUDATO NO INTERIOR DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES. O PH 12,4, ALTAMENTE ALCALINO, PODE FAVORECER A MORTE BACTERIANA.
	
	
	

	261
	LITRO
	02
	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5,25%.
	
	
	

	262
	UNIDADE
	05
	INSTRUMENTO DE LUCAS. DEVIDO SEU TAMANHO E DESIGN DELICADO, OFERECE MULTIPLAS OPÇÕES DE ACESSOS. PRODUTOS COM REGISTRO NA ANVISA E COM GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PRODUZIDO EM AÇO INOX.
	
	
	

	263
	FRASCO
	05
	IODOFÓRMIO,  APRESENTA –SE  SOB A FORMA DE PEQUENOS CRISTAIS AMARELOS. POSSUI ALTO TEOR DE IODO, EM TORNO DE 96%. FRASCO DE 10G.
	
	
	

	264
	KIT
	08
	IONÔMERO DE VIDRO COM EXCEPCIONAL ADESÃO, COM BAIXA SOLUBILIDADE E BIOCOMPATIBILIDADE COMPROVADA. VIDRION C É INDICADO PARA CIMENTAÇÃO DE COROAS, PONTES, RESTAURAÇÕES FUNDIDAS INTRACORONÁRIAS (INLAY) E RESTAURAÇÕES FUNDIDAS EXTRACORONÁRIAS (ONLAY). (KIT CONTÉM: 01 FRASCO DE 15G COM PÓ, 01 FRASCO DE 10 ML COM LÍQUIDO, MEDIDOR E MANUAL DE INSTRUÇÕES).
	
	
	

	265
	KIT
	05
	IRM CIMENTO RESTAURADOR TEMPORÁRIO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO (PÓ) REFORÇADO POR POLÍMEROS, EUGENOL 99,5% E ÁCIDO ACÉTICO 0,5%(LÍQUIDO). FRASCO COM 38G DE PÓ E 15 ML DE LÍQUIDO. 
INDICADA PARA RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA ESPERA (ATÉ 2 ANOS), PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA E PARA USO EM ODONTOPEDIATRIA E ODONTOGERIATRIA, DEVIDO À SUA FACILIDADE E RAPIDEZ DE MANIPULAÇÃO E SUAS PROPRIEDADES SEDATIVAS. MENORES ÍNDICES DE INFILTRAÇÃO MARGINAL, TORNANDO-SE O MATERIAL DE ELEIÇÃO PARA CURATIVOS ENDODÔNTICOS E PELA ADEQUAÇÃO AO MEIO BUCAL. MAIOR AGILIDADE. MATERIAL IDEAL PARA A CONFECÇÃO DE BASE DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA. DURABILIDADE DOS CURATIVOS. MENOR ÍNDICE DE DOR PÓS-OPERATÓRIA. IRM
	
	
	

	266
	KIT
	03
	KIT EXTRA CERAPOL P/ POLIMENTO DE RESINA FORMATO CÔNICO E TAÇA NAS CORES : ROSA, CINZA, BRANCA E AMARELA.
	
	
	

	267
	KIT
	02
	KIT MICROCUT COM 1 ARCO COM SERRA + 1 LIXA DIAMANTADA. COM A LIXA INSTALADA NO ARCO, CONSEGUE-SE A REDUÇÃO DOS EXCESSOS AINDA REMANESCENTES E O ACABAMENTO FINAL DA PROXIMAL;  AUTOCLAVÁVEL.
	
	
	

	268
	CAIXA
	04
	LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, 100% LÁTEX, COM 13 X 13 CM OU 16 X 16 CM, VERDE, AROMA DE MENTA, EMBALAGEM C/ 26 OU 36 UNIDADES.
	
	
	

	269
	CAIXA
	03
	LIMAS MANUAIS TIPO KM – Nº 10 CAIXA COM 6 UNIDADES, 
	
	
	

	270
	CAIXA
	03
	LIMAS MANUAIS TIPO KM – Nº 15 CAIXA COM 6 UNIDADES, 
	
	
	

	271
	CAIXA
	03
	LIMAS MANUAIS TIPO KM – Nº 20 CAIXA COM 6 UNIDADES, 
	
	
	

	272
	UNIDADE
	04
	LIMPA PONTAS. FACILITA A LIMPEZA DE EMPASTAMENTOS OU IMPREGNAÇÕES DAS BROCAS DIAMANTADAS. REMOVE COMPLETAMENTE TODOS OS RESÍDUOS NÃO COMPROMETENDO A EFICIÊNCIA ORIGINAL DO DIAMANTE OU LAMINAS. ATIVA A EFICÁCIA PERDIDA COM O EMPASTAMENTO.
	
	
	

	273
	CAIXA
	80
	LUVA DE PROCEDIMENTO PP. FABRICADAS EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, PUNHOS CO BAINHA, OFERECEM TOTAL SENSIBILIDADE TÁTIL E UM MANUSEIO PERFEITO. ALÉM DISSO, APRESENTA GRANDE BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS E SITUAÇÕES DE ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. A UTILIZAÇÃO REDUZIDA DE AMIDO DE MILHO BIOABSORVÍVEL COMO LUBRIFICANTE POSSIBILITA UM FÁCIL CALÇAMENTO E REMOÇÃO DAS LUVAS. VISANDO UM MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL, REDUZIMOS AINDA MAIS A QUANTIDADE DE PÓ NA PORÇÃO INTERNA DA LUVA, NÃO COMPROMETENDO O CALÇAMENTO E EVITANDO UM MAIOR RESSECAMENTO DAS MÃOS. NA PORÇÃO EXTERNA DA LUVA, REMOVEU TOTALMENTE O RESÍDUO DE PÓ, TORNANDO-A ISENTA DE PÓ. NÃO OCORRENDO MAIS A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE PELO PÓ, TAMBÉM, NÃO HAVENDO MAIS A INCORPORAÇÃO DE PÓ NOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES QUANDO MANIPULADOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE. COM PÓ, NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE: 5 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	274
	CAIXA
	80
	LUVA DE PROCEDIMENTO P. FABRICADAS EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, PUNHOS CO BAINHA, OFERECEM TOTAL SENSIBILIDADE TÁTIL E UM MANUSEIO PERFEITO. ALÉM DISSO, APRESENTA GRANDE BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS E SITUAÇÕES DE ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. A UTILIZAÇÃO REDUZIDA DE AMIDO DE MILHO BIOABSORVÍVEL COMO LUBRIFICANTE POSSIBILITA UM FÁCIL CALÇAMENTO E REMOÇÃO DAS LUVAS. VISANDO UM MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL, REDUZIMOS AINDA MAIS A QUANTIDADE DE PÓ NA PORÇÃO INTERNA DA LUVA, NÃO COMPROMETENDO O CALÇAMENTO E EVITANDO UM MAIOR RESSECAMENTO DAS MÃOS. NA PORÇÃO EXTERNA DA LUVA, REMOVEU TOTALMENTE O RESÍDUO DE PÓ, TORNANDO-A ISENTA DE PÓ. NÃO OCORRENDO MAIS A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE PELO PÓ, TAMBÉM, NÃO HAVENDO MAIS A INCORPORAÇÃO DE PÓ NOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES QUANDO MANIPULADOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE. COM PÓ, NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE: 5 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	275
	CAIXA
	50
	LUVA EM LÁTEX SEM TALCO P COM 100 UNIDADES. POR SER TOTALMENTE ISENTA  DE PÓ É INDICADA PARA PREVENIR O APARECIMENTO DE REAÇÕES ALÉRGICAS EM USUÁRIOS E PACIENTES COM SENSIBILIDADE AO LÁTEX, SÃO PRDUZIDAS DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE
	
	
	

	276
	CAIXA
	50
	LUVA NITRÍLICA AZUL SEM TALCO, HIPOALERGÊNICAS, P, MAIS RESISTENTE A PERFURAÇÕES DO QUE AS LUVAS COMPARÁVEIS FEITOS DE LÁTEX. DE ESPESSURA COM UMA MAIOR FORÇA DE RUPTURA PARA UM NÍVEL MAIS FORTE DE DURABILIDADE. O MATERIAL UM POUCO MAIS FINO AJUDA A REDUZIR A FADIGA DE MÃO, MELHORANDO A FORMA E SENTIR E PERMITINDO UMA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL . ESTAS LUVAS AMBIDESTRO TEM A PALMA E DEDOS TEXTURIZADOS PARA MAIOR ADERÊNCIA.
	
	
	

	277
	UNIDADE
	06
	MANDRIL PARA CONTRA ÂNGULO, DISCOS E SERRAS. EM AÇO INOXIDÁVEL. PARA ADAPTAÇÃO DE DISCOS E SERRAS NO CONTRA-ÂNGULO.
	
	
	

	278
	CAIXA
	50
	MASCARA PROTEÇÃO C/ ELÁSTICO, DESCARTÁVEL. TRIPLA PROTEÇÃO.
	
	
	

	279
	CAIXA
	50
	MASCARA CIRÚRGICA FLUÍDOS,  MÁSCARA MOLDADA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE RAYON, VISCOSE E POLIÉSTER, FIOS NÃO TRANCADAS, EMBALADAS EM CAIXA CONTENDO 50 PECAS.
	
	
	

	280
	UNIDADE
	01
	MICRO MOTOR, SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL SPRAY INTERNO PRESSÃO DE ENTRADA 2,2 BAR/ 32 LIBRAS/POL 5.000 A 20.000 RPM. ESTERELIZÁVEL POR MAIS DE 1.000 CICLOS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO: MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL: FÁCIL MANUSEIO, PERMITE GIRO LIVRE 360°C ACOPLAMENTO BORDEN  (2 FUROS) GARANTIA: 1 ANO.
	
	
	

	281
	KIT
	04
	MICROCUT REFIL C/ 5 SERRA. INDICADA PARA REMOÇÃO DE EXCESSOS E ACABAMENTO INTERPROXIMAL DE COMPÓSITO, CIMENTO RESINOSO E ADESIVO, SEM DANIFICAR O PONTO DE CONTATO. AÇO INOXIDÁVEL. MICROCUT SERRA COM ESPESSURA DE 0,05 MM. TAMANHO 3,7 CM. 
	
	
	

	282
	UNIDADE
	02
	MOCHO ODONTOLÓGICO ANATÔMICO EP A2 10482 SCM, COM REGULAGEM DE  ALTURA ~ 43/53 CM, SISTEMA A GÁS, ESTOFADO COM REVESTIMENTO SINTÉTICO EM VÁRIAS CORES, REGULAGEM HORIZONTAL DO ENCOSTO.OPCIONAIS:BASE NA COR PRETA, SAPATAS OU RODÍZIOS 
	
	
	

	283
	UNIDADE
	10
	ÓCULOS COMUM  PARA PROTEÇÃO. FABRICADO EM POLICARBONATO VIRGEM DE ALTA QUALIDADE, OFERECE MAIOR PROTEÇÃO A PARTÍCULAS VOLANTES. A CURVATURA LATERAL DE SUAS LENTES AUMENTA A ÁREA DE PROTEÇÃO. POSSUI TRATAMENTO ANTIRRISCO QUE GARANTE MELHOR RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. ÓCULOS  DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO ÓPTICO, COM ARMAÇÃO DE NYLON, HASTES REGULÁVEIS . FILTRA 99,9% DOS RAIOS UVA/UVB.
	
	
	

	284
	UNIDADE
	04
	ÓCULOS DE PROTEÇÃO FILTRO LARANJA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS, RADIAÇÃO UV. PROTEGE CONTRA LUZ AZUL ATÉ 525NM. MELHORA O CONTRASTE EM CONDIÇÕES DE POUCA LUZ. A COR LARANJA É INDICADA PARA PROTEÇÃO UV/AZUL 525NM - CURA DE RESINAS.
	
	
	

	285
	FRASCO
	02
	ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY, ISENTO DE CFC  PARA  BAIXA E/OU ALTA ROTAÇÃO. FRASCO DE 100 ML E 200 ML.
	
	
	

	286
	UNIDADE
	02
	OPACIFICADOR DE METAIS E DENTINA ESCURECIDA (OPAK). PERMITE MASCARAMENTOS COMPLETOS. FÁCIL APLICAÇÃO. PERMITE O USO COM PINCÉIS. ADAPTAÇÃO PARA TODOS OS CASOS CLÍNICOS. ALTA OPACIDADE. FOTOPOLIMERIZÁVEL. EXCELENTE  VISCOSIDADE . OPÇÕES DE CORES. MASCARAMENTO DE DENTES ESCURECIDOS E MANCHADOS, SUPERFÍCIES METÁLICAS E PINOS DE CARBONO.
	
	
	

	287
	FRASCO
	03
	OTOSPORIN 10 ML.  PRINCÍPIOS  ATIVOS  HIDROCORTISONA NEOMICINA POLIMIXINA B  GRUPOS FARMACOLÓGICOS, AMINOGLICOSÍDEOS (ANTIBIÓTICOS AMINOGLICOSÍDEOS) ANTIBIÓTICOS ASSOCIADOS TÓPICOS ANTIBIÓTICOS POLIMIXINAS CORTICOSTEROIDES TÓPICOS (GLICOCORTICÓIDES TÓPICOS) HORMÔNIOS SUPRARRENAIS TÓPICOS POLIMIXINAS (ANTIBIÓTICOS POLIMIXINAS) 
	
	
	

	288
	UNIDADE
	05
	ÓXIDO DE ZINCO. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS, FORRAMENTO DAS CAVIDADES, CIMENTAÇÃO PROVISÓRIA OU PERMANENTE, OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES E CIMENTO CIRÚRGICO.
	
	
	

	289
	GALÃO
	02
	OXICLEAN  DETERGENTE ÁCIDO DE BAIXA ESPUMA ESPECÍFICO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E OXIDAÇÕES NOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, SUA FÓRMULA POSSUI UMA MESCLA DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS E ÁCIDO FOSFÓRICO. REMOVE MANCHAS, FERRUGEM, CROSTAS MINERAIS E DEVOLVE O BRILHO AOS INSTRUMENTAIS E CÂMARAS DE AUTOCLAVE. PODE SER UTILIZADO EM MATERIAL ALUMÍNIO, AÇO INOX E VIDRARIAS. PRESERVA OS INSTRUMENTAIS. BAIXA ESPUMA. FÁCIL APLICAÇÃO. AJUDA NA FORMAÇÃO DE CAMADA PASSIVA DO AÇO INOX. LIBERA ARTICULAÇÕES E MECANISMOS TRAVADOS. MANTÉM O INSTRUMENTAL COM ASPECTO DE NOVO POR MAIS TEMPO. DIMINUI O CUSTO COM MANUTENÇÃO; ÚNICO PARA USO DA REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO EM LAVADORAS TERMODESINTECTADORAS. PRESERVA AS CÂMARAS DE AUTOCLAVE. DIMINUI A CHANCE DE MANCHAS NOS INSTRUMENTAIS DURANTE O PERÍODO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUI LAUDO DE CORROSIVIDADE. UTILIZAÇÃO: EM TERMOLAVADORAS OU EM PROCESSO DE LIMPEZA MANUAL. RENDIMENTO:  1 LITRO RENDE ATÉ 100 LITROS DE SOLUÇÃO. 
	
	
	

	290
	BLOCO
	06
	PAPEL CARBONO PARA REGISTRO DA  ARTICULAÇÃO COM DUPLA FACE E DUPLA COR (AZUL E VERMELHO) RESISTENTE À TRAÇÃO E UMIDADE BLOCO C/12 FOLHAS.
	
	
	

	291
	ROLO
	03
	PAPEL FILME. ESPESSURA ULTRA-FINA - 19µM: REGISTROS PRECISOS, PELÍCULA DE POLIETILENO: ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, PELÍCULA HIDROFÓBICA: UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE ÚMIDO, DUPLA COR: FACILITA A DIFERENCIAÇÃO DE CONTATOS OCLUSAIS. CARBONO EM FILME PARA ARTICULAÇÃO INDICADO PARA REGISTRO DE ARTICULAÇÃO DAS SUPERFÍCIES OCLUSAIS E PROXIMAIS.
	
	
	

	292
	ROLO
	02
	PAPEL GRAU CIRÚRGIC  . 8 CM X 100MM. PRODUZIDO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO LAMINADO SÃO ADEQUADOS A TODOS OS TIPOS DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS EM GÁS ETO OU  VAPOR.COMPOSIÇÃO DO PAPEL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO BRANCO GRAMATURA 60 OU 80 GM²COMPOSIÇÃO DO PLÁSTICO: POLIÉSTER MAIS POLIPROPILENO, TRATADO, COM GRANDE TRANSPARÊNCIA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM BARREIRA MICROBIOLÓGICA.CARACTERÍSTICAS:·INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO.·SELAGEM TRIPLA.·SENTIDO DE ABERTURA DO ENVELOPE.·REGISTRO DA ANVISA, DIMENSÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.
	
	
	

	293
	ROLO
	02
	PAPEL GRAU CIRÚRGIC  . 10 CM X 100MM. PRODUZIDO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO LAMINADO SÃO ADEQUADOS A TODOS OS TIPOS DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS EM GÁS ETO OU  VAPOR.COMPOSIÇÃO DO PAPEL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO BRANCO GRAMATURA 60 OU 80 GM²COMPOSIÇÃO DO PLÁSTICO: POLIÉSTER MAIS POLIPROPILENO, TRATADO, COM GRANDE TRANSPARÊNCIA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM BARREIRA MICROBIOLÓGICA.CARACTERÍSTICAS:·INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO.·SELAGEM TRIPLA.·SENTIDO DE ABERTURA DO ENVELOPE.·REGISTRO DA ANVISA, DIMENSÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.
	
	
	

	294
	ROLO
	03
	PAPEL GRAU CIRÚRGIC  . 50 CM X 100MM. PRODUZIDO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO LAMINADO SÃO ADEQUADOS A TODOS OS TIPOS DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS EM GÁS ETO OU  VAPOR.COMPOSIÇÃO DO PAPEL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO BRANCO GRAMATURA 60 OU 80 GM²COMPOSIÇÃO DO PLÁSTICO: POLIÉSTER MAIS POLIPROPILENO, TRATADO, COM GRANDE TRANSPARÊNCIA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM BARREIRA MICROBIOLÓGICA.CARACTERÍSTICAS:·INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO.·SELAGEM TRIPLA.·SENTIDO DE ABERTURA DO ENVELOPE.·REGISTRO DA ANVISA, DIMENSÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.
	
	
	

	295
	ROLO
	04
	PAPEL GRAU CIRÚRGIC  . 150 CM X 100MM. PRODUZIDO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO LAMINADO SÃO ADEQUADOS A TODOS OS TIPOS DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS EM GÁS ETO OU  VAPOR.COMPOSIÇÃO DO PAPEL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO BRANCO GRAMATURA 60 OU 80 GM²COMPOSIÇÃO DO PLÁSTICO: POLIÉSTER MAIS POLIPROPILENO, TRATADO, COM GRANDE TRANSPARÊNCIA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM BARREIRA MICROBIOLÓGICA.CARACTERÍSTICAS:·INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO.·SELAGEM TRIPLA.·SENTIDO DE ABERTURA DO ENVELOPE.·REGISTRO DA ANVISA, DIMENSÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.
	
	
	

	296
	ROLO
	06
	PAPEL GRAU CIRÚRGIC  . 300 CM X 100MM. PRODUZIDO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO LAMINADO SÃO ADEQUADOS A TODOS OS TIPOS DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS EM GÁS ETO OU  VAPOR.COMPOSIÇÃO DO PAPEL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO BRANCO GRAMATURA 60 OU 80 GM²COMPOSIÇÃO DO PLÁSTICO: POLIÉSTER MAIS POLIPROPILENO, TRATADO, COM GRANDE TRANSPARÊNCIA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM BARREIRA MICROBIOLÓGICA.CARACTERÍSTICAS:·INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO.·SELAGEM TRIPLA.·SENTIDO DE ABERTURA DO ENVELOPE.·REGISTRO DA ANVISA, DIMENSÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.
	
	
	

	297
	VIDRO
	05
	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR.
	
	
	

	298
	UNIDADE
	02
	PASTA DESSENSIBILIZANTE E REMINERALIZANTE. EFEITO QUÍMICO: A PRESENÇA DE 9000 PPM DE FLÚOR INIBE A ATIVIDADE CARIOGÊNICA DAS BACTÉRIAS, PREVINE A DESMINERALIZAÇÃO E POTENCIALIZA A DESSENSIBILIZAÇÃO. A PRESENÇA DE 5% DE NITRATO DE POTÁSSIO POTENCIALIZA A DESSENSIBILIZAÇÃO POR DESPOLARIZAÇÃO DAS FIBRAS NERVOSAS. EFEITO FÍSICO: POR SER NANOMÉTRICA, A HIDROXIAPATITA PENETRA COM MAIOR FACILIDADE NO INTERIOR DOS TÚBULOS DENTINÁRIOS E DAS MICROTRINCAS EM ESMALTE, PROMOVENDO UM SELAMENTO DE QUALIDADE DOS TÚBULOS E DAS MICROTRINCAS, BEM COMO RESTAURANDO A MICROESTRUTURA E A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO DENTE.
	
	
	

	299
	UNIDADE
	05
	PASTA ZINCO-ENÓLICA PARA IMPRESSÃO – LYSANDA. NÃO É IRRITANTE A MUCOSA BUCAL, NEM POSSUI SABOR DESAGRADÁVEL. QUANDO CORRETAMENTE MANIPULADA É DE PRESA RÁPIDA NO MEIO BUCAL. REPRODUZ CORRETAMENTE OS DIFERENTES PORMENORES DA MUCOSA BUCAL. ADERE PERFEITAMENTE À MOLDEIRA E, QUANDO ENDURECIDA, NÃO ADERE À MUCOSA BUCAL OU ÀS MÃOS DO PROFISSIONAL. É INDICADA PARA MOLDAGEM DE BOCAS TOTALMENTE DESDENTADAS, PROPORCIONANDO EXATIDÃO NOS MÍNIMOS DETALHES
	
	
	

	300
	UNIDADE
	03
	PASTA DE POLIMENTO À BASE DE DIAMANTE MICRONIZADO COM GRANULAÇÃO EXTRAFINA (2 A 4 MÍCRONS). POLIMENTO UNIVERSAL. PODE SER USADA COM TODOS OS MATERIAIS RESTAURADORES, FÁCIL RENOÇÃO AO FINAL DO TRATAMENTO. INDICADA PARA DAR POLIMENTO EM MATERIAIS RESTAURADORES EM GERAL E ESMALTE DENTAL.
	
	
	

	301
	UNIDADE
	04
	PASTA PROFILÁTICA PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MANCHAS EXÓGENAS, PLACAS, MATÉRIA ALBA, RESÍDUOS ORAIS E POLIMENTO DENTAL, FORMULAÇÃO SEM ÓLEO.  SABORES TUTTI-FRUTTI E MENTA. TUBO C/90G. 
	
	
	

	302
	UNIDADE
	04
	PEDRA DE AFIAR ARKANSAS. PEDRA USADA PARA AFIAÇÃO DE CURETAS PERIODONTAIS E INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS.
	
	
	

	303
	POTE
	02
	PEDRA POMES. EXTRA FINA. INDICADA NA LIMPEZA E POLIMENTO DOS DENTES E TRABALHOS PROTÉTICOS. PURA OU COM ÁGUA PODE SER UTILIZADA PARA POLIR RESTAURAÇÕES METÁLICAS E PRÓTESES. EMBALAGEM COM 100 G.  O PRODUTO É INDICADO COMO ABRASIVO E EMPREGADO NA LIMPEZA E NO POLIMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO, OURO COESIVO, AMÁLGAMA E RESINA ACRÍLICA.PEDRA POMES - EXTRA FINA. POTE 100 G.
	
	
	

	304
	UNIDADE
	03
	PEÇA RETA 500 UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM E TEM TROCA DE BROCAS NO ANEL. TEM ACOPLAMENTO INTRAMATIC, GIRO LIVRE DE 360º E SPRAY EXTERNO. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. SPRAY ÚNICO EXTERNO. DISTRIBUIÇÃO SIMÉTRICA, EVITA O SUPERAQUECIMENTO NA REGIÃO DE CORTE DA BROCA. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL. FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360º. ACOPLAMENTO INTRAMATIC, SPRAY, EXTERNO. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: TROCA DE BROCAS NO ANEL. UTILIZA BROCAS PM DE 2,35 MM. GIRO LIVRE DE 360º.
	
	
	

	305
	UNIDADE
	10
	PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO16 CM Nº 315. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420
	
	
	

	306
	UNIDADE
	02
	PINÇA PERRY. AÇO INOX, GRAU CIRÚRGICO.
	
	
	

	307
	UNIDADE
	02
	PINÇA PORTA GRAMPO PALMER – QUINELATO  INDICADA PARA LEVAR O GRAMPO AO DENTE, EM UM PROCEDIMENTO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO,
	
	
	

	308
	TUBOS
	03
	PINCEL APLICADOR COM DOBRA EM DOIS PONTOS, PERMITINDO ALCANÇAR  ANGULAÇÕES SUPERIOR A 180°. EMBALAGEM COM 100 HASTES NO TAMANHO FINO.
	
	
	

	309
	TUBOS
	04
	PINCEL APLICADOR COM DOBRA EM DOIS PONTOS, PERMITINDO ALCANÇAR  ANGULAÇÕES SUPERIOR A 180°. EMBALAGEM COM 100 HASTES NO TAMANHO LONGO.
	
	
	

	310
	TUBOS
	08
	PINCEL APLICADOR COM DOBRA EM DOIS PONTOS, PERMITINDO ALCANÇAR  ANGULAÇÕES SUPERIOR A 180°. EMBALAGEM COM 100 HASTES NO TAMANHO REGULAR.
	
	
	

	311
	UNIDADE
	10
	PINCÉIS 100% PELO DE MARTA Nº 4ª CHATO. CABO DE MADEIRA COM ESFERAS. DESIGN MODERNO E ERGONÔMICO. EVITA A FORMAÇÃO DE PONTAS DUPLAS. PROPORCIONAM EXCELENTE LIMPEZA E ACABAMENTO FINAL SEM DANIFICAR A CERÂMICA. CERDAS FINAS E SELECIONADAS.
	
	
	

	312
	CAIXA
	06
	PINO EM METAL PARA CONFECÇÃO DE COROAS PROVISÓRIAS. RETENÇÕES MECÂNICAS. RESISTENTE À CORROSÃO. FACILIDADE DE DESGASTE. FÁCIL ADAPTAÇÃO. AUMENTO DA RETENÇÃO À RESINA DE REEMBASAMENTO. NÃO CAUSA GOSTO METÁLICO PARA O PACIENTE. FÁCIL ADAPTAÇÃO. EMBALAGEM COM 30 UNIDADES. ( P M G ).
	
	
	

	313
	CAIXA
	06
	PINO METÁLICO INTRA DENTINÁRIO. PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS.  USO DIRETO (PRÉ-FABRICADO) PADRONIZADO PARA BROCAS DE LARGO (LARGO 2) VERSATILIDADE DE TAMANHOS ROSCA INATIVA SUPERFÍCIE JATEADA. NÃO CAUSA STRESS NA RAIZ. ÓTIMA RETENÇÃO DO CIMENTO.
	
	
	

	314
	CAIXA
	02
	PINO METÁLICO PARA REFORÇO CORONORADICULAR (ROSQUEÁVEL) E APIO DE COROA DENTATIA.
	
	
	

	315
	KIT
	01
	PINO DE FIBRA DE VIDRO 0.5. PINO TRANSLÚCIDO INTRA-RADICULAR CÔNICO EM FIBRA DE VIDRO. PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS. ALTA RADIOPACIDADE: EXCELENTE IDENTIFICAÇÃO RADIOGRÁFICA.
BROCAS PADRONIZADAS COM PONTA INATIVA: CALIBRAÇÃO PRECISA DOS PINOS COM A BROCA DO KIT ; ESTREITA LINHA DE CIMENTAÇÃO. ALTA CONCENTRAÇÃO DE FIBRAS: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA. FIBRA DE VIDRO ESPECIAL: ALTA TRANSMISSÃO DE LUZ. DUPLA CONICIDADE: MELHOR ADAPTAÇÃO AO CONDUTO. MÓDULO DE ELASTICIDADE PRÓXIMA AO DA DENTINA: BAIXO RISCO DE FRATURA RADICULAR. CURSOR DELIMITADOR: AJUSTE DO CORTE E IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO PINO. USO DIRETO (PRÉ-FABRICADO): ECONOMIA DE TEMPO CLÍNICO E CUSTOS LABORATORIAIS. FIBRAS LONGITUDINAIS: FACILIDADE DE REMOÇÃO. VERSATILIDADE DE TAMANHOS: ADAPTAÇÃO À MAIOR PARTE DOS CASOS CLÍNICOS.  KIT -  5 PINOS Nº 0.5 E 1 BROCA Nº 0.5
	
	
	

	316
	KIT
	01
	PINO DE FIBRA DE VIDRO 0.5. PINO TRANSLÚCIDO INTRA-RADICULAR CÔNICO EM FIBRA DE VIDRO. PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS. ALTA RADIOPACIDADE: EXCELENTE IDENTIFICAÇÃO RADIOGRÁFICA.
BROCAS PADRONIZADAS COM PONTA INATIVA: CALIBRAÇÃO PRECISA DOS PINOS COM A BROCA DO KIT ; ESTREITA LINHA DE CIMENTAÇÃO. ALTA CONCENTRAÇÃO DE FIBRAS: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA. FIBRA DE VIDRO ESPECIAL: ALTA TRANSMISSÃO DE LUZ. DUPLA CONICIDADE: MELHOR ADAPTAÇÃO AO CONDUTO. MÓDULO DE ELASTICIDADE PRÓXIMA AO DA DENTINA: BAIXO RISCO DE FRATURA RADICULAR. CURSOR DELIMITADOR: AJUSTE DO CORTE E IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO PINO. USO DIRETO (PRÉ-FABRICADO): ECONOMIA DE TEMPO CLÍNICO E CUSTOS LABORATORIAIS. FIBRAS LONGITUDINAIS: FACILIDADE DE REMOÇÃO. VERSATILIDADE DE TAMANHOS: ADAPTAÇÃO À MAIOR PARTE DOS CASOS CLÍNICOS. KIT  - 5 PINOS Nº 1 E 1 BROCA Nº 1
	
	
	

	317
	KIT
	01
	PINO DE FIBRA DE VIDRO 0.5. PINO TRANSLÚCIDO INTRA-RADICULAR CÔNICO EM FIBRA DE VIDRO. PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS. ALTA RADIOPACIDADE: EXCELENTE IDENTIFICAÇÃO RADIOGRÁFICA.
BROCAS PADRONIZADAS COM PONTA INATIVA: CALIBRAÇÃO PRECISA DOS PINOS COM A BROCA DO KIT ; ESTREITA LINHA DE CIMENTAÇÃO. ALTA CONCENTRAÇÃO DE FIBRAS: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA. FIBRA DE VIDRO ESPECIAL: ALTA TRANSMISSÃO DE LUZ. DUPLA CONICIDADE: MELHOR ADAPTAÇÃO AO CONDUTO. MÓDULO DE ELASTICIDADE PRÓXIMA AO DA DENTINA: BAIXO RISCO DE FRATURA RADICULAR. CURSOR DELIMITADOR: AJUSTE DO CORTE E IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO PINO. USO DIRETO (PRÉ-FABRICADO): ECONOMIA DE TEMPO CLÍNICO E CUSTOS LABORATORIAIS. FIBRAS LONGITUDINAIS: FACILIDADE DE REMOÇÃO. VERSATILIDADE DE TAMANHOS: ADAPTAÇÃO À MAIOR PARTE DOS CASOS CLÍNICOS. KIT  - 5 PINOS Nº 2 E 1 BROCA Nº 2
	
	
	

	318
	KIT
	01
	PINO DE FIBRA DE VIDRO 0.5. PINO TRANSLÚCIDO INTRA-RADICULAR CÔNICO EM FIBRA DE VIDRO. PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS. ALTA RADIOPACIDADE: EXCELENTE IDENTIFICAÇÃO RADIOGRÁFICA.
BROCAS PADRONIZADAS COM PONTA INATIVA: CALIBRAÇÃO PRECISA DOS PINOS COM A BROCA DO KIT ; ESTREITA LINHA DE CIMENTAÇÃO. ALTA CONCENTRAÇÃO DE FIBRAS: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA. FIBRA DE VIDRO ESPECIAL: ALTA TRANSMISSÃO DE LUZ. DUPLA CONICIDADE: MELHOR ADAPTAÇÃO AO CONDUTO. MÓDULO DE ELASTICIDADE PRÓXIMA AO DA DENTINA: BAIXO RISCO DE FRATURA RADICULAR. CURSOR DELIMITADOR: AJUSTE DO CORTE E IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO PINO. USO DIRETO (PRÉ-FABRICADO): ECONOMIA DE TEMPO CLÍNICO E CUSTOS LABORATORIAIS. FIBRAS LONGITUDINAIS: FACILIDADE DE REMOÇÃO. VERSATILIDADE DE TAMANHOS: ADAPTAÇÃO À MAIOR PARTE DOS CASOS CLÍNICOS. KIT  - 5 PINOS Nº 3 E 1 BROCA Nº 3
	
	
	

	319
	UNIDADE
	10
	PLACA DE VIDRO 15 X 7 X 2 CM
	
	
	

	320
	UNIDADE
	05
	POLIDORES ESPIRAIS PARA RESINA. FINA, POLIMENTO E BRILHO FINAL. TENDO EM SUA COMPOSIÇÃO O DIAMANTE NATURAL COMO ABRASIVO, ESSES POLIDORES SÃO INCRIVELMENTE DURÁVEIS E TORNAM O TRABALHO DE POLIMENTO MUITO MAIS RÁPIDO, GARANTINDO LISURA SUPERFICIAL E BRILHO MIMÉTICO AOS DENTES NATURAIS. INCRÍVEL FLEXIBILIDADE. ALTA DURABILIDADE. SUPERFÍCIES COM BRILHO EXCELENTE. AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. ALTO BRILHO EM TODOS COMPÓSITOS. ALCANÇE LUGARES ANTES IMPOSSÍVEIS PELOS FORMATOS CONVENCIONAIS. COM 3 GRANULOMETRIAS É POSSÍVEL REALIZAR TRABALHOS DE DESGASTE, ACABAMENTO E POLIMENTO INTRA ORAL EM RESINAS COMPOSTAS, CERÂMICAS, ZIRCÔNIA E DISSILICATO DE LÍTIO (LISI2), ALCANÇANDO LUGARES ANTES IMPOSSÍVEIS.
	
	
	

	321
	UNIDADE
	05
	POLIDORES ESPIRAIS PARA RESINA. MÉDIA, ACABAMENTO E LISURA. TENDO EM SUA COMPOSIÇÃO O DIAMANTE NATURAL COMO ABRASIVO, ESSES POLIDORES SÃO INCRIVELMENTE DURÁVEIS E TORNAM O TRABALHO DE POLIMENTO MUITO MAIS RÁPIDO, GARANTINDO LISURA SUPERFICIAL E BRILHO MIMÉTICO AOS DENTES NATURAIS. INCRÍVEL FLEXIBILIDADE. ALTA DURABILIDADE. SUPERFÍCIES COM BRILHO EXCELENTE. AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. ALTO BRILHO EM TODOS COMPÓSITOS. ALCANÇE LUGARES ANTES IMPOSSÍVEIS PELOS FORMATOS CONVENCIONAIS. COM 3 GRANULOMETRIAS É POSSÍVEL REALIZAR TRABALHOS DE DESGASTE, ACABAMENTO E POLIMENTO INTRA ORAL EM RESINAS COMPOSTAS, CERÂMICAS, ZIRCÔNIA E DISSILICATO DE LÍTIO (LISI2), ALCANÇANDO LUGARES ANTES IMPOSSÍVEIS.
	
	
	

	322
	UNIDADE
	05
	POLIDORES ESPIRAIS PARA RESINA. GROSSA, DESGASTE E CORREÇÕES. TENDO EM SUA COMPOSIÇÃO O DIAMANTE NATURAL COMO ABRASIVO, ESSES POLIDORES SÃO INCRIVELMENTE DURÁVEIS E TORNAM O TRABALHO DE POLIMENTO MUITO MAIS RÁPIDO, GARANTINDO LISURA SUPERFICIAL E BRILHO MIMÉTICO AOS DENTES NATURAIS. INCRÍVEL FLEXIBILIDADE. ALTA DURABILIDADE. SUPERFÍCIES COM BRILHO EXCELENTE. AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. ALTO BRILHO EM TODOS COMPÓSITOS. ALCANÇE LUGARES ANTES IMPOSSÍVEIS PELOS FORMATOS CONVENCIONAIS. COM 3 GRANULOMETRIAS É POSSÍVEL REALIZAR TRABALHOS DE DESGASTE, ACABAMENTO E POLIMENTO INTRA ORAL EM RESINAS COMPOSTAS, CERÂMICAS, ZIRCÔNIA E DISSILICATO DE LÍTIO (LISI2), ALCANÇANDO LUGARES ANTES IMPOSSÍVEIS.
	
	
	

	323
	KIT
	05
	POLIDOR DIAMANTADO DE RESINA ESPIRAL. POSSUEM DIAMANTES NATURAIS, OS MESMOS POSSIBILITAM UM MELHOR ACABAMENTO, OUTORGANDO UMA SUPERFÍCIE LISA, ISENTA DE POROS E COM UM EXCELENTE BRILHO. OS RESULTADOS SÃO PERCEPTÍVEIS EM POUCOS SEGUNDOS E COM UM MÍNIMO ESFORÇO. ESTE TIPO DE INSTRUMENTOS TEM UM TEMPO DE VIDA ÚTIL IMPRESSIONANTE. A SEQUÊNCIA DE 2 FASES E ALTA EFICIÊNCIA DOS MESMOS POSSIBILITA UM POLIMENTO DE ALTA QUALIDADE E O EFEITO "GLAZE" NOS SEUS PREPAROS DE UMA FORMA MUITO RÁPIDA E SIMPLES. O POLIDOR DE COR VERMELHO ESCURO É UTILIZADO NA FASE 1 DA SEQUÊNCIA DE USO E NA FASE 2 É UTILIZADO O POLIDOR CINZA. ESTE TIPO DE POLIDOR NÃO PRECISA DE PASTA DIAMANTADA JÁ QUE ELE MESMO POSSUE O DIAMANTE. SE RECOMENDA A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DURANTE O TRABALHO, UMA VELOCIDADE DE USO BAIXA (NÃO ULTRAPASSANDO 15.000 RPM) E PRESSÃO MANUAL SUAVE.
	
	
	

	324
	UNIDADE
	10
	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO OGIVAL 2S 2215 – FG GRANULATURA MÉDIA. AS PONTAS CILÍNDRICAS DE TOPO OGIVAL TÊM SIDO UTILIZADAS PARA A CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E REDUÇÃO DAS SUPERFÍCIES OCLUSAL, VESTIBULAR, LÍNGUAL E PROXIMAL EM PREPAROS PARA COROAS E RESTAURAÇÕES PARCIAIS DE BASE METÁLICA. O TOPO EM FORMA DE OGIVA POSSIBILITA A DELIMITAÇÃO DO TÉRMINO MARGINAL CHANFRADO, E O FORMATO CILÍNDRICO FAVORECE A MAIOR RETENÇÃO DAS RESTAURAÇÕES METÁLICAS COM AS PAREDES DO PREPARO
	
	
	

	325
	UNIDADE
	10
	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO OGIVAL  3215 – FG HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ÀS VEZES DENOMINADO "TORPEDO". FINALIDADE PRECÍPUA DE CONFECCIONAR CHANFROS. PARA AS DIVERSAS NECESIDADES EM PRÓTESE. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS PARA A CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E REDUÇÃO DAS SUPERFÍCIES OCLUSAL, VESTIBULAR, LINGUAL E PROXIMAL EM PREPAROS PARA COROAS TOTAIS E FACETAS LAMINADAS. O TOPO EM FORMA DE OGIVA POSSIBILITA A DELIMITAÇÃO DO TÉRMINO MARGINAL CHANFRADO. SÃO UTILIZADAS PARA DESGASTAR ESMALTE E DENTINA.
	
	
	

	326
	UNIDADE
	10
	PONTA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE EM CHAMA  3139 – FG CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFICIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. SUA EXTREMIDADE COM FORMATO DE CHAMA DE VELA DELICADO PERMITE TODAS AS MANOBRAS SOBRE FACES LIVRES OU PROXIMAIS, EM PRÓTESE OU DENTÍSTICA, NA CONFECÇÃO DE BISÉIS, CHANFRADURAS, SEJAM DEGRAUS, SEJA PREPARO OCLUSAL. TAMBÉM SÃO ÓTIMAS PARA EXERCER UMA AÇÃO DESBASTANTE EXTENSIVA, EM SUPERFÍCIE.
	
	
	

	327
	UNIDADE
	10
	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO ARREDONDADO  4137 – FG HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. SEMELHANTES ÀS CILÍNDRICAS, PORÉM DE EXTREMIDADE ARREDONDADA, TAMBÉM APRENSENTAM CONICIDADE LATERAL. ALTA ROTAÇÃO.  UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. SÃO UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA SE CONSEGUIR PAREDES EXPULSIVOS E ÂNGULOS ARREDONDADOS EM CAVIDADES PARA INLAY E ONLAY DE PORCELANA OU RESINA COMPOSTA INDIRETA
	
	
	

	328
	UNIDADE
	10
	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA  1014 – FG  CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÃO EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO EM PRÓTESE.
	
	
	

	329
	KIT
	03
	PONTAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE AMÁLGAMA AUTOCLAVÁVEIS. KIT C/ 6 UNIDADES. UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS DE DESBASTE DEVIDO SUA MAIOR ABRASIVIDADE. INDICADO PARA ACABAMENTO PRÉ POLIMENTO E POLIMENTO FINAL DE AMALGAMAS, ASSIM COMO EM METAIS NOBRES E NÃO NOBRES.
	
	
	

	330
	KIT
	04
	PONTAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA AUTOCLAVÁVEIS. KIT C/ 6 PONTAS ABRASIVAS CONFECCIONADAS COM COMPOSITOS RESTAURADORES DE NANO PARTICULA, HIBRIDOS TRADICIONAIS OU AINDA MICROPARTICULAS COM 2 GRANULOMETRIA DIFERENTES PARA A OBTENÇÃO DE ALTO BRILHO.ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO FINAL DE RESTAURAÇOES EM RESINA COMPOSTA E FACETAS.
	
	
	

	331
	KIT
	04
	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO RESINA COMPOSTA  8090 CA – KG. KIT C/ 04 SILICONES ABRASIVOS DE GRANULAÇÃO FINA E 04 SILICONES ABRASIVOS DE GRANULAÇÃO EXTRA- FINA.  NUMERAÇÕES (8091 F, 8092 F, 8093 F, 8094F) E ( 8091 FF, 8092 FF, 8093 FF E 8094 FF).
	
	
	

	332
	KIT
	02
	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPLETO ULTRA-GLOSS - AMERICAN BURRS. KIT COM 15 PEÇAS + BROQUEIRO.
	
	
	

	333
	UNIDADE
	01
	PORTA AGULHA CASTROVIEJO CURVO COM TRAVA 15 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.GARANTIA10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. 
	
	
	

	334
	UNIDADE
	02
	PORTA AGULHA MATHIE  11CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. AUTOCLAVÁVEL.
	
	
	

	335
	UNIDADE
	02
	PORTA AGULHA MATHIE  14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. AUTOCLAVÁVEL.
	
	
	

	336
	UNIDADE
	02
	PORTA AGULHA MATHIE  17CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.  FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. AUTOCLAVÁVEL.
	
	
	

	337
	UNIDADE
	02
	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM. CABO TIPO TESOURA COM CREMALHEIRA. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. AUXILIA NO MANUSEIO DA AGULHA DURANTE SUTURA E DEMAIS PROCEDIMENTOS. TRAVA QUE CONFERE FIRMEZA E FIXAÇÃO DA AGULHA.É EXTREMAMENTE LEVE, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL. AUTOCLAVÁVEL.
	
	
	

	338
	UNIDADE
	08
	PORTA AMÁLGAMA SIMPLES METAL. INDICADO PARA COLOCAR A AMÁLGAMA NA CAVIDADE DESEJADA. - TAMANHO: 14 CM; FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA:
	
	
	

	339
	UNIDADE
	05
	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, TAMANHO: 6 CM, ADULTO.
	
	
	

	340
	UNIDADE
	05
	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANTIL. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304. TAMANHO: 5 CM. INFANTIL.
	
	
	

	341
	KIT
	01
	POSICIONADOR DE FILMES ADULTO, ANTERIOR E POSTERIOR, DIREITO E ESQUERDO.
	
	
	

	342
	KIT
	01
	POSICIONADOR DE FILMES INFANTIL, ANTERIOR E POSTERIOR, DIREITO E ESQUERDO.
	
	
	

	343
	UNIDADE
	05
	POTE DAPPEN PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADO EM MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, MÉDICO E FARMACÊUTICO. SUA COMPOSIÇÃO A BASE DE NYLON PERMITE SER TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL, GARANTINDO BOA RESISTÊNCIA AO PRODUTO. O POTE DAPPEN É UTILIZADO EM MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, MÉDICO E FARMACÊUTICO. SUA COMPOSIÇÃO A BASE DE NYLON PERMITE SER TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL, GARANTINDO BOA RESISTÊNCIA AO PRODUTO.  ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 137°. C. - POSSUI DUAS CAVIDADES PARA AS MANIPULAÇÕES.
	
	
	

	344
	UNIDADE
	10
	POTE DAPPEN VIDRO TRANSPARENTE COM 2 ORIFÍCIOS PARA MANIPULAÇÃO. RECOMENDADA PARA HOMOGENEIZAÇÃO DE PRODUTOS, NÃO DEVE SER UTILIZADA COM PRODUTOS QUE CONTENHAM SOLVENTES OU ÁCIDOS EM SUA FORMULA. PARA LIMPEZA, UTILIZAR ÁGUA CORRENTE E DETERGENTE NEUTRO, NÃO UTILIZAR ÁGUA QUENTE.
SEU FORMATO E FLEXIBILIDADE PERMITEM HOMOGENEIZAR COM MAIOR PRECISÃO PARA DIVERSOS PRODUTOS, GARANTINDO UM MELHOR APROVEITAMENTO DE SEUS CREMES, GEL CIRÚRGICO, CERA E ETC.  GARANTIA: 06 MESES. TAMANHO EXTERNO: 3,5 CM DE ALTURA E 3,5 CM DE LARGURA. BOCA MAIOR: 26 MM E PROFUNDIDADE 19 MM. BOCA MENOR: 21 MM E PROFUNDIDADE 11 MM.
	
	
	

	345
	UNIDADE
	10
	PROTETOR DE SILICOME. UTILIZADO COMO PROTETOR PARA GRAMPO UNIMATRIX.
OS NOVOS PROTETORES DE SILICONE UNIMATRIX R AGORA SÃO TRIANGULARES, MAIS ANATÔMICOS, PERMITEM A PERFEITA ADAPTAÇÃO DAS MATRIZES.
	
	
	

	346
	FRASCO
	04
	PULPO-SAN, CIMENTO PROVISÓRIO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. FRASCO DE PÓ 50 G, E LIQUÍDO 20 ML. É RECOMENDADO EM INÚMERAS APLICAÇÕES, COMO BASE SEDATIVA, FORRADOR DE CAVIDADES, CURATIVO SELANTE, E CIMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DE COROAS, PONTES, INCRUSTAÇÕES E OBTURAÇÕES TEMPORÁRIAS, QUANDO REMOÇÕES SÃO PLANEJADAS, DEIXANDO O REMANESCENTE PARA SERVIR DE BASE INTERMEDIÁRIA SOB RESTAURAÇÕES PERMANENTES.
	
	
	

	347
	KIT
	06
	REMOVEDOR DE MANCHAS POR MICROABRASÃO. APRESENTA EM SUA COMPOSIÇÃO ÁCIDO CLORÍDRICO A 6%, E CARBETO DE SILÍCIO QUE É EXTREMAMENTE DURO E CORTANTE, O QUE LHE CONFERE UMA EFICÁCIA MAIOR EM RELAÇÃO A OUTROS ABRASIVOS COMO A PEDRA POMES, QUE É MAIS MOLE E NÃO CORTANTE. DESTE MODO PODE SER CONSIDERADO UM PRODUTO DE POTÊNCIA MEDIANA, QUE POSSUI ALTA EFICÁCIA, PORQUE COMBINA TEOR MÉDIO DE ÁCIDO E DE ALTA EFICÁCIA DO CARBETO DE SILÍCIO. 1 SERINGA COM 3G. 10 PONTEIRAS PARA A APLICAÇÃO. 1 ESPÁTULA.
	
	
	

	348
	FRASCO
	06
	REMOVEDOR DE MANCHAS. É INDICADO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E TÁRTARO DENTÁRIO, QUE SÃO PLACAS MINERALIZADAS, OCASIONADAS, PRINCIPALMENTE POR FALTA DE HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO. FRASCO 30 ML.
	
	
	

	349
	CAIXA
	02
	REFORPOST FIBRA DE VIDRO. PINO INTRA-RADICULAR PARALELO COM ÁPICE CÔNICO EM FIBRA DE VIDRO. ÚNICO PADRONIZADO PARA BROCAS DE LARGO. INDICADO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO REMANESCENTE DENTAL QUANDO HÁ INDICAÇÃO CLÍNICA PARA O PROCEDIMENTO. CAIXA COM 5 PINOS Nº 1.
	
	
	

	350
	CAIXA
	02
	REFORPOST FIBRA DE VIDRO. PINO INTRA-RADICULAR PARALELO COM ÁPICE CÔNICO EM FIBRA DE VIDRO. ÚNICO PADRONIZADO PARA BROCAS DE LARGO. INDICADO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO REMANESCENTE DENTAL QUANDO HÁ INDICAÇÃO CLÍNICA PARA O PROCEDIMENTO. CAIXA COM 5 PINOS Nº 2.
	
	
	

	351
	CAIXA
	02
	REFORPOST FIBRA DE VIDRO. PINO INTRA-RADICULAR PARALELO COM ÁPICE CÔNICO EM FIBRA DE VIDRO. ÚNICO PADRONIZADO PARA BROCAS DE LARGO. INDICADO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO REMANESCENTE DENTAL QUANDO HÁ INDICAÇÃO CLÍNICA PARA O PROCEDIMENTO.. CAIXA COM 5 PINOS Nº 3.
	
	
	

	352
	KIT
	02
	REFORPOST FIBRA DE VIDRO. PINO INTRA-RADICULAR PARALELO COM ÁPICE CÔNICO EM FIBRA DE VIDRO. ÚNICO PADRONIZADO PARA BROCAS DE LARGO. INDICADO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO REMANESCENTE DENTAL QUANDO HÁ INDICAÇÃO CLÍNICA PARA O PROCEDIMENTO.  MINI KIT - 15 PINOS (5 Nº 1, 5 Nº 2 E 5 Nº 3), 1 GABARITO.
	
	
	

	353
	UNIDADE
	02
	REPOSIÇÃO FIBRA DE VIDRO - 5 PINOS Nº 0,5
	
	
	

	354
	UNIDADE
	02
	REPOSIÇÃO FIBRA DE VIDRO - 5 PINOS Nº 1
	
	
	

	355
	UNIDADE
	02
	REPOSIÇÃO FIBRA DE VIDRO - 5 PINOS Nº 2
	
	
	

	356
	UNIDADE
	02
	REPOSIÇÃO FIBRA DE VIDRO - 5 PINOS Nº 3
	
	
	

	357
	UNIDADE
	06
	REPOSIÇÃO LÂMINA P/ CERÂMICA Nº 1 
	
	
	

	358
	UNIDADE
	06
	REPOSIÇÃO LÂMINA P/ CERÂMICA Nº 2
	
	
	

	359
	UNIDADE
	06
	REPOSIÇÃO LÂMINA P/ CERÂMICA Nº 3
	
	
	

	360
	UNIDADE
	06
	REPOSIÇÃO LÂMINA P/ RESINA Nº 4 
	
	
	

	361
	UNIDADE
	06
	REPOSIÇÃO LÂMINA P/ RESINA Nº 5
	
	
	

	362
	UNIDADE
	06
	REPOSIÇÃO LÂMINA P/ RESINA Nº 6 
	
	
	

	363
	UNIDADE
	20
	RESINA A1 COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM TAMANHO DE PARTÍCULAS ENTRE 3,5 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MÉDIO DE 0,6 MICROMETROS, QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. 
	
	
	

	364
	UNIDADE
	05
	RESINA A1B COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.
	
	
	

	365
	UNIDADE
	05
	RESINA A1D COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.
	
	
	

	366
	UNIDADE
	05
	RESINA A1E COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.
	
	
	

	367
	UNIDADE
	15
	RESINA A2 COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM TAMANHO DE PARTÍCULAS ENTRE 3,5 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MÉDIO DE 0,6 MICROMETROS, QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. 
	
	
	

	368
	UNIDADE
	05
	RESINA A2B COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.
	
	
	

	369
	UNIDADE
	03
	RESINA A2D COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.
	
	
	

	370
	UNIDADE
	05
	RESINA A2E COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.
	
	
	

	371
	UNIDADE
	20
	RESINA A3 COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM TAMANHO DE PARTÍCULAS ENTRE 3,5 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MÉDIO DE 0,6 MICROMETROS, QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. 
	
	
	

	372
	UNIDADE
	05
	RESINA A3B COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.
	
	
	

	373
	UNIDADE
	05
	RESINA A3D COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.
	
	
	

	374
	UNIDADE
	05
	RESINA A3E COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.
	
	
	

	375
	UNIDADE
	25
	RESINA A 3,5 COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM TAMANHO DE PARTÍCULAS ENTRE 3,5 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MÉDIO DE 0,6 MICROMETROS, QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. 
	
	
	

	376
	UNIDADE
	05
	RESINA A 3,5B COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.
	
	
	

	377
	UNIDADE
	15
	RESINA A4 COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM TAMANHO DE PARTÍCULAS ENTRE 3,5 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MÉDIO DE 0,6 MICROMETROS, QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. 
	
	
	

	378
	UNIDADE
	10
	RESINA B1 UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SERINGA COM 4G; MICROHÍBRIDA, COM NANOPARTÍCULAS DE 20NM, COMPOSTA POR MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA, DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA.
	
	
	

	379
	UNIDADE
	12
	RESINA B1E COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.
	
	
	

	380
	UNIDADE
	15
	RESINA B2 COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM TAMANHO DE PARTÍCULAS ENTRE 3,5 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MÉDIO DE 0,6 MICROMETROS, QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. 
	
	
	

	381
	FRASCO
	10
	REVELADOR PARA  RAIO X: . SOLUÇÃO FORMULADA PARA REVELAR A IMAGEM RADIOGRÁFICA EM PELÍCULAS PREVIAMENTE SENSIBILIZADAS POR EXPOSIÇÃO AOS RAIOS X. É INDICADO PARA USO EM CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
	
	
	

	382
	UNIDADE
	06
	RESINA INCISAL  É FOTOPOLIMERIZÁVEL, POSSUI ÓTIMA CONSISTÊNCIA (MANIPULAÇÃO FIRME). APRESENTA PROPRIEDADES EXCELENTES DE ACABAMENTO E POLIMENTO. APRESENTA ÓTIMAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. ESTABILIDADE DE COR E FLUORESCÊNCIA.
	
	
	

	383
	UNIDADE
	05
	RESINA B1B 100%  NANOPARTICULADA  (ZIRCÔNIA E SÍLICA). ESTA COMPOSIÇÃO PERMITE UMA EXCELENTE RETENÇÃO DE POLIMENTO. MAIOR FLUORESCÊNCIA.  EXCELENTE MANIPULAÇÃO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA E POSSUI ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA ESCULPIR. FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE OPACIDADES PELO SISTEMA DE CORES DAS SERINGAS.
	
	
	

	384
	UNIDADE
	05
	RESINA A3,5 B  100%  NANOPARTICULADA  (ZIRCÔNIA E SÍLICA). ESTA COMPOSIÇÃO PERMITE UMA EXCELENTE RETENÇÃO DE POLIMENTO. MAIOR FLUORESCÊNCIA.  EXCELENTE MANIPULAÇÃO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA E POSSUI ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA ESCULPIR. FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE OPACIDADES PELO SISTEMA DE CORES DAS SERINGAS.
	
	
	

	385
	PACOTE
	80
	ROLETES DE ALGODÃO P/ ISOLAMENTO. UTILIZADO PARA TRATAMENTO DENTÁRIO, LIMPEZA BUCAL, ABSORÇÃO DE SALIVA E AFASTAMENTO DA BOCHECHA. EXTREMAMENTE MACIO E ABSORVENTE, PROPORCIONANDO ASSIM FACILIDADES PARA O PROFISSIONAL.  CONFECCIONADO COM A MAIS ALTA QUALIDADE. UTILIZA UM MODERNO PROCESSO DE FABRICAÇÃO. PRODUZIDO COM FIBRAS SELECIONADAS 100% NATURAIS. POSSUI FORMATO CILÍNDRICO E PODE SER ESTERILIZADO EM GÁS (ÓXIDO DE ETILENO) E RAIO GAMA. PACOTE COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	386
	UNIDADE
	04
	SACA BROCA UNIVERSAL PARA TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO. EM PLÁSTICO RÍGIDO AUTOCLAVÁVEL.
	
	
	

	387
	KIT
	05
	SELANTE DE SULCOS E CICATRÍCULAS. FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE PREPARADA PARA SELAR OS DEFEITOS ESTRUTURAIS DA SUPERFÍCIE OCLUSAL DE DENTES POSTERIORES DECÍDUOS E PERMANENTES; POSSUI UMA POLIMERIZAÇÃO QUÍMICA;
LIGHT É FOTOATIVADO. É UM SELANTE SEM CARGA, COM ÓTIMA FLUIDEZ. PENETRA FACILMENTE NOS SULCOS E CICATRÍCULAS, SEM A NECESSIDADE DO USO PRÉVIO DE BROCAS.  ESTOJO COM: 5 ML DE SELANTE; 10M DE ALPHA ACID
	
	
	

	388
	CAIXA
	15
	SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL. É UM PRODUTO PARA SER APLICADO NAS SUPERFÍCIES OCLUSAIS DOS DENTES. O PRODUTO POLIMERIZADO FORMA UMA PELÍCULA CONTÍNUA E RESISTENTE, UTILIZADA PARA VEDAR  FISSURAS, FÓSSULAS E SULCOS, PROTEGENDO-OS DAS CÁRIES.  POSSUI AINDA UMA AÇÃO COMPLEMENTAR DE PROFILAXIA, DEVIDO À PRESENÇA DE FLUORETOS EM SUA FORMULAÇÃO. A UTILIZAÇÃO DE SELANTES TEM SIDO AMPLAMENTE RECOMENDADA DEVIDO AO SEU SUCESSO EM REDUZIR  SIGNIFICATIVAMENTE AS CÁRIES OCLUSAIS.
CONCENTRAÇÃO DE FLÚOR PRESENTE NO PRODUTO: FLUORETO DE SÓDIO 2,42% = 1,09% ÍONS FLÚOR. FLUORETO DE CÁLCIO 0,4% = 0,19%  ÍONS FLÚOR. CONTÉM DUAS FONTES DE FLÚOR CONFERINDO AO PRODUTO UMA AÇÃO RÁPIDA INICIAL (EXERCIDA PELO FLUORETO DE SÓDIO) E UMA AÇÃO MAIS MODERADA PORÉM PROFUNDA (FLUORETO DE CÁLCIO); ALTO ÍNDICE DE ADESÃO; ÓTIMA FLUIDEZ , BOM ESCOAMENTO NAS FÓSSULAS E FISSURAS; LIBERAÇÃO DE FLÚOR - ATIVIDADE ANTICARIOGÊNICA; -MENORES ÍNDICES DE RECIDIVA DE CÁRIE EM DENTES SELADOS. 2 SERINGAS COM 2,5G DE BIOSEAL FOTOPOLIMERIZÁVEL; 1 SERINGA COM 3G DE ATTAQUE GEL (CONDICIONADOR ÁCIDO ORTO-FOSFÓRICO 37%); 6 BICOS APLICADORES.
	
	
	

	389
	UNIDADE
	10
	SERINGA CARPULE C/ REFLUXO PARA ANESTÉSICO.  INDICADO PARA AUXILIAR NA APLICAÇÃO DE ANESTESIA DENTÁRIA. A SERINGA CARPULE COM REFLUXO EVITA A INJEÇÃO ACIDENTAL DE ANESTÉSICO NUM VASO SANGUÍNEO. FABRICADO EM AÇO INOX. QUINELATO. AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA: 2 ANOS; REGISTRO ANVISA.
	
	
	

	390
	UNIDADE
	10
	SINDESMÓTOMO DUPLO N° 1. INSTRUMENTO UTILIZADO PARA DESCOLAR A GENGIVA DO OSSO ANTES DA EXTRAÇÃO.  EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.
	
	
	

	391
	UNIDADE
	10
	SOF-LEX DISCO DIAMANTADO ESPIRAL UNE O POLIMENTO FEITO À BASE DE PASTA DIAMANTADA COM A PRATICIDADE DO DISCO EMBORRACHADO. REUTILIZÁVEL, COM FORMATO ÚNICO E SEM A NECESSIDADE DE PASTA DE POLIMENTO, SIMPLIFICA SEU DIA A DIA CLÍNICO E VALORIZA AINDA MAIS O RESULTADO FINAL DO SEU TRABALHO. O SISTEMA SOF-LEX ESPIRAL COMPLEMENTA O PROCEDIMENTO DE ACABAMENTO, FEITO COM OS DISCOS ABRASIVOS SOF-LEX  POP-ON. ELE CONSISTE EM DOIS PASSOS: PRÉ-POLIMENTO COM O DISCO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO (BEGE) E O POLIMENTO COM O DISCO DE DIAMANTE (ROSA). SOF-LEX ESPIRAL DISCO EMBORRACHADO PARA PRÉ-POLIMENTO (BEGE).REMOVE PEQUENOS RISCOS, AUMENTA A LISURA SUPERFICIAL E PREPARA A SUPERFÍCIE PARA POLIMENTO DE ALTO BRILHO, PRESERVANDO A ANATOMIA.
	
	
	

	392
	UNIDADE
	10
	SOF-LEX DISCO DIAMANTADO ESPIRAL UNE O POLIMENTO FEITO À BASE DE PASTA DIAMANTADA COM A PRATICIDADE DO DISCO EMBORRACHADO. REUTILIZÁVEL, COM FORMATO ÚNICO E SEM A NECESSIDADE DE PASTA DE POLIMENTO, SIMPLIFICA SEU DIA A DIA CLÍNICO E VALORIZA AINDA MAIS O RESULTADO FINAL DO SEU TRABALHO. O SISTEMA SOF-LEX™ ESPIRAL COMPLEMENTA O PROCEDIMENTO DE ACABAMENTO, FEITO COM OS DISCOS ABRASIVOS SOF-LEX  POP-ON. ELE CONSISTE EM DOIS PASSOS: PRÉ-POLIMENTO COM O DISCO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO (BEGE) E O POLIMENTO COM O DISCO DE DIAMANTE (ROSA). SOF-LEX ESPIRAL DISCO DIAMANTADO PARA POLIMENTO (ROSA). CONTÉM PARTÍCULAS DE DIAMANTE PARA CRIAR UMA SUPERFÍCIE COM ELEVADO POLIMENTO E BRILHO
	
	
	

	393
	CAIXA
	05
	SOF-LEX. INDICADA PARA O ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINAS COMPOSTAS E IONÔMEROS DE VIDRO. UTILIZADAS NA SEQÜÊNCIA CORRETA RESULTAM EM UMA EXCELENTE LISURA DE SUPERFÍCIE E EM RESTAURAÇÕES MUITO ESTÉTICAS. ADAPTA EM MANDRIL DE PARAFUSO. SÉRIE AZUL. CONTÉM 50 DISCOS - 8 DISCOS ( GROSSO) + 14 DISCOS (MÉDIOS) + 14 DISCOS (FINOS) + 14 DISCOS (SUPER FINOS). 19,05MM.
	
	
	

	394
	UNIDADE
	10
	SERINGA TRIPLICE DESMONTAVEL BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. CABEÇA ARREDONDADA E ANATÔMICA AUXILIANDO NOS PROCEDIMENTOS INTRA OU EXTRAORAIS DE LIMPEZA E SECAGEM ATRAVÉS DE JATO DE AR, ÁGUA OU A COMBINAÇÃO DE AMBOS (SPRAY).COMPOSTA POR CABO, CABEÇA E PONTEIRA.A PONTEIRA PODE SER ROTACIONADA EM 360 º PARA MAIOR PRATICIDADE DURANTE OS PROCEDIMENTOS.GARANTIA: 06 MESES.
	
	
	

	395
	UNIDADE
	04
	SONDA ENDODÔNTICA RHEIN DUPLA, CURTA. A SONDA EXPLORADORA É UM IMPORTANTE INSTRUMENTO PARA O ENTENDIMENTO DA ANATOMIA DA CÂMARA PULPAR DOS DENTES A SEREM TRATADOS ENDODONTICAMENTE. PARA QUE A SONDAGEM DAS EMBOCADURAS (PRINCIPALMENTE AS CONSTRITAS E CALCIFICADAS) POSSA SURTIR O EFEITO ESPERADO, É NECESSÁRIO QUE FAÇAMOS USO DE UMA SONDA ESPECÍFICA PRA ISSO, COM PONTAS FINAS, AFIADAS E RESISTENTES. A SONDA DE RHEIN POSSUI TODAS ESSAS CARACTERÍSTICAS, ALÉM DE VIR COM DUAS ANGULAÇÕES DE PONTA, UMA DE CADA LADO DO CABO. POR ISSO A UTILIZAÇÃO DA MESMA É CRUCIAL E PODE SER A DIFERENÇA ENTRE ENCONTRAR OU NÃO OS CONDUTOS MAIS DIFÍCEIS E COMPLICADOS, COMPROMETENDO O SUCESSO DO TRATAMENTO A SER REALIZADO. EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.
	
	
	

	396
	UNIDADE
	10
	SONDA EXPLORADORA DUPLA Nº 05 QUINELATO. UTILIZADO PARA VERIFICAR A PRESENÇA DE CAVIDADES DE CÁRIE NO ESMALTE DENTAL E VERIFICAR A RETENÇÃO MECÂNICA NOS PREPAROS CAVITÁRIOS DO DENTE PARA RETENÇÃO DO MATERIAL RESTAURADOR DENTAL. AUXILIA NA DETECÇÃO DE FALHAS NA ESTRUTURA DENTÁRIA. POR SUA CARACTERÍSTICA NÃO INVASIVA É INDICADA NO DIAGNÓSTICO DA CÁRIE. AÇO INOX.  AUTOCLAVÁVEL.  
	
	
	

	397
	UNIDADE
	10
	SONDA EXPLORADORA Nº 47. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. UTILIZADO PARA VERIFICAR A PRESENÇA DE CAVIDADES DE CÁRIE NO ESMALTE DENTAL E VERIFICAR A RETENÇÃO MECÂNICA NOS PREPAROS CAVITÁRIOS DO DENTE PARA RETENÇÃO DO MATERIAL RESTAURADOR DENTAL.
	
	
	

	398
	UNIDADE
	02
	SONDA RHEI Nº 03. CABO EXCLUSIVO E LEVE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL DE QUALIDADE SUPERIOR AISI 304 E AISI 420. UTILIZADO PARA VERIFICAR A PRESENÇA DE CAVIDADES DE CÁRIE NO ESMALTE DENTAL E VERIFICAR A RETENÇÃO MECÂNICA NOS PREPAROS CAVITÁRIOS DO DENTE PARA RETENÇÃO DO MATERIAL RESTAURADOR DENTAL.
	
	
	

	399
	FRASCO
	05
	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. INDICADA PARA USO EM PEQUENAS CIRURGIAS E NOS CASOS ONDE UM CONTROLE DE SANGRAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO. REALIZA UM EFETIVO CONTROLE DO SANGRAMENTO, NÃO INTERFERINDO NA PRESA DO MATERIAL DE MOLDAGEM. APRESENTA AINDA GRANDE AÇÃO ADSTRINGENTE E NÃO POSSUI EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM COM 10 ML.
	
	
	

	400
	PACOTE
	30
	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTERILIZADO COM COLETOR ÓSSEO.  AUXILIA NA SUCCÇÃO DE SANGUE E FLÚIDOS; SUCÇÃO DE PARTÍCULAS ÓSSEAS; PARTE INFERIOR DO FORMULÁRIO
O SUGADOR DESCARTÁVEL É INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS, UTILIZADO PARA SUGAR AS PARTÍCULAS ÓSSEAS FORMADAS DURANTE O PROCESSO CIRÚRGICO, SEPARANDO AS PARTÍCULAS PARA O USO CONFORME O PROFISSIONAL NECESSITE. POSSUI COLETOR ÓSSEO FAZENDO COM QUE AS PARTÍCULAS PEQUENAS DE OSSOS FIQUEM RETIDAS NA CESTA COLETORA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES + 20 CESTAS COLETORAS. CARACTERÍSTICAS:  ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO. * PRODUTO DE USO ÚNICO. (NÃO AUTOCLAVÁVEL )
	
	
	

	401
	PACOTE
	30
	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL. EMBALAGEM C/ 40 UNIDADES E 80 PONTEIRAS. (40 UNIDADES DE 2,5MM E 40 UNIDADES DE 3,0MM). POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, QUE PERMITEM SUGAR EM VÁRIAS SITUAÇÕES CIRÚRGICAS; SUGADOR EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E ATÓXICO; TUBO COM EXCLUSIVA CURVATURA CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO; DIÂMETRO DO TUBO: 5 MM; PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; DIÂMETRO DAS PONTEIRAS: 2,5MM E 3,0MM; REGISTRO ANVISA. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PARA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS.
	
	
	

	402
	PACOTE
	70
	SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL. TUBO E PONTEIRA ATÓXICOS; ARAME EM AÇO ESPECIAL; DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL; PONTEIRA MACIA E AROMATIZADA SABOR TUTTI-FRUTTI. PACOTE COM 40 UNIDADES.
	
	
	

	403
	PACOTE
	30
	SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL C/ 20 TUTI FRUTI, COM POTEIRAS COLORIDAS. SUGADOR CONFECCIONADO PVC ATÓXICO, SENDO O TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO QUE PERMITE UM POSICIONAMENTO FIXO. FÁCIL ADAPTAÇÃO E FLEXÍVEL PARA FACILITAR O PROCEDIMENTO DO PROFISSIONAL E CONFORTO AO PACIENTE. SUGADOR / ASPIRADOR SUCÇÃO DE LÍQUIDOS DURANTE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ENDODÔNTICO. EMBALADO SEPARADAMENTE.
	
	
	

	404
	UNIDADE
	15
	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA E POLIMENTO.  INDICADA PARA PROFILAXIA SUBGENGIVAL SEM AGREDIR A GENGIVA. UTILIZAÇÃO EM CONTRA-ÂNGULO. FABRICADA EM LÁTEX FLEXÍVEL E MACIO, PROPORCIONANDO UMA PENETRAÇÃO DE ATÉ 4 MM SEM CAUSAR TRAUMA. POSSUEM EXCELENTE FLEXIBILIDADE NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DO MELHOR DESEMPENHO.
	
	
	

	405
	UNIDADE
	02
	TAMBOREL PARA LIMA ENDODÔNTICA DE PLÁSTICO. É UM PRODUTO DESTINADO A ORGANIZAR COM FACILIDADE AS LIMAS NO PROCEDIMENTO ENDODÔNTICO E A ESTERILIZAÇÃO DAS MESMAS. TEM FINALIDADE DE ARMAZENAR LIMAS E ESTERILIZAR EM AUTOCLAVE
	
	
	

	406
	FRASCO
	04
	TERGENSOL 200 ML. SOLUÇÃO DETERGENTE PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES.
	
	
	

	407
	UNIDADE
	04
	TESOURA CIRÚRGICA CURVA  15 CM. TIPO FINA/FINA; COMPRIMENTO: 150 MM (15 CM); CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.
	
	
	

	408
	UNIDADE
	04
	TESOURA CIRÚRGICA CURVA 17 CM PONTA FINA  FINA .  PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. 
	
	
	

	409
	UNIDADE
	04
	TESOURA CIRÚRGICA RETA  15 CM. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 15 CM. UTILIZADA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM GERAL, PROPORCIONANDO AO CIRURGIÃO MAIOR SEGURANÇA E FACILIDADES NA HORA DE CORTAR FIOS CIRÚRGICOS, TECIDOS MOLES, ETC.
	
	
	

	410
	UNIDADE
	04
	TESOURA CIRÚRGICA RETA 17 CM PONTA FINA  FINA .  PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.
	
	
	

	411
	UNIDADE
	02
	TESOURA IRIS CURVA. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420
	
	
	

	412
	UNIDADE
	04
	TESOURA IRIS RETA. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420
	
	
	

	413
	UNIDADE
	02
	TESOURA MAYO RETA  14  CM. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.
	
	
	

	414
	UNIDADE
	02
	· TESOURA METZMBAUN  14  CM. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.
	
	
	

	415
	UNIDADE
	06
	TIP PERIO SUB PARA APARELHO DE ULTRASSOM.  AS PONTAS PARA ULTRASSOM (TIPS) UTILIZADAS NOS EQUIPAMENTOS SÃO CONSTRUÍDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, POSSUEM ACABAMENTO EXTERNO POLIDO PARA AUMENTAR SUA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. A ROSCA DE ENCAIXE POSSUI PADRÃO ISO M3.5 X 0.35 6G, ESSA ROSCA PERMITE QUE AS PONTAS POSSAM SER UTILIZADAS EM TODA A LINHA DE ULTRASSON QUE POSSUAM SISTEMA DE TRANSDUTOR CERÂMICO. TODOS OS TIPS SÃO AUTOCLAVÁVEIS A UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE 135ºC. - É UMA PONTA UNIVERSAL, INDICA PARA TRABALHAR TODAS AS SUPERFÍCIES DOS DENTES.
	
	
	

	416
	CAIXA
	20
	TIRA DE LIXA AÇO ABRASIVA PARA POLIMENTO EM AMÁLGAMA  4 MM . PERFEITA GRANULAÇÃO PERMITE MAIOR DURABILIDADE E CORTE MACIO; ACABAMENTO RIGOROSO. FABRICADAS EM AÇO INOX. TAMANHO 125 MM X 4 MM X 0,12MM. INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DAS FACES PROXIMAIS DAS RESTAURAÇÕES EM COMPÓSITOS, ACRÍLICOS, IONÔMEROS DE CIMENTO DE VIDRO E AMÁLGAMAS.
	
	
	

	417
	CAIXA
	15
	TIRA MATRIZ DE POLIÉSTER 120 X 10 X 0,05 MM. CONFECCIONADO EM 100% POLIÉSTER E SUPER FLEXÍVEL. UTILIZADA EM ISOLAMENTO DE RESTAURAÇÕES INTERPROXIMAIS COM RESINA COMPOSTA.
	
	
	

	418
	CAIXA
	10
	TIRAS DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINA.  AS TIRAS SÃO PROJETADOS PARA AJUDAR A PREVENIR O ACÚMULO DE PLACA BACTERIANA INTERPROXIMAL PARA O ACABAMENTO SUPERIOR E RESULTADOS DE POLIMENTO. ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA); CADA TIRA POSSUI UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS DOS DENTES.  (4MM X 170MM). CAIXA COM 150 UNIDADES.
	
	
	

	419
	CAIXA
	02
	TIRA DE BORRACHA P/ AFASTAR DENTES – SORTIDAS.
	
	
	

	420
	PACOTE
	20
	 TOUCA CIRÚRGICA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL, SANFONA; ATÓXICO, 100% POLIPROPILENO, NÃO-ESTÉRIL; PACOTE COM 100 UNIDADES. COR BRANCA.
	
	
	

	421
	VIDRO
	03
	TRICRESOLFORMALINA. MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR; O PRODUTO É UM ANTISSÉPTICO, DESINFETANTE PARA CANAIS RADICULARES, QUE ALIA AS PROPRIEDADES DO FORMALDEÍDO COM ORTO-CRESOL;
	
	
	

	422
	UNIDADE
	01
	ULTRA-SOM  SISTEMA ELETRÔNICO ACOPLADO A UM TRANSDUTOR PIEZOELÉTRICO QUE TRANSMITE A PEÇA DE MÃO MOVIMENTOS OSCILATÓRIOS CONJUGADOS, ATINGINDO FREQÜÊNCIAS NA FAIXA DE 29KHZ A 32KHZ PROPORCIONANDO VIBRAÇÕES PERFEITAS NO PLANO LONGITUDINAL, SEM TRAUMAS, SEM AGRESSÃO AO ESMALTE E SEM GERAR CALOR. JATO DE BICARBONATOUTILIZA BICARBONATO DE SÓDIO PARA O JATEAMENTO DE SUPERFÍCIES E ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO DE PARTÍCULAS O MESMO FICA EM SUSPENSÃO E SÃO INSERIDOS NUM JATO DE AR COMPRIMIDO.DESCRIÇÃOCHAVE LIGA / DESLIGA;CHAVE SELETORA ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO;SINTONIA AUTOMÁTICA DE FREQÜÊNCIA;AJUSTE DO NÍVEL DA POTÊNCIA ULTRA-SÔNICA;ESCALA DOS NÍVEIS DE POTÊNCIA POR CORES FACILITAM OS TRABALHOS EM PERIODONTIA, ENDODONTIA OU GERAL;CANETA DO ULTRA-SOM COM SISTEMA DE CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, AUMENTA A VIDA ÚTIL DO TRANDUTOR;CANETA DO JATO DE BICARBONATO COM SISTEMA DE REMOÇÃO DO BICO MISTURADOR PARA LIMPEZA E AUTOCLAVAGEM;PRESSURIZAÇÃO INTERNA DO AR E DA ÁGUA ATRAVÉS DOS TERMINAIS DE ENTRADA;SISTEMA ELETRO-PNEUMÁTICO SINCRONIZADO COM VÁLVULAS SOLENÓIDES PARA PROPORCIONAR CORTES E ASPIRAÇÕES DA ÁGUA E AR INSTANTANEAMENTE;DESPRESSURIZAÇÃO INTERNA DO BICARBONATO DE SÓDIO DA VÁLVULA ATÉ A PEÇA DE MÃO, ATRAVÉS DE VARREDURAAUTOMÁTICA  REGISTROS DE AJUSTE FINO PARA CONTROLE DE ÁGUA E AR POSSIBILITAM ADEQUAR À NECESSIDADE DE CADA OPERAÇÃO;RESERVATÓRIO DO BICARBONATO DE SÓDIO, RESISTENTE E COM TAMPA TRANSPARENTE;FILTRO DE AR COM DRENAGEM SEMI-AUTOMÁTICA;PEÇAS DE MÃO ANATÔMICA COM MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS;PEDAL PARA ACIONAMENTO;KIT PARA ESTERILIZAÇÃO,ACOMPANHA O SUPORTE, (03) TRÊS INSERTOS E CHAVE DE APERTO;GABINETE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE; APLICAÇÕES  DESTARTARIZAÇÃO;REMOÇÃO DE PINOS E COROAS;CONDENSAÇÃO DE AMALGA; CONDENSAÇÃO DE INALYS-ONLAYS;CONDENSAÇÃO DE GUTA PERCHA;ENDODONTIA;PERIODONTIA;MICRO-RETRO CIRURGIA;REMOÇÃO DE MANCHAS ESCURAS DOS DENTES, PROVOCADAS PELO CIGARRO, CAFÉ, CHÁ ETC, ASSOCIADOS A PLACAS BACTERIANAS E NÃO AO CÁLCULO ; REDUÇÃO DO BIOFILME BUCAL; INFORMAÇÕES TÉCNICAS TENSÃO 110/220 50 / 60 HZPOTÊNCIA DO ULTRA SOM (W) 10FREQUÊNCIA DO ULTRASOM (KHZ) 29-32PRESSÃO DE ENTRADA DE AGUA (PSI) 15-72PRESSÃO DE ENTRADA DE AR (PSI) 70-80ALTURA (MM) 130LARGURA (MM) 200COMPRIMENTO (MM) 275PESO LQDO (KG) 2,465PESO BRUTO (KG) 3,425.
	
	
	

	423
	UNIDADE
	04
	UNIMATRIX, INDICADO PARA RESTAURAÇÕES CLASSE II, É COMPOSTO POR MATRIZES PRÉ-FORMADAS E GRAMPOS UNIMATRIX PARA A SUA FIXAÇÃO. ENTRE AS VANTAGENS QUE ESTE SISTEMA APRESENTA ANTE AS MATRIZES CONVENCIONAIS, SE DESTACAM A FACILIDADE DA RECONSTRUÇÃO DOS PONTOS DE CONTATO E DA ANATOMIA NATURAL DO DENTE, A FACILIDADE DO USO E O CONFORTO PARA O PACIENTE. AS EXTREMIDADES DOS GRAMPOS UNIMATRIX SÃO DOTADAS DE PROTETORES DE SILICONE QUE PROPORCIONAM MELHOR ADAPTAÇÃO DO CONJUNTO. A UTILIZAÇÃO DO UNIMATRIX DISPENSA O USO DO PORTA MATRIZ CONVENCIONAL, UMA VEZ QUE O GRAMPO DE FIXAÇÃO UNIMATRIX IRÁ ESTABILIZAR A MATRIZ E A MANTER NA POSIÇÃO CORRETA.
	
	
	

	424
	VIDRO
	10
	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES. É UM VERNIZ DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES QUE TEM A CAPACIDADE DE RECOBRIR OS TÚBULOS DENTINÁRIOS, IMPEDINDO A PENETRAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS QUE COMPÕEM OS MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO E CIMENTAÇÃO, REDUZINDO A SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA. A SUPERFÍCIE TRATADA COM CAVITINE FICA RECOBERTA COM UMA FINA PELÍCULA QUE ISOLA E PROTEGE TÉRMICA E QUIMICAMENTE A POLPA DENTÁRIA. SEU USO É INDISPENSÁVEL NAS FORRAÇÕES DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, SOB AS RESTAURAÇÕES A SILICATO. TAMBÉM É COMPATÍVEL COM AS RESINAS COMPOSTAS. POR SER UM VERNIZ DE SECAGEM RÁPIDA, É UTILIZADO PARA FORRAÇÃO DE CAVIDADES E PROTEÇÃO DAS RESTAURAÇÕES A SILICATO. PROTEGE A POLPA DENTÁRIA NAS RESTAURAÇÕES A AMÁLGAMA E CIMENTO, ISOLANDO-A TÉRMICA E QUIMICAMENTE. IMPEDE A AÇÃO DOS LÍQUIDOS BUCAIS E EVITA A DESCOLORAÇÃO OU ALTERAÇÃO DAS RESTAURAÇÕES DURANTE A FASE DE GELEIFICAÇÃO NAS RESTAURAÇÕES A SILICATO. COMPOSTO POR   NITROCELULOSE 8G%. EXCIPIENTES: ACETATO DE ETILA, ÁLCOOL ETÍLICO.  FRASCO C/15 ML.
	
	
	




Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): R$ ______ (______________________________)

No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: 
(garantia de no mínimo 03 (três) meses, que começará a correr ao término da garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo inicial a partir da data de entrega do produto)

DECLARO:

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, bem como declara que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital.

_____________________, ______ de ___________ de 2020.

___________________________________
Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _______________________________________

OBS.:

1. Além da via impressa, deverá ser entregue via digital da proposta através do arquivo com fornecido pela Administração como parte integrante deste Edital. A via digital poderá ser entregue em qualquer em qualquer mídia removível (CD, DVD, Pendrive e outros), ressaltando que tal mídia comporá o processo licitatório não sendo restituída ao licitante. 

2. Havendo divergência entre a via impressa e a via digital da proposta, prevalecerá a primeira.

3. A via digital da proposta tem a finalidade de agilizar os procedimentos durante a sessão. A não entrega da via digital da proposta não implica em sua desclassificação.

[bookmark: OLE_LINK9]4. A extensão deverá baixada no endereço: http://download.betha.com.br/versoesdisp.jsp?s=33&rdn=170720135841.



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020


ANEXO II MODELO DE CREDENCIAMENTO


Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr.(a) .............................., portador (a) da Cédula de Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de ............................., na modalidade Pregão Presencial, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa ................, CNPJ nº ..............., bem como formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos.


....................................,......... de .................................. de .............



Assinatura do Outorgante
(reconhecer firma)


QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física.

1.1. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social.

2. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.

3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. 

3.1. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.

4. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020

ANEXO III TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Registro de Preços para eventual fornecimento de material odontológico para atender a Secretaria de Saúde.

	ITEM
	UND
	QTDE
	DESCRIÇÃO MINUNCIOSA DO PRODUTO

	001
	UNIDADE
	04
	ABRIDOR DE BOCA, ADULTO, AUXILIA NA ABERTURA DA BOCA DO PACIENTE, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E FACILITANDO O DESEMPENHO DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PELO PROFISSIONAL. O INSTRUMENTO PERFEITAMENTE ENCAIXADO ENTRE A ARCADA SUPERIOR E INFERIOR DO PACIENTE PROMOVE MAIOR CONFORTO POR MANTER A BOCA ABERTA POR MAIS TEMPO, FACILITANDO O DESEMPENHO DO TRABALHO DO PROFISSIONAL. ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE Á 134°C; COR; DESENVOLVIDO COM 100% DE SILICONE. DIMENSÕES: ADULTO: 40 X 30 X 20 MM.

	002
	UNIDADE
	04
	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL, AUXILIA  NA ABERTURA DA BOCA DO PACIENTE, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E FACILITANDO O DESEMPENHO DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PELO PROFISSIONAL. O INSTRUMENTO PERFEITAMENTE ENCAIXADO ENTRE A ARCADA SUPERIOR E INFERIOR DO PACIENTE PROMOVE MAIOR CONFORTO POR MANTER A BOCA ABERTA POR MAIS TEMPO, FACILITANDO O DESEMPENHO DO TRABALHO DO PROFISSIONAL. ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE Á 134°C; DESENVOLVIDO COM 100% DE SILICONE. DIMENSÕES: INFANTIL: 30 X 25 X 18 MM.

	003
	FRASCO
	20
	ÁCIDO GEL. CONDICIONADOR DENTAL LÍQUIDO À BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%. APLICADO PARA ATAQUE ÁCIDO EM ESMALTE E/OU DENTINA A FIM DE PROMOVER A EXPOSIÇÃO DA TRAMA DE COLÁGENO PRESENTE NA DENTINA, ASSIM COMO PARA UMA MAIOR RETENÇÃO MICRO-MECÂNICA EM RESTAURAÇÕES DIRETAS COM MATERIAIS RESINOSOS. TAMBÉM INDICADO EM TRATAMENTOS PREVENTIVOS DE SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS. 1 FRASCO C/ 10ML.

	004
	UNIDADE
	50
	ÁCIDO GEL A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%.  APLICADO PARA ATAQUE ÁCIDO EM ESMALTE E/OU DENTINA A FIM DE PROMOVER A EXPOSIÇÃO DA TRAMA DE COLÁGENO PRESENTE NA DENTINA, ASSIM COMO PARA UMA MAIOR RETENÇÃO MICRO-MECÂNICA EM RESTAURAÇÕES DIRETAS COM MATERIAIS RESINOSOS. TAMBÉM INDICADO EM TRATAMENTOS PREVENTIVOS DE SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS. SERINGA DE 2,5ML.

	005
	FRASCO
	20
	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL QUE PROMOVE A UNIÃO DE RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS À ESTRUTURA DENTAL. REPARO EM PORCELANA E RESINA; DESSENSIBILIZAÇÃO DE RAÍZES EXPOSTAS; CIMENTO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS;  PRATICIDADE: PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL: NÃO EVAPORA COMO A ACETONA. ALTO RENDIMENTO: O FRASCO DE 6G RENDE ATÉ 280 GOTAS = 280 RESTAURAÇÕES. FRASCO COM TAMPA "FLIP TOP": EVITA DESPERDÍCIO E PODE SER MANUSEADO APENAS COM UMA DAS MÃOS. EXCELENTE ADESÃO À DENTINA E AO ESMALTE. MENOR ESPESSURA DE PELÍCULA, EM TORNO DE 7 µM, RESULTA EM UMA SISTEMA ADESIVO COM NANOTECNOLOGIA, CONTÉM CARGAS QUE PROPORCIONAM UMA EXCELENTE ADESÃO À DENTINA E AO ESMALTE; ADESIVO COM 10% EM PESO DE CARGA (NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA COM TAMANHO DE 5 NANÔMETROS); EM VIRTUDE DO PEQUENO TAMANHO DA CARGA, NÃO É NECESSÁRIO AGITAR O FRASCO ANTES DO USO.

	006
	FRASCO
	10
	ADESIVO ADPER SINGLE BOND 2, FRASCO COM 6G.  PRIMER E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL: NÃO EVAPORA COMO A ACETONA, O QUE FAZ COM QUE O ADESIVO APRESENTE A MESMA PERFORMANCE DA PRIMEIRA ATÉ A ÚLTIMA GOTA DO FRASCO. CONTÉM PARTÍCULA DE CARGA DE 5NM QUE PROPORCIONA UMA EXCELENTE ADESÃO À DENTINA E AO ESMALTE. EXCLUSIVA TAMPA FLIP TOP: EVITA DESPERDÍCIO E PODE SER MANUSEADA APENAS COM UMA MÃO. RENDIMENTO: ATÉ 280 RESTAURAÇÕES. ADESIVO COM 10% EM PESO DE CARGA (NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA COM TAMANHO DE 5 NANÔMETROS.

	007
	UNIDADE
	05
	AFASTADOR LABIAL EXPANDEX  INFANTIL. EM CRISTAL TRANSPARENTE.  INDICADO NOS  MAIS VARIADOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS TAIS COMO PROFILAXIA, CLAREAMENTO, RESTAURAÇÕES, APLICAÇÃO DO FLÚOR, COLAGEM DE BRÁQUETES E RESTAURAÇÕES ADESIVAS. É TAMBÉM IDEAL PARA A OBTENÇÃO DE MAIOR ÁREA DE RECORTE E AMPLITUDE NA CAPTAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS INTRAORAIS. FABRICADOS COM MATÉRIAS-PRIMAS BASTANTE FLEXÍVEIS (POLIACETAL), QUE POSSIBILITAM UM ENCAIXE PERFEITO NA BOCA DO PACIENTE, COLOCANDO EM EVIDÊNCIA OS DENTES, AFASTANDOLÁBIOS E BOCHECHAS. MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°. VALIDADE INDETERMINADA.

	008
	UNIDADE
	05
	AFASTADOR LABIAL EXPANDEX ADULTO. EM CRISTAL TRANSPARENTE. INDICADO NOS  MAIS VARIADOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS TAIS COMO PROFILAXIA, CLAREAMENTO, RESTAURAÇÕES, APLICAÇÃO DO FLÚOR, COLAGEM DE BRÁQUETES E RESTAURAÇÕES ADESIVAS. É TAMBÉM IDEAL PARA A OBTENÇÃO DE MAIOR ÁREA DE RECORTE E AMPLITUDE NA CAPTAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS INTRAORAIS. FABRICADOS COM MATÉRIAS-PRIMAS BASTANTE FLEXÍVEIS (POLIACETAL), QUE POSSIBILITAM UM ENCAIXE PERFEITO NA BOCA DO PACIENTE, COLOCANDO EM EVIDÊNCIA OS DENTES, AFASTANDO LÁBIOS E BOCHECHAS. MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°. VALIDADE INDETERMINADA.

	009
	UNIDADE
	06
	AFASTADOR LABIAL MINNESOTA. INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADO PARA AFASTAR O LÁBIO E BOCHECHA DURANTE OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

	010
	FRASCO
	08
	AGENTE HEMOSTÁTICO AUXILIA NA HEMOSTASIA E RETRAÇÃO GENGIVAL, DEVIDO À PRESENÇA DO CLORETO DE ALUMÍNIO QUE PROVOCA UMA CONTRAÇÃO DA CAMADA SUPERFICIAL DA GENGIVA LIVRE PELA PRECIPITAÇÃO DE PROTEÍNAS TISSULARES E SÉRICAS. UTILIZADO NOS PREPAROS CAVITÁRIOS PARA RESTAURAÇÕES E PARA PRÓTESE DENTAL.  NÃO CONTÉM EPINEFRINA. FRASCO COM 10 ML. 

	011
	CAIXA
	10
	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL 30 G EXTRA CURTA 12 MM, ESTÉRIL. FABRICADA EM AÇO INOX 304 E POLIPROPILENO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. CÂNULAS SILICONIZADAS COM INDICADOR DE BISEL. PRODUTO ATÓXICO. APIROGÊNICO. 

	012
	CAIXA
	30
	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL 30 G CURTA 25 MM, ESTÉRIL. FABRICADA EM AÇO INOX 304 E POLIPROPILENO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. CÂNULAS SILICONIZADAS COM INDICADOR DE BISEL. PRODUTO ATÓXICO. APIROGÊNICO. 

	013
	CAIXA
	05
	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL 27 G LONGA 30 MM, ESTÉRIL. FABRICADA EM AÇO INOX 304 E POLIPROPILENO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. CÂNULAS SILICONIZADAS COM INDICADOR DE BISEL. PRODUTO ATÓXICO. APIROGÊNICO. 

	014
	UNIDADE
	02
	ALAVANCA APICAL RETA  301 ADULTO. UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS. AUTOCLAVÁVEL. POSSUE LÂMINA LONGA, AFIADA, FINA E CÔNCAVA PROJETADA PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI- 420.TAMANHO: 15 CM. REGISTRO NA ANVISA.

	015
	UNIDADE
	05
	ALAVANCA APICAL RETA 304 ADULTO POSSUE LÂMINA LONGA, AFIADA, FINA E CÔNCAVA PROJETADA PARA DESLIZAR NAS PAREDES DA CAVIDADE ALVEOLAR, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.TAMANHO: 15 CM. UTILIZADA PARA REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES E ESPÍCULAS ÓSSEAS. CABO PARA ESPELHO. UTILIZADO PARA FACILITAR A UTILIZAÇÃO DO ESPELHO, PROLONGANDO SUA HASTE DE MANIPULAÇÃO PARA MAIOR ALCANCE

	016
	UNIDADE
	02
	ALAVANCA HEIDBRINK Nº 1 QUINELATO (INOX). CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO OCO ESCOVADO. PARA EXODONTIA. REGISTRO NA ANVISA.

	017
	UNIDADE
	02
	ALAVANCA SELDIN ADULTO N°1 L QUINELATO.  INDICADA PARA SOLTAR O DENTE DO LIGAMENTO PERIODONTAL E FACILITAR A EXTRAÇÃO.  CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE CHAPA. ALAVANCA ESQUERDA INDICADA PARA REMOÇÃO DE RAIZ FRATURADA DENTRO ALVÉOLO NA EXODONTIA. REGISTRO NA ANVISA.

	018
	UNIDADE
	02
	ALAVANCA SELDIN ADULTO Nº 1R QUINELATO.  AÇO INOX;  AUTOCLAVÁVEL. INDICADA PARA AUXILIAR EM CIRURGIAS DE EXTRAÇÃO DENTÁRIA. REGISTRO NA ANVISA.

	019
	UNIDADE
	02
	ALAVANCA SELDIN INFANTIL 1L. QUINELATO. AÇO INOX;  AUTOCLAVÁVEL.  INDICADA PARA SOLTAR O DENTE DO LIGAMENTO PERIODONTAL E FACILITAR A EXTRAÇÃO.REGISTRO NA ANVISA.

	020
	UNIDADE
	02
	ALAVANCA SELDIN INFANTIL 1R. QUINELATO. AÇO INOX;  AUTOCLAVÁVEL.  INDICADA PARA SOLTAR O DENTE DO LIGAMENTO PERIODONTAL E FACILITAR A EXTRAÇÃO.REGISTRO NA ANVISA.

	021
	UNIDADE
	02
	ALAVANCA RETA SELDIN  N°2. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. ALAVANCA ESQUERDA INDICADA PARA REMOÇÃO DE RAIZ FRATURADA DENTRO ALVÉOLO NA EXODONTIA. REGISTRO NA ANVISA.

	022
	ROLO
	05
	ALGODÃO 100% HIDRÓFILO, MACIO E EXTRA ABSORVENTE. ROLO COM 500 GR. PRODUZIDO A PARTIR DE RIGOROSA SELEÇÃO DE FIBRAS NATURAIS, QUE ASSEGURAM QUALIDADE, HIGIENE, MACIEZ E ALTO PODER DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS AQUOSOS E GORDUROSOS. 

	023
	UNIDADE
	02
	ALICATE PERFURADOR AINSWORTH  INDICADO PARA PERFURAR LENÇOL DE BORRACHA (DIQUE DE BORRACHA) PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.   REGISTRO ANVISA.

	024
	UNIDADE
	02
	ALICATE UNIMATRIX É UM INSTRUMENTO DESENVOLVIDO PARA MANUSEAR COM PRECISÃO E SEGURANÇA O GRAMPO DO SISTEMA UNIMATRIX E AS CUNHAS ELÁSTICAS. UNIMATRIX É UM SISTEMA DE MATRIZES SECCIONAIS PRÉ-FORMADAS INDICADO PARA RESTAURAÇÕES CLASSE II EM RESINAS COMPOSTAS, CONSTITUÍDO DE MATRIZES METÁLICAS E GRAMPOS PARA A SUA FIXAÇÃO. AS CUNHAS ELÁSTICAS TDV SÃO INDICADAS PARA USO GERAL, EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES USANDO MATRIZES, COM A FUNÇÃO MECÂNICA DE ADAPTAR A MATRIZ E/OU AFASTAR DENTES ADJACENTES.

	025
	POTE
	05
	AMÁLGAMA EM CÁPSULA 1 PORÇÃO  ALTA RESISTÊNCIA, SEM FASE GAMA 2 . COMPOSIÇÃO: AG 40% SN 31,3% E GU 28,7%. TEMPO DE CRISTALIZAÇÃO REGULAR OU LENTO. POTE COM 50 UNIDADES.

	026
	POTE
	10
	AMÁLGAMA EM CÁPSULA 2 PORÇÕES ALTA RESISTÊNCIA, SEM FASE GAMA 2 . COMPOSIÇÃO: AG 40% SN 31,3% E GU 28,7%. TEMPO DE CRISTALIZAÇÃO REGULAR OU LENTO. POTE COM 50 UNIDADES.

	027
	POTE
	05
	AMÁLGAMA EM CÁPSULA 3 PORÇÕES ALTA RESISTÊNCIA, SEM FASE GAMA 2 . COMPOSIÇÃO: AG 40% SN 31,3% E GU 28,7%. TEMPO DE CRISTALIZAÇÃO REGULAR OU LENTO. POTE COM 50 UNIDADES.

	028
	CAIXA
	40
	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL (CLORIDRATOS DE LIDOCAÍNA E  FENILEFRINA), POSSUI, EM SUA COMPOSIÇÃO, UM SAL ANESTÉSICO MUITO RÁPIDO E POTENTE - O CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA , ALÉM DE UM VASOCONSTRITOR EFICAZ E SEGURO O CLORIDRATO DE FENILEFRINA.  INDICADO PARA ANESTESIA LOCAL, POR INFILTRAÇÃO TERMINAL OU BLOQUEIO REGIONAL, EM DENTISTICA E CIRURGIA, PROPORCIONA EFEITO RÁPIDO E EXCELENTE SILÊNCIO OPERATÓRIO. CX C/ 50 TUBETES DE 1,8 ML

	029
	CAIXA
	40
	ANESTÉSICO LOCAL. CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 3% COM BITARTARATO DE NOREPINEFRINA 1:50.000 CURTO TEMPO DE INDUÇÃO E PROLONGADA AÇÃO ANESTÉSICA TECIDUAL POR MAIS DE 3 HORAS. É INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE CURTA E MÉDIA DURAÇÃO, NÃO APRESENTANDO EFEITOS COLATERAIS SIGNIFICATIVOS. A LIDOCAÍNA É O SAL ANESTÉSICO MAIS UTILIZADO EM ODONTOLOGIA. PRODUZIDO NA MAIS MODERNA FÁBRICA DE ANESTÉSICOS DENTAIS DA AMÉRICA LATINA: QUALIDADE TOTAL GARANTIDA PELA ANVISA –ÚNICO FABRICANTE APROVADO NOS PADRÕES GMP ATÉ JULHO/2004. ALTÍSSIMOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE DENTSPLY. CARPULE INQUEBRÁVEL: NÃO QUEBRA AO CAIR NO CHÃO, NEM SE SOFRER FLEXÃO DENTRO DA SERINGA DURANTE A APLICAÇÃO (SE O ARPÃO NÃO TOCAR EXATAMENTE NO CENTRO DO ÊMBOLO). TOTAL EFICÁCIA, DENTRO DOS PADRÕES PARA LIDOCAÍNA. CERTEZA DE MÁXIMA QUALIDADE, SEGURANÇA E EFICÁCIA DOS PRODUTOS. MAIOR SEGURANÇA E MENOR RISCO DE ACIDENTES.

	030
	CAIXA
	20
	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL A BASE DE MEPIVACAÍNA 3%, ISENTO DE METILPARABENO É EMBALADO EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES, MINIMIZANDO A CONTAMINAÇÃO EXTERNA. ACONDICIONADOS EM TUBETES DE CRISTAL, QUE PERMITEM A MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO, MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO, PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONIZADO, MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO INALTERADA DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO CRISTAL. INDICADO PARA A ANESTESIA LOCAL POR BLOQUEIO DE  NERVO OU POR INFILTRAÇÃO, EM PACIENTES NOS QUAIS O USO DE VASOCONSTRITOR  NÃO É INDICADO E TAMBÉM PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS  QUE NÃO REQUEREM ANESTESIA PULPAR DE LONGA DURAÇÃO OU COM GRANDE  PROFUNDIDADE.CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML, ACONDICIONADOS EM BLISTERS.

	031
	FRASCO
	15
	ANESTÉSICO TÓPICO COM 20% DE BENZOCAÍNA, POTE SABOR PINA-COLADA, MENTA OU TUTTI-FRUTTI.  POSSUI RÁPIDO INÍCIO DE AÇÃO; TEM SABOR AGRADÁVEL; NÃO DEIXA GOSTO AMARGO NA BOCA; NÃO PROVOCA ABSORÇÃO SISTÊMICA. POTE COM 12 G.

	032
	FRASCO
	20
	ANTISSÉPTICO BUCAL COM FLÚOR,  PROPORCIONA FRESCOR AGRADÁVEL POR MUITO MAIS TEMPO, AGINDO SEM CAUSAR AQUELA SENSAÇÃO DE QUEIMAÇÃO NA BOCA. ELIMINA ATÉ 99,9%  DAS BACTÉRIAS QUE CAUSAM PLACA, GENGIVITE E MAU HÁLITO. GARANTE ATÉ 12 HORAS DE PROTEÇÃO, TODOS OS DIAS, ALÉM DE SER MAIS SUAVE E LIMPAR  ONDE A ESCOVA E O FIO NÃO CHEGAM. SUA FORMULA NÃO CONTÉM ÁLCOOL E SEU SABOR É INTENSO. FRASCO 500 ML.

	033
	UNIDADE
	01
	APARELHO AMALGAMADOR - APARELHO BATEDOR DE LIMALHA E MERCÚRIO ENCAPSULADOS PARA O SISTEMA DE CÁPSULA  PADRÃO; MODULO DE ALIMENTAÇÃO COM MOTOR BIFÁSICO; 2 CORREIAS TRANSMITEM APROXIMADAMENTE 4.200 OSCILAÇÕES POR MINUTO AS GARRAS DE FIXAÇÃO DA CÁPSULA; PAINEL DE CONTROLE COMPOSTO POR TECLAS COM INSCRIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E UM DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTO; TEMPO DE TRITURAÇÃO PROGRAMÁVEL APROXIMADAMENTE ENTRE 0 A 35 SEGUNDOS COM DIVISÃO DE 1 EM 1 SEGUNDO;  TAMPA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO; SISTEMA DE GARRAS DE FIXAÇÃO DA CÁPSULA EM AÇO INOXIDÁVEL, TEMPERADAS E POLIDAS, CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; TENSÃO DE ENTRADA 110/220 V.  CONSTAR MODELO E MARCA.

	034
	UNIDADE
	01
	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR. APARELHO COM DIODO EMISSOR DE LUZ ÚNICO PARA FOTOATIVAÇÃO DE AGENTES CLAREADORES E FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS; CONSTITUÍDO DE MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO, PEÇA DE MÃO E PONTEIRA; DISPOSITIVO MULTI-TENSÃO ENTRE 100 A 240 VCA; SAÍDA CONTÍNUA DE 12 VCD; PEÇA DE MÃO INTERLIGADA AO MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO; PROGRAMAÇÃO DO TEMPO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO PRÉ-SELECIONADO DE 10 EM 10 SEGUNDOS, ATÉ 100 SEGUNDOS, EMITINDO UM BIP SONORO A CADA 10 SEGUNDOS; POTÊNCIA LUMINOSA PROGRAMÁVEL GRADUALMENTE EM TRÊS NÍVEIS, COM MÍNIMA DE 500 MW/CM2; CONCENTRAÇÃO DA LUZ EMITIDA NO INTERVALO DO COMPRIMENTO DE ONDA DE 450 A 480 NM; LUZ FRIA; PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO EM ACRÍLICO, COM DIÂMETRO DE 10MM E COMPRIMENTO DE 99,4 MM; CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. COLOCAR NA PROPOSTA, MODELO E APRESENTA PROSPECTO DO APARELHO.

	035
	UNIDADE
	01
	APARELHO RX  X DENT ODONTOLÓGICO. COMANDO DISPARADOR COM TIMER ELETRÔNICO DIGITAL MICRO PROCESSADO , DISPLAY EM LCD AZUL POSSIBILIDADE DE SELEÇÃO:TIPO DE PELÍCULATIPO DE PACIENTE ADULTO OU CRIANÇA. “GIRO LIVRE 360° NAS ARTICULAÇÕES E NO SENTIDO HORIZONTAL DO CABEÇOTE, EVITANDO ASSIM A POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO DE CHICOTES ELÉTRICOS QUE OCORREM EM EQUIPAMENTOS COM LIMITAÇÃO DE GIRO.” “COMANDO DISPARADOR COM TIMER ELETRÔNICO DIGITAL MICRO PROCESSADO. COM TEMPO DE DISPARO QUE VARIA DE 0,09 (PARA USO COM SENSOR DIGITAL) A 3,20 SEGUNDOS COM VISUALIZAÇÃO MILESIMAL NO DISPLAY EM LCD AZUL, POSSIBILIDADE DE SELEÇÃO DE TIPO DE PELÍCULA, TIPO DE PACIENTE ADULTO OU CRIANÇA, TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS E CONTROLE REMOTO EQUIPADO COM CABO ESPIRAL DE ATÉ 5 METROS E SINAL SONORO E LED INDICATIVO DO DISPARO DOS RAIOS X. POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DA INTENSIDADE DA REDE ELÉTRICA. COM COMPENSAÇÃO DA VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DO TEMPO DO DISPARO E PROTEÇÃO DE SUB E SOBRE TENSÃO, ALÉM DE PROTEÇÃO DE PAUSA ENTRE DISPAROS, PARA RESFRIAMENTO DO TUBO DE RX E AUMENTO DA VIDA ÚTIL DO MESMO. COMPATÍVEL COM SENSORES PARA RADIOGRAFIA DIGITAL (TEMPO MILESIMAL).”O RAIOS X XDENT X70, FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR RADIOGRAFIAS COM EXCELENTE PADRÃO, ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGEM E MENOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO DO PACIENTE AOS RAIOS X, TUDO DENTRO DA MAIOR SEGURANÇA PARA O OPERADOR E O PACIENTE.PARA ISSO, O X70 É FABRICADO SEGUINDO RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS NBR IEC 601-1, IEC 601-2-7. IEC 601-1-3, IEC 601-2-28 E IEC 601-2-32. CONSTRUÍDO EM UMA ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR, O X70 POSSUI MOVIMENTOS SUAVES COM GIRO HORIZONTAL LIVRE DE 360° NAS CONEXÕES DO BRAÇO COM A COLUNA, NA JUNÇÃO DOS BRAÇOS E NO MOVIMENTO DO CABEÇOTE, ELIMINANDO A POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO DA FIAÇÃO ELETRICA.CABEÇOTE DE RAIOS XCOM CAPACIDADE DE 70 KVP E 8 MA, INTEGRA TODOS OS RECURSOS PARA PROPORCIONAR QUALIDADE E SEGURANÇA. O TUBO DE RAIO  X , DE ALTA QUALIDADE, PERMITE RADIOGRAFIAS MAIS NÍTIDAS, COM ÓTIMO CONTRASTE E MENOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO. É REVESTIDO INTERNAMENTE COM CHUMBO, POSSUI CÂMARA DE EXPANSÃO E BOBINAS DE ALTA TENSÃO  REVESTIDA COM RESINA EPOXY ISOLANTE QUE AUMENTA A VIDA ÚTIL DO APARELHO. O CABEÇOTE É FECHADO A  VÁCUO EM ÓLEO COM TRATAMENTO ESPECIAL PARA ELEVAÇÃO DO COEFICIENTE DIELÉTRICO. POSSUI LOCALIZADOR CILÍNDRICO LONGO, FILTRO DE ALUMÍNIO E COLIMADOR DE CHUMBO PARA LIMITAÇÃO DOS RAIOS X.COMANDO DISPARADOR DESENVOLVIDO DENTRO DA MAIS MODERNA TECNOLOGIA, O TIMER ELETRÔNICO DIGITAL É MICROPROCESSADO E SEU DISPLAY É EM LCD, O QUE PERMITE MAIOR INTERAÇÃO NAS INFORMAÇÕES AO USUÁRIO, ELIMINANDO A APRESENTAÇÃO DE CÓDIGOS PARA SEU USO. O TEMPO DO DISPARO É CENTESIMAL E VARIA DE 0,32 A 3,20 SEGUNDOS DE TEMPO REAL DE EXPOSIÇÃO, COM POSSIBILIDADE DE USO DE TEMPOS PRÉ DEFINIDOS  ATRAVÉS DE SIMPLES SELEÇÃO DE UTILIZAÇÃO COM SENSOR PARA RADIOGRAFIA DIGITAL OU PELÍCULA CONVENCIONAL, TIPOS DE PELÍCULA, TIPOS DE PACIENTE E TIPOS DE DENTE A SEREM RADIOGRAFADOS. O CONTROLE REMOTO É EQUIPADO COM CABO ESPIRAL DE 5 METROS. POSSUI SINAL SONORO E LED INDICATIVO DO DISPARO DO RAIO X. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: APARELHO DE RAIOS X XDENT MODELO X70MODELOS : COLUNA MÓVEL, CAPACIDADE DE 70 KVP E 8 MA FILTRO TOTAL: 3,61MM AL/EQUIVALENTEPONTO FOCAL: 0,8 X 0,8 MMCOMANDO DISPARADOR DIGITAL MICROPROCESSADO.COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE RADIOGRAFIA DIGITAL    ESCALA DE TEMPOS CENTESIMAL DE 0,32 S À 3,20 SVOLTAGEM : 127 OU 220 V PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA: EPOXY (À PÓ) E POLIURETANO ALIFÁTICO (LÍQUIDA)  ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR – MODERNIDADE E MELHOR ASSEPSIA MOVIMENTOS SUAVES E PRECISOS COM GIRO HORIZONTAL LIVRE DE 360° RODÍZIOS COM TRAVAS (MODELO COLUNA)BLINDAGEM INTERNA DO CABEÇOTE EM CHUMBOCILINDRO LOCALIZADOR LONGO COM COLIMADOR EM CHUMBO.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
REDE ...........................127 OU 220 V 
FREQÜÊNCIA DA REDE...............50/60 HZ
CORRENTE NOMINAL.................12 A (127 V) - 6 A ( 220 V)
CORRENTE DO TUBO.................8 MA (VARIÁVEL)
VOLTAGEM DO TUBO.................70 KVP
VARIAÇÃO DE VOLTAGEM PERMITIDA...5 KV
FILTRAÇÃO TOTAL..................3,61 MM AL /EQUIVALENTE
PONTO FOCAL......................0,8 X 0,8 MM (IEC 336/1982)
TEMPO DE EXPOSIÇÃO...............0,32A 3,20 SEGUNDOS
DIMENSÃO DO BRAÇO................1,25 MM.

	036
	UNIDADE
	15
	APLICADOR DE DYCAL ANGULADO OITAVADO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. TAMANHO: 12 CM.

	037
	UNIDADE
	04
	ARCO DE YOUNG EM METAL.  EM AÇO INOXIDÁVEL. INDICADO PARA ISOLAMENTO, JUNTO AO DIQUE DE BORRACHA.

	038
	UNIDADE
	05
	ARCO YOUNG DE NYLON AUTOCLAVÁVEL ADULTO. PERMITE A FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO, PARA EXECUÇÃO DO TRATAMENTO DE CANAL E RESTAURAÇÕES.   COM O FORMATO EM U MAIS INDICADO PARA DENTÍSTICA.

	039
	UNIDADE
	05
	ARCO YOUNG DE NYLON AUTOCLAVÁVEL INFANTIL. PERMITE A FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO, PARA EXECUÇÃO DO TRATAMENTO DE CANAL E RESTAURAÇÕES  COM O FORMATO EM U MAIS INDICADO PARA DENTÍSTICA.

	040
	UNIDADE
	01
	AUTOCLAVE HORIZONTAL, PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO DE ÁGUA SOB PRESSÃO; GABINETE EM AÇO; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO ISOLADA COM MANTA DE LÃ DE VIDRO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM APROX. 229 MM DE DIÂMETRO E 524 MM DE PROFUNDIDADE, CORRESPONDENDO A 21 LITROS, SUPORTE COM DUAS BANDEJAS; PORTA DA CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL INTERNO; TRAVAMENTO DA PORTA COM ALAVANCA LOCALIZADA NO CORPO DA PORTA; ABASTECIMENTO MANUAL DA CÂMARA COM ÁGUA DESTILADA; PAINEL DE COMANDO INDICA SE A PORTA ESTÁ ABERTA OU FECHADA, SE A RESISTÊNCIA ESTÁ LIGADA OU DESLIGADA; CHAVE LIGA/DESLIGA; TERMOMANÔMETRO INDICA A PRESSÃO/TEMPERATURA DENTRO DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO COM CICLO DE 10 MINUTOS, VAPOR SATURADO DE ÁGUA A 134ºC DE TEMPERATURA E PRESSÃO DE TRABALHO 2,5 KGF/CM2; AO FINAL DO CICLO OCORRE A EXAUSTÃO AUTOMÁTICA, SECAGEM COM UM CICLO DE ATÉ 30 MINUTOS; ACOMPANHAM GALÃO DE DESCARTE COM MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA E COPO DOSADOR DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO; VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110/127V. (COLOCAR NA PROPOSTA MODELO E PROSPECTOS DO EQUIPAMENTO OFERTADO)

	041
	UNIDADE
	01
	AVENTAL DE CHUMBO PLUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE ODONTOLÓGICO TAMANHO 0,60 X 0,90 .  SÃO UTILIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA E ODONTOLOGIA COM A FINALIDADE DE PROMOVER A RADIO-PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DURANTE A EMISSÃO DO RAIO-X.  SÃO PROJETADOS PARA PROTEGER CONTRA RADIAÇÕES SECUNDÁRIAS E NÃO CONTRA O FEIXE PRIMÁRIO DA RADIAÇÃO.  FABRICADOS EM BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO BAGUN LAVÁVEL, PARA FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA. ACABAMENTO EM VIÉS E FECHAMENTO COM CINTO OU VELKRON PARA FÁCIL REGULAGEM.  REGISTRO ANVISA

	042
	UNIDADE
	01
	AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTETOR DE TIREÓIDE,  INFANTIL . TAMANHO 60 X 50 CM, 0,25 MM  DE CHUMBO (PB). ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINO ESPECIAL ). REGISTRO ANVISA 

	043
	ROLO
	35
	BANDA MATRIZ 0,05 X 5 MM 50 CM. CONFECCIONADA DE AÇO INOXIDÁVEL. INDICADA PARA RECONSTRUÇÃO DENTAL, POSSUI UMA SUPERFÍCIE UNIFORME. SUAS BORDAS NÃO MACHUCAM O PACIENTE, É DE FÁCIL APLICAÇÃO E REMOÇÃO SEM DANIFICAR A RESTAURAÇÃO. INDICADO PARA RECONSTRUÇÃO DE DENTES POSTERIORES. PROMOVE O CONTORNO PROXIMAL, SENDO RÍGIDA O SUFICIENTE PARA NÃO SE DESCOLAR DURANTE A CONDENSAÇÃO DO AMÁLGAMA.

	044
	ROLO
	20
	BANDA MATRIZ 0,05 X 7 MM 50 CM. CONFECCIONADA DE AÇO INOXIDÁVEL. INDICADA PARA RECONSTRUÇÃO DENTAL, POSSUI UMA SUPERFÍCIE UNIFORME. SUAS BORDAS NÃO MACHUCAM O PACIENTE, É DE FÁCIL APLICAÇÃO E REMOÇÃO SEM DANIFICAR A RESTAURAÇÃO. INDICADO PARA RECONSTRUÇÃO DE DENTES POSTERIORES. PROMOVE O CONTORNO PROXIMAL, SENDO RÍGIDA O SUFICIENTE PARA NÃO SE DESCOLAR DURANTE A CONDENSAÇÃO DO AMÁLGAMA.

	045
	UNIDADE
	10
	BANDEJA DE AÇO INOX 22 X17 X 1,5 CM. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. PARA ACONDICIONAR 12 INSTRUMENTAIS.

	046
	CAIXA
	10
	BICARBONATO DE SÓDIO, PÓ BRANCO CRISTALINO  EXTRA-FINO PARA USO ODONTOLÓGICO. É UM PRODUTO OFICINAL E TOTALMENTE DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM QUALQUER APARELHO DE JATEAMENTO PARA PROFILAXIA.  SUA GRANULOMETRIA E ALTO GRAU DE PUREZA PERMITEM UMA EXCELENTE QUALIDADE PARA O USO EVITANDO – SE A LESÃO DO ESMALTE E GENGIVA. CAIXA C/ 15 SACHET 40G.

	047
	UNIDADE
	10
	BROCA LENTULHO – AR 25 MM – Nº 30 TAPER AZUL. PARA PREENCHER OS CANAIS RADICULARES COM PASTAS, CIMENTOS OU CIMENTOS OBTURADORES. HASTE METÁLICA, - A ESPIRAL CÔNICA APROVEITA DE MANEIRA IDEAL O VOLUME DO CANAL PREPARADO. - A ESTRUTURA CÔNICA DA ESPIRAL IMPEDE A FORMAÇÃO DE BOLHAS. - A ESPIRAL DE SEGURANÇA NO INÍCIO DA HASTE REDUZ O RISCO DE FRATURA. 

	048
	UNIDADE
	10
	BROCA LARGO PEESO 32 MM Nº 1 – CA. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, DE BAIXA ROTAÇÃO. COM PONTA INATIVA. INDICADAS COMO AUXILIARES DO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES E TAMBÉM NA CONFECÇÃO DE ESPAÇOS PARA RETENTORES INTRA - RADICULARES.

	049
	UNIDADE
	10
	BROCA LARGO PEESO 32 MM Nº 2 – CA. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, DE BAIXA ROTAÇÃO. COM PONTA INATIVA. INDICADAS COMO AUXILIARES DO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES E TAMBÉM NA CONFECÇÃO DE ESPAÇOS PARA RETENTORES INTRA - RADICULARES.

	050
	UNIDADE
	10
	BROCA LARGO PEESO 32 MM Nº 3 – CA. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, DE BAIXA ROTAÇÃO. COM PONTA INATIVA. INDICADAS COMO AUXILIARES DO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES E TAMBÉM NA CONFECÇÃO DE ESPAÇOS PARA RETENTORES INTRA - RADICULARES.

	051
	UNIDADE
	10
	BROCA LARGO PEESO 32 MM Nº 4 – CA. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, DE BAIXA ROTAÇÃO. COM PONTA INATIVA. INDICADAS COMO AUXILIARES DO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES E TAMBÉM NA CONFECÇÃO DE ESPAÇOS PARA RETENTORES INTRA - RADICULARES.

	052
	UNIDADE
	10
	BROCA LARGO PEESO 32 MM Nº 5 – CA. PRODUZIDA EM AÇO CARBONO, DE BAIXA ROTAÇÃO. COM PONTA INATIVA. INDICADAS COMO AUXILIARES DO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES E TAMBÉM NA CONFECÇÃO DE ESPAÇOS PARA RETENTORES INTRA - RADICULARES.

	053
	UNIDADE
	10
	BROCA GATES GLIDDEN AR MAILLEFER Nº 2. ESTAS BROCAS SÃO INDICADAS COMO AUXILIARES DO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, DEVENDO SER EMPREGADAS APENAS NOS TERÇOS CERVICAL E MÉDIO.

	054
	UNIDADE
	10
	BROCA GATES GLIDDEN AR MAILLEFER Nº 3. ESTAS BROCAS SÃO INDICADAS COMO AUXILIARES DO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, DEVENDO SER EMPREGADAS APENAS NOS TERÇOS CERVICAL E MÉDIO.

	055
	UNIDADE
	10
	BROCA GATES GLIDDEN AR MAILLEFER Nº 4. ESTAS BROCAS SÃO INDICADAS COMO AUXILIARES DO PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO DOS CANAIS RADICULARES, DEVENDO SER EMPREGADAS APENAS NOS TERÇOS CERVICAL E MÉDIO.

	056
	UNIDADE
	15
	BROCA ENDO Z 152, 23 MM PARA ALTA ROTAÇÃO, TENDO SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. PONTA SEGURA, SEM RISCO DE ACIDENTES; LÂMINAS DE CORTE ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA DIMINUIR O TEMPO OPERATÓRIO. CARBIDE CÔNICA DE PONTA SEGURA. INDICADA PARA A ABERTURA DA CÂMARA PULPAR, FACILITANDO O ACESSO AOS CANAIS RADICULARES

	057
	UNIDADE
	15
	BROCA ZEKRYA 28 MM – FG. ALTA ROTAÇÃO, NA COR PRATA, FORMATO TRONCO-CÔNICO, ALTAMENTE CORTANTE, SUA PONTA ATIVA PRODUZ SUPERFÍCIE DE CORTE MAIS LISA E REGULAR. PRODUZIDA EM AÇO CARBIDE. COM PONTA ATIVA (0,8MM DE DIÂMETRO). INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS (SISO INCLUSO, REMOÇÃO DE OSSO, ETC).

	058
	UNIDADE
	15
	BROCA MAXICUT NV82. PRODUZIDA EM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO. IDEAL PARA DESGASTE DE TODO TIPO DE MATERIAL COMO GESSO, METAIS E CERÂMICA. CORTE FINO. PESO 0.1 KG; DIMENSÕES 2 X 4 X 2 CM; GARANTIA 10 ANOS.

	059
	UNIDADE
	10
	BROCA 1011 HL DIAMANTADA

	060
	UNIDADE
	10
	BROCA 1011 HC DIAMANTADA

	061
	UNIDADE
	10
	BROCA 1012 HL DIAMANTADA

	062
	UNIDADE
	10
	BROCA 1012 HC DIAMANTADA

	063
	UNIDADE
	10
	BROCA 1013 HL DIAMANTADA

	064
	UNIDADE
	10
	BROCA 1013 HC DIAMANTADA

	065
	UNIDADE
	10
	BROCA 1013 F

	066
	UNIDADE
	10
	BROCA 1014 HL DIAMANTADA

	067
	UNIDADE
	10
	BROCA 1014 HC DIAMANTADA

	068
	UNIDADE
	10
	BROCA 1014 F DIAMANTADA

	069
	UNIDADE
	10
	BROCA 1014 FF DIAMANTADA

	070
	UNIDADE
	10
	BROCA 1015 HL DIAMANTADA

	071
	UNIDADE
	10
	BROCA 1015 HC DIAMANTADA

	072
	UNIDADE
	10
	BROCA 1015 F DIAMANTADA

	073
	UNIDADE
	10
	BROCA 1015 FF  DIAMANTADA

	074
	UNIDADE
	20
	BROCA 1016 HL DIAMANTADA

	075
	UNIDADE
	10
	BROCA 1016 F DIAMANTADA

	076
	UNIDADE
	10
	BROCA 1016 FF  DIAMANTADA

	077
	UNIDADE
	20
	BROCA 1016 HC DIAMANTADA

	078
	UNIDADE
	10
	BROCA 1033 DIAMANTADA

	079
	UNIDADE
	10
	BROCA 1034 DIAMANTADA

	080
	UNIDADE
	10
	BROCA 1035  DIAMANTADA

	081
	UNIDADE
	10
	BROCA 1036 DIAMANTADA

	082
	UNIDADE
	10
	BROCA 1066 DIAMANTADA

	083
	UNIDADE
	10
	BROCA 1092 DIAMANTADA

	084
	UNIDADE
	10
	BROCA 1111 DIAMANTADA

	085
	UNIDADE
	10
	BROCA 1190 F DIAMANTADA

	086
	UNIDADE
	10
	BROCA 1557 HL DIAMANTADA

	087
	UNIDADE
	10
	BROCA 1557 HC DIAMANTADA

	088
	UNIDADE
	10
	BROCA 1558 HL DIAMANTADA

	089
	UNIDADE
	10
	BROCA  2121 DIAMANTADA

	090
	UNIDADE
	10
	BROCA 2135 DIAMANTADA

	091
	UNIDADE
	10
	BROCA 2135 F DIAMANTADA

	092
	UNIDADE
	10
	BROCA 2135 FF DIAMANTADA

	093
	UNIDADE
	10
	BROCA 2191 DIAMANTADA

	094
	UNIDADE
	10
	BROCA 2200 DIAMANTADA

	095
	UNIDADE
	10
	BROCA 2200 FF DIAMANTADA

	096
	UNIDADE
	10
	BROCA 3018 HL DIAMANTADA

	097
	UNIDADE
	10
	BROCA 3018 HC DIAMANTADA

	098
	UNIDADE
	10
	BROCA 3099 DIAMANTADA

	099
	UNIDADE
	10
	BROCA 3100 DIAMANTADA

	100
	UNIDADE
	10
	BROCA 3117 HL DIAMANTADA

	101
	UNIDADE
	10
	BROCA 3117 HC DIAMANTADA

	102
	UNIDADE
	10
	BROCA 3118 DIAMANTADA

	103
	UNIDADE
	10
	BROCA 3118 HL DIAMANTADA

	104
	UNIDADE
	10
	BROCA 3118 HC DIAMANTADA

	105
	UNIDADE
	10
	BROCA 3118 F DIAMANTADA

	106
	UNIDADE
	10
	BROCA 3131 DIAMANTADA

	107
	UNIDADE
	10
	BROCA 3139 DIAMANTADA

	108
	UNIDADE
	10
	BROCA 3168 DIAMANTADA

	109
	UNIDADE
	10
	BROCA 3168 F DIAMANTADA

	110
	UNIDADE
	10
	BROCA 3168 FF DIAMANTADA

	111
	UNIDADE
	10
	BROCA 3195 DIAMANTADA

	112
	UNIDADE
	10
	BROCA 3195 F DIAMANTADA

	113
	UNIDADE
	10
	BROCA 3195 FF DIAMANTADA

	114
	UNIDADE
	10
	BROCA 4103 DIAMANTADA

	115
	UNIDADE
	10
	BROCA 4123 DIAMANTADA

	116
	UNIDADE
	10
	BROCA 4124 DIAMANTADA

	117
	UNIDADE
	10
	BROCA 4130 DIAMANTADA

	118
	UNIDADE
	10
	BROCA 4141 DIAMANTADA

	119
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA FG N° 2. POSSUI 6 LÂMINAS EM ESPIRAL DESENHADAS PARA UMA REMOÇÃO MAIS EFICIENTE DE RESÍDUOS. ESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA TRABALHO NA ESTRUTURA ÓSSEA DEVIDO AO ÂNGULO DE CORTE DE SUAS LÂMINAS. CARBIDE ESFÉRICA, 2, 25MM, ALTA ROTAÇÃO, (FG). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ORAIS.

	120
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA FG N° 3. POSSUI 6 LÂMINAS EM ESPIRAL DESENHADAS PARA UMA REMOÇÃO MAIS EFICIENTE DE RESÍDUOS. ESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA TRABALHO NA ESTRUTURA ÓSSEA DEVIDO AO ÂNGULO DE CORTE DE SUAS LÂMINAS. CARBIDE ESFÉRICA, 3, 25MM, ALTA ROTAÇÃO, (FG). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ORAIS.

	121
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA FG N° 6. POSSUI 6 LÂMINAS EM ESPIRAL DESENHADAS PARA UMA REMOÇÃO MAIS EFICIENTE DE RESÍDUOS. ESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA TRABALHO NA ESTRUTURA ÓSSEA DEVIDO AO ÂNGULO DE CORTE DE SUAS LÂMINAS. CARBIDE ESFÉRICA, 6, 25MM, ALTA ROTAÇÃO, (FG). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ORAIS.

	122
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA FG N° 8. POSSUI 6 LÂMINAS EM ESPIRAL DESENHADAS PARA UMA REMOÇÃO MAIS EFICIENTE DE RESÍDUOS. ESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA TRABALHO NA ESTRUTURA ÓSSEA DEVIDO AO ÂNGULO DE CORTE DE SUAS LÂMINAS. CARBIDE ESFÉRICA, 8, 25MM, ALTA ROTAÇÃO, (FG). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ORAIS.

	123
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CILÍNDRICA CORTE CRUZADO FG N° 557. POSSUI 06 LÂMINAS EM ESPIRAL DESENHADAS PARA UMA REMOÇÃO MAIS EFICIENTE DE RESÍDUOS. ESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA TRABALHO NA ESTRUTURA ÓSSEA DEVIDO AO ÂNGULO DE CORTE DE SUAS LÂMINAS. CARBIDE CILÍNDRICA DE CORTE CRUZADO, 557, 25MM, ALTA ROTAÇÃO (FG). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ORAIS.

	124
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CILÍNDRICA CORTE CRUZADO FG N° 558. POSSUI 06 LÂMINAS EM ESPIRAL DESENHADAS PARA UMA REMOÇÃO MAIS EFICIENTE DE RESÍDUOS. ESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA TRABALHO NA ESTRUTURA ÓSSEA DEVIDO AO ÂNGULO DE CORTE DE SUAS LÂMINAS. CARBIDE CILÍNDRICA DE CORTE CRUZADO, 558, 25MM, ALTA ROTAÇÃO (FG). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ORAIS.

	125
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE N°4 ESFÉRICA (BAIXA ROTAÇÃO). REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; MAIOR DURABILIDADE DA BROCA. BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO) PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS, 1,4 MM DE COMPRIMENTO. INDICADAS PARA USO EM ESTRUTURA DENTINÁRIA, PRINCIPALMENTE NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO.

	126
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE N° 4 ESFÉRICA (ALTA ROTAÇÃO). PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE. ALTA DURABILIDADE. EXCELENTE DESEMPENHO. ALTA PRECISÃO DO CORTE. PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO INTERNACIONAL. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. APROVADAS PELO CE, FDA. ALTA ROTAÇÃO. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO,CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.

	127
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE N°5 ESFÉRICA (BAIXA ROTAÇÃO). REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; MAIOR DURABILIDADE DA BROCA. BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO) PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS, 22,5 MM DE COMPRIMENTO. INDICADAS PARA USO EM ESTRUTURA DENTINÁRIA, PRINCIPALMENTE NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO.

	128
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE N° 5 ESFÉRICA (ALTA ROTAÇÃO). PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE. ALTA DURABILIDADE. EXCELENTE DESEMPENHO. ALTA PRECISÃO DO CORTE. PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO INTERNACIONAL. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. APROVADAS PELO CE, FDA. ALTA ROTAÇÃO. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO,CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.

	129
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE N°6 ESFÉRICA (BAIXA ROTAÇÃO). REMOVE O TECIDO COM EFICIÊNCIA, DE FORMA RÁPIDA; MAIOR DURABILIDADE DA BROCA. BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO) PRODUZIDA EM AÇO CARBONO COM LÂMINAS LISAS, 28 MM DE COMPRIMENTO. INDICADAS PARA USO EM ESTRUTURA DENTINÁRIA, PRINCIPALMENTE NA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO.

	130
	UNIDADE
	10
	BROCA CARBIDE N° 6 ESFÉRICA (ALTA ROTAÇÃO). PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE. ALTA DURABILIDADE. EXCELENTE DESEMPENHO. ALTA PRECISÃO DO CORTE. PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO INTERNACIONAL. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. APROVADAS PELO CE, FDA. ALTA ROTAÇÃO. INDICADA P/ O PREPARO CAVITÁRIO,CORTE EM PROFUNDIDADE, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E PEDIATRIA.

	131
	UNIDADE
	06
	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA INTERPROXIMAL (30 LÂMINAS) FG N° 9103. ÂNGULOS DE HÉLICE EXCLUSIVOS QUE PERMITEM UM ACABAMENTO SUPERFICIAL MAIS LISO. ESPECIALMENTE DESENHADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DENTÁRIOS. CARBIDE INTERPROXIMAL, MULTILAMINADA, 30 LÂMINAS, 9103, 19 MM, ALTA ROTAÇÃO (FG). INDICADO PARA O ACABAMENTO FINO/POLIMENTO.

	132
	UNIDADE
	06
	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA CÔNICA PONTIAGUDA (30 LÂMINAS) FG N° 9214. ÂNGULOS DE HÉLICE EXCLUSIVOS QUE PERMITEM UM ACABAMENTO SUPERFICIAL MAIS LISO. ESPECIALMENTE DESENHADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DENTÁRIOS. CARBIDE CÔNICA PONTIAGUDA, MULTILAMINADA,19 MM, ALTA ROTAÇÃO. INDICADO PARA O ACABAMENTO FINO/POLIMENTO.

	133
	UNIDADE
	06
	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA AGULHA (30 LÂMINAS) FG N° 9903. ÂNGULOS DE HÉLICE EXCLUSIVOS QUE PERMITEM UM ACABAMENTO SUPERFICIAL MAIS LISO. ESPECIALMENTE DESENHADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DENTÁRIOS. CARBIDE AGULHA, MULTILAMINADA,  19 MM, ALTA ROTAÇÃO.  APLICAÇÃO INDICADO PARA O ACABAMENTO FINO/POLIMENTO.

	134
	UNIDADE
	06
	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA  (30LÂMINAS)  Nº9904FF BALA – FG. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE; ALTA DURABILIDADE; EXCELENTE DESEMPENHO; ALTA PRECISÃO DO CORTE, AS BROCAS CARBIDE SÃO PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO INTERNACIONAL. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. APROVADAS PELO CE, FDA. ALTA ROTAÇÃO. A BROCA MULTILAMINADA DE 30 LÂMINAS É INDICADA PARA O ACABAMENTO INICIAL EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA E AMÁLGAMA, ESMALTE E PREPAROS EM GERAL.

	135
	UNIDADE
	06
	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA  (30LÂMINAS) FG Nº9103FF CÔNICA CÔNCAVA . PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE;
ALTA DURABILIDADE; EXCELENTE DESEMPENHO; ALTA PRECISÃO DO CORTE. AS BROCAS CARBIDE MICRODONT SÃO PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO INTERNACIONAL. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. APROVADAS PELO CE, FDA. ALTA ROTAÇÃO. A BROCA MULTILAMINADA DE 30 LÂMINAS É INDICADA PARA O ACABAMENTO INICIAL EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA E AMÁLGAMA, ESMALTE E PREPAROS EM GERAL.

	136
	UNIDADE
	06
	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA KOMET - MODELO H375R. INDICADA PARA ACABAMENTO EM PREPARO E EM RESINA COMPOSTA/FOTOPOLIMERIZÁVEL. MULTILAMINADA - 12 LÂMINAS.  TRONCO-CÔNICA ARREDONDADA. COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA: 8 MM. ÂNGULAÇÃO: 2°. PONTA ATIVA EM CARBIDE DE TUNGSTÊNIO. HASTE: AÇO INOX.

	137
	UNIDADE
	06
	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA OVAL (12 LÂMINAS) FG N° 7404. ÂNGULOS DE HÉLICE EXCLUSIVOS QUE PERMITEM UM ACABAMENTO SUPERFICIAL MAIS LISO. ESPECIALMENTE DESENHADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DENTÁRIOS. CARBIDE OVAL, MULTILAMINADA,  19 MM, ALTA ROTAÇÃO. INDICADO PARA ACABAMENTO DE COMPÓSITOS, AMÁLGAMA E ESMALTE.

	138
	UNIDADE
	06
	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA (12 LÂMINAS)  Nº 284 CILÍNDRICA. PERFEITA TOLERÂNCIA DA HASTE ALTA DURABILIDADE EXCELENTE DESEMPENHO ALTA PRECISÃO DO CORTE. AS BROCAS CARBIDE MICRODONT SÃO PRODUZIDAS COM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO SOBRE HASTES DO MELHOR AÇO INOXIDÁVEL DISPONÍVEL NO MERCADO INTERNACIONAL. MAIS RESISTENTES, PERMITEM ACABAMENTOS DE ALTA PRECISÃO E SENDO CONCÊNTRICAS GERAM MENOS CALOR DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. APROVADAS PELO CE, FDA. ALTA ROTAÇÃO.  É INDICADA PARA O ACABAMENTO INICIAL EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA E AMÁLGAMA, ESMALTE E PREPAROS EM GERAL.

	139
	UNIDADE
	03
	BROQUEIRO COM 82 FUROS EM PLÁSTICO QUÍMICO. 15 X 7,5 X 7 CM

	140
	UNIDADE
	05
	BRUNIDOR DUPLO Nº 1 ADULTO INOX, É OITAVADO E POSSUI UM FORMATO ESPECÍFICO PARA AUXILIAR O SEU USO, OFERECENDO FIRMEZA E PRECISÃO. O EQUIPAMENTO É DESENVOLVIDO A FIM DE PROMOVER O ALISAMENTO E A REMOÇÃO DO EXCESSO NAS RESTAURAÇÕES.  POSSUI 16 CM DE COMPRIMENTO, TORNANDO-O UM PRODUTO COMPACTO E PRÁTICO.VALIDADE INDETERMINADA; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO ANVISA.

	141
	UNIDADE
	05
	BRUNIDOR DUPLO Nº 1 INFANTIL INOX, É OITAVADO E POSSUI UM FORMATO ESPECÍFICO PARA AUXILIAR O SEU USO, OFERECENDO FIRMEZA E PRECISÃO. O EQUIPAMENTO É DESENVOLVIDO A FIM DE PROMOVER O ALISAMENTO E A REMOÇÃO DO EXCESSO NAS RESTAURAÇÕES.  POSSUI 16 CM DE COMPRIMENTO, TORNANDO-O UM PRODUTO COMPACTO E PRÁTICO.VALIDADE INDETERMINADA; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO ANVISA.

	142
	UNIDADE
	05
	BRUNIDOR DUPLO Nº 2 ADULTO  INOX, OITAVADO 16 CM DE COMPRIMENTO E POSSUI UM FORMATO ESPECÍFICO PARA AUXILIAR O SEU USO, OFERECENDO FIRMEZA E PRECISÃO. O EQUIPAMENTO É DESENVOLVIDO A FIM DE PROMOVER O ALISAMENTO E A REMOÇÃO DO EXCESSO NAS RESTAURAÇÕES. VALIDADE INDETERMINADA;  PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO ANVISA.

	143
	UNIDADE
	05
	BRUNIDOR DUPLO Nº 3 ADULTO  INOX, OITAVADO 16 CM DE COMPRIMENTO E POSSUI UM FORMATO ESPECÍFICO PARA AUXILIAR O SEU USO, OFERECENDO FIRMEZA E PRECISÃO. O EQUIPAMENTO É DESENVOLVIDO A FIM DE PROMOVER O ALISAMENTO E A REMOÇÃO DO EXCESSO NAS RESTAURAÇÕES. VALIDADE INDETERMINADA;  PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO ANVISA.

	144
	UNIDADE
	05
	BRUNIDOR Nº 29  PRODUZIDO EM AÇO INOX 420, AUTOCLAVÁVEL. PARA UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA.

	145
	UNIDADE
	05
	BRUNIDOR Nº 33  PRODUZIDO EM AÇO INOX 420, AUTOCLAVÁVEL. PARA UTILIZAÇÃO EM RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA.

	146
	UNIDADE
	03
	CABO PARA BISTURI Nº 3  (LAM. 10 A 17)  FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, TEM UM TAMANHO DE 13CM, SUA EMBALAGEM PLÁSTICA CONTÉM SEUS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, O PRODUTO POSSUI UMA GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABTN, CE, BPF E ISO 13485.

	147
	UNIDADE
	03
	CALCADOR HOLLEMBACK Nº 01. 16 CM - PRODUZIDO EM AÇO INOX AISI 304 E AISI 420. É IDEAL PARA ESCULPIR E CONDENSAR RESTAURAÇÕES.

	148
	UNIDADE
	03
	CALCADOR HOLLEMBACK Nº 02. 16 CM - PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 304 E AISI 420. É IDEAL PARA ESCULPIR E CONDENSAR RESTAURAÇÕES.

	149
	UNIDADE
	03
	CALCADOR HOLLEMBACK Nº 06. 16 CM - PRODUZIDA EM AÇO INOX AISI 304 E AISI 420. É IDEAL PARA ESCULPIR E CONDENSAR RESTAURAÇÕES.

	150
	UNIDADE
	03
	CALCADOR WARD Nº 02,  16 CM, É UM EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM DENTÍSTICA, EM RESTAURAÇÃO DE COMPÓSITOS, ALÉM DE SER OITAVADO, O QUE IMPEDE QUE O EQUIPAMENTO ROLE DA BANCADA. O QUE LHE OFERECE MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. POSSUI A PONTA DUPLA, ARREDONDADA COM O ÂNGULO ACENTUADO, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE. CONDENSA O MATERIAL NA OCLUSAL PERMITINDO UM ÓTIMO E FÁCIL ACESSO À CLASSE V NA CONDENSAÇÃO DE COMPÓSITOS; EQUIPAMENTO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI-420.

	151
	UNIDADE
	03
	CALÇADOR WARD Nº 03, 16 CM,  É UM EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM DENTÍSTICA, EM RESTAURAÇÃO DE COMPÓSITOS, ALÉM DE SER OITAVADO, O QUE IMPEDE QUE O EQUIPAMENTO ROLE DA BANCADA. O QUE LHE OFERECE MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. POSSUI A PONTA DUPLA, ARREDONDADA COM O ÂNGULO ACENTUADO, OFERECENDO MAIOR PRATICIDADE. CONDENSA O MATERIAL NA OCLUSAL PERMITINDO UM ÓTIMO E FÁCIL ACESSO À CLASSE V NA CONDENSAÇÃO DE COMPÓSITOS; EQUIPAMENTO PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI-420. 

	152
	UNIDADE
	01
	CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA. ÂNGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, TORNANDO FÁCIL O ACESSO ÀS CUBAS, EVITANDO O MAU POSICIONAMENTO DO OPERADOR;  DESIGN MODERNO COM CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP).O POLIPROPILENO POSSUI CARACTERÍSTICAS ATÓXICAS, BOA RIGIDEZ, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, SUBSTÂNCIAS ALCALINAS E DETERGENTES; FÁCIL REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA; NÃO EXISTEM BORDAS RETENTIVAS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO; FÁCIL REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA; BASE REMOVÍVEL, FACILITANDO COLETA DE RESÍDUOS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO; POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTÉM LÍQUIDO EVITANDO QUE OS MESMOS FIQUEM SOLTOS, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA PARA O OPERADOR; VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COM ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ; BATENTES DE SILICONE NO FUNDO DA BASE, PROPORCIONANDO TOTAL ADERÊNCIA NO LOCAL DE TRABALHO, FACILITANDO O MANUSEIO; PERMITE A VISUALIZAÇÃO NO INTERIOR CONTROLANDO OS MOVIMENTOS DAS MÃOS E POSSIBILITA ACOMPANHAMENTO VISUAL DA REVELAÇÃO; SEM RISCO ALGUM AO USUÁRIO; NÃO UTILIZA ENERGIA ELÉTRICA; PRÁTICA, MODERNA E DE FÁCIL MANUSEIO.

	153
	UNIDADE
	04
	CANETA ALTA ROTAÇÃO: COM CONEXÃO TIPO BORDEN; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, CORPO ENVERNIZADO COM PROTEÇÃO CONTRA INFECÇÃO CRUZADA, ATRAVÉS DO USO DE PRATA COLOIDAL; TURBINA BALANCEADA, ROTAÇÃO APROXIMADAMENTE DE 400.000 RPM ± 15%; MONTADA SOBRE ANÉIS DE BORRACHA SINTÉTICA; SPRAY TRIPLO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA; SISTEMA PARA A OPERAÇÃO DE RETIRADA OU COLOCAÇÃO DE BROCAS, SEM USO DE SACA-BROCAS; CONSUMO DE AR APROX. DE 42,0 L/MIN ± 2 E PRESSÃO DE TRABALHO APROX. DE 30 PSI ± 2; ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY; ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135º C E 2,2 BAR.(COLOCAR O MODELO NA PROPOSTA, APRESENTAR PROSPECTO)

	154
	UNIDADE
	04
	CANETA CAVITADOR PNEUMÁTICO. PEÇA DE MÃO CONFECCIONADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE. POSSUI CORPO CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO CROMADO O QUE GARANTE LEVEZA AO PRODUTO. SEU CORPO POSSUI POUCAS LINHAS E EXCELENTE DESIGN PROPORCIONANDO ERGONOMIA, E FACILIDADE NA ASSEPSIA. INSTRUMENTO AUTOCLAVÁVEL A 135 ºC.O CAVITADOR SÔNICO CAVFLEX 6000 É UM INSTRUMENTO DE MÃO UTILIZADO NO DESBASTE E REMOÇÃO DE TÁRTARO, NA PROFILAXIA DENTAL, NA REMOÇÃO DE PLACAS E CÁLCULOS SUPRA E SUBGENGIVAIS, NA REMOÇÃO E DIMINUIÇÃO DO BIOFILME MINERALIZADO E NÃO MINERALIZADO, ENTRE OUTROS. FOI PROJETADO PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS EM ODONTOLOGIA. É DE CONFORTÁVEL MANUSEIO, POIS ALÉM DE ERGOMÉTRICO, TAMBÉM POSSUI PESO REDUZIDO, ALTA POTÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, E APRESENTA AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MOVIMENTO ELÍPTICO DA PONTA, MUITO EFICIENTE NA REMOÇÃO DE TÁRTAROS. O DESENHO ESTILIZADO, SEU CABO ANATÔMICO E SEU BAIXO PESO REDUZEM O CANSAÇO EM TRATAMENTOS LONGOS. O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO PROPORCIONA À SUPERFÍCIE A SER TRATADA UMA TEMPERATURA AMENA E CONSTANTE, SEM CAUSAR DANOS AO INSERTO OU ÁREA TRATADA. FÁCIL INSTALAÇÃO. ACOMPANHA TRÊS INSERTOS (TIPS) DE ALTA QUALIDADE (PÉRIO SP, PÉRIO SB E PÉRIO SE).CARACTERÍSTICAS:O CAVITADOR SÔNICO CAVFLEX 6000 É UM DISPOSITIVO QUE POSSUI PONTA QUE OSCILA (FREQÜÊNCIA DE 3000-8000 HZ) DEVIDO À PASSAGEM DE AR COMPRIMIDO (PRESSÃO DE AR: 2,46KG/CM2 = 35 LBS PSI) EM SEU SISTEMA TRANSDUTOR. SEU ENCAIXE AO EQUIPO SE DÁ ATRAVÉS DOS MODELOS DE CONEXÃO BORDEN OU MIDWEST CUJAS DIMENSÕES ESTÃO DE ACORDO COM A NORMA ISO 9168. O CORPO DO CAVFLEX 6000 POSSUI DIÂMETRO DE 16.5MM E SEU COMPRIMENTO TOTAL (SEM PONTA) É DE APROXIMADAMENTE 116 MM “BORDEN’’ E 122 MM "MIDWEST’’.

	155
	KIT
	10
	CIMENTO CIRÚRGICO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, CUJAS PROPRIEDADES FÍSICAS O TORNAM IDEAL PARA USO COMO PROTETOR SOBRE A ÁREA OPERADA APÓS CIRURGIA. INDICADO PARA USO EM CIRÚRGIAS PERIODONTAIS, ÓSSEAS OU MUCOGENGIVAIS OU EM VESTIBULOPLASTIA. PRODUTO NÃO CANCERÍGENO E DE FÁCIL MANIPULAÇÃO. MELHOR ADERÊNCIA E MAIOR PLASTICIDADE. CIMENTO CIRÚRGICO CONVENCIONAL..  SEM ASBESTO (AMIANTO). NÃO CANCERÍGENO. MELHOR ADERÊNCIA. MAIOR PLASTICIDADE.  ÓTIMA TOLERABILIDADE.  FÁCIL MANIPULAÇÃO.  KIT COM 1 PÓ 12G + 1 LIQUÍDO 10ML. REGISTRO ANVISA.

	156
	KIT
	10
	CIMENTO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO. BASE DE PROTEÇÃO TÉRMICA PREFERIDA PARA RESTAURAÇÕES METÁLICAS. O CIMENTO DE ZINCO POSSUI PARTICULAS UNIFORMES, ULTRAFINAS, QUE ASSEGURAM UMA REDUZIDA ESPESSURA DE PELÍCULA COM NOTÁVEL PROTEÇÃO E FÁCIL MANIPULAÇÃO. É UM CIMENTO MAIS USADO PARA FIXAÇÃO DE INCRUSTAÇÕES, COROAS E PONTES. FORRAÇÃO DE CAVIDADES E RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS PROVISÓRIAS. FRASCO DE PÓ 28G E FRASCO DE LÍQUIDO 10 ML. COR: AMARELO CLARO. REGISTRO ANVISA.

	157
	KIT
	05
	CIMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL, BREU, ÓXIDO DE ZINCO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO E AROMA DE MENTA. TUBO COM PASTA BASE 90G E TUBO COM PASTA ACELERADORA 90G.

	158
	KIT
	05
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO. PÓ  E  LÍQUIDO. FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO E ALUMÍNIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO. IONÔMERO DE VIDRO COM EXCEPCIONAL ADESÃO, COM BAIXA SOLUBILIDADE E BIOCOMPATIBILIDADE COMPROVADA. VIDRION C É INDICADO PARA CIMENTAÇÃO DE COROAS, PONTES, RESTAURAÇÕES FUNDIDAS INTRACORONÁRIAS (INLAY) E RESTAURAÇÕES FUNDIDAS EXTRACORONÁRIAS (ONLAY). REG. ANVISA. KIT COM 15 G DE PÓ E 10 ML DE LÍQUIDO

	159
	KIT
	10
	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HYDRO C. INDICADO PARA O CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE. EMBALAGEM COM 13G DE BASE 11G DE CATALISADOR + 1 BLOCO DE MISTURA.

	160
	KIT
	05
	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAÇÃO. PÓ E LIQUÍDO. LÍQUIDO: ÁCIDO TARTÁRICO, ÁGUA DESTILADA. PÓ: FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO ALUMÍNIO, SULFATO DE BÁRIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO, PIGMENTO ÓXIDO FERROSO. É UM IONÔMERO DE VIDRO COM EVIDENTE ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA. BIO COMPATÍVEL, ELE PODE SER APLICADO NA DENTINA SEM NENHUMA PROTEÇÃO E AINDA SER TRATADO COM A TÉCNICA DO ATAQUE ÁCIDO DO MESMO MODO QUE SE TRATA O ESMALTE DENTÁRIO. FUNCIONA COMO ÓTIMO MATERIAL DE BASE PARA COMPÓSITOS E AMÁLGAMAS. COMO REGRA, NÃO É NECESSÁRIO FAZER RETENÇÃO ESPECIAL DEVIDO À ADESÃO QUÍMICA DO VIDRION F AO ESMALTE E A DENTINA LIMPA. TOMA PRESA RAPIDAMENTE E É RADIOPACO. KIT C/ 10G DE PÓ + 13 ML DE LÍQUIDO + 1 MEDIDOR DE PÓ + 1 CONJUNTO DOSADOR DE LÍQUIDO.

	161
	KIT
	10
	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO. PÓ E LÍQUIDO. COR UNIVERSAL A3.  LÍQUIDO: ÁCIDO TARTÁRICO, ÁGUA DESTILADA. PÓ: FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO ALUMÍNIO, SULFATO DE BÁRIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO E PIGMENTOS. OS PIGMENTOS VARIAM DE ACORDO COM A COR DO PRODUTO. É UM MODERNO IONÔMERO DE VIDRO QUE, ALÉM DE POSSUIR COMPROVADA ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA TEM APRECIÁVEIS PROPRIEDADES ANTICARIOGÊNICA. KIT COM 10 G DE PÓ E 8 ML DE LÍQUIDO + MEDIDOR DE PÓ +  1 CONJUNTO DOSADOR DE LIQUÍDO.

	162
	KIT
	05
	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO REFORÇADO PARA NÚCLEO. MISTURA MILAGROSA DO IONÔMERO DE VIDRO COM PARTÍCULAS DE LIGA DE PRATA, PRODUZINDO UMA SUBSTÂNCIA DE ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E AO DESGASTE. INDICADO PARA CONFECÇÃO DE NÚCLEOS, VIDRION N NECESSITA DE MENOR QUANTIDADE DE PINOS DE FIXAÇÃO, POIS APRESENTA GRANDE ADSÃO ÀS ESTRUTURAS DENTÁRIAS. COMO SUBSTITUTO PERFEITO DA DENTINA ELE É IDEAL PARA DENTES COM GRANDE PERDA CORONÁRIA, SERVINDO DE BASE PARA AMÁLGAMAS, COMPÓSITOS E OUTROS MATERIAIS RESTAURADORES.  FRASCO 10ML 1 CONJUNTO DOSADOR. FRASCO 10G 1 MEDIDOR

	163
	SERINGA
	10
	CIMENTO RESINOSO ADESIVO DUAL COM ALTA RESISTÊNCIA DE UNIÃO EM ESMALTE E DENTINA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR NA TÉCNICA: CONDICIONAMENTO TOTAL, CONDICIONAMENTO SELETIVO DE ESMALTE OU AUTOCONDICIONANTE. BAIXA SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA, INDEPENDENTE DA TÉCNICA ADESIVA UTILIZADA. ESTÉTICA PERFEITA COM ALTA ESTABILIDADE DE COR E EXCELENTE SELAMENTO MARGINAL. DOSES PRECISAS E MENOR DESPERDÍCIO NA EMBALAGEM EM CLICKER. CIMENTO RESINOSO ADESIVO DUAL, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA ATENDER UMA DEMANDA DE ALTA ESTÉTICA E PERFORMANCE. TORNE A SUA CIMETAÇÃO ADESIVA MAIS EFICIENTE, REDUZINDO O NÚMERO DE COMPONENTES NECESSÁRIOS, ENQUANTO MAXIMIZA A RESISTÊNCIA DE UNIÃO. RENDE 20 CIMENTAÇÕES

	164
	FRASCO
	10
	CIMENTO OBTURADOR À BASE DE ÓXIDO E ZINCO E EUGENOL (MODIFICADO); TEMPO DE PRESA REDUZIDO – 5 A 8 MINUTOS; O PÓ POSSUI A COR MARFIM; FÁCIL MANIPULAÇÃO E INSERÇÃO NA CAVIDADE DENTAL; POSSUI RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO; APRESENTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO;  APRESENTA PROPRIEDADES ANTISSÉPTICAS E SEDATIVAS DEVIDO AO EUGENOL. INSOLÚVEL NO MEIO BUCAL; BIOCOMPATIBILIDADE COMO PROTETOR PULPAR; PROMOVE SELAMENTO MARGINAL; FÁCIL REMOÇÃO.  FRASCO COM 15ML DE INTERIM LÍQUIDO.

	165
	POTE
	15
	CIMENTO OBTURADOR DE CANAIS RADICULARES À BASE DE PRATA, PARA USO ASSOCIADO A CONES DE GUTA-PERCHA. É RADIOPACO, TEM AÇÃO ANTI-BACTERIANA E EXCELENTES PROPRIEDADES LUBRIFICANTES E ADESIVAS.  A HIDROCORTISONA PRESENTE NA FORMULAÇÃO PERMITE UM MELHOR CONTROLE DA REAÇÃO INFLAMATÓRIA PÓS-OBTURAÇÃO.  É BEM TOLERADO PELOS TECIDOS QUE COMPÕEM A REGIÃO APICAL. É INSOLÚVEL NOS FLUIDOS ORGÂNICOS, ADAPTA-SE FACILMENTE ÀS PAREDES DO CANAL E NÃO SOFRE ALTERAÇÕES VOLUMÉTRICAS APRECIÁVEIS. VALIDADE: 24 MESES. CONSERVAÇÃO: AMBIENTE. EMBALAGEM COM 1 POTE  COM 20G.COLTOSOL

	166
	UNIDADE
	15
	CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO C/ FLÚOR 25G – ROSA. MASSA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO; ENDURECIMENTO RÁPIDO; MENOR MICROINFILTRAÇÃO MARGINAL. O OBTURADOR COM FLÚOR É IDEAL PARA ODONTOPEDIATRIA; CIMENTO PROVISÓRIO INDICADO PARA VEDAÇÃO DE CAVIDADES DENTAIS EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS, RESTAURADORES E COMO CURATIVOS DE DEMORA.

	167
	FRASCO
	10
	CONDICIONADOR ÁCIDO POLIACRÍLICO VITRO 11,5% -  INDICADO NA REMOÇÃO DA LAMA DENTINÁRIA DISPERSA, QUE RESULTA DOS DETRITOS LIBERADOS DURANTE O PREPARO DENTINÁRIO. O CONDICIONAMENTO DA DENTINA COM VITRO MELHORA A FORÇA DE ADESÃO DOS CIMENTOS DE IONÔMERO DE VIDRO, ATRAVÉS DA UNIÃO COM OS ÍONS CÁLCIO E FOSFATO PRESENTES NA DENTINA. USADO PARA CONDICIONAR A SUPERFÍCIE DE UNIÃO DO DENTE ANTES DE RECEBER O IONÔMERO DE VIDRO

	168
	FRASCO
	06
	CLORHEXIDINA SOLUÇÃO 2%, ANTISSÉPTICO COM ATIVIDADE ANTIBACTERIANA, INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE PREPAROS CAVITÁRIOS, NA ANTISSEPSIA EXTRA-ORAL PRÉVIA EM ÁREAS QUE SOFRERÃO INTERVENÇÃO CIRÚRGICA.

	169
	UNIDADE
	10
	COLGADURA INDIVIDUAL. PRODUTO EM AÇO INOX 420. INDICADO PARA RADIOGRAFIA.

	170
	PACOTE
	10
	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 4 CAMADAS 45X50 CM (PACOTES COM 50)

	171
	UNIDADE
	01
	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO QUE DISPENSA O USO DO ÓLEO COMO LUBRIFICANTE EM SEU FUNCIONAMENTO; CABEÇOTES, CILINDROS E CARCAÇAS ALETADOS EM ALUMÍNIO; EIXO DO PISTÃO APOIADO SOBRE ROLAMENTO DE AGULHA AUTOLUBRIFICANTE; MOTOR DE APROX. 1,5 HP, DOIS CILINDROS PARA CADA MOTOR, VOLUME DE AR ASPIRADO DE APROX.8,1 PCM OU 230 LITROS/MINUTO PRESSÃO MÁXIMA DE 120 LBF/POL2 E DE NÍVEL SONORO DE 74 DB;RESERVATÓRIO VERTICAL COM CAPACIDADE DE APROX. 25 LITROS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; DRENO NO RESERVATÓRIO; DUAS VENTOINHAS LIGADAS AO EIXO DE CADA MOTOR; VÁLVULA DE SEGURANÇA ACIONADA QUANDO A PRESSÃO ATINGE APROX. 132 PSI; PÉS COM CALÇOS EM BORRACHA; VÁLVULA DE ALÍVIOPOR SOLENÓIDE DE ACIONAMENTO ELÉTRICO; PRESSOSTATO AUTOMÁTICO COM CHAVE LIGA DESLIGA; PROTETOR TÉRMICO DO MOTOR DE REARME AUTOMÁTICO; MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DA PRESSÃO DE AR DO TANQUE; MANÔMETRO DE INDICAÇÃO DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR PARA A REDE; REGULADOR QUE MANTEM CONSTANTE A PRESSÃO DE TRABALHO; VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110 OU 220 VAC.CONSTAR MARCA E MODELO.

	172
	UNIDADE
	05
	CONDENSADOR PARA RESINA SUPRAFILL. UTILIZADO PARA ESCULPIR RESTAURAÇÕES , AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.

	173
	GALÃO
	10
	CLORO RIO 2,5% É UM DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS, À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO (25.000 PPM). POSSUI AÇÃO BACTERICIDA, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTÉICAS DE MICROORGANISMOS. PRODUTO INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS EM AMBIENTE HOSPITALAR, BEM COMO INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS PARA INALOTERAPIA E OXIGENOTERAPIA. POSSUI EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA CANDIDA ALBICANS, TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS, MYCOBACTERIUM SMEGMATIS E MYCOBACTERIUM BOVIS. SOLUÇÃO CONTENDO CLORO ATIVO ESTABILIZADO, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PROTÉICAS DOS MICROORGANISMOS. GALÃO 5 L.

	174
	CAIXA
	10
	CONES CALIBRADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM CONICIDADE 02, COM 28 MM DE COMPRIMENTO, MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, ALTA RADIOPACIDADE. ÓTIMA ESTABILIDADE DIMENSIONAL E FLEXIBILIDADE; ALTA QUALIDADE NO PRODUTO FINAL; FACILIDADE DE VISUALIZAR A IMAGEM EM RAIO X. EMBALAGEM CO 120 UNIDADES. SORTIDA  N°45 A 80.

	175
	UNIDADE
	02
	CONTRA ÂNGULO COM TRAVA, COM O SISTEMA INTRA E ROTAÇÃO 1:1, POSSUI CABEÇA REDUZIDA QUE PROPICIA MAIOR COODIDADE OPERACIONAL. O CORPO GIRATÓRIO SOBRE O MICROMOTOR GERA UM FÁCIL MANUSEIO. SEU EFICAZ SISTEMA DE PINÇAS RESISTENTES À DESGASTE. AUTOCLAVÁVEL EM UMA TEMPERATURA DE ATÉ 135ºC SEM RISCOS DE DANOS, CONTRIBUINDO COM A BIOSSEGURANÇA DO  CONSULTÓRIO.INFORMAÇÕES TÉCNICASPESO(G):44ROTAÇÃO (RPM): MAX. 20.000
CONSUMO (L/MIN): - PRESSÃO (PSI):.

	176
	CAIXA
	08
	CUNHA DE MADEIRA  MULTICOLORIDA INTERDENTAL ANATÔMICA.  COM EXCELENTE ACABAMENTO E QUE NÃO SOLTAM FARPAS. MENOS AGRESSÃO A GENGIVA, MAIOR FACILIDADE NO PROCEDIMENTO E CONFORTO PARA O PACIENTE. INDICADAS COM A FUNÇÃO MECÂNICA DE ADAPTAR MATRIZES E/OU AFASTAR OS DENTES ADJACENTES. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. PRODUZIDA EM MADEIRA ESPECIAL; POSSUEM FORMATO ANATÔMICO; SEM FARPAS, TINGIDAS COM PIGMENTOS ATÓXICOS; PRONTA PARA USO, DISPONÍVEL EM 5 TAMANHOS CODIFICADOS POR CORES FACILITANDO SUA ESCOLHA; REGISTRO ANVISA.

	177
	UNIDADE
	50
	CUNHAS ELÁSTICAS  SÃO INDICADAS PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, SENDO COMPATÍVEIS COM TODOS OS SISTEMAS DE MATRIZES. POSSUEM A FUNÇÃO MECÂNICA DE ADAPTAR MATRIZES E/OU AFASTAR DENTES ADJACENTES, AGINDO SIMULTANEAMENTE PELAS FACES VESTIBULAR E  LINGUAL. PRODUZIDAS EM 3 DIFERENTES TAMANHOS, CODIFICADOS POR CORES, AS CUNHAS SÃO APLICADAS DE ACORDO COM A ALTURA CERVICO-OCLUSAL DA CAIXA PROXIMAL.  3,2 MM - AZUL -  INDICADA EM CAVIDADES COM CAIXA PROXIMAL DE ALTURA CERVICO-OCLUSAL PEQUENA. 

	178
	UNIDADE
	50
	CUNHAS ELÁSTICAS  SÃO INDICADAS PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, SENDO COMPATÍVEIS COM TODOS OS SISTEMAS DE MATRIZES. POSSUEM A FUNÇÃO MECÂNICA DE ADAPTAR MATRIZES E/OU AFASTAR DENTES ADJACENTES, AGINDO SIMULTANEAMENTE PELAS FACES VESTIBULAR E  LINGUAL. PRODUZIDAS EM 3 DIFERENTES TAMANHOS, CODIFICADOS POR CORES, AS CUNHAS SÃO APLICADAS DE ACORDO COM A ALTURA CERVICO-OCLUSAL DA CAIXA PROXIMAL.  2,6 MM - AMARELA - INDICADA EM CAVIDADES COM CAIXA PROXIMAL DE ALTURA CERVICO-OCLUSAL MÉDIA.

	179
	UNIDADE
	50
	CUNHAS ELÁSTICAS  SÃO INDICADAS PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, SENDO COMPATÍVEIS COM TODOS OS SISTEMAS DE MATRIZES. POSSUEM A FUNÇÃO MECÂNICA DE ADAPTAR MATRIZES E/OU AFASTAR DENTES ADJACENTES, AGINDO SIMULTANEAMENTE PELAS FACES VESTIBULAR E  LINGUAL. PRODUZIDAS EM 3 DIFERENTES TAMANHOS, CODIFICADOS POR CORES, AS CUNHAS SÃO APLICADAS DE ACORDO COM A ALTURA CERVICO-OCLUSAL DA CAIXA PROXIMAL.   2,0 MM - VERDE - INDICADA EM CAVIDADES COM CAIXA PROXIMAL DE ALTURA CERVICO-OCLUSAL GRANDE.

	180
	UNIDADE
	100
	CREME DENTAL COM 1.500 PPM DE FLÚOR ATIVO, MAIS CÁLCIO, SABOR MENTA, BISNAGA PLÁSTICA COM 90 GRAMAS.

	181
	CAIXA
	08
	CUNHAS  REFLEXIVAS TRANSPARENTE P/ ADAPTAÇÃO DE MATRIZ.

	182
	FRASCO
	02
	CURATIVO ALVEOLEX EM PASTA À BASE DE PRÓPOLIS E IODOFÓRMIO, ISENTO DE EUGENOL. FRASCO DE 10G.

	183
	UNIDADE
	05
	CURETA MC CALL N°1/10  PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. SÃO PONTIAGUDAS E A PARTE ATIVA CORTA DOS DOIS LADOS. UTILIZADAS EM RASPAGENS E ALISAMENTO SUPRA E SUBGENGIVAL NA PERIODONTIA

	184
	UNIDADE
	05
	CURETA MC CALL N° 13-14 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. SÃO PONTIAGUDAS E A PARTE ATIVA CORTA DOS DOIS LADOS. UTILIZADAS EM RASPAGENS E ALISAMENTO SUPRA E SUBGENGIVAL NA PERIODONTIA

	185
	UNIDADE
	05
	CURETA MC CALL N° 17-18 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. SÃO PONTIAGUDAS E A PARTE ATIVA CORTA DOS DOIS LADOS. UTILIZADAS EM RASPAGENS E ALISAMENTO SUPRA E SUBGENGIVAL NA PERIODONTIA.

	186
	CAIXA
	04
	DISCOS FLEXÍVEIS UTILIZADOS PARA SUPORTAR PASTAS ABRASIVAS PARA POLIMENTO DE MATERIAIS RESTAURADORES E DO ESMALTE DENTAL , 8/12 MM. EMBALAGEM COM 24 UNIDADES + 1 MANDRIL.

	187
	CAIXA
	06
	DISCO DE FELTRO DIAMOND –INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE POLIMENTO EM MATERIAIS RESTAURADORES E ESMALTE DENTAL.  OS FELTROS DIAMOND SÃO DISCOS DE FELTRO NATURAL UTILIZADOS PARA SUPORTAR PASTAS E ABRASIVOS PARA POLIMENTO DE SUPERFÍCIES. EMBALAGEM CONTENDO • 24 DISCOS DE FELTRO (8 MM E/OU 12MM) • 1 MANDRIL

	188
	FRASCO
	04
	ENDO-ICE SPRAY. SPRAY-50°C PARA TESTE DE VITALIDADE NOS DENTES COM AROMA MENTOLADO, FRASCO DE 200 ML.

	189
	KIT
	10
	ENDOFILL. CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE PROTÓXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BÁRIO E BORATO DE SÓDIO, CONTENDO NO LÍQUIDO EUGENOL E ÓLEO DE AMÊNDOAS DOCES, FRASCO DE 12G DE PÓ E 10 ML DE LÍQUIDO.

	190
	UNIDADE
	10
	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL , AUTOCLAVÁVEL . INDICADO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL COM A FINALIDADE DE CORTAR TECIDOS E NA RETIRADA DE PARTES MOLES (DENTINA). UTILIZADO NA LIMPEZA DA CÂMARA PULPAR E NA REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA.

	191
	UNIDADE
	15
	ESCOVA DE ROBSON CA PRETA TIPO PINCEL Nº 25 CURTA. INDICADA PARA PRÉ-POLIMENTO DE RESINA, PODENDO SER UTILIZADA COM PASTA DE POLIMENTO E ÓLEO MINERAL. RETA PRETA E BRANCA: COMPRIMENTO TOTAL (L2) 28MM COMPRIMENTO CERDAS (L1) 6MM DIÂMETRO CERDAS 0,50MM. HASTE CA. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. 

	192
	UNIDADE
	900
	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDA  NYLON, MACIAS/MEDIAS, C 4 FILEIRAS DE TUFOS, CONTENDO 34 TUFOS DE CERDAS, E ARREDONDADAS NA MESMA ALTURA, CABO RETO, MEDINDO 17 CM DE , ANATÔMICO, C EMPUNHADURA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE  PROTETOR DE CERDAS, EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO, TIPO FLOW PACK.

	193
	UNIDADE
	2500
	ESCOVA DENTAL INFANTIL, CERDA DE NYLON MACIAS, COM 4 FILEIRAS DE TUFOS, CONTENDO 28 TUFOS DE CERDAS, E ARREDONDADAS NA MESMA ALTURA, CABO RETO, MEDINDO 15 CM DE, ANATÔMICO, C EMPUNHADURA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE  PROTETOR DE CERDAS, EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO, TIPO FLOW PACK.

	194
	UNIDADE
	10
	ESCOVA DENTAL MASSAGEADORA, TIPO DEDEIRA, EM SILICONE, COM CERDAS EXTRA  MACIAS,ATÓXICA ESTERELIZAVEL, PARA MASSAGEAR A GENGIVA E/OU ESCOVAR OS DENTINHOS DO BEBÊ.

	195
	UNIDADE
	06
	ESCOVA PARA LIMPAR BROCAS.  COMPOSIÇÃO: CORPO PLÁSTICO/ESCOVA LATÃO DOURADO,  VALIDADE: INDETERMINADA.

	196
	UNIDADE
	06
	ESCOVA PARA LAVAR MATERIAL. (PEQUENA)

	197
	UNIDADE
	05
	ESCULPIDOR HOLLEMBACK DUPLO Nº 03. UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE DENTÍSTICA PARA ESCULPIR RESTAURAÇÕES. AÇO INOX., AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO ANVISA.

	198
	UNIDADE
	06
	ESCULPIDOR HOLLEMBACK Nº 03S. UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE DENTÍSTICA PARA ESCULPIR RESTAURAÇÕES. AÇO INOX., AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO ANVISA.

	199
	UNIDADE
	04
	ESPÁTULA Nº 01. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. 12 CM. UTILIZADO EM DENTÍSTICA, RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA E NOS PROCEDIMENTOS ONDE É NECESSÁRIO O USO DA LAMPARINA. REGISTRO ANVISA.

	200
	UNIDADE
	04
	ESPÁTULA DUPLA N° 7. DIMENSÕES: C 12.5 CM X L 6.0 CM X A 0.5 CM , AÇO INOXIDÁVEL. REGISTRO ANVISA.

	201
	UNIDADE
	10
	ESPÁTULA DUPLA Nº 60. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.

	202
	UNIDADE
	05
	ESPÁTULA DUPLA Nº 70. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.

	203
	UNIDADE
	04
	ESPÁTULA DUPLA Nº 72. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.

	204
	UNIDADE
	04
	ESPÁTULA DUPLA Nº 74. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.

	205
	UNIDADE
	04
	ESPÁTULA SIMPLES Nº 24. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420.

	206
	UNIDADE
	02
	ESPÁTULA DUPLA DE NYLON AUTO CLAVÁVEL.

	207
	KIT
	01
	· ESPÁTULA PARA ESCULTURA DE CERÂMICA E RESINA, MEDIÇÃO DE PROFUNDIDADE, CORTE DE CONECTORES, MAMELOS E INCISAIS , REMOÇÕES DE CERÂMICA E RESINA  NA PALATINA, OCLUSAL E VESTIBULAR.  ESTERILIZÁVEL EM ESTUFA OU AUTOCLAVE. LÂMINAS ULTRA-FINAS E ULTRA-FLEXÍVEIS. LÂMINA COM MARCADOR DE PROFUNDIDADE.  EXTREMIDADE OPOSTA  EM FORMA DE COLHER. GARANTIA DE BIOSSEGURANÇA. PARA CONTROLE DA ESPESSURA DA CAMADA DA CERÂMICA. PARA REMOÇÃO DE RESINA DA SERINGA PARA APLICAÇÃO COM AS LÂMINAS
 ESPÁTULA PARA CERÂMICA E RESINA - KIT - 1 ESPÁTULA E 12 LÂMINAS (2 UNIDADES DE CADA). 1, 2 E 3 PARA CERÂMICA E 4, 5 E 6 PARA RESINAS.

	208
	UNIDADE
	04
	ESPÁTULA TITÂNIO N° 2 DUPLA COM BOLINHA. COM PONTA ATIVA DE TITÂNIO, CRIA UMA PELÍCULA ANTI-ADERENTE À RESINA, FACILITANDO O MANUSEIO E PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO. 

	209
	UNIDADE
	04
	ESPÁTULA TITÂNIO DUPLA. COM PONTA ATIVA DE TITÂNIO, CRIA UMA PELÍCULA ANTI-ADERENTE À RESINA, FACILITANDO O MANUSEIO E PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO.

	210
	UNIDADE
	04
	ESPÁTULA TITÂNIO SILICATO. COM PONTA ATIVA DE TITÂNIO, CRIA UMA PELÍCULA ANTI-ADERENTE À RESINA, FACILITANDO O MANUSEIO E PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO.

	211
	CAIXA
	03
	ESPELHO  CLINICO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX Nº5 (1º PLANO) DUFLEX  AUTOCLAVÁVEL. CAIXA COM 12 UNIDADES.

	212
	FRASCO
	04
	EDTA É GERALMENTE ACEITO COMO O MAIS EFETIVO AGENTE QUELANTE, COM PROEMINENTES PROPRIEDADES LUBRIFICANTES E É LARGAMENTE UTILIZADO NA TERAPIA ENDODÔNTICA. USADO PARA ALARGAR CANAIS RADICULARES, REMOVER O SWEAR LAYER (LAMA DENTÁRIA: MASSA DE COMPONENTES ORGÂNICOS E INORGÂNICOS PRECIPITADA SOBRE A SUPERFÍCIES DENTINÁRIA) E PREPARAR A PAREDE DENTINÁRIA PARA A ADESÃO DE MATERIAIS OBTURADORES. 

	213
	UNIDADE
	10
	ESPELHO  CLINICO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX Nº5 COM AUMENTO. 

	214
	UNIDADE
	10
	ESPELHO CLINICO ODONTOLÓGICO DUPLO. UTILIZADO PARA AUXILIAR E FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.  PARA GARANTIR A CONSERVAÇÃO E O PERFEITO DESEMPENHO DO ESPELHO BUCAL GOLGRAN, O MESMO DEVE SER ESTERILIZADO SOZINHO EM ESTUFA OU AUTOCLAVE.

	215
	CAIXA
	06
	ESTIRPA NERVOS, INSTRUMENTO FARPADO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DIM 1.4197, PRÉ ESTERELIZADO.  COM 21 MM 20-30. CAIXA C/ 10 EMBALAGENS.

	216
	CAIXA
	06
	ESTIRPA NERVO SORTIDO 20 – 60. INSTRUMENTO EM AÇO, FARPADO, PRÉ-ESTERILIZADO PARA CANAIS MAIS AMPLOS E RETOS; COM 21 MM DE COMPRIMENTO; INDICADO PARA REMOÇÃO DA POLPA OU NERVO. CAIXA C/ 10 EMBALAGENS.

	217
	UNIDADE
	01
	ESTOJO ODONTOLÓGICO LISO - AÇO INOX ENDODONTIA 20X10X5 CM COM 72 FUROS

	218
	UNIDADE
	01
	ESTOJO PARA LIMAS, EM AÇO INOX, DEVERÁ POSSUIR A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE GRAVADA À LASER, BEM COMO IDENTIFICAÇÃO DO ANO  DE FABRICAÇÃO PARA RASTREABILIDADE DO LOTE.

	219
	FRASCO
	05
	EUCALIPTOL  20 ML. SOLVENTE DE GUTTA-PERCHA. EUCALIPTOL É OBTIDO DO ÓLEO ESSENCIAL DE VÁRIAS ESPÉCIES DE EUCALIPTOS, RICAS EM 1,8 - CINEOL. É UM LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR OU AMARELO PÁLIDO, DE ODOR AROMÁTICO, CANFORÁCEO, CARACTERÍSTICO E DE SABOR PICANTE. PRATICAMENTE INSOLÚVEL NA ÁGUA, MISCÍVEL COM O ÁLCOOL, CLOROFÓRMIO, SULFETO DE CARBONO, ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL, ÓLEOS VEGETAIS E ESSÊNCIAS. USO: 1.COLOCAR UMA GOTA DO PRODUTO NA ENTRADA DO CONDUTO RADICULAR E ESPERAR 5 MINUTOS PARA QUE O EUCALIPTOL AMOLEÇA O CONE DE GUTTA-PERCHA; 2.COM O AUXÍLIO DE UMA LIMA ENDODÔNTICA VÁ INSTRUMENTANDO E RETIRANDO O CONE DE GUTTA-PERCHA; 3.COLOCAR NOVAMENTE EUCALIPTOL, QUANDO PERCEBER QUE O CONE DE GUTTA-PERCHA REMANESCENTE ESTIVER SECO OU QUEBRADIÇO; 4.REPETIR A OPERAÇÃO ATÉ QUE SEJA NECESSÁRIO.

	220
	FRASCO
	08
	EUGENOL. NA FORMA LÍQUIDA COM PUREZA MÍNIMA DE 99%, COR AMARELO, FRASCO C/ 20 ML. É OBTIDO ATRAVÉS DO ÓLEO DE CRAVO. É UM LÍQUIDO AMARELO CLARO. ESCURECE E TORNA-SE ESPESSO COM A EXPOSIÇÃO AO AR. TEM CHEIRO DE CRAVO. PRATICAMENTE INSOLÚVEL NA ÁGUA. SOLÚVEL NO ÁLCOOL, CLOROFÓRMIO, ÉTER E EM ÓLEOS. TEM UMA AÇÃO ANÓDINA (CALMANTE) SOBRE A POLPA, POR ISSO É MUITO UTILIZADO COMO CURATIVO DE ESPERA PARA RESTAURAÇÕES. APRESENTA QUALIDADES ANALGÉSICAS, ANTISSÉPTICAS E BALSÂMICAS, ANTINFLAMATÓRIAS E CICATRIZANTES. PROPRIEDADES ANALGÉSICAS, ANTISSÉPTICAS E BALSÂMICAS; BIOCOMPATÍVEL; MATÉRIA PRIMA DE ALTA QUALIDADE GARANTINDO GRANDE TEOR DE PUREZA; REGISTRO NA ANVISA.

	221
	FRASCO
	10
	EVIDENCIADOR DE PLACAS  SOLUÇÃO 10 ML.  É UM PRODUTO UTILIZADO PARA EVIDENCIAR A PRESENÇA DAS PLACAS BACTERIANAS. SUA FÓRMULA CONTENDO FUCSINA BÁSICA AUXILIA NA VISUALIZAÇÃO DA PLACA, PROPICIANDO UMA COR AVERMELHADA IDENTIFICANDO SUA PRESENÇA, MESMO EM DENTES APARENTEMENTE LIMPOS. PERMITE MELHOR PREVENÇÃO DA CÁRIE. FRASCO SOLUÇÃO NÃO ESCORRE MATERIAL.  MAIOR REVELAÇÃO DE BACTÉRIAS INTERPROXIMAIS.

	222
	CAIXA
	10
	FILME RADIOGRÁFICO INTRA - ORAL PERIAPICAL 3X4CM. EMBALAGEM EXTRA MACIA E COM CANTOS ARREDONDADOS (SOFTOPAC). TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 0,08S E 0,16S, DEPENDENDO DO DENTE (70 KV – 10 MA A 20CM).PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. PLÁSTICO EXTRA MACIO, RESISTENTE À SALIVA E DESINFECTÁVEL.ARQUIVAMENTO GARANTIDO POR ATÉ 30 ANOS.ATENDE O PROCESSO DE DIAGNÓSTICO POR COMPLETO, FORNECENDO IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM UMA BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO.  ALTA QUALIDADE DE IMAGEM. CONTRASTE ELEVADO. MENOR NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO. COMPATÍVEL COM TODOS OS APARELHOS DE RAIOS-X DO MERCADO. PODE SER PROCESSADO COM QUALQUER QUÍMICO PADRÃO (REVELADOR E FIXADOR).MAIS DO QUE SEGURO, TAMBÉM É MUITO CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE DEVIDO A SUA EMBALAGEM EXTRA MACIA COM CANTOS ARREDONDADOS.  TAMANHO 22X35 MM- TAMBÉM DENOMINADO NÚMERO 1, É GERALMENTE UTILIZADO PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL E TAMBÉM PARA RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL (BITEWING) EM PACIENTE PEDIÁTRICO. VALIDADE: 2 ANOS APÓS SUA FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES.

	223
	CAIXA
	10
	FILME RADIOGRÁFICO INTRA - ORAL PERIAPICAL 3X4 CM . EMBALAGEM EXTRA MACIA E COM CANTOS ARREDONDADOS (SOFTOPAC). TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 0,08S E 0,16S, DEPENDENDO DO DENTE (70 KV – 10 MA A 20CM).PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. PLÁSTICO EXTRA MACIO, RESISTENTE À SALIVA E DESINFECTÁVEL.ARQUIVAMENTO GARANTIDO POR ATÉ 30 ANOS.ATENDE O PROCESSO DE DIAGNÓSTICO POR COMPLETO, FORNECENDO IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM UMA BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO.  ALTA QUALIDADE DE IMAGEM. CONTRASTE ELEVADO. MENOR NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO. COMPATÍVEL COM TODOS OS APARELHOS DE RAIOS-X DO MERCADO. PODE SER PROCESSADO COM QUALQUER QUÍMICO PADRÃO (REVELADOR E FIXADOR).MAIS DO QUE SEGURO, TAMBÉM É MUITO CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE DEVIDO A SUA EMBALAGEM EXTRA MACIA COM CANTOS ARREDONDADOS. TAMANHO 31X41MM- TAMBÉM DENOMINADO NÚMERO 2, É GERALMENTE UTILIZADO PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL E INTERPROXIMAL (BITEWING) . VALIDADE: 2 ANOS APÓS SUA FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES.

	224
	CAIXA
	10
	FILME RADIOGRÁFICO INTRA - ORAL PERIAPICAL 3X4CM, VELOCIDADE - .EMBALAGEM EXTRA MACIA E COM CANTOS ARREDONDADOS (SOFTOPAC). TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 0,08S E 0,16S, DEPENDENDO DO DENTE (70KV - 10MA A 20CM).PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO. PLÁSTICO EXTRA MACIO, RESISTENTE À SALIVA E DESINFECTÁVEL.ARQUIVAMENTO GARANTIDO POR ATÉ 30 ANOS.ATENDE O PROCESSO DE DIAGNÓSTICO POR COMPLETO, FORNECENDO IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM UMA BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO.  ALTA QUALIDADE DE IMAGEM. CONTRASTE ELEVADO. MENOR NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO. COMPATÍVEL COM TODOS OS APARELHOS DE RAIOS-X DO MERCADO.PODE SER PROCESSADO COM QUALQUER QUÍMICO PADRÃO (REVELADOR E FIXADOR).MAIS DO QUE SEGURO, TAMBÉM É MUITO CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE DEVIDO A SUA EMBALAGEM EXTRA MACIA COM CANTOS ARREDONDADOS.  TAMANHO 57X76MM- GERALMENTE É UTILIZADA PARA RADIOGRAFIA OCLUSAL, EM ÁREAS EXTENSAS DA MAXILA E DA MANDÍBULA.  VALIDADE: 2 ANOS APÓS SUA FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 150 UNIDADES.

	225
	CAIXA
	20
	FIO AGULHADO PARA SUTURA DE SEDA Nº 3.0, ESTERELIZADO POR RAIOS GAMA. INDICADO PARA USO EM APROXIMAÇÃO DE TECIDOS INTERNOS, LIGADURAS E SUTURAS DA PELE. COM AGULHA CT 1/2 – 1,7 CM. CONJUNTO COM AGULHA DE AÇO INOX E FIO DE SEDA, EMBALADO EM ENVELOPE CIRÚRGICO. REGISTRO ANVISA.

	226
	CAIXA
	05
	FIO DE SUTURA AGULHADO ABSORVÍVEL 3,0ETHICON DIVISÃO DE JOHNSON & JOHNSON VICRYL 6-0 COD. 105 G PLÁSTICA REG. ANVISA: 10132590022FIO DE SUTURA 45CM ETHIPLAST E-15 1/2 16 MM VICRYL POLIGLACTINA 910 INCOLOR / TRANÇADA ABSORVIVEL VICRYL SUTURA CIRÚRGICA SINTÉTICA, ABSORVÍVEL, ESTÉRIL, COMPOSTA DE COPOLÍMERO OBTIDO A PARTIR DE GLICOLIDA E LACTIDA, REVESTIDA COM POLIGLACTINA 370 E ESTEARATO DE CÁLCIO. INCOLOR, CONSTRUÍDA POR TRANÇAMENTO, MANTÉM APROXIMADAMENTE 75% DA SUA FORÇA TÊNSIL APÓS DUAS SEMANAS, 50% APÓS TRÊS SEMANAS E É COMPLETAMENTE ABSORVIDA APÓS 63 DIAS, ATRAVÉS DE HIDRÓLISE. UTILIZA AGULHAS CIRÚGICAS ATRALOC DE CORTE REVERSO, FABRICADAS PELA PRÓPRIA ETHICON, EM AÇO INOXIDÁVEL QUALIDADE PREMIUM TEMPERADO, FORMULADO ESPECIFICAMENTE PARA USO CIRÚRGICO, DE FORMA A RESISTIR AO DOBRAMENTO SEM QUEBRAR. POSSUEM ESTRIAS LONGITUDINAIS QUE AUMENTAM A ESTABILIDADE DA AGULHA  NO  PORTA-AGULHAS.DESENCADEIA REAÇÃO INFLAMATÓRIA MÍNIMA NOS TECIDOS E ENCAPSULAMENTO DO TECIDO CONJUNTIVO FIBROSO.OS FIOS DE SUTURA VICRYL* ETHICON SÃO ESTERILIZADOS POR ÓXIDO DE ETILENO

	227
	UNIDADE
	10
	FIO DENTAL CONFECCIONADO EM POLIAMIDA, CERA E AROMA, EFICAZ NA REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA COM 100 METROS. CONTRIBUI PARA: EVITAR A FORMAÇÃO DA PLACA E PREVENIR O TÁRTARO E AS CÁRIES, QUANDO UTILIZADO DE ACORDO COM O RECOMENDADO PELO DENTISTA.

	228
	FRASCO
	05
	FIXADOR PARA RAIO X:  INDICADO PARA FIXAR IMAGENS EM FILMES PERIAPICAIS; - DESTINADO AO PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES DENTAIS INTRA-ORAIS; COMPATÍVEIS COM TODOS OS FILMES DENTÁRIOS. FRASCO  DE 0.5 L.

	229
	FRASCO
	50
	FLÚOR GEL NEUTRO. REMINERALIZAÇÃO DOS DENTES APÓS CONDICIONAMENTO ÁCIDO, REMINERALIZAÇÃO DOS DENTES APÓS BRANQUEAMENTO. PREVENÇÃO DA DOENÇA CÁRIE. AÇÃO COMPLETA EM 1 MINUTO, RAPIDEZ NO ATENDIMENTO, ALÉM DE SEGURA SUA APLICAÇÃO É MUITO PRÁTICA DEVIDO À SUA TIXOTROPIA, SEU GRAU DE VISCOSIDADE O MANTÉM NA MOLDEIRA SEM ESCORRER, SOB PRESSÃO SUA VISCOSIDADE DIMINUI E O FLÚOR PENETRA NAS ÁREAS INTERPROXIMAIS FRASCO C/ 200 ML.

	230
	FRASCO
	50
	FLÚOR EM GEL ACIDULADO A 1,23% – 200 ML . FLUORSUL GEL ACIDULADO É INDICADO PARA A PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTAL E REMINERALIZAÇÃO DENTÁRIA, DISPONÍVEL NOS SABORES: MENTA, MORANGO, TUTTI-FRUTTI E SEM SABOR. ÓTIMA VISCOSIDADE NA APLICAÇÃO EM MODEIRA. REDUÇÃO DA DESMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE DENTÁRIO.

	231
	SACHET
	70
	FLUORETO DE SÓDIO A 0,2%. PARA BOCHECHO SEMANAL. SACHET 1G

	232
	KIT
	06
	FLUORNIZ FLUORETADO. ESTOJO CONTENDO 1 FRASCO DE VIDRO COM 10 ML DE FLUORNIZ, 1 FRASCO DE PLÁSTICO CONTENDO 10 ML DE SOLVENTE PARA FLUORNIZ E INSTRUÇÃO DE USO. FLUORNIZ, PARA APLICAÇÃO TÓPICA, CONTÉM 5% DE FLURETO DE SÓDIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. O CONTATO PROLONGADO DE FLUORNIZ COM AS SUPERFÍCIES DOS DENTES PERMITE A LIBERAÇÃO DE FLURETOS. FRASCO LÍQUIDO 10 ML E FRASCO DE PÓ 12G. FLUORETAÇÃO DO ESMALTE DENTÁRIO E PROFILAXIA DA CÁRIE DENTAL, TRATAMENTO DESSENSIBILIZANTE DE COLOS DENTINÁRIOS,NA PREVENÇÃO DA REINCIDÊNCIA DE CÁRIE NAS MARGENS DAS CAVIDADES APÓS RESTAURA.

	233
	UNIDADE
	03
	FÓRCEPS Nº 101 UNIVERSAL  PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420. AUTOCLAVÁVEL.

	234
	UNIDADE
	05
	FÓRCEPS N° 150 ADULTO  PRODUZIDO EM AÇO INOX  AISI 304 E AISI 420. AUTOCLAVÁVEL.

	235
	UNIDADE
	05
	FÓRCEPS Nº 151  ADULTO . PRODUZIDO EM AÇO INOX  AISI 304 E AISI 420. AUTOCLAVÁVEL.

	236
	UNIDADE
	01
	FÓRCEPS Nº 101 INFANTIL .  PRODUZIDO EM AÇO INOX  AISI 304 E AISI 420. AUTOCLAVÁVEL.

	237
	UNIDADE
	01
	FÓRCEPS Nº 17 PRODUZIDO EM AÇO INOX  AISI 304 E AISI 420. AUTOCLAVÁVEL.

	238
	UNIDADE
	01
	FÓRCEPS Nº 27 PRODUZIDO EM AÇO INOX  AISI 304 E AISI 420. AUTOCLAVÁVEL.

	239
	UNIDADE
	01
	FÓRCEPS Nº 69 PRODUZIDO EM AÇO INOX  AISI 304 E AISI 420. AUTOCLAVÁVEL.

	240
	VIDRO
	05
	FORMOCRESOL 10 ML.  É CONSTITUÍDO POR UMA MISTURA DE CRESÓIS E FORMOL, SENDO UM FIXADOR DE POLPAS VIVAS, MANTENDO-AS INERTES E POSSIBILITANDO A CONSERVAÇÃO DO DENTE DECÍDUO ATÉ SUA QUEDA FISIOLÓGICA (PULPOTOMIA). É UM POTENTE AGENTE ANTIMICROBIANO QUE POSSUI AINDA A CAPACIDADE DE NEUTRALIZAR TOXINAS PRESENTES NO CANAL RADICULAR. O FORMOCRESOL É INDICADO PARA TERAPIA PULPAR DE DENTES DECÍDUOS E EM ALGUNS CASOS ESPECÍFICOS DE DENTES PERMANENTES.

	241
	ROLO
	10
	GAZE TIPO QUEIJO DISPOSTA EM ROLO. COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA CIRCULAR TIPO QUEIJO-09 FIOS. CONFECCIONADA COM FIO 100% ALGODÃO. - COMPOSTA POR TRÊS DOBRAS E OITO CAMADAS NO FORMATO 91CM X 91M. A ATADURA GAZE HIDRÓFILA ENCONTRA LARGA UTILIZAÇÃO EM CURATIVOS OU PROCEDIMENTOS OPERATÓRIOS, INCLUSIVE NO TRATAMENTO DE QUEIMADURAS, NA ABSORÇÃO DE SANGUE E EXSUDATO, NA CONFECÇÃO DE GAZES VASELINADAS OU FURACIONADAS, CHUMAÇOS DE ALGODÃO (REVESTIMENTO).

	242
	BISNAGA
	10
	GEL DENTAL PARA BEBÊ, SEM FLÚOR OU CORANTES, COM XYLITOL E SABOR NATURAL DE TUTTI-FRUTTI, BISNAGA COM 50 GRAMAS.

	243
	FRASCO
	02
	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 0,12%. É INDICADO PARA ELIMINAR OS MICROORGANISMOS QUE CAUSAM A PLACA BACTERIANA, A GENGIVITE E O MAU HÁLITO. INDICADO QUANDO A LIMPEZA MECÂNICA DOS DENTES (ESCOVAÇÃO) NÃO É POSSÍVEL OU INDICADA. COMPOSIÇÃO:  AQUA, SODIUM SACHARIN, GLYCERIN, ALCOHOL, PARFUM, POLYSORBATE 20, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE. O GLUCONATO DE CLOREXIDINA É UM AGENTE QUÍMICO DE EFETIVA E COMPROVADA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA. É EFICIENTE NO CONTROLE DA PLACA BACTERIANA DEVIDO ÀS SUAS PROPRIEDADES DE RETENÇÃO E DE LIBERAÇÃO PROLONGADA DO ATIVO (GLUCONATO DE CLOREXIDINA) NA BOCA.

	244
	UNIDADE
	05
	GRAMPO PARA  RAIO-X USADO PARA AUXILIAR NO MANEJO DE  RAIO-X.Nº 212

	245
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 200. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.

	246
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 201. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.

	247
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 202. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO28 TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.

	248
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 203. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.

	249
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 204. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.

	250
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 205. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.

	251
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 206. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.

	252
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 207. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.

	253
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 208. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.

	254
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 209. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.

	255
	UNIDADE
	02
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO. N° 211. INDICADO PARA SEGURAR O LENÇOL DE BORRACHA NO DENTE DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO. PROPORCIONA MAIOR AFASTAMENTO DO TECIDO GENGIVAL VESTIBULAR DOS DENTES ANTERIORES INFERIORES E SUPERIORES, AÇO INOX.

	256
	UNIDADE
	02
	GRAMPO UNIMATRIX R -

	257
	CAIXA
	05
	HEMOSPON ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA, ESTERELIZADA E EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUAL. CAIXA C/ 10 UNIDADES.

	258
	KIT
	05
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CALEN PMCC. É UMA PASTA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA, INDICADA PARA O TRATAMENTO DOS CANAIS RADICULARES. APRESENTA CONSISTÊNCIA UNIFORME E CREMOSA QUE LHE PERMITE ESCOAMENTO ATÉ O ÁPICE E IMPEDE A RÁPIDA REABSORÇÃO DE CÁLCIO. HIDROSSOLÚVEL E PRONTA PARA USO CLÍNICO IMEDIATO, CALEN É INDICADA COMO CURATIVO DE DEMORA ENTRE SEÇÕES CLÍNICAS, COMO CURATIVO EXPECTANTE COMO TAMPÃO APICAL E NA PREVENÇÃO DAS ABSORÇÕES CERVICAIS. CALEN COM PMCC REÚNE AS PROPRIEDADES DA PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (CALEN). O PMC ASSOCIADO À CÂNFORA MELHORA OS RESULTADOS CLÍNICOS EM FUNÇÃO DE SUA MAIOR DIFUSIBILIDADE, ALÉM DE ATENUAR SUA AÇÃO IRRITANTE.  PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PARA USO ENDODÔNTICO. REG. ANVISA.

	259
	CAIXA
	10
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO DE RESTAURAÇÕES. SERINGA C/2G NAS CORES DENTINA E BRANCO. É INDICADO PARA O CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE. NÃO INIBE A POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS AUTO OU FOTOPOLIMERIZÁVEIS E APRESENTA UMA COLORAÇÃO SEMELHANTE À DA DENTINA, O QUE IMPEDE A INFLUÊNCIA NA COLORAÇÃO FINAL DAS RESTAURAÇÕES EM RESINAS COMPOSTAS. CAIXA CONTENDO 1 SERINGA COM 2G + 5 APLICADORES; - DISPONÍVEL NAS CORES: BRANCO E DENTINA.

	260
	VIDRO
	04
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA. HIDRÓXIDO DE CÁLCIO É UM DOS MATERIAIS MAIS ACEITOS ATUALMENTE PARA INDUZIR A FORMAÇÃO DA DENTINA REPARADORA, APRESENTANDO PROPRIEDADES IMPRESCINDÍVEIS PARA MATERIAIS QUE ATUAM EM PROCEDIMENTOS SOBRE A DENTINA. TEM A PROPRIEDADE DE ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE DENTINA ESCLEROSADA E REPARADORA. PROTEGE A POLPA CONTRA OS ESTÍMULOS TERMOELÉTRICOS. PROTEGE A POLPA DA AÇÃO DE AGENTES TÓXICOS DE ALGUNS MATERIAIS RESTAURADORES. OS MICROORGANISMOS NÃO PODEM DESENVOLVER-SE EM CONTATO DIRETO COM O HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. PROVOCA A INIBIÇÃO DA PROLIFERAÇÃO BACTERIANA. PODE PRIVAR OS MICROORGANISMOS RESIDUAIS DO SEU SUPRIMENTO NUTRITIVO PREVENINDO A PENETRAÇÃO DO EXSUDATO NO INTERIOR DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES. O PH 12,4, ALTAMENTE ALCALINO, PODE FAVORECER A MORTE BACTERIANA.

	261
	LITRO
	02
	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5,25%.

	262
	UNIDADE
	05
	INSTRUMENTO DE LUCAS. DEVIDO SEU TAMANHO E DESIGN DELICADO, OFERECE MULTIPLAS OPÇÕES DE ACESSOS. PRODUTOS COM REGISTRO NA ANVISA E COM GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PRODUZIDO EM AÇO INOX.

	263
	FRASCO
	05
	IODOFÓRMIO,  APRESENTA –SE  SOB A FORMA DE PEQUENOS CRISTAIS AMARELOS. POSSUI ALTO TEOR DE IODO, EM TORNO DE 96%. FRASCO DE 10G.

	264
	KIT
	08
	IONÔMERO DE VIDRO COM EXCEPCIONAL ADESÃO, COM BAIXA SOLUBILIDADE E BIOCOMPATIBILIDADE COMPROVADA. VIDRION C É INDICADO PARA CIMENTAÇÃO DE COROAS, PONTES, RESTAURAÇÕES FUNDIDAS INTRACORONÁRIAS (INLAY) E RESTAURAÇÕES FUNDIDAS EXTRACORONÁRIAS (ONLAY). (KIT CONTÉM: 01 FRASCO DE 15G COM PÓ, 01 FRASCO DE 10 ML COM LÍQUIDO, MEDIDOR E MANUAL DE INSTRUÇÕES).

	265
	KIT
	05
	IRM CIMENTO RESTAURADOR TEMPORÁRIO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO (PÓ) REFORÇADO POR POLÍMEROS, EUGENOL 99,5% E ÁCIDO ACÉTICO 0,5%(LÍQUIDO). FRASCO COM 38G DE PÓ E 15 ML DE LÍQUIDO. 
INDICADA PARA RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA ESPERA (ATÉ 2 ANOS), PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA E PARA USO EM ODONTOPEDIATRIA E ODONTOGERIATRIA, DEVIDO À SUA FACILIDADE E RAPIDEZ DE MANIPULAÇÃO E SUAS PROPRIEDADES SEDATIVAS. MENORES ÍNDICES DE INFILTRAÇÃO MARGINAL, TORNANDO-SE O MATERIAL DE ELEIÇÃO PARA CURATIVOS ENDODÔNTICOS E PELA ADEQUAÇÃO AO MEIO BUCAL. MAIOR AGILIDADE. MATERIAL IDEAL PARA A CONFECÇÃO DE BASE DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA. DURABILIDADE DOS CURATIVOS. MENOR ÍNDICE DE DOR PÓS-OPERATÓRIA. IRM

	266
	KIT
	03
	KIT EXTRA CERAPOL P/ POLIMENTO DE RESINA FORMATO CÔNICO E TAÇA NAS CORES : ROSA, CINZA, BRANCA E AMARELA.

	267
	KIT
	02
	KIT MICROCUT COM 1 ARCO COM SERRA + 1 LIXA DIAMANTADA. COM A LIXA INSTALADA NO ARCO, CONSEGUE-SE A REDUÇÃO DOS EXCESSOS AINDA REMANESCENTES E O ACABAMENTO FINAL DA PROXIMAL;  AUTOCLAVÁVEL.

	268
	CAIXA
	04
	LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, 100% LÁTEX, COM 13 X 13 CM OU 16 X 16 CM, VERDE, AROMA DE MENTA, EMBALAGEM C/ 26 OU 36 UNIDADES.

	269
	CAIXA
	03
	LIMAS MANUAIS TIPO KM – Nº 10 CAIXA COM 6 UNIDADES, 

	270
	CAIXA
	03
	LIMAS MANUAIS TIPO KM – Nº 15 CAIXA COM 6 UNIDADES, 

	271
	CAIXA
	03
	LIMAS MANUAIS TIPO KM – Nº 20 CAIXA COM 6 UNIDADES, 

	272
	UNIDADE
	04
	LIMPA PONTAS. FACILITA A LIMPEZA DE EMPASTAMENTOS OU IMPREGNAÇÕES DAS BROCAS DIAMANTADAS. REMOVE COMPLETAMENTE TODOS OS RESÍDUOS NÃO COMPROMETENDO A EFICIÊNCIA ORIGINAL DO DIAMANTE OU LAMINAS. ATIVA A EFICÁCIA PERDIDA COM O EMPASTAMENTO.

	273
	CAIXA
	80
	LUVA DE PROCEDIMENTO PP. FABRICADAS EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, PUNHOS CO BAINHA, OFERECEM TOTAL SENSIBILIDADE TÁTIL E UM MANUSEIO PERFEITO. ALÉM DISSO, APRESENTA GRANDE BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS E SITUAÇÕES DE ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. A UTILIZAÇÃO REDUZIDA DE AMIDO DE MILHO BIOABSORVÍVEL COMO LUBRIFICANTE POSSIBILITA UM FÁCIL CALÇAMENTO E REMOÇÃO DAS LUVAS. VISANDO UM MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL, REDUZIMOS AINDA MAIS A QUANTIDADE DE PÓ NA PORÇÃO INTERNA DA LUVA, NÃO COMPROMETENDO O CALÇAMENTO E EVITANDO UM MAIOR RESSECAMENTO DAS MÃOS. NA PORÇÃO EXTERNA DA LUVA, REMOVEU TOTALMENTE O RESÍDUO DE PÓ, TORNANDO-A ISENTA DE PÓ. NÃO OCORRENDO MAIS A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE PELO PÓ, TAMBÉM, NÃO HAVENDO MAIS A INCORPORAÇÃO DE PÓ NOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES QUANDO MANIPULADOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE. COM PÓ, NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE: 5 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO.

	274
	CAIXA
	80
	LUVA DE PROCEDIMENTO P. FABRICADAS EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, PUNHOS CO BAINHA, OFERECEM TOTAL SENSIBILIDADE TÁTIL E UM MANUSEIO PERFEITO. ALÉM DISSO, APRESENTA GRANDE BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS E SITUAÇÕES DE ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. A UTILIZAÇÃO REDUZIDA DE AMIDO DE MILHO BIOABSORVÍVEL COMO LUBRIFICANTE POSSIBILITA UM FÁCIL CALÇAMENTO E REMOÇÃO DAS LUVAS. VISANDO UM MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL, REDUZIMOS AINDA MAIS A QUANTIDADE DE PÓ NA PORÇÃO INTERNA DA LUVA, NÃO COMPROMETENDO O CALÇAMENTO E EVITANDO UM MAIOR RESSECAMENTO DAS MÃOS. NA PORÇÃO EXTERNA DA LUVA, REMOVEU TOTALMENTE O RESÍDUO DE PÓ, TORNANDO-A ISENTA DE PÓ. NÃO OCORRENDO MAIS A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE PELO PÓ, TAMBÉM, NÃO HAVENDO MAIS A INCORPORAÇÃO DE PÓ NOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES QUANDO MANIPULADOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE. COM PÓ, NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE: 5 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO.

	275
	CAIXA
	50
	LUVA EM LÁTEX SEM TALCO P COM 100 UNIDADES. POR SER TOTALMENTE ISENTA  DE PÓ É INDICADA PARA PREVENIR O APARECIMENTO DE REAÇÕES ALÉRGICAS EM USUÁRIOS E PACIENTES COM SENSIBILIDADE AO LÁTEX, SÃO PRDUZIDAS DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE

	276
	CAIXA
	50
	LUVA NITRÍLICA AZUL SEM TALCO, HIPOALERGÊNICAS, P, MAIS RESISTENTE A PERFURAÇÕES DO QUE AS LUVAS COMPARÁVEIS FEITOS DE LÁTEX. DE ESPESSURA COM UMA MAIOR FORÇA DE RUPTURA PARA UM NÍVEL MAIS FORTE DE DURABILIDADE. O MATERIAL UM POUCO MAIS FINO AJUDA A REDUZIR A FADIGA DE MÃO, MELHORANDO A FORMA E SENTIR E PERMITINDO UMA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL . ESTAS LUVAS AMBIDESTRO TEM A PALMA E DEDOS TEXTURIZADOS PARA MAIOR ADERÊNCIA.

	277
	UNIDADE
	06
	MANDRIL PARA CONTRA ÂNGULO, DISCOS E SERRAS. EM AÇO INOXIDÁVEL. PARA ADAPTAÇÃO DE DISCOS E SERRAS NO CONTRA-ÂNGULO.

	278
	CAIXA
	50
	MASCARA PROTEÇÃO C/ ELÁSTICO, DESCARTÁVEL. TRIPLA PROTEÇÃO.

	279
	CAIXA
	50
	MASCARA CIRÚRGICA FLUÍDOS,  MÁSCARA MOLDADA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE RAYON, VISCOSE E POLIÉSTER, FIOS NÃO TRANCADAS, EMBALADAS EM CAIXA CONTENDO 50 PECAS.

	280
	UNIDADE
	01
	MICRO MOTOR, SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL SPRAY INTERNO PRESSÃO DE ENTRADA 2,2 BAR/ 32 LIBRAS/POL 5.000 A 20.000 RPM. ESTERELIZÁVEL POR MAIS DE 1.000 CICLOS DE AUTOCLAVE ATÉ 135°C, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO: MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL: FÁCIL MANUSEIO, PERMITE GIRO LIVRE 360°C ACOPLAMENTO BORDEN  (2 FUROS) GARANTIA: 1 ANO.

	281
	KIT
	04
	MICROCUT REFIL C/ 5 SERRA. INDICADA PARA REMOÇÃO DE EXCESSOS E ACABAMENTO INTERPROXIMAL DE COMPÓSITO, CIMENTO RESINOSO E ADESIVO, SEM DANIFICAR O PONTO DE CONTATO. AÇO INOXIDÁVEL. MICROCUT SERRA COM ESPESSURA DE 0,05 MM. TAMANHO 3,7 CM. 

	282
	UNIDADE
	02
	MOCHO ODONTOLÓGICO ANATÔMICO EP A2 10482 SCM, COM REGULAGEM DE  ALTURA ~ 43/53 CM, SISTEMA A GÁS, ESTOFADO COM REVESTIMENTO SINTÉTICO EM VÁRIAS CORES, REGULAGEM HORIZONTAL DO ENCOSTO.OPCIONAIS:BASE NA COR PRETA, SAPATAS OU RODÍZIOS 

	283
	UNIDADE
	10
	ÓCULOS COMUM  PARA PROTEÇÃO. FABRICADO EM POLICARBONATO VIRGEM DE ALTA QUALIDADE, OFERECE MAIOR PROTEÇÃO A PARTÍCULAS VOLANTES. A CURVATURA LATERAL DE SUAS LENTES AUMENTA A ÁREA DE PROTEÇÃO. POSSUI TRATAMENTO ANTIRRISCO QUE GARANTE MELHOR RELAÇÃO CUSTO VERSUS BENEFÍCIO. ÓCULOS  DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO ÓPTICO, COM ARMAÇÃO DE NYLON, HASTES REGULÁVEIS . FILTRA 99,9% DOS RAIOS UVA/UVB.

	284
	UNIDADE
	04
	ÓCULOS DE PROTEÇÃO FILTRO LARANJA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS, RADIAÇÃO UV. PROTEGE CONTRA LUZ AZUL ATÉ 525NM. MELHORA O CONTRASTE EM CONDIÇÕES DE POUCA LUZ. A COR LARANJA É INDICADA PARA PROTEÇÃO UV/AZUL 525NM - CURA DE RESINAS.

	285
	FRASCO
	02
	ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY, ISENTO DE CFC  PARA  BAIXA E/OU ALTA ROTAÇÃO. FRASCO DE 100 ML E 200 ML.

	286
	UNIDADE
	02
	OPACIFICADOR DE METAIS E DENTINA ESCURECIDA (OPAK). PERMITE MASCARAMENTOS COMPLETOS. FÁCIL APLICAÇÃO. PERMITE O USO COM PINCÉIS. ADAPTAÇÃO PARA TODOS OS CASOS CLÍNICOS. ALTA OPACIDADE. FOTOPOLIMERIZÁVEL. EXCELENTE  VISCOSIDADE . OPÇÕES DE CORES. MASCARAMENTO DE DENTES ESCURECIDOS E MANCHADOS, SUPERFÍCIES METÁLICAS E PINOS DE CARBONO.

	287
	FRASCO
	03
	OTOSPORIN 10 ML.  PRINCÍPIOS  ATIVOS  HIDROCORTISONA NEOMICINA POLIMIXINA B  GRUPOS FARMACOLÓGICOS, AMINOGLICOSÍDEOS (ANTIBIÓTICOS AMINOGLICOSÍDEOS) ANTIBIÓTICOS ASSOCIADOS TÓPICOS ANTIBIÓTICOS POLIMIXINAS CORTICOSTEROIDES TÓPICOS (GLICOCORTICÓIDES TÓPICOS) HORMÔNIOS SUPRARRENAIS TÓPICOS POLIMIXINAS (ANTIBIÓTICOS POLIMIXINAS) 

	288
	UNIDADE
	05
	ÓXIDO DE ZINCO. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS, FORRAMENTO DAS CAVIDADES, CIMENTAÇÃO PROVISÓRIA OU PERMANENTE, OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES E CIMENTO CIRÚRGICO.

	289
	GALÃO
	02
	OXICLEAN  DETERGENTE ÁCIDO DE BAIXA ESPUMA ESPECÍFICO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E OXIDAÇÕES NOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, SUA FÓRMULA POSSUI UMA MESCLA DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS E ÁCIDO FOSFÓRICO. REMOVE MANCHAS, FERRUGEM, CROSTAS MINERAIS E DEVOLVE O BRILHO AOS INSTRUMENTAIS E CÂMARAS DE AUTOCLAVE. PODE SER UTILIZADO EM MATERIAL ALUMÍNIO, AÇO INOX E VIDRARIAS. PRESERVA OS INSTRUMENTAIS. BAIXA ESPUMA. FÁCIL APLICAÇÃO. AJUDA NA FORMAÇÃO DE CAMADA PASSIVA DO AÇO INOX. LIBERA ARTICULAÇÕES E MECANISMOS TRAVADOS. MANTÉM O INSTRUMENTAL COM ASPECTO DE NOVO POR MAIS TEMPO. DIMINUI O CUSTO COM MANUTENÇÃO; ÚNICO PARA USO DA REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO EM LAVADORAS TERMODESINTECTADORAS. PRESERVA AS CÂMARAS DE AUTOCLAVE. DIMINUI A CHANCE DE MANCHAS NOS INSTRUMENTAIS DURANTE O PERÍODO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUI LAUDO DE CORROSIVIDADE. UTILIZAÇÃO: EM TERMOLAVADORAS OU EM PROCESSO DE LIMPEZA MANUAL. RENDIMENTO:  1 LITRO RENDE ATÉ 100 LITROS DE SOLUÇÃO. 

	290
	BLOCO
	06
	PAPEL CARBONO PARA REGISTRO DA  ARTICULAÇÃO COM DUPLA FACE E DUPLA COR (AZUL E VERMELHO) RESISTENTE À TRAÇÃO E UMIDADE BLOCO C/12 FOLHAS.

	291
	ROLO
	03
	PAPEL FILME. ESPESSURA ULTRA-FINA - 19µM: REGISTROS PRECISOS, PELÍCULA DE POLIETILENO: ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, PELÍCULA HIDROFÓBICA: UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE ÚMIDO, DUPLA COR: FACILITA A DIFERENCIAÇÃO DE CONTATOS OCLUSAIS. CARBONO EM FILME PARA ARTICULAÇÃO INDICADO PARA REGISTRO DE ARTICULAÇÃO DAS SUPERFÍCIES OCLUSAIS E PROXIMAIS.

	292
	ROLO
	02
	PAPEL GRAU CIRÚRGIC  . 8 CM X 100MM. PRODUZIDO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO LAMINADO SÃO ADEQUADOS A TODOS OS TIPOS DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS EM GÁS ETO OU  VAPOR.COMPOSIÇÃO DO PAPEL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO BRANCO GRAMATURA 60 OU 80 GM²COMPOSIÇÃO DO PLÁSTICO: POLIÉSTER MAIS POLIPROPILENO, TRATADO, COM GRANDE TRANSPARÊNCIA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM BARREIRA MICROBIOLÓGICA.CARACTERÍSTICAS:·INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO.·SELAGEM TRIPLA.·SENTIDO DE ABERTURA DO ENVELOPE.·REGISTRO DA ANVISA, DIMENSÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.

	293
	ROLO
	02
	PAPEL GRAU CIRÚRGIC  . 10 CM X 100MM. PRODUZIDO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO LAMINADO SÃO ADEQUADOS A TODOS OS TIPOS DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS EM GÁS ETO OU  VAPOR.COMPOSIÇÃO DO PAPEL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO BRANCO GRAMATURA 60 OU 80 GM²COMPOSIÇÃO DO PLÁSTICO: POLIÉSTER MAIS POLIPROPILENO, TRATADO, COM GRANDE TRANSPARÊNCIA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM BARREIRA MICROBIOLÓGICA.CARACTERÍSTICAS:·INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO.·SELAGEM TRIPLA.·SENTIDO DE ABERTURA DO ENVELOPE.·REGISTRO DA ANVISA, DIMENSÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.

	294
	ROLO
	03
	PAPEL GRAU CIRÚRGIC  . 50 CM X 100MM. PRODUZIDO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO LAMINADO SÃO ADEQUADOS A TODOS OS TIPOS DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS EM GÁS ETO OU  VAPOR.COMPOSIÇÃO DO PAPEL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO BRANCO GRAMATURA 60 OU 80 GM²COMPOSIÇÃO DO PLÁSTICO: POLIÉSTER MAIS POLIPROPILENO, TRATADO, COM GRANDE TRANSPARÊNCIA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM BARREIRA MICROBIOLÓGICA.CARACTERÍSTICAS:·INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO.·SELAGEM TRIPLA.·SENTIDO DE ABERTURA DO ENVELOPE.·REGISTRO DA ANVISA, DIMENSÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.

	295
	ROLO
	04
	PAPEL GRAU CIRÚRGIC  . 150 CM X 100MM. PRODUZIDO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO LAMINADO SÃO ADEQUADOS A TODOS OS TIPOS DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS EM GÁS ETO OU  VAPOR.COMPOSIÇÃO DO PAPEL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO BRANCO GRAMATURA 60 OU 80 GM²COMPOSIÇÃO DO PLÁSTICO: POLIÉSTER MAIS POLIPROPILENO, TRATADO, COM GRANDE TRANSPARÊNCIA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM BARREIRA MICROBIOLÓGICA.CARACTERÍSTICAS:·INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO.·SELAGEM TRIPLA.·SENTIDO DE ABERTURA DO ENVELOPE.·REGISTRO DA ANVISA, DIMENSÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.

	296
	ROLO
	06
	PAPEL GRAU CIRÚRGIC  . 300 CM X 100MM. PRODUZIDO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO MAIS FILME PLÁSTICO LAMINADO SÃO ADEQUADOS A TODOS OS TIPOS DE PRODUTOS A SEREM ESTERILIZADOS EM GÁS ETO OU  VAPOR.COMPOSIÇÃO DO PAPEL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO BRANCO GRAMATURA 60 OU 80 GM²COMPOSIÇÃO DO PLÁSTICO: POLIÉSTER MAIS POLIPROPILENO, TRATADO, COM GRANDE TRANSPARÊNCIA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM BARREIRA MICROBIOLÓGICA.CARACTERÍSTICAS:·INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO.·SELAGEM TRIPLA.·SENTIDO DE ABERTURA DO ENVELOPE.·REGISTRO DA ANVISA, DIMENSÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM.

	297
	VIDRO
	05
	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR.

	298
	UNIDADE
	02
	PASTA DESSENSIBILIZANTE E REMINERALIZANTE. EFEITO QUÍMICO: A PRESENÇA DE 9000 PPM DE FLÚOR INIBE A ATIVIDADE CARIOGÊNICA DAS BACTÉRIAS, PREVINE A DESMINERALIZAÇÃO E POTENCIALIZA A DESSENSIBILIZAÇÃO. A PRESENÇA DE 5% DE NITRATO DE POTÁSSIO POTENCIALIZA A DESSENSIBILIZAÇÃO POR DESPOLARIZAÇÃO DAS FIBRAS NERVOSAS. EFEITO FÍSICO: POR SER NANOMÉTRICA, A HIDROXIAPATITA PENETRA COM MAIOR FACILIDADE NO INTERIOR DOS TÚBULOS DENTINÁRIOS E DAS MICROTRINCAS EM ESMALTE, PROMOVENDO UM SELAMENTO DE QUALIDADE DOS TÚBULOS E DAS MICROTRINCAS, BEM COMO RESTAURANDO A MICROESTRUTURA E A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO DENTE.

	299
	UNIDADE
	05
	PASTA ZINCO-ENÓLICA PARA IMPRESSÃO – LYSANDA. NÃO É IRRITANTE A MUCOSA BUCAL, NEM POSSUI SABOR DESAGRADÁVEL. QUANDO CORRETAMENTE MANIPULADA É DE PRESA RÁPIDA NO MEIO BUCAL. REPRODUZ CORRETAMENTE OS DIFERENTES PORMENORES DA MUCOSA BUCAL. ADERE PERFEITAMENTE À MOLDEIRA E, QUANDO ENDURECIDA, NÃO ADERE À MUCOSA BUCAL OU ÀS MÃOS DO PROFISSIONAL. É INDICADA PARA MOLDAGEM DE BOCAS TOTALMENTE DESDENTADAS, PROPORCIONANDO EXATIDÃO NOS MÍNIMOS DETALHES

	300
	UNIDADE
	03
	PASTA DE POLIMENTO À BASE DE DIAMANTE MICRONIZADO COM GRANULAÇÃO EXTRAFINA (2 A 4 MÍCRONS). POLIMENTO UNIVERSAL. PODE SER USADA COM TODOS OS MATERIAIS RESTAURADORES, FÁCIL RENOÇÃO AO FINAL DO TRATAMENTO. INDICADA PARA DAR POLIMENTO EM MATERIAIS RESTAURADORES EM GERAL E ESMALTE DENTAL.

	301
	UNIDADE
	04
	PASTA PROFILÁTICA PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE MANCHAS EXÓGENAS, PLACAS, MATÉRIA ALBA, RESÍDUOS ORAIS E POLIMENTO DENTAL, FORMULAÇÃO SEM ÓLEO.  SABORES TUTTI-FRUTTI E MENTA. TUBO C/90G. 

	302
	UNIDADE
	04
	PEDRA DE AFIAR ARKANSAS. PEDRA USADA PARA AFIAÇÃO DE CURETAS PERIODONTAIS E INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS.

	303
	POTE
	02
	PEDRA POMES. EXTRA FINA. INDICADA NA LIMPEZA E POLIMENTO DOS DENTES E TRABALHOS PROTÉTICOS. PURA OU COM ÁGUA PODE SER UTILIZADA PARA POLIR RESTAURAÇÕES METÁLICAS E PRÓTESES. EMBALAGEM COM 100 G.  O PRODUTO É INDICADO COMO ABRASIVO E EMPREGADO NA LIMPEZA E NO POLIMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO, OURO COESIVO, AMÁLGAMA E RESINA ACRÍLICA.PEDRA POMES - EXTRA FINA. POTE 100 G.

	304
	UNIDADE
	03
	PEÇA RETA 500 UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM E TEM TROCA DE BROCAS NO ANEL. TEM ACOPLAMENTO INTRAMATIC, GIRO LIVRE DE 360º E SPRAY EXTERNO. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. SPRAY ÚNICO EXTERNO. DISTRIBUIÇÃO SIMÉTRICA, EVITA O SUPERAQUECIMENTO NA REGIÃO DE CORTE DA BROCA. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL. FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360º. ACOPLAMENTO INTRAMATIC, SPRAY, EXTERNO. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: TROCA DE BROCAS NO ANEL. UTILIZA BROCAS PM DE 2,35 MM. GIRO LIVRE DE 360º.

	305
	UNIDADE
	10
	PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO16 CM Nº 315. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420

	306
	UNIDADE
	02
	PINÇA PERRY. AÇO INOX, GRAU CIRÚRGICO.

	307
	UNIDADE
	02
	PINÇA PORTA GRAMPO PALMER – QUINELATO  INDICADA PARA LEVAR O GRAMPO AO DENTE, EM UM PROCEDIMENTO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO,

	308
	TUBOS
	03
	PINCEL APLICADOR COM DOBRA EM DOIS PONTOS, PERMITINDO ALCANÇAR  ANGULAÇÕES SUPERIOR A 180°. EMBALAGEM COM 100 HASTES NO TAMANHO FINO.

	309
	TUBOS
	04
	PINCEL APLICADOR COM DOBRA EM DOIS PONTOS, PERMITINDO ALCANÇAR  ANGULAÇÕES SUPERIOR A 180°. EMBALAGEM COM 100 HASTES NO TAMANHO LONGO.

	310
	TUBOS
	08
	PINCEL APLICADOR COM DOBRA EM DOIS PONTOS, PERMITINDO ALCANÇAR  ANGULAÇÕES SUPERIOR A 180°. EMBALAGEM COM 100 HASTES NO TAMANHO REGULAR.

	311
	UNIDADE
	10
	PINCÉIS 100% PELO DE MARTA Nº 4ª CHATO. CABO DE MADEIRA COM ESFERAS. DESIGN MODERNO E ERGONÔMICO. EVITA A FORMAÇÃO DE PONTAS DUPLAS. PROPORCIONAM EXCELENTE LIMPEZA E ACABAMENTO FINAL SEM DANIFICAR A CERÂMICA. CERDAS FINAS E SELECIONADAS.

	312
	CAIXA
	06
	PINO EM METAL PARA CONFECÇÃO DE COROAS PROVISÓRIAS. RETENÇÕES MECÂNICAS. RESISTENTE À CORROSÃO. FACILIDADE DE DESGASTE. FÁCIL ADAPTAÇÃO. AUMENTO DA RETENÇÃO À RESINA DE REEMBASAMENTO. NÃO CAUSA GOSTO METÁLICO PARA O PACIENTE. FÁCIL ADAPTAÇÃO. EMBALAGEM COM 30 UNIDADES. ( P M G ).

	313
	CAIXA
	06
	PINO METÁLICO INTRA DENTINÁRIO. PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS.  USO DIRETO (PRÉ-FABRICADO) PADRONIZADO PARA BROCAS DE LARGO (LARGO 2) VERSATILIDADE DE TAMANHOS ROSCA INATIVA SUPERFÍCIE JATEADA. NÃO CAUSA STRESS NA RAIZ. ÓTIMA RETENÇÃO DO CIMENTO.

	314
	CAIXA
	02
	PINO METÁLICO PARA REFORÇO CORONORADICULAR (ROSQUEÁVEL) E APIO DE COROA DENTATIA.

	315
	KIT
	01
	PINO DE FIBRA DE VIDRO 0.5. PINO TRANSLÚCIDO INTRA-RADICULAR CÔNICO EM FIBRA DE VIDRO. PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS. ALTA RADIOPACIDADE: EXCELENTE IDENTIFICAÇÃO RADIOGRÁFICA.
BROCAS PADRONIZADAS COM PONTA INATIVA: CALIBRAÇÃO PRECISA DOS PINOS COM A BROCA DO KIT ; ESTREITA LINHA DE CIMENTAÇÃO. ALTA CONCENTRAÇÃO DE FIBRAS: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA. FIBRA DE VIDRO ESPECIAL: ALTA TRANSMISSÃO DE LUZ. DUPLA CONICIDADE: MELHOR ADAPTAÇÃO AO CONDUTO. MÓDULO DE ELASTICIDADE PRÓXIMA AO DA DENTINA: BAIXO RISCO DE FRATURA RADICULAR. CURSOR DELIMITADOR: AJUSTE DO CORTE E IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO PINO. USO DIRETO (PRÉ-FABRICADO): ECONOMIA DE TEMPO CLÍNICO E CUSTOS LABORATORIAIS. FIBRAS LONGITUDINAIS: FACILIDADE DE REMOÇÃO. VERSATILIDADE DE TAMANHOS: ADAPTAÇÃO À MAIOR PARTE DOS CASOS CLÍNICOS.  KIT -  5 PINOS Nº 0.5 E 1 BROCA Nº 0.5

	316
	KIT
	01
	PINO DE FIBRA DE VIDRO 0.5. PINO TRANSLÚCIDO INTRA-RADICULAR CÔNICO EM FIBRA DE VIDRO. PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS. ALTA RADIOPACIDADE: EXCELENTE IDENTIFICAÇÃO RADIOGRÁFICA.
BROCAS PADRONIZADAS COM PONTA INATIVA: CALIBRAÇÃO PRECISA DOS PINOS COM A BROCA DO KIT ; ESTREITA LINHA DE CIMENTAÇÃO. ALTA CONCENTRAÇÃO DE FIBRAS: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA. FIBRA DE VIDRO ESPECIAL: ALTA TRANSMISSÃO DE LUZ. DUPLA CONICIDADE: MELHOR ADAPTAÇÃO AO CONDUTO. MÓDULO DE ELASTICIDADE PRÓXIMA AO DA DENTINA: BAIXO RISCO DE FRATURA RADICULAR. CURSOR DELIMITADOR: AJUSTE DO CORTE E IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO PINO. USO DIRETO (PRÉ-FABRICADO): ECONOMIA DE TEMPO CLÍNICO E CUSTOS LABORATORIAIS. FIBRAS LONGITUDINAIS: FACILIDADE DE REMOÇÃO. VERSATILIDADE DE TAMANHOS: ADAPTAÇÃO À MAIOR PARTE DOS CASOS CLÍNICOS. KIT  - 5 PINOS Nº 1 E 1 BROCA Nº 1

	317
	KIT
	01
	PINO DE FIBRA DE VIDRO 0.5. PINO TRANSLÚCIDO INTRA-RADICULAR CÔNICO EM FIBRA DE VIDRO. PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS. ALTA RADIOPACIDADE: EXCELENTE IDENTIFICAÇÃO RADIOGRÁFICA.
BROCAS PADRONIZADAS COM PONTA INATIVA: CALIBRAÇÃO PRECISA DOS PINOS COM A BROCA DO KIT ; ESTREITA LINHA DE CIMENTAÇÃO. ALTA CONCENTRAÇÃO DE FIBRAS: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA. FIBRA DE VIDRO ESPECIAL: ALTA TRANSMISSÃO DE LUZ. DUPLA CONICIDADE: MELHOR ADAPTAÇÃO AO CONDUTO. MÓDULO DE ELASTICIDADE PRÓXIMA AO DA DENTINA: BAIXO RISCO DE FRATURA RADICULAR. CURSOR DELIMITADOR: AJUSTE DO CORTE E IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO PINO. USO DIRETO (PRÉ-FABRICADO): ECONOMIA DE TEMPO CLÍNICO E CUSTOS LABORATORIAIS. FIBRAS LONGITUDINAIS: FACILIDADE DE REMOÇÃO. VERSATILIDADE DE TAMANHOS: ADAPTAÇÃO À MAIOR PARTE DOS CASOS CLÍNICOS. KIT  - 5 PINOS Nº 2 E 1 BROCA Nº 2

	318
	KIT
	01
	PINO DE FIBRA DE VIDRO 0.5. PINO TRANSLÚCIDO INTRA-RADICULAR CÔNICO EM FIBRA DE VIDRO. PARA APOIO DE RESTAURAÇÕES E COROAS PROTÉTICAS. ALTA RADIOPACIDADE: EXCELENTE IDENTIFICAÇÃO RADIOGRÁFICA.
BROCAS PADRONIZADAS COM PONTA INATIVA: CALIBRAÇÃO PRECISA DOS PINOS COM A BROCA DO KIT ; ESTREITA LINHA DE CIMENTAÇÃO. ALTA CONCENTRAÇÃO DE FIBRAS: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA. FIBRA DE VIDRO ESPECIAL: ALTA TRANSMISSÃO DE LUZ. DUPLA CONICIDADE: MELHOR ADAPTAÇÃO AO CONDUTO. MÓDULO DE ELASTICIDADE PRÓXIMA AO DA DENTINA: BAIXO RISCO DE FRATURA RADICULAR. CURSOR DELIMITADOR: AJUSTE DO CORTE E IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO PINO. USO DIRETO (PRÉ-FABRICADO): ECONOMIA DE TEMPO CLÍNICO E CUSTOS LABORATORIAIS. FIBRAS LONGITUDINAIS: FACILIDADE DE REMOÇÃO. VERSATILIDADE DE TAMANHOS: ADAPTAÇÃO À MAIOR PARTE DOS CASOS CLÍNICOS. KIT  - 5 PINOS Nº 3 E 1 BROCA Nº 3

	319
	UNIDADE
	10
	PLACA DE VIDRO 15 X 7 X 2 CM

	320
	UNIDADE
	05
	POLIDORES ESPIRAIS PARA RESINA. FINA, POLIMENTO E BRILHO FINAL. TENDO EM SUA COMPOSIÇÃO O DIAMANTE NATURAL COMO ABRASIVO, ESSES POLIDORES SÃO INCRIVELMENTE DURÁVEIS E TORNAM O TRABALHO DE POLIMENTO MUITO MAIS RÁPIDO, GARANTINDO LISURA SUPERFICIAL E BRILHO MIMÉTICO AOS DENTES NATURAIS. INCRÍVEL FLEXIBILIDADE. ALTA DURABILIDADE. SUPERFÍCIES COM BRILHO EXCELENTE. AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. ALTO BRILHO EM TODOS COMPÓSITOS. ALCANÇE LUGARES ANTES IMPOSSÍVEIS PELOS FORMATOS CONVENCIONAIS. COM 3 GRANULOMETRIAS É POSSÍVEL REALIZAR TRABALHOS DE DESGASTE, ACABAMENTO E POLIMENTO INTRA ORAL EM RESINAS COMPOSTAS, CERÂMICAS, ZIRCÔNIA E DISSILICATO DE LÍTIO (LISI2), ALCANÇANDO LUGARES ANTES IMPOSSÍVEIS.

	321
	UNIDADE
	05
	POLIDORES ESPIRAIS PARA RESINA. MÉDIA, ACABAMENTO E LISURA. TENDO EM SUA COMPOSIÇÃO O DIAMANTE NATURAL COMO ABRASIVO, ESSES POLIDORES SÃO INCRIVELMENTE DURÁVEIS E TORNAM O TRABALHO DE POLIMENTO MUITO MAIS RÁPIDO, GARANTINDO LISURA SUPERFICIAL E BRILHO MIMÉTICO AOS DENTES NATURAIS. INCRÍVEL FLEXIBILIDADE. ALTA DURABILIDADE. SUPERFÍCIES COM BRILHO EXCELENTE. AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. ALTO BRILHO EM TODOS COMPÓSITOS. ALCANÇE LUGARES ANTES IMPOSSÍVEIS PELOS FORMATOS CONVENCIONAIS. COM 3 GRANULOMETRIAS É POSSÍVEL REALIZAR TRABALHOS DE DESGASTE, ACABAMENTO E POLIMENTO INTRA ORAL EM RESINAS COMPOSTAS, CERÂMICAS, ZIRCÔNIA E DISSILICATO DE LÍTIO (LISI2), ALCANÇANDO LUGARES ANTES IMPOSSÍVEIS.

	322
	UNIDADE
	05
	POLIDORES ESPIRAIS PARA RESINA. GROSSA, DESGASTE E CORREÇÕES. TENDO EM SUA COMPOSIÇÃO O DIAMANTE NATURAL COMO ABRASIVO, ESSES POLIDORES SÃO INCRIVELMENTE DURÁVEIS E TORNAM O TRABALHO DE POLIMENTO MUITO MAIS RÁPIDO, GARANTINDO LISURA SUPERFICIAL E BRILHO MIMÉTICO AOS DENTES NATURAIS. INCRÍVEL FLEXIBILIDADE. ALTA DURABILIDADE. SUPERFÍCIES COM BRILHO EXCELENTE. AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. ALTO BRILHO EM TODOS COMPÓSITOS. ALCANÇE LUGARES ANTES IMPOSSÍVEIS PELOS FORMATOS CONVENCIONAIS. COM 3 GRANULOMETRIAS É POSSÍVEL REALIZAR TRABALHOS DE DESGASTE, ACABAMENTO E POLIMENTO INTRA ORAL EM RESINAS COMPOSTAS, CERÂMICAS, ZIRCÔNIA E DISSILICATO DE LÍTIO (LISI2), ALCANÇANDO LUGARES ANTES IMPOSSÍVEIS.

	323
	KIT
	05
	POLIDOR DIAMANTADO DE RESINA ESPIRAL. POSSUEM DIAMANTES NATURAIS, OS MESMOS POSSIBILITAM UM MELHOR ACABAMENTO, OUTORGANDO UMA SUPERFÍCIE LISA, ISENTA DE POROS E COM UM EXCELENTE BRILHO. OS RESULTADOS SÃO PERCEPTÍVEIS EM POUCOS SEGUNDOS E COM UM MÍNIMO ESFORÇO. ESTE TIPO DE INSTRUMENTOS TEM UM TEMPO DE VIDA ÚTIL IMPRESSIONANTE. A SEQUÊNCIA DE 2 FASES E ALTA EFICIÊNCIA DOS MESMOS POSSIBILITA UM POLIMENTO DE ALTA QUALIDADE E O EFEITO "GLAZE" NOS SEUS PREPAROS DE UMA FORMA MUITO RÁPIDA E SIMPLES. O POLIDOR DE COR VERMELHO ESCURO É UTILIZADO NA FASE 1 DA SEQUÊNCIA DE USO E NA FASE 2 É UTILIZADO O POLIDOR CINZA. ESTE TIPO DE POLIDOR NÃO PRECISA DE PASTA DIAMANTADA JÁ QUE ELE MESMO POSSUE O DIAMANTE. SE RECOMENDA A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DURANTE O TRABALHO, UMA VELOCIDADE DE USO BAIXA (NÃO ULTRAPASSANDO 15.000 RPM) E PRESSÃO MANUAL SUAVE.

	324
	UNIDADE
	10
	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO OGIVAL 2S 2215 – FG GRANULATURA MÉDIA. AS PONTAS CILÍNDRICAS DE TOPO OGIVAL TÊM SIDO UTILIZADAS PARA A CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E REDUÇÃO DAS SUPERFÍCIES OCLUSAL, VESTIBULAR, LÍNGUAL E PROXIMAL EM PREPAROS PARA COROAS E RESTAURAÇÕES PARCIAIS DE BASE METÁLICA. O TOPO EM FORMA DE OGIVA POSSIBILITA A DELIMITAÇÃO DO TÉRMINO MARGINAL CHANFRADO, E O FORMATO CILÍNDRICO FAVORECE A MAIOR RETENÇÃO DAS RESTAURAÇÕES METÁLICAS COM AS PAREDES DO PREPARO

	325
	UNIDADE
	10
	PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO OGIVAL  3215 – FG HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. ÀS VEZES DENOMINADO "TORPEDO". FINALIDADE PRECÍPUA DE CONFECCIONAR CHANFROS. PARA AS DIVERSAS NECESIDADES EM PRÓTESE. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS PARA A CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E REDUÇÃO DAS SUPERFÍCIES OCLUSAL, VESTIBULAR, LINGUAL E PROXIMAL EM PREPAROS PARA COROAS TOTAIS E FACETAS LAMINADAS. O TOPO EM FORMA DE OGIVA POSSIBILITA A DELIMITAÇÃO DO TÉRMINO MARGINAL CHANFRADO. SÃO UTILIZADAS PARA DESGASTAR ESMALTE E DENTINA.

	326
	UNIDADE
	10
	PONTA DIAMANTADA CÔNICA EXTREMIDADE EM CHAMA  3139 – FG CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. UTILIZADA PARA DESBASTE FINO E DIFICIL SOBRE LIGAS DURAS, RESINAS E CERÂMICAS. SUA EXTREMIDADE COM FORMATO DE CHAMA DE VELA DELICADO PERMITE TODAS AS MANOBRAS SOBRE FACES LIVRES OU PROXIMAIS, EM PRÓTESE OU DENTÍSTICA, NA CONFECÇÃO DE BISÉIS, CHANFRADURAS, SEJAM DEGRAUS, SEJA PREPARO OCLUSAL. TAMBÉM SÃO ÓTIMAS PARA EXERCER UMA AÇÃO DESBASTANTE EXTENSIVA, EM SUPERFÍCIE.

	327
	UNIDADE
	10
	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO ARREDONDADO  4137 – FG HASTE COM LISTRA AZUL OU BRANCA. SEMELHANTES ÀS CILÍNDRICAS, PORÉM DE EXTREMIDADE ARREDONDADA, TAMBÉM APRENSENTAM CONICIDADE LATERAL. ALTA ROTAÇÃO.  UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. SÃO UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA SE CONSEGUIR PAREDES EXPULSIVOS E ÂNGULOS ARREDONDADOS EM CAVIDADES PARA INLAY E ONLAY DE PORCELANA OU RESINA COMPOSTA INDIRETA

	328
	UNIDADE
	10
	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA  1014 – FG  CONFECCIONADA EM AÇO E IMPREGNADA COM DIAMANTES NATURAIS ATRAVÉS DE ELETRÓLISE EM EMBALAGEM ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÕES ROTINEIRAS EM ESMALTE, DENTINA E PREPARAÇÕES CAVITÁRIAS EM GERAL. UTILIZADAS PRINCIPALMENTE PARA O ACESSO INICIAL A LESÕES CARIOSAS, TAMBÉM UTILIZADA PARA ABERTURA OU RETENÇÃO EM DENTÍSTICA. PARA CRIAR SULCOS DE ORIENTAÇÃO EM PRÓTESE.

	329
	KIT
	03
	PONTAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE AMÁLGAMA AUTOCLAVÁVEIS. KIT C/ 6 UNIDADES. UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS DE DESBASTE DEVIDO SUA MAIOR ABRASIVIDADE. INDICADO PARA ACABAMENTO PRÉ POLIMENTO E POLIMENTO FINAL DE AMALGAMAS, ASSIM COMO EM METAIS NOBRES E NÃO NOBRES.

	330
	KIT
	04
	PONTAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA AUTOCLAVÁVEIS. KIT C/ 6 PONTAS ABRASIVAS CONFECCIONADAS COM COMPOSITOS RESTAURADORES DE NANO PARTICULA, HIBRIDOS TRADICIONAIS OU AINDA MICROPARTICULAS COM 2 GRANULOMETRIA DIFERENTES PARA A OBTENÇÃO DE ALTO BRILHO.ALTO BRILHO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO FINAL DE RESTAURAÇOES EM RESINA COMPOSTA E FACETAS.

	331
	KIT
	04
	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO RESINA COMPOSTA  8090 CA – KG. KIT C/ 04 SILICONES ABRASIVOS DE GRANULAÇÃO FINA E 04 SILICONES ABRASIVOS DE GRANULAÇÃO EXTRA- FINA.  NUMERAÇÕES (8091 F, 8092 F, 8093 F, 8094F) E ( 8091 FF, 8092 FF, 8093 FF E 8094 FF).

	332
	KIT
	02
	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPLETO ULTRA-GLOSS - AMERICAN BURRS. KIT COM 15 PEÇAS + BROQUEIRO.

	333
	UNIDADE
	01
	PORTA AGULHA CASTROVIEJO CURVO COM TRAVA 15 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.GARANTIA10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. 

	334
	UNIDADE
	02
	PORTA AGULHA MATHIE  11CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. AUTOCLAVÁVEL.

	335
	UNIDADE
	02
	PORTA AGULHA MATHIE  14CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. AUTOCLAVÁVEL.

	336
	UNIDADE
	02
	PORTA AGULHA MATHIE  17CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.  FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. AUTOCLAVÁVEL.

	337
	UNIDADE
	02
	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM. CABO TIPO TESOURA COM CREMALHEIRA. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. AUXILIA NO MANUSEIO DA AGULHA DURANTE SUTURA E DEMAIS PROCEDIMENTOS. TRAVA QUE CONFERE FIRMEZA E FIXAÇÃO DA AGULHA.É EXTREMAMENTE LEVE, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL. AUTOCLAVÁVEL.

	338
	UNIDADE
	08
	PORTA AMÁLGAMA SIMPLES METAL. INDICADO PARA COLOCAR A AMÁLGAMA NA CAVIDADE DESEJADA. - TAMANHO: 14 CM; FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA:

	339
	UNIDADE
	05
	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, TAMANHO: 6 CM, ADULTO.

	340
	UNIDADE
	05
	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE INFANTIL. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304. TAMANHO: 5 CM. INFANTIL.

	341
	KIT
	01
	POSICIONADOR DE FILMES ADULTO, ANTERIOR E POSTERIOR, DIREITO E ESQUERDO.

	342
	KIT
	01
	POSICIONADOR DE FILMES INFANTIL, ANTERIOR E POSTERIOR, DIREITO E ESQUERDO.

	343
	UNIDADE
	05
	POTE DAPPEN PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADO EM MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, MÉDICO E FARMACÊUTICO. SUA COMPOSIÇÃO A BASE DE NYLON PERMITE SER TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL, GARANTINDO BOA RESISTÊNCIA AO PRODUTO. O POTE DAPPEN É UTILIZADO EM MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO, MÉDICO E FARMACÊUTICO. SUA COMPOSIÇÃO A BASE DE NYLON PERMITE SER TOTALMENTE AUTOLAVÁVEL, GARANTINDO BOA RESISTÊNCIA AO PRODUTO.  ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 137°. C. - POSSUI DUAS CAVIDADES PARA AS MANIPULAÇÕES.

	344
	UNIDADE
	10
	POTE DAPPEN VIDRO TRANSPARENTE COM 2 ORIFÍCIOS PARA MANIPULAÇÃO. RECOMENDADA PARA HOMOGENEIZAÇÃO DE PRODUTOS, NÃO DEVE SER UTILIZADA COM PRODUTOS QUE CONTENHAM SOLVENTES OU ÁCIDOS EM SUA FORMULA. PARA LIMPEZA, UTILIZAR ÁGUA CORRENTE E DETERGENTE NEUTRO, NÃO UTILIZAR ÁGUA QUENTE.
SEU FORMATO E FLEXIBILIDADE PERMITEM HOMOGENEIZAR COM MAIOR PRECISÃO PARA DIVERSOS PRODUTOS, GARANTINDO UM MELHOR APROVEITAMENTO DE SEUS CREMES, GEL CIRÚRGICO, CERA E ETC.  GARANTIA: 06 MESES. TAMANHO EXTERNO: 3,5 CM DE ALTURA E 3,5 CM DE LARGURA. BOCA MAIOR: 26 MM E PROFUNDIDADE 19 MM. BOCA MENOR: 21 MM E PROFUNDIDADE 11 MM.

	345
	UNIDADE
	10
	PROTETOR DE SILICOME. UTILIZADO COMO PROTETOR PARA GRAMPO UNIMATRIX.
OS NOVOS PROTETORES DE SILICONE UNIMATRIX R AGORA SÃO TRIANGULARES, MAIS ANATÔMICOS, PERMITEM A PERFEITA ADAPTAÇÃO DAS MATRIZES.

	346
	FRASCO
	04
	PULPO-SAN, CIMENTO PROVISÓRIO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. FRASCO DE PÓ 50 G, E LIQUÍDO 20 ML. É RECOMENDADO EM INÚMERAS APLICAÇÕES, COMO BASE SEDATIVA, FORRADOR DE CAVIDADES, CURATIVO SELANTE, E CIMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DE COROAS, PONTES, INCRUSTAÇÕES E OBTURAÇÕES TEMPORÁRIAS, QUANDO REMOÇÕES SÃO PLANEJADAS, DEIXANDO O REMANESCENTE PARA SERVIR DE BASE INTERMEDIÁRIA SOB RESTAURAÇÕES PERMANENTES.

	347
	KIT
	06
	REMOVEDOR DE MANCHAS POR MICROABRASÃO. APRESENTA EM SUA COMPOSIÇÃO ÁCIDO CLORÍDRICO A 6%, E CARBETO DE SILÍCIO QUE É EXTREMAMENTE DURO E CORTANTE, O QUE LHE CONFERE UMA EFICÁCIA MAIOR EM RELAÇÃO A OUTROS ABRASIVOS COMO A PEDRA POMES, QUE É MAIS MOLE E NÃO CORTANTE. DESTE MODO PODE SER CONSIDERADO UM PRODUTO DE POTÊNCIA MEDIANA, QUE POSSUI ALTA EFICÁCIA, PORQUE COMBINA TEOR MÉDIO DE ÁCIDO E DE ALTA EFICÁCIA DO CARBETO DE SILÍCIO. 1 SERINGA COM 3G. 10 PONTEIRAS PARA A APLICAÇÃO. 1 ESPÁTULA.

	348
	FRASCO
	06
	REMOVEDOR DE MANCHAS. É INDICADO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E TÁRTARO DENTÁRIO, QUE SÃO PLACAS MINERALIZADAS, OCASIONADAS, PRINCIPALMENTE POR FALTA DE HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO. FRASCO 30 ML.

	349
	CAIXA
	02
	REFORPOST FIBRA DE VIDRO. PINO INTRA-RADICULAR PARALELO COM ÁPICE CÔNICO EM FIBRA DE VIDRO. ÚNICO PADRONIZADO PARA BROCAS DE LARGO. INDICADO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO REMANESCENTE DENTAL QUANDO HÁ INDICAÇÃO CLÍNICA PARA O PROCEDIMENTO. CAIXA COM 5 PINOS Nº 1.

	350
	CAIXA
	02
	REFORPOST FIBRA DE VIDRO. PINO INTRA-RADICULAR PARALELO COM ÁPICE CÔNICO EM FIBRA DE VIDRO. ÚNICO PADRONIZADO PARA BROCAS DE LARGO. INDICADO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO REMANESCENTE DENTAL QUANDO HÁ INDICAÇÃO CLÍNICA PARA O PROCEDIMENTO. CAIXA COM 5 PINOS Nº 2.

	351
	CAIXA
	02
	REFORPOST FIBRA DE VIDRO. PINO INTRA-RADICULAR PARALELO COM ÁPICE CÔNICO EM FIBRA DE VIDRO. ÚNICO PADRONIZADO PARA BROCAS DE LARGO. INDICADO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO REMANESCENTE DENTAL QUANDO HÁ INDICAÇÃO CLÍNICA PARA O PROCEDIMENTO.. CAIXA COM 5 PINOS Nº 3.

	352
	KIT
	02
	REFORPOST FIBRA DE VIDRO. PINO INTRA-RADICULAR PARALELO COM ÁPICE CÔNICO EM FIBRA DE VIDRO. ÚNICO PADRONIZADO PARA BROCAS DE LARGO. INDICADO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO REMANESCENTE DENTAL QUANDO HÁ INDICAÇÃO CLÍNICA PARA O PROCEDIMENTO.  MINI KIT - 15 PINOS (5 Nº 1, 5 Nº 2 E 5 Nº 3), 1 GABARITO.

	353
	UNIDADE
	02
	REPOSIÇÃO FIBRA DE VIDRO - 5 PINOS Nº 0,5

	354
	UNIDADE
	02
	REPOSIÇÃO FIBRA DE VIDRO - 5 PINOS Nº 1

	355
	UNIDADE
	02
	REPOSIÇÃO FIBRA DE VIDRO - 5 PINOS Nº 2

	356
	UNIDADE
	02
	REPOSIÇÃO FIBRA DE VIDRO - 5 PINOS Nº 3

	357
	UNIDADE
	06
	REPOSIÇÃO LÂMINA P/ CERÂMICA Nº 1 

	358
	UNIDADE
	06
	REPOSIÇÃO LÂMINA P/ CERÂMICA Nº 2

	359
	UNIDADE
	06
	REPOSIÇÃO LÂMINA P/ CERÂMICA Nº 3

	360
	UNIDADE
	06
	REPOSIÇÃO LÂMINA P/ RESINA Nº 4 

	361
	UNIDADE
	06
	REPOSIÇÃO LÂMINA P/ RESINA Nº 5

	362
	UNIDADE
	06
	REPOSIÇÃO LÂMINA P/ RESINA Nº 6 

	363
	UNIDADE
	20
	RESINA A1 COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM TAMANHO DE PARTÍCULAS ENTRE 3,5 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MÉDIO DE 0,6 MICROMETROS, QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. 

	364
	UNIDADE
	05
	RESINA A1B COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.

	365
	UNIDADE
	05
	RESINA A1D COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.

	366
	UNIDADE
	05
	RESINA A1E COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.

	367
	UNIDADE
	15
	RESINA A2 COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM TAMANHO DE PARTÍCULAS ENTRE 3,5 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MÉDIO DE 0,6 MICROMETROS, QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. 

	368
	UNIDADE
	05
	RESINA A2B COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.

	369
	UNIDADE
	03
	RESINA A2D COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.

	370
	UNIDADE
	05
	RESINA A2E COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.

	371
	UNIDADE
	20
	RESINA A3 COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM TAMANHO DE PARTÍCULAS ENTRE 3,5 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MÉDIO DE 0,6 MICROMETROS, QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. 

	372
	UNIDADE
	05
	RESINA A3B COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.

	373
	UNIDADE
	05
	RESINA A3D COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.

	374
	UNIDADE
	05
	RESINA A3E COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.

	375
	UNIDADE
	25
	RESINA A 3,5 COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM TAMANHO DE PARTÍCULAS ENTRE 3,5 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MÉDIO DE 0,6 MICROMETROS, QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. 

	376
	UNIDADE
	05
	RESINA A 3,5B COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.

	377
	UNIDADE
	15
	RESINA A4 COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM TAMANHO DE PARTÍCULAS ENTRE 3,5 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MÉDIO DE 0,6 MICROMETROS, QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. 

	378
	UNIDADE
	10
	RESINA B1 UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. SERINGA COM 4G; MICROHÍBRIDA, COM NANOPARTÍCULAS DE 20NM, COMPOSTA POR MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA, DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA.

	379
	UNIDADE
	12
	RESINA B1E COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL DE NANOPARTÍCULAS PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COMPOSTA COM 100% NANOPARTÍCULAS.

	380
	UNIDADE
	15
	RESINA B2 COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM TAMANHO DE PARTÍCULAS ENTRE 3,5 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MÉDIO DE 0,6 MICROMETROS, QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. 

	381
	FRASCO
	10
	REVELADOR PARA  RAIO X: . SOLUÇÃO FORMULADA PARA REVELAR A IMAGEM RADIOGRÁFICA EM PELÍCULAS PREVIAMENTE SENSIBILIZADAS POR EXPOSIÇÃO AOS RAIOS X. É INDICADO PARA USO EM CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS

	382
	UNIDADE
	06
	RESINA INCISAL  É FOTOPOLIMERIZÁVEL, POSSUI ÓTIMA CONSISTÊNCIA (MANIPULAÇÃO FIRME). APRESENTA PROPRIEDADES EXCELENTES DE ACABAMENTO E POLIMENTO. APRESENTA ÓTIMAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. ESTABILIDADE DE COR E FLUORESCÊNCIA.

	383
	UNIDADE
	05
	RESINA B1B 100%  NANOPARTICULADA  (ZIRCÔNIA E SÍLICA). ESTA COMPOSIÇÃO PERMITE UMA EXCELENTE RETENÇÃO DE POLIMENTO. MAIOR FLUORESCÊNCIA.  EXCELENTE MANIPULAÇÃO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA E POSSUI ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA ESCULPIR. FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE OPACIDADES PELO SISTEMA DE CORES DAS SERINGAS.

	384
	UNIDADE
	05
	RESINA A3,5 B  100%  NANOPARTICULADA  (ZIRCÔNIA E SÍLICA). ESTA COMPOSIÇÃO PERMITE UMA EXCELENTE RETENÇÃO DE POLIMENTO. MAIOR FLUORESCÊNCIA.  EXCELENTE MANIPULAÇÃO: NÃO GRUDA NA ESPÁTULA E POSSUI ÓTIMA CONSISTÊNCIA PARA ESCULPIR. FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE OPACIDADES PELO SISTEMA DE CORES DAS SERINGAS.

	385
	PACOTE
	80
	ROLETES DE ALGODÃO P/ ISOLAMENTO. UTILIZADO PARA TRATAMENTO DENTÁRIO, LIMPEZA BUCAL, ABSORÇÃO DE SALIVA E AFASTAMENTO DA BOCHECHA. EXTREMAMENTE MACIO E ABSORVENTE, PROPORCIONANDO ASSIM FACILIDADES PARA O PROFISSIONAL.  CONFECCIONADO COM A MAIS ALTA QUALIDADE. UTILIZA UM MODERNO PROCESSO DE FABRICAÇÃO. PRODUZIDO COM FIBRAS SELECIONADAS 100% NATURAIS. POSSUI FORMATO CILÍNDRICO E PODE SER ESTERILIZADO EM GÁS (ÓXIDO DE ETILENO) E RAIO GAMA. PACOTE COM 100 UNIDADES.

	386
	UNIDADE
	04
	SACA BROCA UNIVERSAL PARA TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO. EM PLÁSTICO RÍGIDO AUTOCLAVÁVEL.

	387
	KIT
	05
	SELANTE DE SULCOS E CICATRÍCULAS. FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE PREPARADA PARA SELAR OS DEFEITOS ESTRUTURAIS DA SUPERFÍCIE OCLUSAL DE DENTES POSTERIORES DECÍDUOS E PERMANENTES; POSSUI UMA POLIMERIZAÇÃO QUÍMICA;
LIGHT É FOTOATIVADO. É UM SELANTE SEM CARGA, COM ÓTIMA FLUIDEZ. PENETRA FACILMENTE NOS SULCOS E CICATRÍCULAS, SEM A NECESSIDADE DO USO PRÉVIO DE BROCAS.  ESTOJO COM: 5 ML DE SELANTE; 10M DE ALPHA ACID

	388
	CAIXA
	15
	SELANTE PARA FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL. É UM PRODUTO PARA SER APLICADO NAS SUPERFÍCIES OCLUSAIS DOS DENTES. O PRODUTO POLIMERIZADO FORMA UMA PELÍCULA CONTÍNUA E RESISTENTE, UTILIZADA PARA VEDAR  FISSURAS, FÓSSULAS E SULCOS, PROTEGENDO-OS DAS CÁRIES.  POSSUI AINDA UMA AÇÃO COMPLEMENTAR DE PROFILAXIA, DEVIDO À PRESENÇA DE FLUORETOS EM SUA FORMULAÇÃO. A UTILIZAÇÃO DE SELANTES TEM SIDO AMPLAMENTE RECOMENDADA DEVIDO AO SEU SUCESSO EM REDUZIR  SIGNIFICATIVAMENTE AS CÁRIES OCLUSAIS.
CONCENTRAÇÃO DE FLÚOR PRESENTE NO PRODUTO: FLUORETO DE SÓDIO 2,42% = 1,09% ÍONS FLÚOR. FLUORETO DE CÁLCIO 0,4% = 0,19%  ÍONS FLÚOR. CONTÉM DUAS FONTES DE FLÚOR CONFERINDO AO PRODUTO UMA AÇÃO RÁPIDA INICIAL (EXERCIDA PELO FLUORETO DE SÓDIO) E UMA AÇÃO MAIS MODERADA PORÉM PROFUNDA (FLUORETO DE CÁLCIO); ALTO ÍNDICE DE ADESÃO; ÓTIMA FLUIDEZ , BOM ESCOAMENTO NAS FÓSSULAS E FISSURAS; LIBERAÇÃO DE FLÚOR - ATIVIDADE ANTICARIOGÊNICA; -MENORES ÍNDICES DE RECIDIVA DE CÁRIE EM DENTES SELADOS. 2 SERINGAS COM 2,5G DE BIOSEAL FOTOPOLIMERIZÁVEL; 1 SERINGA COM 3G DE ATTAQUE GEL (CONDICIONADOR ÁCIDO ORTO-FOSFÓRICO 37%); 6 BICOS APLICADORES.

	389
	UNIDADE
	10
	SERINGA CARPULE C/ REFLUXO PARA ANESTÉSICO.  INDICADO PARA AUXILIAR NA APLICAÇÃO DE ANESTESIA DENTÁRIA. A SERINGA CARPULE COM REFLUXO EVITA A INJEÇÃO ACIDENTAL DE ANESTÉSICO NUM VASO SANGUÍNEO. FABRICADO EM AÇO INOX. QUINELATO. AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA: 2 ANOS; REGISTRO ANVISA.

	390
	UNIDADE
	10
	SINDESMÓTOMO DUPLO N° 1. INSTRUMENTO UTILIZADO PARA DESCOLAR A GENGIVA DO OSSO ANTES DA EXTRAÇÃO.  EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.

	391
	UNIDADE
	10
	SOF-LEX DISCO DIAMANTADO ESPIRAL UNE O POLIMENTO FEITO À BASE DE PASTA DIAMANTADA COM A PRATICIDADE DO DISCO EMBORRACHADO. REUTILIZÁVEL, COM FORMATO ÚNICO E SEM A NECESSIDADE DE PASTA DE POLIMENTO, SIMPLIFICA SEU DIA A DIA CLÍNICO E VALORIZA AINDA MAIS O RESULTADO FINAL DO SEU TRABALHO. O SISTEMA SOF-LEX ESPIRAL COMPLEMENTA O PROCEDIMENTO DE ACABAMENTO, FEITO COM OS DISCOS ABRASIVOS SOF-LEX  POP-ON. ELE CONSISTE EM DOIS PASSOS: PRÉ-POLIMENTO COM O DISCO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO (BEGE) E O POLIMENTO COM O DISCO DE DIAMANTE (ROSA). SOF-LEX ESPIRAL DISCO EMBORRACHADO PARA PRÉ-POLIMENTO (BEGE).REMOVE PEQUENOS RISCOS, AUMENTA A LISURA SUPERFICIAL E PREPARA A SUPERFÍCIE PARA POLIMENTO DE ALTO BRILHO, PRESERVANDO A ANATOMIA.

	392
	UNIDADE
	10
	SOF-LEX DISCO DIAMANTADO ESPIRAL UNE O POLIMENTO FEITO À BASE DE PASTA DIAMANTADA COM A PRATICIDADE DO DISCO EMBORRACHADO. REUTILIZÁVEL, COM FORMATO ÚNICO E SEM A NECESSIDADE DE PASTA DE POLIMENTO, SIMPLIFICA SEU DIA A DIA CLÍNICO E VALORIZA AINDA MAIS O RESULTADO FINAL DO SEU TRABALHO. O SISTEMA SOF-LEX™ ESPIRAL COMPLEMENTA O PROCEDIMENTO DE ACABAMENTO, FEITO COM OS DISCOS ABRASIVOS SOF-LEX  POP-ON. ELE CONSISTE EM DOIS PASSOS: PRÉ-POLIMENTO COM O DISCO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO (BEGE) E O POLIMENTO COM O DISCO DE DIAMANTE (ROSA). SOF-LEX ESPIRAL DISCO DIAMANTADO PARA POLIMENTO (ROSA). CONTÉM PARTÍCULAS DE DIAMANTE PARA CRIAR UMA SUPERFÍCIE COM ELEVADO POLIMENTO E BRILHO

	393
	CAIXA
	05
	SOF-LEX. INDICADA PARA O ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFÍCIES DE RESTAURAÇÕES REALIZADAS COM RESINAS COMPOSTAS E IONÔMEROS DE VIDRO. UTILIZADAS NA SEQÜÊNCIA CORRETA RESULTAM EM UMA EXCELENTE LISURA DE SUPERFÍCIE E EM RESTAURAÇÕES MUITO ESTÉTICAS. ADAPTA EM MANDRIL DE PARAFUSO. SÉRIE AZUL. CONTÉM 50 DISCOS - 8 DISCOS ( GROSSO) + 14 DISCOS (MÉDIOS) + 14 DISCOS (FINOS) + 14 DISCOS (SUPER FINOS). 19,05MM.

	394
	UNIDADE
	10
	SERINGA TRIPLICE DESMONTAVEL BICO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. CABEÇA ARREDONDADA E ANATÔMICA AUXILIANDO NOS PROCEDIMENTOS INTRA OU EXTRAORAIS DE LIMPEZA E SECAGEM ATRAVÉS DE JATO DE AR, ÁGUA OU A COMBINAÇÃO DE AMBOS (SPRAY).COMPOSTA POR CABO, CABEÇA E PONTEIRA.A PONTEIRA PODE SER ROTACIONADA EM 360 º PARA MAIOR PRATICIDADE DURANTE OS PROCEDIMENTOS.GARANTIA: 06 MESES.

	395
	UNIDADE
	04
	SONDA ENDODÔNTICA RHEIN DUPLA, CURTA. A SONDA EXPLORADORA É UM IMPORTANTE INSTRUMENTO PARA O ENTENDIMENTO DA ANATOMIA DA CÂMARA PULPAR DOS DENTES A SEREM TRATADOS ENDODONTICAMENTE. PARA QUE A SONDAGEM DAS EMBOCADURAS (PRINCIPALMENTE AS CONSTRITAS E CALCIFICADAS) POSSA SURTIR O EFEITO ESPERADO, É NECESSÁRIO QUE FAÇAMOS USO DE UMA SONDA ESPECÍFICA PRA ISSO, COM PONTAS FINAS, AFIADAS E RESISTENTES. A SONDA DE RHEIN POSSUI TODAS ESSAS CARACTERÍSTICAS, ALÉM DE VIR COM DUAS ANGULAÇÕES DE PONTA, UMA DE CADA LADO DO CABO. POR ISSO A UTILIZAÇÃO DA MESMA É CRUCIAL E PODE SER A DIFERENÇA ENTRE ENCONTRAR OU NÃO OS CONDUTOS MAIS DIFÍCEIS E COMPLICADOS, COMPROMETENDO O SUCESSO DO TRATAMENTO A SER REALIZADO. EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.

	396
	UNIDADE
	10
	SONDA EXPLORADORA DUPLA Nº 05 QUINELATO. UTILIZADO PARA VERIFICAR A PRESENÇA DE CAVIDADES DE CÁRIE NO ESMALTE DENTAL E VERIFICAR A RETENÇÃO MECÂNICA NOS PREPAROS CAVITÁRIOS DO DENTE PARA RETENÇÃO DO MATERIAL RESTAURADOR DENTAL. AUXILIA NA DETECÇÃO DE FALHAS NA ESTRUTURA DENTÁRIA. POR SUA CARACTERÍSTICA NÃO INVASIVA É INDICADA NO DIAGNÓSTICO DA CÁRIE. AÇO INOX.  AUTOCLAVÁVEL.  

	397
	UNIDADE
	10
	SONDA EXPLORADORA Nº 47. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. UTILIZADO PARA VERIFICAR A PRESENÇA DE CAVIDADES DE CÁRIE NO ESMALTE DENTAL E VERIFICAR A RETENÇÃO MECÂNICA NOS PREPAROS CAVITÁRIOS DO DENTE PARA RETENÇÃO DO MATERIAL RESTAURADOR DENTAL.

	398
	UNIDADE
	02
	SONDA RHEI Nº 03. CABO EXCLUSIVO E LEVE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL DE QUALIDADE SUPERIOR AISI 304 E AISI 420. UTILIZADO PARA VERIFICAR A PRESENÇA DE CAVIDADES DE CÁRIE NO ESMALTE DENTAL E VERIFICAR A RETENÇÃO MECÂNICA NOS PREPAROS CAVITÁRIOS DO DENTE PARA RETENÇÃO DO MATERIAL RESTAURADOR DENTAL.

	399
	FRASCO
	05
	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. INDICADA PARA USO EM PEQUENAS CIRURGIAS E NOS CASOS ONDE UM CONTROLE DE SANGRAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO. REALIZA UM EFETIVO CONTROLE DO SANGRAMENTO, NÃO INTERFERINDO NA PRESA DO MATERIAL DE MOLDAGEM. APRESENTA AINDA GRANDE AÇÃO ADSTRINGENTE E NÃO POSSUI EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM COM 10 ML.

	400
	PACOTE
	30
	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTERILIZADO COM COLETOR ÓSSEO.  AUXILIA NA SUCCÇÃO DE SANGUE E FLÚIDOS; SUCÇÃO DE PARTÍCULAS ÓSSEAS; PARTE INFERIOR DO FORMULÁRIO
O SUGADOR DESCARTÁVEL É INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS, UTILIZADO PARA SUGAR AS PARTÍCULAS ÓSSEAS FORMADAS DURANTE O PROCESSO CIRÚRGICO, SEPARANDO AS PARTÍCULAS PARA O USO CONFORME O PROFISSIONAL NECESSITE. POSSUI COLETOR ÓSSEO FAZENDO COM QUE AS PARTÍCULAS PEQUENAS DE OSSOS FIQUEM RETIDAS NA CESTA COLETORA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES + 20 CESTAS COLETORAS. CARACTERÍSTICAS:  ESTÉRIL EM ÓXIDO DE ETILENO. * PRODUTO DE USO ÚNICO. (NÃO AUTOCLAVÁVEL )

	401
	PACOTE
	30
	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL. EMBALAGEM C/ 40 UNIDADES E 80 PONTEIRAS. (40 UNIDADES DE 2,5MM E 40 UNIDADES DE 3,0MM). POSSUI TRÊS DIÂMETROS DE PONTAS, QUE PERMITEM SUGAR EM VÁRIAS SITUAÇÕES CIRÚRGICAS; SUGADOR EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL E ATÓXICO; TUBO COM EXCLUSIVA CURVATURA CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO; DIÂMETRO DO TUBO: 5 MM; PONTEIRAS E PORTA-FILTRO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; DIÂMETRO DAS PONTEIRAS: 2,5MM E 3,0MM; REGISTRO ANVISA. UTILIZADO EM CIRURGIAS INTRA-ORAIS PARA SUCÇÃO DE SANGUE E DEMAIS FLUIDOS.

	402
	PACOTE
	70
	SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL. TUBO E PONTEIRA ATÓXICOS; ARAME EM AÇO ESPECIAL; DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL; PONTEIRA MACIA E AROMATIZADA SABOR TUTTI-FRUTTI. PACOTE COM 40 UNIDADES.

	403
	PACOTE
	30
	SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL C/ 20 TUTI FRUTI, COM POTEIRAS COLORIDAS. SUGADOR CONFECCIONADO PVC ATÓXICO, SENDO O TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE AÇO QUE PERMITE UM POSICIONAMENTO FIXO. FÁCIL ADAPTAÇÃO E FLEXÍVEL PARA FACILITAR O PROCEDIMENTO DO PROFISSIONAL E CONFORTO AO PACIENTE. SUGADOR / ASPIRADOR SUCÇÃO DE LÍQUIDOS DURANTE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ENDODÔNTICO. EMBALADO SEPARADAMENTE.

	404
	UNIDADE
	15
	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA E POLIMENTO.  INDICADA PARA PROFILAXIA SUBGENGIVAL SEM AGREDIR A GENGIVA. UTILIZAÇÃO EM CONTRA-ÂNGULO. FABRICADA EM LÁTEX FLEXÍVEL E MACIO, PROPORCIONANDO UMA PENETRAÇÃO DE ATÉ 4 MM SEM CAUSAR TRAUMA. POSSUEM EXCELENTE FLEXIBILIDADE NECESSÁRIA PARA OBTENÇÃO DO MELHOR DESEMPENHO.

	405
	UNIDADE
	02
	TAMBOREL PARA LIMA ENDODÔNTICA DE PLÁSTICO. É UM PRODUTO DESTINADO A ORGANIZAR COM FACILIDADE AS LIMAS NO PROCEDIMENTO ENDODÔNTICO E A ESTERILIZAÇÃO DAS MESMAS. TEM FINALIDADE DE ARMAZENAR LIMAS E ESTERILIZAR EM AUTOCLAVE

	406
	FRASCO
	04
	TERGENSOL 200 ML. SOLUÇÃO DETERGENTE PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES.

	407
	UNIDADE
	04
	TESOURA CIRÚRGICA CURVA  15 CM. TIPO FINA/FINA; COMPRIMENTO: 150 MM (15 CM); CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.

	408
	UNIDADE
	04
	TESOURA CIRÚRGICA CURVA 17 CM PONTA FINA  FINA .  PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. 

	409
	UNIDADE
	04
	TESOURA CIRÚRGICA RETA  15 CM. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, TAMANHO: 15 CM. UTILIZADA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM GERAL, PROPORCIONANDO AO CIRURGIÃO MAIOR SEGURANÇA E FACILIDADES NA HORA DE CORTAR FIOS CIRÚRGICOS, TECIDOS MOLES, ETC.

	410
	UNIDADE
	04
	TESOURA CIRÚRGICA RETA 17 CM PONTA FINA  FINA .  PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420; EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.

	411
	UNIDADE
	02
	TESOURA IRIS CURVA. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420

	412
	UNIDADE
	04
	TESOURA IRIS RETA. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420

	413
	UNIDADE
	02
	TESOURA MAYO RETA  14  CM. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420.

	414
	UNIDADE
	02
	· TESOURA METZMBAUN  14  CM. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.

	415
	UNIDADE
	06
	TIP PERIO SUB PARA APARELHO DE ULTRASSOM.  AS PONTAS PARA ULTRASSOM (TIPS) UTILIZADAS NOS EQUIPAMENTOS SÃO CONSTRUÍDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, POSSUEM ACABAMENTO EXTERNO POLIDO PARA AUMENTAR SUA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. A ROSCA DE ENCAIXE POSSUI PADRÃO ISO M3.5 X 0.35 6G, ESSA ROSCA PERMITE QUE AS PONTAS POSSAM SER UTILIZADAS EM TODA A LINHA DE ULTRASSON QUE POSSUAM SISTEMA DE TRANSDUTOR CERÂMICO. TODOS OS TIPS SÃO AUTOCLAVÁVEIS A UMA TEMPERATURA MÁXIMA DE 135ºC. - É UMA PONTA UNIVERSAL, INDICA PARA TRABALHAR TODAS AS SUPERFÍCIES DOS DENTES.

	416
	CAIXA
	20
	TIRA DE LIXA AÇO ABRASIVA PARA POLIMENTO EM AMÁLGAMA  4 MM . PERFEITA GRANULAÇÃO PERMITE MAIOR DURABILIDADE E CORTE MACIO; ACABAMENTO RIGOROSO. FABRICADAS EM AÇO INOX. TAMANHO 125 MM X 4 MM X 0,12MM. INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DAS FACES PROXIMAIS DAS RESTAURAÇÕES EM COMPÓSITOS, ACRÍLICOS, IONÔMEROS DE CIMENTO DE VIDRO E AMÁLGAMAS.

	417
	CAIXA
	15
	TIRA MATRIZ DE POLIÉSTER 120 X 10 X 0,05 MM. CONFECCIONADO EM 100% POLIÉSTER E SUPER FLEXÍVEL. UTILIZADA EM ISOLAMENTO DE RESTAURAÇÕES INTERPROXIMAIS COM RESINA COMPOSTA.

	418
	CAIXA
	10
	TIRAS DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINA.  AS TIRAS SÃO PROJETADOS PARA AJUDAR A PREVENIR O ACÚMULO DE PLACA BACTERIANA INTERPROXIMAL PARA O ACABAMENTO SUPERIOR E RESULTADOS DE POLIMENTO. ABRASIVO DE GRANULAÇÃO GROSSA (CINZA) E MÉDIA (BRANCA); CADA TIRA POSSUI UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS DOS DENTES.  (4MM X 170MM). CAIXA COM 150 UNIDADES.

	419
	CAIXA
	02
	TIRA DE BORRACHA P/ AFASTAR DENTES – SORTIDAS.

	420
	PACOTE
	20
	 TOUCA CIRÚRGICA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL, SANFONA; ATÓXICO, 100% POLIPROPILENO, NÃO-ESTÉRIL; PACOTE COM 100 UNIDADES. COR BRANCA.

	421
	VIDRO
	03
	TRICRESOLFORMALINA. MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR; O PRODUTO É UM ANTISSÉPTICO, DESINFETANTE PARA CANAIS RADICULARES, QUE ALIA AS PROPRIEDADES DO FORMALDEÍDO COM ORTO-CRESOL;

	422
	UNIDADE
	01
	ULTRA-SOM  SISTEMA ELETRÔNICO ACOPLADO A UM TRANSDUTOR PIEZOELÉTRICO QUE TRANSMITE A PEÇA DE MÃO MOVIMENTOS OSCILATÓRIOS CONJUGADOS, ATINGINDO FREQÜÊNCIAS NA FAIXA DE 29KHZ A 32KHZ PROPORCIONANDO VIBRAÇÕES PERFEITAS NO PLANO LONGITUDINAL, SEM TRAUMAS, SEM AGRESSÃO AO ESMALTE E SEM GERAR CALOR. JATO DE BICARBONATOUTILIZA BICARBONATO DE SÓDIO PARA O JATEAMENTO DE SUPERFÍCIES E ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO DE PARTÍCULAS O MESMO FICA EM SUSPENSÃO E SÃO INSERIDOS NUM JATO DE AR COMPRIMIDO.DESCRIÇÃOCHAVE LIGA / DESLIGA;CHAVE SELETORA ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO;SINTONIA AUTOMÁTICA DE FREQÜÊNCIA;AJUSTE DO NÍVEL DA POTÊNCIA ULTRA-SÔNICA;ESCALA DOS NÍVEIS DE POTÊNCIA POR CORES FACILITAM OS TRABALHOS EM PERIODONTIA, ENDODONTIA OU GERAL;CANETA DO ULTRA-SOM COM SISTEMA DE CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, AUMENTA A VIDA ÚTIL DO TRANDUTOR;CANETA DO JATO DE BICARBONATO COM SISTEMA DE REMOÇÃO DO BICO MISTURADOR PARA LIMPEZA E AUTOCLAVAGEM;PRESSURIZAÇÃO INTERNA DO AR E DA ÁGUA ATRAVÉS DOS TERMINAIS DE ENTRADA;SISTEMA ELETRO-PNEUMÁTICO SINCRONIZADO COM VÁLVULAS SOLENÓIDES PARA PROPORCIONAR CORTES E ASPIRAÇÕES DA ÁGUA E AR INSTANTANEAMENTE;DESPRESSURIZAÇÃO INTERNA DO BICARBONATO DE SÓDIO DA VÁLVULA ATÉ A PEÇA DE MÃO, ATRAVÉS DE VARREDURAAUTOMÁTICA  REGISTROS DE AJUSTE FINO PARA CONTROLE DE ÁGUA E AR POSSIBILITAM ADEQUAR À NECESSIDADE DE CADA OPERAÇÃO;RESERVATÓRIO DO BICARBONATO DE SÓDIO, RESISTENTE E COM TAMPA TRANSPARENTE;FILTRO DE AR COM DRENAGEM SEMI-AUTOMÁTICA;PEÇAS DE MÃO ANATÔMICA COM MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS;PEDAL PARA ACIONAMENTO;KIT PARA ESTERILIZAÇÃO,ACOMPANHA O SUPORTE, (03) TRÊS INSERTOS E CHAVE DE APERTO;GABINETE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE; APLICAÇÕES  DESTARTARIZAÇÃO;REMOÇÃO DE PINOS E COROAS;CONDENSAÇÃO DE AMALGA; CONDENSAÇÃO DE INALYS-ONLAYS;CONDENSAÇÃO DE GUTA PERCHA;ENDODONTIA;PERIODONTIA;MICRO-RETRO CIRURGIA;REMOÇÃO DE MANCHAS ESCURAS DOS DENTES, PROVOCADAS PELO CIGARRO, CAFÉ, CHÁ ETC, ASSOCIADOS A PLACAS BACTERIANAS E NÃO AO CÁLCULO ; REDUÇÃO DO BIOFILME BUCAL; INFORMAÇÕES TÉCNICAS TENSÃO 110/220 50 / 60 HZPOTÊNCIA DO ULTRA SOM (W) 10FREQUÊNCIA DO ULTRASOM (KHZ) 29-32PRESSÃO DE ENTRADA DE AGUA (PSI) 15-72PRESSÃO DE ENTRADA DE AR (PSI) 70-80ALTURA (MM) 130LARGURA (MM) 200COMPRIMENTO (MM) 275PESO LQDO (KG) 2,465PESO BRUTO (KG) 3,425.

	423
	UNIDADE
	04
	UNIMATRIX, INDICADO PARA RESTAURAÇÕES CLASSE II, É COMPOSTO POR MATRIZES PRÉ-FORMADAS E GRAMPOS UNIMATRIX PARA A SUA FIXAÇÃO. ENTRE AS VANTAGENS QUE ESTE SISTEMA APRESENTA ANTE AS MATRIZES CONVENCIONAIS, SE DESTACAM A FACILIDADE DA RECONSTRUÇÃO DOS PONTOS DE CONTATO E DA ANATOMIA NATURAL DO DENTE, A FACILIDADE DO USO E O CONFORTO PARA O PACIENTE. AS EXTREMIDADES DOS GRAMPOS UNIMATRIX SÃO DOTADAS DE PROTETORES DE SILICONE QUE PROPORCIONAM MELHOR ADAPTAÇÃO DO CONJUNTO. A UTILIZAÇÃO DO UNIMATRIX DISPENSA O USO DO PORTA MATRIZ CONVENCIONAL, UMA VEZ QUE O GRAMPO DE FIXAÇÃO UNIMATRIX IRÁ ESTABILIZAR A MATRIZ E A MANTER NA POSIÇÃO CORRETA.

	424
	VIDRO
	10
	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES. É UM VERNIZ DE CARACTERÍSTICAS SUPERIORES QUE TEM A CAPACIDADE DE RECOBRIR OS TÚBULOS DENTINÁRIOS, IMPEDINDO A PENETRAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS QUE COMPÕEM OS MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO E CIMENTAÇÃO, REDUZINDO A SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA. A SUPERFÍCIE TRATADA COM CAVITINE FICA RECOBERTA COM UMA FINA PELÍCULA QUE ISOLA E PROTEGE TÉRMICA E QUIMICAMENTE A POLPA DENTÁRIA. SEU USO É INDISPENSÁVEL NAS FORRAÇÕES DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, SOB AS RESTAURAÇÕES A SILICATO. TAMBÉM É COMPATÍVEL COM AS RESINAS COMPOSTAS. POR SER UM VERNIZ DE SECAGEM RÁPIDA, É UTILIZADO PARA FORRAÇÃO DE CAVIDADES E PROTEÇÃO DAS RESTAURAÇÕES A SILICATO. PROTEGE A POLPA DENTÁRIA NAS RESTAURAÇÕES A AMÁLGAMA E CIMENTO, ISOLANDO-A TÉRMICA E QUIMICAMENTE. IMPEDE A AÇÃO DOS LÍQUIDOS BUCAIS E EVITA A DESCOLORAÇÃO OU ALTERAÇÃO DAS RESTAURAÇÕES DURANTE A FASE DE GELEIFICAÇÃO NAS RESTAURAÇÕES A SILICATO. COMPOSTO POR   NITROCELULOSE 8G%. EXCIPIENTES: ACETATO DE ETILA, ÁLCOOL ETÍLICO.  FRASCO C/15 ML.



Observação:

1 – O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário.

2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues nos respectivos setores requisitantes. Após a solicitação, o licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetivar a entrega. 

Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) após a entrega da mercadoria, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária para cobrir as despesas decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas informadas pelo Setor de Contabilidade na requisição, contudo, não estão vinculadas por ser Registro de Preços. 

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020


ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2020.
PREGÃO Nº 021/2020.
PROCESSO Nº 049/2020.

VALIDADE: 12 meses.


Aos ___(  ) dias do mês de  ______ de 2020, na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua __________________, nº. ____, centro, nesta cidade, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. __________________________, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02,  das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2020 por deliberação do pregoeiro oficial e equipe de apoio, e por ele homologada conforme processo nº 049/2020 RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos constantes nos anexos desta ata, beneficiário ____________________________________, localizado na rua ___________________, n°____ no bairro ________________, na cidade de __________________, estado de _________________, cujo CNPJ é _________________________, neste ato representado por ___________________________________, conforme quadro abaixo:

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO ITEM
	QUANTIDADE/ VALOR

	
	
	ÓRGÃO GERENCIADOR
	TOTAL A SER REGISTRADA E LIMITE POR ADESÃO
	LIMITE DECORRENTE DE ADESÕES

	
	
	QTDE. ESTIMADA
	VALOR
UNITÁRIO
	VALOR
TOTAL
	QTDE. ESTIMADA
	VALOR
TOTAL
	QTDE. ESTIMADA
	VALOR
TOTAL

	01
	
	
	
	
	
	
	
	



01 ‑ DO OBJETO:

I ‑ Os objetos do fornecimento são os produtos constantes dos anexos desta ata, em que são discriminados, a apresentação de cada produto, o consumo estimado e o prazo para entrega.

02 ‑ DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 meses a partir da homologação do processo.

II ‑ Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata.

III ‑ Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

03 ‑ DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

04 ‑ DO PREÇO

I ‑ Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 021/2020.

II ‑ Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 021/2020, que integra o presente instrumento de compromisso.

III ‑ Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão nº 021/2020 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

05 ‑ DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

I ‑ Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o constante dos anexos desta, e será contado a partir da Ordem de Fornecimento.

II ‑ O local da entrega, em cada fornecimento, será o constante da Ordem de Fornecimento.

06 ‑ DO PAGAMENTO

I ‑ Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 (trinta) dias após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal.

II - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:  

I= (TX/100) 
EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

07 ‑ DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

I ‑ As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

II ‑ Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de cinco dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

III ‑ Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

IV ‑ Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, conforme o caso.

V ‑ A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

VI ‑ A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

VII ‑ As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.

VIII – Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011.

08 ‑ DAS PENALIDADES

I - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

II - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

A - Advertência;

B - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

C - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;

D - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;

d) descumprimento de cláusula contratual.

III - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

V - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Pequi/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

09 ‑ DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

I ‑ Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período, contado a partir da data limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 021/2020, que integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços.

II ‑ Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

10 ‑ DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes.

II ‑ A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.

11 ‑ DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

Pela Administração, quando:

A ‑ a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

B ‑ a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;

C ‑ a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;

D ‑ em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

E ‑ os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

F ‑ por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

G ‑ a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;
*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

A ‑ a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.

12 ‑ DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

I ‑ As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Secretaria requisitante.

13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 021/2020 e as propostas das empresas classificadas no certame supranumerado.

14.2. Fica eleito o foro desta Comarca de Pára de Minas/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

14.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.



Pequi, ____de ______________ de ______.




Município de Pequi/MG  
João de Castro Barbosa



__________________________
Licitante



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020

ANEXO V 


MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002


DECLARAÇÃO


_________________________, CNPJ _____________________________, sediada ________________________________________________, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 021/2020, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste Edital.



_______________________, ______ de ___________ de 2020.


______________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Licitante



Nome: _______________________________________

Nº Cédula de Identidade: _________________________





OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO.



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020


ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO


DECLARAÇÃO




A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.


Data e local



_____________________________________________
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020


ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO




Ref.: (identificação da licitação)



................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).

............................................
(data)

............................................................
(representante legal)


(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)


____________________________________________________________________________________
Praça Santo Antônio, nº 190, Centro, Pequi/MG–Cep: 35.667-000
Tel: (37) 3278-1247- Fax: (37) 3278-1272
Email: licitações@pequi.mg.gov.br
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